ATBECHDE......GB..IT..LUNLSE......................
C
0006055
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
19791212
EP
79400332.7
19790528
fr
fr
fr
7816586
19780602
FR
19791212
197925
19791212
197925
2
2E 04B 1/34 A
2E 04B 1/348 B
de
Aus vorgefertigten Elementen bestehende Raumzelle
en
Cell composed of prefabricated elements
fr
Cellule de bâtiment formée d'éléments préfabriqués
STRONG HOUSE INTERNATIONAL INC.
00227280
215/79
Via Espana 200
Panama 5
PA
Israel, Simon Paul André
6 Rue José Maria de Hérédia
F-75007 Paris
FR
Crosnier, Henri Louis Maximin
20 Rue Diderot
F-92150 Suresnes
FR
Polus, Camille
et al
00017931
c/o Cabinet Lavoix 2, Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
AT
BE
CH
DE
GB
IT
LU
NL
SE
La cellule représente comporte un socle de fondation 1 en béton, de faibles dimensions horizontales, dont la partie supérieure forme quatre zones d'ancrage 3 pour la fixation à un niveau réglable d'un châssis rectangulaire de rigidité 5 sur lequel est boulonné un plateau de plancher 6 qui supporte en son centre le pied d'un poteau tubulaire 7 à l'extrémité supérieure duquel est fixé un plateau de toit 8 muni d'un bac de couverture 9 complété par des couvertines de contour 14.
La présente invéntion a pour objet une cellule de bâtiment, faite d'éléments préfabriqués, comportant un plateau rectangulaire de plancher porté par un socle de fondation dont les dimensions horizontales sont nettement inférieures à celles de ce plateau, un plateau de toit ayant même forme et mêmes dimensions que le plateau de plancher et supporté par un poteau tubulaire vertical solidarisé avec le plateau de plancher, cette cellule étant destinée à constituer par elle-mêne ou par assemblage avec une ou plusieurs autres cellules accolées les unes aux autres un bâtiment, par exemple à usage d'habitation.
Une telle cellule dont les éléments autres que le socle sont de préférence en métal et qui est connue par le brevet FR 1 479 312, dont la présente invention est un développement, a notamment comme avantages de se prêter à un montage facile et, en raison des faibles dimensions de son socle d'assise, de n'exiger qu'un minimum de préparation du sol, ce qui permet de l'implanter économiquement sur un terrain irrégulier qui rendrait nécessaires des terrassements considérables avec une fondation classique.
La cellule suivant l'invention est caractérisée en ce que le plateau rectangulaire de plancher qui supporte le poteau est supporté par un châssis rectangulaire horizontal sous-jacent, dont les deux dimensions sont inférieures à celles du plateau et qui est lui-même porté par le socle de fondation, dont la partie supérieure est assemblée rigidement avec le châssis en quatre zones disposées suivant les sommets d'un rectangle horizontal centré sur le châssis, ce rectangle ayant dans la direction longitudinale du châssis une dimension inférieure à la longueur de ce dernier. Cette disoposition permet de réaliser en partie basse une structure étagée rigide comprenant le plateau inférieur et le châssis assemblé avec le socle qui, dans la direction de la longueur du plateau, définit en quelque sorte une poutre composite à inertie variable et d'égale résistance. Le châssis intermédiaire assume ainsi une fonction de rigidité puisquè tout en transmettant les charges au socle de fondation, il absorbe l'essentiel des contraintes dues au surplus de longueur du plateau bas par rapport au rectangle formé par les zones d'ancrage du socle, de sorte que le porte-à-faux résiduel du plateau à l'égard du châssis sous-jacent est faible et exige à peine plus de matière que ce qui est nécessaire pour que le plateau bas joue son rôle porteur à l'égard du plancher et des panneaux verticaux de fermeture éventuellement prévus sur tout ou partie du contour de la cellule.
L'allègement du plateau bas ainsi obtenu a lui-même une influence favorable sur les problèmes de manutention et de transport des éléments préfabriqués de chaque cellule, qui sont de préférence en acier, à l'exclusion du socle, normalement en béton, de sorte que l'invention permet d'envisager le transport, notamment routier, à un coût intéressant, même à grande distance, des éléments de cellule pour la construction de bâtiments d'habitation, ou à usage collectif, dans des régions lointaines et peu industrialisées, en des sites où il suffit de disposer d'engins de' levage de faible puissance.
Les zones d'ancrage du socle sont avantageusement constituées par quatre tiges filetées verticales, sur lesquelles peuvent être fixés au moyen d'écrous, à un niveau réglable et dans des conditions qui permettent d'obtenir une horizontalité parfaite, des points correspondants du châssis de rigidité situés de préférence au droit de deux traverses de ce dernier.
Le plateau de plancher est lui-même constitué de préférence par un quadrillage formé de longerons et de traverses dont certains noeuds, au nombre de six par exemple, définissant des points de boulonnage sur le châssis sous-jacent. Pour permettre le réglage fin du plateau de plancher suivant les directions du plan horizontal définies par sa longueur et sa largeur, les trous de passage dans le châssis des tiges filetées du socle et des boulons d'assemblage du plateau ont une forme oblongue d'orientation appropriée. De plus dans un rectangle central du plateau est disposé un chevêtre en forme de croisillon dont le noeud est occupé pai une douille verticale dans laquelle est emboîtée et fixée par brides la partie inférieure du poteau supportant le plateau de toît.
Les deux plateaux d'une cellule sont, dans un bâtiment fini, normalement contreventés par des panneaux de fermeture montés dans une ou plusieurs de ses faces et/ou par des cellules adjacentes, elles-mêmes contreventées par des panneaux de contour et dont les plateaux sont, à chaque niveau, boulonnés entre eux et avec ceux de la première cellule. Avant la mise en place des panneaux l'invention prévoit pour le positionnement relatif des deux plateaux de chaque cellule et pour leur contreventement provisoire des bracons boulonnés sur les plateaux respectifs. La fixation des panneaux sur chaque grande face de cellule qui doit en être pourvue s'effectue alors à l'avancement de part et d'autre d'un panneau central mis en place le premier, chaque panneau étant fixé aux deux plateaux en quatre points situés à proximité des angles respectifs du panneau, de sorte que l'ensemble des panneaux garnissant une môme face constitue avec les plateaux un système équivalent à une poutre rigoureusement indéformable.
L'invention sera explicitée au cours de la description qui va suivre, en sc référant au dessin annexé, dans lequel :
- - la Fig. 1 est une vue en perspective montrant dans son principe une cellule de bâtiment suivant l'invention ;
- - la Fig. 2 est une vue en perspective de la cellule qui représente ses parties essentielles ;
- - la Fig. 3 est une vue longitudinale partielle, en élévation, de la partie inférieure de la cellule comprenant le socle de fondation, le châssis de rigidité et le plateau de plancher ;
- - la Fig. 4 est une vue en coupe transversale partielle de l'ensemble de la figure 3 ;
- - la Fig. 5 est une vue en plan partielle du châssis de rigidité ;
- - la Fig. 6 est une vue en coupe verticale de la partie centrale de la cellule montrant l'assemblage du poteau tubulaire avec le plateau de plancher et le plateau de toit ;
- - la Fig. 7 est une vue en coupe de la partie d'extrémité d'une cellule munie d'un panneau de contour;
- - la Fig. 8 est une vue en plan schématique montrant l'assemblage de quatre cellules ;
- - la Fi^g. 9 est une vue schématique en élévation correspondant à la figure 8, à plus grande échelle, montrant le contreventement provisoire des plateaux de plancher et de toît ;
- - la Fig. 10 est une vue schématique en élévation montrant une autre disposition de cellules accolées pour former un bâtiment ;
- - la Fig. 11 est une vue en coupe d'un dispositif de liaison antisismique entre le socle de fondation et le châssis de rigidité.
La cellule de bâtiment représentée à la figure 1 comprend un socle de fondation 1, qui est censé reposer sur le sol par l'intermédiaire d'une couche de béton de propreté 2, ou d'une forme en sable, et dont la partie supérieure comporte quatre zones d'ancrage 3 disposées suivant les sommets d'un rectangle, dans lesquelles est boulonné un châssis de rigidité 5, en acier, également de forme rectangulaire et dont la dimension longitudinale est nettement supérieure à celle du côté correspondant du rectangle formé par les zones d'ancrage 3, de sorte que ce châssis présente un porte-à-faux notable de part et d'autre du socle 1. Sur le dessus du châssis de rigidité 5 est fixé par boulonnage un plateau de plancher 6, en acier, lui aussi rectangulaire, mais dont les deux dimensions sont supérieures à celles du châssis de rigidité 5, de sorte que sur ses quatre côtés ce plateau, qui a la même direction longitudinale que le châssis 5, présente un certain porte-à-faux par rapport à lui. Au centre du plateau 6 est fixé le pied d'un poteau vertical tubulaire 7, dont l'extrémité supérieure est solidarisée avec un plateau de toit 8, lui aussi en acier, qui a les mêmes dimensions et la même orientation que le plateau de plancher 6 et qui supporte un bac de couverture 9 dont le point bas 11 est situé à l'aplomb du poteau central 7, qui peut ainsi être utilisé pour l'évacuation des eaux pluviales. Le poteau 7 est aussi centré par rapport au châssis 5 et au socle 1.
La cellule représentée à la figure 1 est supposée fermée le long de trois de ses côtés par un mur formé de panneaux de contour 12, dont l'extrémité supérieure est recouverte par une bavette 13 qui fait partie d'une couvertine 14 disposée à recouvrement par rapport aux flancs du bac de couverture 9.
Le socle de fondation 1 est un ensemble moulé en béton, préfabriqué ou non, qui comprend deux piedroits 16 réunis entre eux à leur partie inférieure par une semelle 17. Chaque piédroit 16 comporte une découpe trapézoïdale 18 qui permet d'alléger le socle et, le cas échéant, de faire passer des canalisations pour le service du bâtiment.
Dans chacun des deux sommets plats 19 des piedroits 16 fait saillie une tige filetée d'ancrage 21, noyée dans le béton, qui permet de bloquer à un niveau réglable, au moyen d'écrous 22, le châssis de rigidité 5. Ce dernier, qui est formé par l'assemblage de profilés en U comprenant deux longerons 23, deux traverses d'extrémité 24 et deux traverses intermédiaires 26, comporte à cet effet, sur la face extérieure de l'âme de chaque longeron 23, au droit des traverses intermédiaires 26, un berceau 27 dans la platine inférieure 28 duquel est prévu un trou oblong 29 dont la grande dimension est orientée parallèlement à la longueur du châssis 5 pour le passage des tiges filetées 21. En ajustant la position des écrous 22 disposés de part et d'autrede la platine 28, il est ainsi possible de régler en hauteur et d'assurer l'horizontalité parfaite du châssis 5, la forme oblongue des trous de passage 29 permettant elle-même de régler d'une façon appropriée la position longitudinale du châssis 5 par rapport au socle 1.
Le plateau de plancher 6 est lui-même constitué par l'assemblage de profilés en.U comprenant deux longerons de rive 31, deux longerons intermédiaires 32, deux traverses d'extrémité 33 et quatre traverses intermédiaires 34. Pour la liaison boulonnée du plateau 6 avec le châssis de rigidité 5, ce dernier comporte sur la face externe de chacun de ses longerons trois berceaux 36 situés respectivement au droit des deux traverses intermédiaires 34 les plus proches des extrémités 33, et au droit du centre du rectangle formé par le châssis. Des boulons d'assemblage traversent un trou oblong 37 orienté transversalement, c'est-à-dire parallèlement aux petits côtés des rectangles formés par le châssis 5 et le plateau 6, dans une platine supérieure 38 des berceaux, ces boulons traversant également soit l'aile inférieure des traverses intermédiaires 34 correspondantes, soit la platine adjacente d'un berceau 39 fixé en position centrale sur les longerons intermédiaires 32 du plateau 6. La présence des trous oblongs 37 permet de régler la position du plateau 6 par rapport au châssis de rigidité 5 dans la direction parallèle aux petits côtés du châssis et du plateau, avec un centrage relatif.
A l'intérieur du rectangle central formé par les deux longerons intermédiaires 32 et les traverses intermédiaires 34 les plus éloignées des extrémités 33 est disposé un chevêtre en forme de croisillon, constitué d'éléments profilés en I 41 soudés, d'une part aux longerons 32 et aux traverses 34 correspondantes, et d'autre part à la face externe d'une douille centrale 42 dans laquelle est emboîtée l'extrémité inférieure 43, de forme cônique, du poteau central 7, qui comporte une bride 44 boulonnée sur une contre-bride 46 de la douille.
Le plateau de toit 8, qui est de construction analogue à celle du plateau de plancher 6, est lui-même fixé sur l'extrémité supérieure du poteau 7 par boulonnage de brides 47 soudées à l'extrémité du poteau avec une contre-bride 48 solidaire d'une douille 49 fixée, comme la douille 42 du plateau de plancher 6, au centre d'un chevêtre formé d'éléments en I 51. Pour faciliter l'introduction de la douille 49 dans l'ouverture supérieure du poteau 7, cette douille est munie à son extrémité basse d'une tête de guidage cônique 52. L'extrémité supérieure de la douille 49, qui prolonge vers le haut le poteau 7, est surmontée d'une crépine 53 qui permet aux eaux pluviales collectées par le bac de couverture 9, dont le fond repose sur le dessus du plateau 8, de pénétrer dans le poteau 7.
Pour perncttre la mise en place des panneaux 12 sur le contour de la cellule, les longerons de rive 31 et les traverses d'extrémité 33 peuvent être munis d'une lisse 54 dont la section est celle d'un U à ailes inégales, dont l'aile longue 56 est boulonnée sur la face externe de l'âme des profilés correspondants au moyen de boulons 57 enfilés à travers des trous 58 prévus à cet effet dans l'âme des profilés.
De même l'âme des profilés de contour du plateau de toit 8 comporte des trous 59 qui permettent le passage de boulons 61 pour la fixation de l'aile longue 62 d'équerres 63, dont l'aile courte 64 est appuyée et boulonnée sur la tranche supérieure d'un panneau 12 dont la tranche inférieure est appuyée et boulonnée sur l'aile courte 66 de la lisse 54 (Fig.7).
Comme le montrent les figures 2 et 7, les boulons 61 de deux équerres rapprochées 63 servent également à la fixation de deux lames parallèles 67 dont l'extrémité supérieure est assemblée avec la face horizontale d'une pièce en tôle profilée 68 conformée de manière à recouvrir vers l'intérieur le flanc 69 du bac de couverture 9 et vers l'extérieur la zone marginale supérieure de la face externe du panneau 12. Cette pièce 68 sert à supporter et à retenir la couvertine 14, dont les bords libres sont à cet effet coudés eh 71, de manière à s'accrocher élastiquement sur les bords correspondants des pièces de montage 68, réparties de façon appropriée le long des profilés correspondants.
Les panneaux 12 ne s'étendent pas jusqu'aux angles des plateaux 6 et 8, où sont prévus des éléments de raccordement 72, de section en équerre, qui sont fixés aux plateaux de la même façon que les panneaux 12 (Fig.2). Des pièces de raccordement, non représentées, sont également prévues aux angles de la couvertine 14 et à la jonction . de la couvertine d'une cellule avec celle d'une cellule adjacente. De même des couvertines de profil différent, formant couvre-joint, sont évidemment prévues pour assurer l'étanchéité au droit des profilés jointifs du plateau supérieur de deux cellules accolées.
Plusieurs cellules peuvent être assemblées pour constituer par exemple un bâtiment d'habitation, suivant une disposition en plan quelconque. A la figure 8, qui représente une habitation comprenant quatre cellules, on peut remarquer que la longueur d'une cellule, c'est-à-dire des plateaux 6 et 8 correspondants, est le double de la largeur, de sorte qu'il est possible que les petits côtés de deux cellules C_3, C_4 juxtaposées longitudinalement s'inscrivent exactement sur la longueur d'une autre cellule C_2 orientée perpendiculairement aux précédentes. Lorsque, comme c'est le cas à la figure 8, le plancher et le toit de toutes les cellules du bâtiment sont chacun à un même niveau, l'assemblage est évidemment exécuté par boulonnage des profilés jointifs des plateaux de plancher et de toit, grâce aux trous 58 et 59 prévus dans l'âme des profilés.
Dans le cas de la figure 10, où il y a un décalage vertical entre certaines cellules, des éléments verticaux de jonction 73 sont utilisés.
La figure 9 représente en élévation les deux cellules C_1, C_2 du bâtiment de la figure 8, avant l'achèvement du montage. Comme à la figure 1 le socle de fondation 1 de la cellule C_1 repose sur un béton de propreté 2 coulé sur le sol, qui a été creusé et nivelé à cet effet. Le socle 1 de la cellule C_2 est supposé situé à l'aplomb d'une zone rocheuse très irrégulière, de sorte qu'un massif d'assise 74 rattrapant les inégalités du terrain a été coulé avant la mise en place du socle 1.
Avant la mise en place des panneaux de façade, qui ont une fonction de contreventement, les cellules C_1, C_2 de la figure 9 sont pourvues d'un contreventement provisoire constitué par des bracons 76, qui sont boulonnés à leurs extrémités respectives sur l'âme des profilés de contour des plateaux de plancher et de toît 6, 8, grâce aux trous 59 de l'âme des profilés, et qui servent en même temps à assurer la mise à l'aplomb rigoureux des deux plateaux. Les bracons une fois fixés, on met en place tout d'abord le panneau central 12a de la grande face des cellules C_1, C_2, puis on fixe de proche en proche, de part et d'autre de ce panneau central, les autres panneaux tels que 12b, 12c, en prévoyant pour chaque panneau, dans un but de rigidité, un boulonnage en quatre points proches des angles du panneau, à raison de deux a, b sur la lisse 54 du plateau de plancher, et de deux c, d sur des équerres 63 fixées au plateau de toit. Les bracons 76 sont déposés à mesure que la pose des panneaux progresse.
La figure 11 représente, à titre de variante, un mode d'assemblage du châssis de rigidité 5 avec les tiges filetées d'ancrage 21 du socle de fondation 1 qui assure un effet antisismique. Dans cette variante un anneau élastique amortisseur 78, du genre "silent-bloc", est interposé entre la platine 8 du berceau 27 et les écrous et contre-écrous 22 adjacents au sommet 19 du socle 1.
Au lieu d'être entièrement préfabriqué, comme dans les exemples représentés, le socle de fondation 1 pourrait comporter deux piédroits préfabriqués 16 et une semelle de liaison 17 qui serait coulée sur place. Pour assurer la précision voulue dans la position relative des tiges filetées d'ancrage 21, il serait alors souhaitable d'utiliser pour la mise en place des piedroits un engin de levage muni d'un palonnier spécial associé à un gabarit.
Au lieu d'être placé exactement au centre du plateau de plancher 6, le poteau tubulaire 8 pourrait être excentré, tout en se situant à l'intérieur du rectangle central défini par les longerons intermédiaires 32 et les traverses 34 les plus proches du centre. La longueur des bras 41 du chevêtre central devrait alors être modifiée en conséquence.
Bien entendu il est possible, dans l'assemblage du châssis de rigidité 5 avec le socle de fondation 1 et/ou avec le plateau de plancher 6, de prévoir un boulonnage traversant les ailes correspondantes des profilés en U, auquel cas les berceaux 27 et/ou 36 et 39 seraient supprimés. De même les orientations des trous oblongs pour les réglages longitudinaux et transversaux, entre le socle de fondation et le châssis d'une part, entre le châssis et le plateau de plancher d'autre part, peuvent être inver-. sées.
Au lieu de supporter un bac de couverture 9, le plateau de toit 8 pourrait servir de base à des toitures de type traditionnel, à une ou plusieurs pentes, avec une charpente métallique et une couverture en bardeaux, tuiles, ardoises ou tout autre matériau.
Pour le transport des éléments d'une cellule, le plateau de plancher 6 et le plateau de toit 8 muni de son bac de couverture 9 sont, de préférence, assemblés par bridage en formant une couple susceptible d'être manutentionnée en tant que telle, tout en assurant la protection des éléments fragiles que sont le plancher 79 et le plafond 81, normalement incorporés en usine respectivement au plateau de plancher 6 et au plateau de toit 8. Deux couples correspondant à deux cellules peuvent également être assemblées pour le transport, les deux bacs de couverture 9, relativement fragiles, étant mis en sandwich en vue de leur protection. Des prises pour la manutention au moyen d'élingues ou de palonniers des éléments de cellule et des couples sont évidemment prévues, mais ne sont pas représentées au dessin.
1 - Procédé pour exécuter une cellule de bâtiment à partir d'éléments préfabriqués comprenant un plateau rectangulaire de plancher porté exclusivement par un socle de fondation unique dont les dimensions horizontales sont nettement inférieures à celles de ce plateau, un plateau de toît ayant même forme et mêmes dimensions que le plateau de plancher et supporté par un poteau tubulaire vertical disposé à l'aplomb du socle et solidarisé avec le plateau de plancher, caractérisé en ce qu'on exécute sur le sol de fondation un socle rigide (I) comportant, à sa partie supérieure, quatre zones d'ancrage (3) disposées suivant les sommets d'un rectangle horizontal dont les deux dimensions sont inférieures à celles des plateaux (6, 8), on assemble avec le socle, dans les quatre zones d'ancrage, un châssis de rigidité rectangulaire (5), approximativement centré sur le rectangle formé par les zones d'ancrage, dont les côtés sont parallèles à ceux de ce dernier et ont des dimensions inférieures aux dimensions des plateaux (6, 8), la longueur du châssis étant supérieure à la dimension parallèle du rectangle d'ancrage, on solidarise le plateau de plancher (6) avec le châssis (5) dans une position à peu près centrée et parallèle par rapport-à ce dernier, on fixe le poteau-support (7) au plateau de plancher (6) et.on fixe le plateau de toit (8) à l'extrémité supérieure du poteau, en les mettant à l'aplomb l'un de l'autre.
2 - Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que chacune des quatre zones d'ancrage (3) comprend une tige filetée (21) pour la fixation à un niveau réglable du châssis de rigidité (5).
3 - Procédé suivant l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le socle, qui est entièrement préfabriqué, comprend deux piedroits (16) et une semelle de jonction (17).
4 - Procédé suivant l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le socle comprend deux piedroits préfabriqués et une semelle de jonction (17) qui est coulée sur place.
5 - Procédé suivant l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que pour le réglage du plateau de plancher (6) suivant les deux directions du plan horizontal correspondant à sa longueur et à sa largeur, le châssis de rigidité (5) comporte des trous oblongs (29) orientés dans l'une des directions pour le passage des tiges filetées (21) et des trous oblongs (37) orientés dans l'autre direction pour le passage de boulons de fixation du plateau de plancher (6).
6 - Procédé suivant l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le plateau de plancher (6) muni de son plancher (79), et le plateau de toit (8) muni de son plafond (81) et du bac de couverture (9) sont, pour le transport, assemblés par bridage de manière à former une couple dans laquelle le plancher et le plafond sont protégés.
7 - Procédé suivant l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que pour assurer le contreventement des deux plateaux (6,8) avant le montage des panneaux (12) et permettre un positionnement correct des deux plateaux l'un par rapport à l'autre, des bracons provisoires (76) sont reliés par leurs extrémités respectives aux deux plateaux (6,8).
8 - Procédé suivant la revendication 7, caractérisé en ce que la fixation des panneaux (12) sur chaque grande face de la cellule qui doit en être pourvue est effectuée à l'avancement, de part et d'autre d'un panneau central (12a) mis en place le premier, chaque panneau (12) étant fixé aux deux plateaux (6, 8) en quatre points (a, b, c, d) situés à proximité des angles respectifs du panneau.
9 - Cellule de bâtiment obtenue par mise en oeuvre du procédé suivant l'une des revendications 1 à 8, comportant un plateau rectangulaire de plancher porté exclusivement par un socle de fondation unique, dont les dimensions horizontales sont nettement inférieures à celles de ce plateau, un plateau de toit ayant même forme et mêmes dimensions que le plateau de plancher et supporté par un poteau tubulaire vertical disposé à l'aplomb du socle et solidarisé avec le plateau de plancher, caractérisée en ce que le plateau rectangulaire de plancher (6), qui supporte le poteau (7)., est supporté par un châssis rectangulaire horizontal (5) sous-jacent, dont les deux dimensions sont inférieures à celles du plateau (6) et qui est lui-même porté par le socle de fondation (I), dont la partie supérieure est assemblée rigidement avec le châssis (5) en quatre zones (3) disposées suivant les sommets d'un rectangle horizontal centré sur le châssis (5), ce rectangle ayant dans la direction longitudinale du châssis une dimension inférieure à la longueur de ce dernier.
10 - Cellule suivant la revendication 9, caractérisée en ce que le châssis de rigidité (5), les deux plateaux (6, 8) et le poteau tubulaire (7) sont en métal.
Il --Cellule suivant l'une des revendications 9 et 10, caractérisée en ce que le châssis de rigidité (5) est de hauteur constante et il en est de même des plateaux de plancher (6) et de toit (8).
12 - Cellule suivant l'une des revendications 9 à 11, caractérisée en ce que le châssis de rigidité (5) est formé de longerons (23) réunis par des traverses (24, 26).
13 - Cellule suivant l'une des revendications 9 à 12, caractérisée en ce que chacun des plateaux (6,8) est formé par un quadrillage résultant de l'assemblage de longerons (31, 32) et de traverses (33, 34).
14 - Cellule suivant la revendication 13, caractérisée en ce que le quadrillage du plateau de plancher (6) définit un rectangle central à l'intérieur duquel est fixée une douille (42) dans laquelle est emboîtée et fixée la partie inférieure du poteau (7).
15 - Cellule suivant la revendication 14, caractérisée en ce que la douille de montage (42) du pied du poteau (7) est située au noeud d'un chevêtre en forme de croisillon dont les branches (41) sont fixées à la douille et aux longerons intermédiaires (3-2) ou aux traverses adjacentes (34).
16 - Cellule suivant la revendication 15, caractérisée en ce que le poteau (7) est centré dans le rectangle central formé par les longerons intermédiaires (32) et les traverses adjacentes (34).
17 - Cellule suivant l'une des revendications 9 à 16, caractérisée en ce que le point bas (II) du bac de couverture (9) est situé à l'aplomb du poteau (7) qui peut ainsi assurer l'écoulement des eaux pluviales et en ce que pour assurer l'étanchéité au droit des traverses extrêmes (33) et des profilés de rive (31) du plateau de toit (8) il est prévu, comme connu en soi, des couvertines (14) qui, vers l'intérieur, recouvrent le flanc (69) du bac de couverture (9) et qui, vers l'extérieur, dépassent par rapport aux longerons de rive (31) et aux traverses d'extrémité (33), ces couvertines étant fixées de préférence par enclenchement élastique.
18 - Cellule suivant l'une des revendications 9 à 17, caractérisée en ce que, au droit des faces de la cellule qui doivent être munies de panneaux (12), le longeron de rive (31) et/ou la traverse d'extrémité (33) est muni d'une lisse (54) sur laquelle peut être appuyé et boulonné un panneau (12) ou chacun de plusieurs panneaux (12).
19 - Cellule, suivant la revendication 18, caractérisée en ce que pour la fixation des panneaux (12) en partie haute, des équerres (63) peuvent être fixées sur les longerons de rive (31) et les traverses extrêmes (33) du plateau de toit (8).
20 - Cellule suivant l'une des revendications 9 à 19, caractérisée en ce que, entre le châssis de rigidité (5) et chaque zone d'ancrage (3) est interposé un anneau élastique amortisseur (78) à effet anti-sismique.
21 - Cellule suivant l'une des revendications 9 à 20, caractérisée en ce que la longueur de chacun des plateaux de plancher (6) et de toit (8) est égale à deux fois la largeur des plateaux.
22 - Bâtiment obtenu par assemblage de cellules suivant l'une des revendications 9 à 20, caractérisé en ce que les profilés adjacents des plateaux de plancher (6), situés à un même niveau, de deux cellules voisines (Cl,C_2) sont disposés jointivement et boulonnés l'un à l'autre, et de même les profilés adjacents des plateaux de toit (8), situés à un même niveau, sont disposés jointivement et boulonnés l'un à l'autre.
23 - Bâtiment suivant la revendication 21, caractérisé en ce que les profilés adjacents des plateaux de plancher (6), ou des plateaux de toit (8), qui sont décalés verticalement, sont reliés par des éléments de jonction verticaux (73).