ATBECH......FRGB..ITLILUNLSE......................
B
0086274
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
19830824
EP
82111924.5
19821222
de
de
de
3203172
19820130
DE
19830824
198334
19830824
198334
3
3A 63B 5/08 A
de
Sprungbrett zum Turnen
en
Spring-board for gymnastics
fr
Tremplin de gymnastique
Reuther, Richard
00521040
Reuther8/Europa
Philipp-Stempel-Strasse 3
D-6700 Ludwigshafen a. Rh. 27
DE
Reuther, Richard
Philipp-Stempel-Strasse 3
D-6700 Ludwigshafen a. Rh. 27
DE
Böhme, Volker, Dipl.-Ing.
et al
00002292
Patentanwälte Dipl.-Ing. E. Kessel Dipl.Ing. V. Böhme Karolinenstrasse 27
90402 Nürnberg
DE
AT
BE
CH
FR
GB
IT
LI
LU
NL
SE
s gibt ein Sprungbrett, bei dem ein eine Absprungfläche aufweisendes Kopfbrett (6) und ein Auflagebrett (1) einen Winkel bilden und mit Abstand von der Winkelspitze durch ein Federblatt (2) getrennt sind, wobei Kopfbrett, Auflagebrett und Federblatt dort, wo sie aufeinander abgestützt sind, jeweils einen Abstützbereich bilden. Dabei ist es erwünscht, wenn ein möglichst gleichbleibendes Federverhalten in einem vergrößerten Sprunggewichtsbereich vorliegt. Dies ist erreicht, indem in mindestens einem der Abstützbereiche ein elastisch zusammendrückbares und scherbares Federelement (4) zwischengeschoben ist, dessen Federcharakteristik weicher ist als die des Sprungbrettes ohne das Federelement. Das Federelement bewirkt nicht nur einen vergrößerten Sprunggewichtsbereich mit relativ gleichbleibenden Federeigenschaften, sondern auch eine Vergrößerung des Federweges des Sprungbrettes und ermöglicht eine verstärkte Vorbiegung von Kopfbrett und Auflagebrett.
Die Erfindung betrifft ein Sprungbrett zum Turnen, bei dem ein eine Absprungfläche aufweisendes gebogenes Kopfbrett und ein gebogenes Auflagebrett einen spitzen Winkel bilden und mit Abstad von der Winkelspitze durch ein S-förmiges Federblatt getrennt sind, wobei Kopfbrett und Auflagebrett, Kopfbrett und Federblatt sowie Federblatt und Auflagebrett dort, wo sie aufeinander abgestützt sind, jeweils einen Abstützbereich bilden.
Bei einem bekannten (DE-PS 10 32 140, DE-AS 27 25 401) Sprungbrett dieser Art liegen Kopfbrett, Auflagebrett und Federblatt an den Abstützbereichen aneinander an und sind aneinander befestigt. Dieses Sprungbrett läßt sich hinsichtlich seines Federverhaltens jeweils nur für einen Sprunggewichts-Bereich auslegen, der relativ eng ist. Somit kann ein für schwere Personen aus gelgtees Sprungbrett nicht mit gutem Erfolg von leichteren Personen benutzt werden und umgekehrt.
Eine Aufgabe der Erfindung ist es somit, ein Sprungbrett der eingangs genannten Art zu schaffen, das das möglichst gleichbleibende Federverhalten in einem vergrößerten Sprunggewichts-Bereich aufweist. Das erfindungsgemäße Sprungbrett ist, diese Aufgabe lösend, dadurch gekennzeichnet, daß in mindestens einem der Abstützbereiche ein elastisch zusammendrückbares und scherbares Federelement zwischengeschoben ist, dessen Federcharakteristik weicher ist als die des Sprungbrettes ohne das Fedeel ement.
Das zwischen Kopfbrett und Auflagebrett, Kopfbrett und Federblatt und/oder Federblatt und Auflagebrett zwischengeschobene Federelement nimmt im Belastungsfall Druckkräfte und Scherungskräfte bzw. Schubkräfte auf. Dieses Federelement wird bei einem geringeren Sprunggewicht primär wirksam, wogegen die sonstige Federung des Sprungbrettes bei einem größeren Sprunggewicht primär wirksam wird. Durch das zwischengeschaltete Federelement, das Schub aufnimmt, sind Zerstörungen durch Befestigungsmittel an den Abstützbereichen vermieden.
Da das Federelement Schub aufnimmt, kann das Maß der Biegung von Kopfbrett und/oder Auflagebrett vergrößert werden, ohne daß Zerstörungen an den Abstützbereichen in Folge von Schubbewegungen auftreten. Diese jetzt mögliche verstärkte Biegung bzw. Krümmung der Bretter erhöht nicht nur den Federweg des Sprungbrettes sondern trägt auch zur Verbreiterung des brauchbaren Sprunggewichts-Bereiches bei.
Besonders zweckmäßig und vorteilhaft ist es, wenn das Federelement nur zwischen Kopfbrett und Federblatt vorgesehen ist. Es soll nämlich das Federelement verteilt über die gesamte Breite des Sprungbrettes vorgesehen sein. Das Auflagebrett wird aber in der Regel nur von zwei Holmen gebildet, die durch ein Verbindungsstück miteinander verbunden werden müßten, wenn das Federelement am Auflagebrett abgestützt werden soll.
Das Federelement ist z.B. von einer Reihe von Stahlspiralfedern gebildet, deren Montage Schwierigkeiten bereitet und die bei Benutzung Geräusch verursachen. Besonders zweckmäßig und vorteilhaft ist es daner, wenn das Federelement ein Blockelement aus einem elastisch zusammendrückbaren Werkstoff ist. Dieses Feder-Blockelement läßt sich einfach montieren und verursacht bei Benutzung kein Geräusch. Es besteht z.B. aus Gummi oder einem geeigneten Kunststoff, z.B. Polyurethan.
Das Federelement ist z.B. ein über die Breite des Sprungbrettes verlaufender Kunststoffbalken. Besonders zweckmäßig und vorteilhaft ist es jedoch, wenn das Federelement von einzelnen, über die Breite des Sprungbrettes verteilten Federkörpern gebildet ist. Duch solche vereinzelt und mit Abstand voneinander angeordneten Federkörper läßt sich die Federcharakteristik des Federelementes und des Sprungbrettes besser einstellen.
Das Federblockelement ist z.B. voll bzw. massiv. Besonders zweckmäßig und vorteilhaft ist es jedoch, wenn das Federblockelement ein Hohlgebilde ist. Mit einem solchen Blockelement, das z.B. ein schlauchähnliches Stück mit relativ dicker Wandung ist, läßt sich die erwünschte Federcharakteristik besonders gut erreichen.
Bei dem erfindungsgemäßen Sprungbrett ist die Federcharakteristik insgesamt weicher als bei dem bekannten. Unter Federcharakteristik wird hier das Verhältnis Belastung : Federweg verstanden. Bei einer bestimmten maximalen Belastung hat ein Sprungbrett gemäß DE-AS 27 45 401 einen Federweg von 80 mm, wogegen ein entsprechend anmeldungsgemäß gebautes bei dieser maximalen Belastung einen Federweg von 120 mm hat. Das ist ein etwa 50 % höherer Gesamtfederweg, der mit einer entsprechend größeren Gesamthöhe des Gerätes einhergeht.
Das Federelement liefert 35-55 % des gesamten Federweges des Sprungbrettes. Wenn das Kopfbrett und das Auflagebrett so verstärkt gebogen sind, wie es anmeldungsgemäß möglich ist, dann liefert das Federelement nur 20-40 % des gesamten möglichen Federweges. Bezogen auf jeweils gleiche Belastung ergibt sich bei einem anmeldunggemäßen Sprungbrett gegenüber einem entsprechenden Sprungbrett gemäß DE-AS 27 25 401 eine durchschnittliche Erhöhung der Einsenkung (Federweg) von etwa 40 %; bei einer statischen Belastung von 200 kg erhält man eine ca. 21 % größere Einsekung und bei einer statischen Belastung von 600 kg erhält man eine ca. 62 % größere Einsenkung.
Das Federelement kann zur Not lose eingelegt sein. Um ungewollte Ortsveränderungen des Federelementes zu verhindern, wird das Federelement an die Bretter bzw. das Blatt, zwischen denen es sich befindet, angeklebt oder angeheftet. Besonders zweckmäßig und vorteilhaft ist es in jedem Fall, wenn bei dem das Federelement aufnehmenden Abstützbereich dessen Bretter bzw. Blatt mittels einer flexiblen, faltbaren Umfassung zusammengehalten sind. Diese Umfassung, die z.B. von mehreren Riemen gebildet ist, hält die beiden Bretter bzw. das Blatt, die das Federelement zwischen sich aufnehmen, in Anlage an dem Federelement und verhindert ein weiteres Auseinanderbewegen, ohne die Zusammendrückung des Federelementes zu beeinträchtigen.
In der Zeichnung ist eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung dargestellt und zeigt
- Fig. 1 einen senkrechten Schnitt eines Sprungbrettes zum Turnen und
- Fig. 2 eine Draufsicht auf den Absprungfläche-Bereich des Sprungbrettes gemäß Fig. 1, mit Aufbrüchen, in einen gegenüber Fig. 1 verkleinerten Maßstab.
Das Sprungbrett gemäß Zeichnung besitzt unten ein längliches Auflagebrett 1, das auf einen Fußboden aufliegt und aus zwei mit Abstand voneinander angeordneten, zueinander parallelen Holmen gebildet ist. Das Absprungbrett 1 ist zwischen seinen beiden Enden nach oben gebogen bzw. gekrümmt, über die Länge biegbar und liegt nur mit den beiden Endstücken auf. Auf dem Auflagebrett 1 ist ein Federblatt 2 befestigt, das die Form eines abgeflachten S besitzt. Der untere Endabschnitt liegt auf dem Auflagebrett 1 auf und ist an diesen angeschraubt. Das Federblatt 2 ist über seine Breite voll, über seine Länge elastisch biegbar und befindet sich in der vorderen Hälfte des Auflagebrettes 1.
Das Federblatt 2 trägt am vorderen, oberen Endabschnitt eine Reihe von Federkörpern 3, die gemeinsam ein Federelement 4 bilden. Jeder Federkörper 3 ist ein Zylinderstück mit einer Höhlung 5, aber im übrigen massiv, d.h. als Blockstück ausgebildet, und besteht aus Kunstsbff z.B. Polyurethan. Die Federkörper 3 sindmit senkrechter Mittelachse der Höhlung 5 angeordnet und mit der einen Stirnseite am oberen Endabschnitt des Federblattes angeklebt. Die Federkörper 3 besitzen Abstand voneinander. Am unteren Endstück des Federblattes 2 ist ein Zellgummistreifen 9 vorgesehen, der das Anstoßen des Kopfbrettes dämpft.
Auf die oberen Stirnseiten der Federkörper 3 ist ein vorderer Endabschnitt eines länglichen Kopfbrettes 6 geklebt, das über seine Breite voll ist, über die Länge elastisch biegbar ist und zwischen den beiden Enden gebogen bzw. gekrümmt ist. Das hintere Ende des Kopfbrettes 6 liegt auf dem hinteren Endstück des Auflagebrettes 1 auf und ist an diesem mittels Schrauben befestigt. Das Kopfbrett ist mehrschichtig ausgebildet. In dem Winkel zwischen Kopfbrett 6 und Auflagebrett 1 ist ein Abstandsblock 7 vorgesehen, der aus mehreren Schichten zusammengesetzt ist. An der Unterseite des Kopfbrettes ist hinten eine streifenförmige, elastisch biegbare Verstärkung 8 vorgesehen.
Das Kopfbrett 6 und das Federblatt 2 sind durch eine im Querschnitt U-förmige Umfassung 10 zusammengehalten, die als Kappe ausgebildet ist, die von vorne aufgeschoben ist und angeklebt ist. Die kappenartige Umfassung 10 besteht aus einem Textilstoff oder einem äquivalenten Kunststoff. Die Umfassung ist aus einem reißfesten Material, z.B. PVC, das mit Glasfaservlies armiert ist. Aufgrund der Umfassung 10 können das Kopfbrett 6 und das Federblatt 2 im gemeinsamen Abstützbereich keinen größeren Abstand voneinander einnehmen, als er durch die Höhe des entspannten Federelementes 4 bestimmt ist.
1. Sprungbrett zum Turnen, bei dem ein eine Absprungfläche aufweisendes gebogenes Kopfbrett und ein gebogenes Auflagebrett einen spitzen Winkel bilden und mit Abstand von der Winkelspitze durch ein S-förmiges Federblatt getrennt sind, wobei Kopfbrett und Auflagebrett, Kopfbrett und Federblatt sowie Federblatt und Auflagebrett dort, wo sie aufeinander abgestützt sind, jeweils einen Abstützbereich bilden, dadurch gekennzeichnet, daß in mindestens einem der Abstützberebhe ein elastisch zusammendrückbares und scherbares Federelement (4) zwischengeschoben ist, dessen Federcharakteristik weicher ist als die des Sprungbrettes ohne das Federelement.
2. Sprungbrett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (4) nur zwischen Kopfbrett (6) und Federblatt (2) vorgesehen ist.
3. Sprungbrett nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (4) ein Blockelement aus einem elastisch zusammendrückbaren Werkstoff ist.
4. Sprungbrett nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Federelement (4) von einzelnen, über die Breite des Sprungbrettes verteilten Federkörpern (3) gebildet ist.
5. Sprungbrett nach einem der Ansprüche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Federblockelement (4) ein Hohlgebilde (5) ist.
6. Sprungbrett nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei dem das Federelement (4) aufnehmenden Abstützbereich dessen Bre ter bzw. Blatt mittels einer flexiblen, faltbaren Umfassung (10) zusammengehalten sind.