......DE......GB........NL........................
B
0124441
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
19841107
EP
84400850.8
19840426
fr
fr
fr
8306948
19830427
FR
19841107
198445
19841107
198445
3
3H 01Q 5/00 A
de
Abgestimmte Rahmenantenne mit umschaltbarem Frequenzbereich
en
Tuned-loop antenna with band switching
fr
Antenne boucle accordée à commutation de gammes
SOCIETE TECHNIQUE D'APPLICATION ET DE RECHERCHE ELECTRONIQUE
00608030
60486 D.10457
12 et 14 avenue Carnot
F-91300 Massy
FR
Choquer, Jean
43 Route de Chevreuse
F-91190 Gif sur Yvette
FR
Gartner, Thierry
14 Bois Montmarre Janvry
F-91640 Briis Sous Forges
FR
Schrimpf, Robert
et al
00018461
Cabinet Regimbeau 26, Avenue Kléber
75116 Paris
FR
DE
GB
NL
L'antenne comporte, en parallèle au condensateur variable (4) une self (11) à état de commutation variable.
Application notamment aux antennes destinées aux liaisons dans la gamme HF avec une puissance pouvant atteindre 1 kW.
L'invention concerne des perfectionnements à une antenne boucle HF accordée à l'aide d'un condensateur variable.
Elle s'applique en particulier à une antenne destinée aux liaisons dans la gamme HF avec une puissance pouvant atteindre 1 KW.
Pour ce type d'antenne, le rapport entre la fréquence d'accord maximale et la fréquence d'accord minimale est directement lié à la valeur du rapport entre la valeur maximale et la valeur minimale de la capacité du condensateur d'accord. En pratique ce rapport est surtout limité par le fait que la valeur minimale de la capacité ne peut pas descendre au-dessous d'une certaine valeur ou valeur résiduelle.
L'invention vise à fournir une antenne ayant un bon rendement dans une gamme de fréquences étendue.
On y parvient, selon l'invention, par le fait que l'on place une self en parallèle avec le condensateur et que l'on associe à la self des moyens pour la mettre en circuit ou hors-circuit.
Une telle antenne fonctionne dans l'une ou l'autre de deux gammes de fréquences selon que la self est en service ou hors-service.
La self permet donc d'augmenter la gamme de fréquences dans laquelle on peut accorder l'antenne.
On décrira ci-après un exemple de réalisation de l'invention, donné à titre préféré mais non limitatif de la portée de l'invention, en référence aux figures du dessin joint, la description et les figures faisant apparaître d'autres particularités de l'invention.
Sur les dessins :
- - la figure 1 est un schéma d'une antenne à laquelle s'applique l'invention ;
- - la figure 2 est un schéma d'une variante d'antenne à laquelle s'applique l'invention ;
- - la figure 3 est un schéma de perfectionnement apporté par l'invention aux antennes des figures 1 et 2 ;
- - la figure 4 est une vue de détail d'une réalisation du perfectionnement de l'invention ;
- - la figure 5 est une vue de détail d'une variante de réalisation du perfectionnement de l'invention.
L'antenne représentée (figure 1) est constituée de deux bras verticaux 1,2, par exemple des tubes creux, fixés à un pied métallique 3 qui sert de support. Les deux bras 1,2, qui constituent la boucle rayonnante sont réunis au sommet par un condensateur variable schématisé en 4)logé dans un cylindre isolant 5. Cette antenne est attaquée par l'intermédiaire de deux demi-boucles secondaires 6,7 et d'un symétriseur 16 alimenté par un câble coaxial 8 logé dans le pied. La variation du condensateur est commandée par un moteur 9 logé dans le cylindre.
Dans cet exemple, la boucle formée par les deux bras est sensiblement carrée : cette forme n'est pas limitative et l'on peut, en variante, utiliser une boucle circulaire, comme décrit par exemple dans le brevet US 3 588 905, ou d'autres formes.
Dans cet exemple, la boucle principale est attaquée par deux demi-boucles secondaires : cette disposition n'est pas limitative et l'on peut en variante utiliser une seule boucle secondaire, par exemple une boucle secondaire circulaire, comme décrit dans le brevet US 3 588 905 déjà cité.
La figure 2 représente, par mémoire, une antenne du type décrit dans le brevet US 3 588 905, où la boucle secondaire a été repérée 10.
Les réalisations des figures 1 et 2 ne sont données qu'à titre d'exemples d'antennes auxquelles s'applique l'invention. En particulier, l'invention n'est pas seulement applicable au cas d'une antenne à boucle unique, située toute entière dans un plan.
Selon l'invention, on perfectionne l'antenne de la figure 1 ou de la figure 2, en disposant en parallèle au condensateur variable une self 11 à état de commutation variable (figure 3).
Par état de commutation variable, on veut dire que la self peut, à volonté, être commutée en circuit ou commutée hors-circuit. Sur la figure 3, on a schématisé cette commande par un commutateur.
De préférence, la self est placée dans l'air.
Dans une réalisation préférée (figure 4), la self est constituée par un tube métallique, constituant une ligne bifilaire court circuitée, solution jugée préférable à une self bobinée qui consommerait trop d'énergie. Ce tube 11 présente une branche basse 11a (par rapport au condensateur, relié par deux branches 11b, 11c aux bornes du condensateur.
Avantageusement (figure 5), la ligne bifilaire court circuitée peut être placée dans un plan perpendiculaire au plan de la boucle pour réduire le couplage mutuel.
Pour commander l'état de commutation de la self, on munit le tube d'une coupe 12, par exemple dans sa branche basse 11a (figure 4), endroit qui permet de respecter la symétrie de l'antenne, et on dispose un relais 13 pour commander à volonté un court-circuit des deux extrémités du tube qui déterminent entre elles la coupure. Ce relais est commandé par un électroaimant schématisé en 14.
L'établissement du court-circuit correspond à la mise en service de la self.
L'invention n'est pas limitée à ce moyen particulier pour commander l'état de commutation de la self.

EXEMPLE.-
Une antenne boucle de 1 kw fonctionnant, en l'absence de self, dans une gamme de fréquences basse 3-13,2 MHz, est dotée, grâce à la mise en service d'une self, d'une sous-gamme de fréquences 13,2-29 MHz.
1. Antenne boucle accordée à l'aide d'un condensateur variable, caractérisée en ce qu'elle comporte, en parallèle au condensateur variable (4), une self (11) à état de commutation variable.
2. Antenne boucle selon la revendication 1, caractérisée en ce que la self (11) est dans l'air.
3. Antenne boucle selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que la self (11) est située dans une plan perpendiculaire au plan de la boucle.
4. Antenne boucle selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la self (11) est constituée par une ligne bifilaire.
5. Antenne boucle selon la revendication 4, caractérisée en ce que la self (11) est un tube métallique.
6. Antenne boucle selon la revendication 5, caractérisée en ce que le tube (11) présente une coupure (12) et en ce que des moyens (13,14) sont prévus pour commander l'établissement d'un court-circuit entre les deux extrémités du tube qui déterminent la coupure.