..BECHDE..ES..GB..ITLILUNL........................
J
DIM360 - Ver 2.5 (21 Aug 1997) 2100000/0
0338959
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN
B1
19930804
EP
89470004.6
19890323
19890927
19920205
fr
fr
fr
8805323
19880419
FR
19930804
199331
19891025
198943
19930804
199331
19920922
5
5F 21V 21/10 A
de
Vorrichtung zur Montage von Strassenleuchten mit mehreren Lampen
en
Assembly for the construction of a multiple luminaire street lamp
fr
Ensemble pour la réalisation de lampadaires d'éclairage à plusieurs luminaires
DE-A- 2 524 805
FR-A- 2 188 789
US-A- 3 683 171
Marchal, Robert
La Vaux de Chanot
F-54380 Dieulouard
FR
3e INTERNATIONAL
01087340
EEE 2 EP
La Vaux de Chanot
F-54380 Dieulouard
FR
Poupon, Michel
00039186
B.P. 421 3, rue Ferdinand Brunot
88011 Epinal Cédex
FR
BE
CH
DE
ES
GB
IT
LI
LU
NL
19891025
198943
La présente invention a pour objet un ensemble pour la réalisation de lampadaires d'éclairage à plusieurs luminaires à partir d'au moins un mât support.
Lors de la réalisation de structures d'éclairage, en particulier d'éclairage public et résidentiel, on s'oriente de plus en plus, pour des raisons d'esthétique, vers la recherche de structures complexes et originales en jouant sur la position et le nombre des luminaires d'éclairage sur une même structure.
Jusqu'à présent, ceci est obtenu par la mise en oeuvre de structures lourdes mécano-soudées ou de pièces très spécifiques, donc onéreuses. En outre, les orientations dans l'espace sont limitées.
Le besoin se fait donc sentir d'un moyen permettant de disposer les luminaires d'un lampadaire n'importe où dans l'espace à partir d'au moins un mât support.
A titre d'exemple de réalisation, on peut se reporter au document DE-A-2 524 805 qui décrit un ensemble de liaison entre un mât et un ou plusieurs luminaires, mais cet ensemble est encore complexe et ne peut lier qu'un luminaire par pièce de liaison sur le mât.
L'invention palie les inconvénients précités avec un ensemble pour la réalisation de lampadaires d'éclairage à plusieurs luminaires à partir d'un mât support conforme à l'objet de la revendication 1.
On comprendra mieux l'invention à l'aide de la description faite ci-après d'un mode de mise en oeuvre, donné à titre d'exemple non limitatif en référence aux dessins annexés dans lesquels :
- la figure 1 est une vue de dessus d'une pièce de liaison conforme à l'invention,
- la figure 2 est une vue de dessous d'un bracelet conforme à l'invention.
On se référera tout d'abord à la figure 1.
La pièce de liaison (1) se compose de deux demi-coquilles (2,3) reliées entre elles par exemple par des vis à six pans (4,5). La pièce de liaison détermine un espace intérieur (6) dans lequel vient se loger le mât support, non représenté.
Optionnellement, chaque demi-coquille pourra comporter des portées creuses (7,8) radiales, en saillie vers l'intérieur de la zone (6) pour renforcer la fixation par le mât support qui sera muni d'alésages correspondants. Les portées servent également de passages de cables électriques en provenance de l'alimentation centrale au travers du mât.
Sur sa périphérie, la pièce de liaison comporte une pluralité de platines telles que (9,10) servant de surfaces de contact.
Les platines telles que (9)sont par exemple de structure verticale, les platines (10) étant de structure horizontale.
Les platines comportent toutes deux alésages (11,12) de fixation et un alésage central (13) de passage de cable.
Chaque platine peut recevoir un bracelet tel que représenté à la figure 2. Les platines pourraient également être de structure intermédiaire entre l'horizontale et la verticale, pour des applications spécifiques. Elles peuvent être également identiques et donc polyvalentes.
On se référera maintenant à la figure 2.
On y a représenté un bracelet (14) également constitué par l'assemblage de deux demi-coquilles (15,16) au moyen de vis à six pans (17,18).
Le bracelet détermine intérieurement un espace (19) dans lequel sera logée une console support de luminaire, non représentée.
L'une des demi-coquilles (16) est munie de deux alésages (20,21) destinés à coopérer pour la fixation avec les alésages (11,12) de la pièce de liaison, en étant traversés par un moyen mécanique d'assemblage.
Les bracelets peuvent être indifféremment disposés verticalement ou horizontalement (en faisant référence à la position relative des plans principaux de la pièce de liaison et du bracelet) ou en toute position intermédiaire.
Les bracelets comportent également une portée (22) creuse faisant saillie vers l'intérieur dudit bracelet et coopérant à la fixation des bracelets sur chaque console comme explicité précédemment pour les portées (7,8) de la pièce de liaison.
Les portées creuses servent également de passages de cables.
Dans la structure illustrée à la figure 1, on peut par exemple disposer quatre bracelets horizontaux et deux bracelets verticaux. Ceci n'est nullement limitatif.
Différentes variantes de mise en oeuvre peuvent être prévues pour élargir encore les possibilités du dispositif.
Ainsi, un bracelet pourra lui-même servir d'accrochage à un second bracelet.
De même, on peut prévoir d'adapter les bracelets de manière à ce qu'ils puissent recevoir directement un luminaire, qui viendra ainsi être disposé tangentiellement au tube.
Enfin, on peut standardiser les pièces de liaison en prévoyant des réducteurs en fonction des diamètres du ou des mâts supports.
Grâce à cette structure, on peut positionner les luminaires de lampadaire n'importe où dans l'espace et réaliser des arrangements jamais obtenus jusqu'à présent.
1. Ensemble pour la réalisation de lampadaires d'éclairage à plusieurs luminaires sur un mât support se composant essentiellement de :
- au moins une pièce de liaison (1) sur mât.
- au moins un bracelet (14) pour supporter un tube sur lequel sont fixés lesdits luminaires, la pièce de liaison et les bracelets étant reliés mécaniquement entre eux, caractérisé en ce que la pièce de liaison (1) comporte sur sa périphérie une pluralité de platines (9,10) pour la fixation directe d'un bracelet (14) sur la pièce de liaison (1).
2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en ce que la pièce de liaison (1) se compose de deux demi-coquilles (2,3) reliées entre elles par des vis à six pans (4,5), ladite pièce de liaison déterminant un espace intérieur (6) dans lequel vient se loger le mât support.
3. Ensemble selon la revendication 2, caractérisé en ce que chaque demi-coquille comporte des portées creuses (7,8) radiales, en saillie vers l'intérieur de la zone (6) pour renforcer la fixation sur le mât support qui est muni d'alésages correspondants.
4. Ensemble selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que chaque platine (9,10) comporte deux alésages (11,12) de fixation d'un bracelet (14) et un alésage central (13) de passage de cable.
5. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que le bracelet (14) est constitué par l'assemblage de deux demi-coquilles (15,16) au moyen de vis six pans (17,18), le bracelet déterminant un espace intérieur (19) de reception d'un tube.
1. Vorrichtung zur Erzeugung von Straßenleuchten mit mehreren Lampen auf einem Tragmast, welche im wesentlichen folgendes aufweist:
- zumindest ein Anschlußstück (1) für den Mast,
- zumindest einen Ring (14) zum Abstützen einer Röhre, auf dem die genannten Lampen befestigt sind, wobei das Anschlußstück und der Ring mechanisch miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Anschlußstück (1) auf seiner Peripherie eine Vielzahl von Tragstücken (9, 10) zum unmittelbaren Befestigen eines Ringes (14) an dem Anschlußstück (1) aufweist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Anschlußstück (1) aus zwei Halbschalen (2, 3) besteht, welche mittels Sechskantschrauben (4, 5) miteinander verbunden sind, wobei das genannte Verbindungsstück einen inneren Raum (6) bildet, welcher den tragenden Mast aufnimmt.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß jede der Halbschalen radiale, hohle Tragstücke (7, 8) aufweist, welche in das Innere des Raumes (6) ragen, um den Halt auf dem mit entsprechenden Bohrungen versehenen Stützmast zu verstärken.
4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Tragstück (9, 10) zwei Bohrungen (11, 12) für die Befestigung eines Ringes (14) und eine zentrale Bohrung (13) für die Durchführung eines Kabels aufweist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Ring (14) durch den Zusammenbau von zwei Halbschalen (15, 16) mittels Sechskantschrauben (17, 18) gebildet ist und einen inneren Raum (19) zur Aufnahme eines Rohres umschließt.
1. Assembly for the provision of standard lamps having a plurality of lights on a support mast consisting essentially of:
- at least one connection member (1) for connection to the mast;
- at least one band (14) for supporting a tube, onto which said lights are secured, the connection member and the bands being inter-connected mechanically with one another, characterised in that the connection member (1) comprises, on its periphery, a plurality of plates (9, 10) for directly securing a band (14) to the connection member (1).
2. Assembly according to claim 1, characterised in that the connection member (1) consists of two half-shells (2, 3) connected to each other by hexagonal screws (4, 5), said connection member defining an internal space (6) in which the support mast is accommodated.
3. Assembly according to claim 2, characterised in that each half-shell comprises hollow radial bosses (7, 8), protruding towards the interior of the zone (6) to reinforce the securement to the support mast, which is provided with corresponding grooves.
4. Assembly according to one of the preceding claims, characterised in that each plate (9, 10) comprises two securing grooves (11, 12) for the securement of a band (14) and one central groove (13) for the passage of a cable.
5. Assembly according to any of claims 1 to 4, characterised in that the band (14) is formed by assembling two half-shells (15, 16) by means of hexagonal screws (17, 18), the band defining an internal space (19) for the accommodation of a tube.