ATBECHDE..ESFRGBGRITLILUNLSE......................
R
0359968
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
19900328
EP
89114613.6
19890808
de
de
de
3829606
19880901
DE
19900328
199013
19900328
199013
5
5B 65D 77/06 A
de
Verpackungsbehälter mit Innenbeutel aus Folie, Papier oder dergleichen und Verfahren zu dessen Herstellung und Befüllung
en
Bag-in-box container and method of making and filling it
fr
Boîte rigide à poche intérieure souple et procédé de sa réalisation et de son remplissage
HCH. SIEGER GMBH & CO. KG
01134070
71 204/89
Neumarkt 12
D-5000 Köln 1
DE
Der Erfinder hat auf seine Nennung verzichtet.
Schwarz, Klaus-Jürgen, Dipl.-Ing.
00010942
Gluckstrasse 7
D-53115 Bonn
DE
AT
BE
CH
DE
ES
FR
GB
GR
IT
LI
LU
NL
SE
Bei bekannten Verpackungsbehältern mit einem flexiblen In­nenbeutel aus Folie oder dergleichen mit einem Füll- und Entnahmestutzen und einer Umhüllung aus formsteifem Mate­rial, wie Pappe, Karton, Wellpappe oder dergleichen, liegt der Füll- und Entnahmestutzen im Inneren des Verpackungsbe­hälters derart lose, daß es zum Entleeren des Beutelinhal­tes erforderlich ist, eine Fläche der Verpackung entlang einer Perforation in der Nähe des Füll- und Entnahmestutzens einzudrücken, um den Stutzen durch die so gebildete Öffnung hindurch zu erfassen und in eine entsprechend der Perfora­tionslinie gebildete U-förmige Einhängeöffnung einzuhängen, bevor der Stutzen geöffnet und der Beutelinhalt entleert werden kann. Hierbei kann der Innenbeutel leicht beschädigt und vorzeitig entleert werden. Dies wird bei dem erfindungs­gemäßen Verpackungsbehälter dadurch vermieden, daß die Einhängeöffnung (14) für den Füll- und Entnahmestutzen (13) in einem sich zwischen den Seitenwandungen (15, 16, 17) des fertigen Verpackungsbehälters (20) erstreckenden Tragstück (18) derart angeordnet ist, daß der in die schlitzförmige Öffnung (14) eingefügte Füll- und Entnahmestutzen (13) bereits vor der Entnahme des Beutelinhaltes innerhalb des Verpackungsbehälters (20) im Abstand von dessen Seitenwand­teilen (15, 16, 17) und Deckelteilen (21, 22) in seiner Ge­brauchslage geschützt fixiert ist. Außer einer verbesserten und sichereren Handhabung können solche Verpackungsbehälter auch in einfacher Weise vollautomatisch hergestellt und befüllt werden. Aufgrund ihrer hohen Stabilität und ihrer zuverlässigen Handhabung sind solche Verpackungsbehälter auch für Gefahrgut geeignet.
Die Erfindung betrifft einen Verpackungsbehälter nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 und bezieht sich auf ein Ver­fahren zum Herstellen, Befüllen und Fertigstellen solcher Verpackungsbehälter.
Bei bekannten Verpackungsbehältern mit einem flexiblen Innenbeutel aus Folie, Papier oder dergleichen mit einem Füll- und Entnahmestutzen und einer Umhüllung aus formstei­fem Material, wie Pappe, Karton, Wellpappe oder derglei­chen, liegt der Füll- und Entnahmestutzen im Inneren des Verpackungsbehälters derart lose, daß es zum Entleeren des Beutelinhaltes erforderlich ist, eine Fläche der Verpackung entlang einer Perforation in der Nähe des Füll- und Entnah­mestutzens einzudrükken, um den Stutzen durch die so gebildete Öffnung hindurch zu erfassen und mit einer Umfangsnut in eine durch das Eindrücken der Behälterwand entsprechend der Perforationslinie gebildete U-förmige Einhängeöffnung einzuhängen, bevor der Stutzen geöffnet und der Beutelinhalt entleert werden kann.
Obgleich an der Außenseite solcher Verpackungen oftmals eine Gebrauchsanweisung für die Handhabung des Füll- und Entnahmestutzens bis zum Entleeren des Beutelinhaltes auf­gedruckt ist, hat die Erfahrung gezeigt, daß häufig eine fehlerhafte Handhabung erfolgt, mitunter unter Verwendung von spitzen Gegenständen, um den Stutzen aus der Umhüllung herauszuholen und in die U-förmige Einhängeöffnung oder dem Einhängeschlitz einzuhängen. Leicht kann dabei der Innenbeu­tel beschädigt und der Beutelinhalt vorzeitig entleert werden.
Die Herstellung solcher Verpackungsbehälter mit flexiblem Innenbeutel und lose im Inneren des Behälters liegendem Füll- und Entnahmestutzen ist zwar vergleichsweise einfach, kann jedoch hinsichtlich der Handhabung der Verpackungsein­heit aufgrund der vorstehend geschilderten Kriterien nicht befriedigen, was sich insbesondere im Zusammenhang mit Gefahrgütern, wie brennbare Flüssigkeiten oder dergleichen, nachteilig bemerkbar macht.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Verpackungsbehäl­ter der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, daß einerseits eine einfache und ungefährliche Handhabung ohne Beschädigung des Innenbeutels bis zum vollständigen Entleeren des Beutelinhaltes gewährleistet ist, und daß andererseits auch eine vollautomatische Herstellung solcher Verpackungsbehälter ausgehend von der Zusammenführung des Kartonzuschnittes mit dem zugehörigen Innenbeutel bis zur vollständigen Befüllung des Innenbeutels und gleichzeitigen Aufrichten und Verschließen der Verpackung, gegebenenfalls unter zusätzlicher Umkleidung mit einem Umkarton, möglich ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch den Kennzeichnungs­teil des Anspruches 1 gelöst, während in den Ansprüchen 2 bis 9 besonders vorteilhafte Weiterbildungen eines solchen Verpackungsbehälters gekennzeichnet sind und die Ansprüche 10 bis 12 ein Verfahren zum Herstellen, Befüllen und Fer­tigstellen solcher Verpackungsbehälter betreffen.
Ein erfindungsgemäßer Verpackungsbehälter bietet den Vor­teil, daß zunächst der Innenbeutel mit seinem verschließba­ren Füll- und Entnahmestutzen aus einem geeigneten Folienma­terial in einfacher Weise flachliegend hergestellt und anschließend mit seinem Füll- und Entnahmestutzen in die endseitig offene Einhängeöffnung an dem fertigen Kartonzu­schnitt eingefügt werden kann, um sodann den Kartonzuschnitt in Umfangsrichtung um den flachliegenden Innenbeutel herum zu schließen und entweder nach einem Zwischenstadium als flachliegende Lager- oder Versandeinheit oder gegebenenfalls unmittelbar anschließend mit dem Füll- und Entnahmestutzen an eine automatische Füllmaschine auszuschließen. Beim Füllen des Innenbeutels wölbt sich dieser kissenförmig auf, wodurch der ihn umgebende Kartonzuschnitt zu einem etwa hexagonalen Querschnitt aufgestellt wird, um diesen an­schließend, und zwar spätestens nach Beendigung des Füll­vorganges, durch Paddel- oder Druckflächen, die an den seitlichen Längsfaltlinien bzw. Längsfaltkanten des Karton­zuschnittes angreifen, zusammenzudrükken, bis er seine würfel- oder quaderförmige Endform erreicht hat.
Gleichzeitig mit dem seitlichen Zusammendrücken des Karton­zuschnittes wird das die U-förmige Einhängeöffnung aufwei­sende Tragstück mit dem eingefügten Füll- und Entnahme­stutzen gegenüber der anschließenden Schmalseitenwand und den beiden danebenliegenden Längsseitenwänden des Kartonzu­schnittes mit seinen endseitigen Stützdreiecken zum Behäl­terinneren geklappt, so daß das Tragstück mit der Einhänge­öffnung am fertig aufgefalteten Verpackungsbehälter recht­winklig zu der vorderen Behälterschmalseite steht, wodurch der Füll- und Entnahmestutzen sich bei fertiggestelltem Verpackungsbehälter innerhalb des Behälteraußenumfanges und sowohl gegenüber den Behälterseitenwandteilen als auch ge­genüber den Deckelteilen in einer nach innen versetzten Stellung befindet, die zugleich seine Gebrauchslage ist, wodurch in besonders einfacher und zweckmäßiger Weise er­reicht wird, daß der Füll- und Entnahmestutzen zum Entleeren des Behälters nicht weiter manipuliert werden muß, sondern es vielmehr genügt, den Deckel oder Verschluß des Stutzens zu öffnen und den Behälterinhalt durch den Stutzen einfach ausfließen zu lassen. Insbesondere durch die Merkmale der Ansprüche 5 bis 7 erhält der Verpackungsbehälter eine besonders hohe Formbeständigkeit, die ihn auch für eine Verwendung für Gefahrgüter brauchbar macht.
Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung schematisch dargestellt. Es zeigen
- Fig. 1 einen Kartonzuschnitt für einen Verpackungsbehäl­ter mit einem flexiblen Innenbeutel aus Folie, Papier oder dergleichen in einer ersten Ausfüh­rungsform,
- Fig. 2 den Verpackungszuschnitt beim Zusammenfügen mit dem Innenbeutel in perspektivischer Darstellung,
- Fig. 3 das Herumfalten des Kartonzuschnittes um den In­nenbeutel in einem daran anschließenden Verfah­rensschritt,
- Fig. 4 den flachliegenden, um den Innenbeutel herumge­legten Kartonzuschnitt als Lager- und Versand­einheit nach einem weiteren Verfahrensschritt,
- Fig. 5 einen Schnitt durch den flachliegenden, um den Innenbeutel herumgelegten, in Umfangsrichtung geschlossenen Kartonzuschnitt gemäß Schnittlinie V - V von Fig. 4,
- Fig. 6 einen Fig. 5 entsprechenden Schnitt durch diese Lager- und Versandeinheit nach zumindest teil­weisem Befüllen des Innenbeutels mit einer Flüs­sigkeit oder einem pastösen bzw. fließ- oder rieselfähigen Stoff,
- Fig. 7 das Aufstellen des Verpackungsbehälters nach dem Befüllen des Innenbeutels in einem weiteren Ver­fahrensschritt,
- Fig. 8 den Verpackungsbehälter mit gefülltem Innenbeutel kurz vor Erreichen der im wesentlichen quader- oder würfelförmigen Endform des Verpackungsbehäl­ters,
- Fig. 9 den Verpackungsbehälter nach Erreichen der Qua­der- oder Würfelform beim Schließen der Bodenklap­pen des Behälters,
- Fig. 10 den aufrechtstehenden Verpackungsbehälter vor dem Schließen der Deckelklappen und
- Fig. 11 den fertiggestellten Verpackungsbehälter nach Schließen der Deckelklappen, während in
- Fig. 12 eine weitere abgewandelte Ausführungsform eines Kartonzuschnittes für den Verpackungsbehälter dargestellt ist und
- Fig. 13 und 14 die entsprechenden Verfahrensschritte zum Verschließen dieses Verpackungsbehälters entspre­chend den Verfahrensschritten bei dem Verpackungs­behälter von Fig. 9 bis 11 zeigen.
Die in der Zeichnung gezeigten Kartonzuschnitte 10, 11 sind bestimmt für Verpackungsbehälter 20 mit einem flexiblen In­nenbeutel 12 aus Folie, Papier oder dergleichen mit einem verschließbaren Füll- und Entnahmestutzen 13 und einer Um­hüllung aus formsteifem Material, wie Pappe, Karton, Well­pappe oder dergleichen, die zur Aufnahme von flüssigen, pastösen und anderen fließ- oder rieselfähigen Stoffen dienen, wobei die Umhüllung eine endseitig offene, etwa U-förmige Einhängeöffnung 14 für den Füll- und Entnahme­stutzen 13 des Innenbeutels 12 aufweist.
Die Einhängeöffnung 14 für den Füll- und Entnahmestutzen 13 ist, wie insbesondere in den Darstellungen von Fig. 1 bis 10 und Fig. 12 und 13 zu erkennen ist, in einem sich zwi­schen den Seitenwandungen 15, 16, 17 des fertigen Ver­packungsbehälters erstreckenden Tragstück 18 derart angeord­net, daß der in die schlitzförmige Öffnung 14 eingefügte Füll- und Entnahmestutzen 13 bereits vor der Entnahme des Beutelinhaltes innerhalb des Verpackungsbehälters im Abstand von dessen Seitenwandteilen 15, 16, 17 und Deckel­teilen 21, 22 in seiner Gebrauchslage geschützt drehfest fixiert ist.
Das Tragstück 18 ragt dabei in einer gegenüber der Oberkante 23 des quader- oder würfelförmigen Verpackungsbehälters 20 nach unten versetzten Ebene vorzugsweise von einer Schmal­seite 15 des Verpackungsbehälters 20 rechtwinklig derart nach innen, daß das offene Ende der U-förmigen Einhängeöff­nung 14 zum Behälterinneren weist.
Der Verpackungsbehälter 20 besteht im übrigen aus einem im wesentlichen rechteckigen Kartonzuschnitt 10, 11 mit insge­samt vier Seiten- und Stirnwandteilen 15, 16, 17, 19 sowie davon nach unten und gegebenenfalls auch nach oben hervor­stehenden Bodenklappen 24, 25, 26, 27 und mindestens zwei bzw. drei Deckelklappen 21, 22, 29, die durch mehrere parallele und quer dazu verlaufende Faltlinien 30, 31 klappbar miteinander verbunden sind.
Der Kartonzuschnitt 10, 11 weist an einer seiner Längssei­ten einen Klebefalz 33 auf, mit dem der Kartonzuschnitt 10, 11 in Umfangsrichtung, das heißt also in Richtung quer zu den Seitenwandteilen mittels Verkleben mit der gegenüber­liegenden Seitenwand in üblicher Weise geschlossen werden kann.
Das Tragstück 18 mit der U-förmigen Einhängeöffnung 14 für den Füll- und Entnahmestutzen 13 des Innenbeutels 12 ist vorzugsweise nahe der Kante 15a eines der schmalen Seiten­wandteile 15 des Kartonzuschnittes 10, 11 vorgesehen, und parallel zu dessen Kante 15a verläuft an dem betreffenden Seitenwandteil 15 im Abstand von der Einhängeöffnung 14 ei­ne Querfaltlinie 32, von deren beiden Enden zwei weitere Faltlinien 32a an den daran anschließenden Seitenwandteilen 16, 17 zu deren Kanten 16a, 17a unter Bildung eines jeweils gleichschenkligen Trapezes mit endseitigen Stützdreiecken 34, 35 in einem spitzen Winkel von jeweils etwa 45° derart schräg nach außen verlaufen, daß das Tragstück 18 bei fertig gefaltetem Kartonzuschnitt, wie in Fig. 9 und 10 dargestellt ist, eine Lage rechtwinklig zu dem daran anschließenden schmalen Seitenwandteil 15 und zu den beiden Längsseitenwandteilen 16, 17 des Kartons einnimmt.
Wie in der Zeichnung insbesondere in Fig. l bis 8 weiterhin zu erkennen ist, verlaufen an dem Kartonzuschnitt 10 an den beiderseits der Einhängeöffnung 14 befindlichen Seitenwand­teilen 16, 17 parallele Längsfaltlinien 36 in jeweils glei­chem Abstand derart mittig zwischen den Eckfaltlinien 30 des Kartonzuschnittes, daß der an den Seitenwandteilen, das heißt also in Umfangsrichtung geschlossene Kartonzuschnitt eine mit dem darin angeordneten Innenbeutel 12, der mit seinem Füll- und Entnahmestutzen 13 in die U-förmige Ein­hängeöffnung 14 an dem Tragstück 18 eingefügt ist, flachlie­gende, stapelbare Lager- und Versandeinheit bildet, die sich beim Befüllen des Innenbeutels 12 quer zur Behälter­längsachse kissenförmig aufwölbt und einen im wesentlichen hexagonalen Querschnitt (Fig. 6) einnimmt, um nach dem vollständigen Befüllen des Innenbeutels 12 und Schließen der Boden- bzw. Deckelklappen 22, 25, 26, 21, 22 eine quader- oder würfelförmige Verpackungseinheit zu bilden, wie dies in Fig. 9 bis 11 der Zeichnung im einzelnen dargestellt ist.
Jeder der beiden Kartonzuschnitte 10, 11 für den Verpak­kungsbehälter 20 weist im Bereich des Bodens vorzugsweise über seine gesamte Länge, mindestens jedoch im Anschluß an die beiden Längsseitenwandteile 16, 17 und an mindestens ein Schmalseitenwandteil 15, umlegbare rechteckige Boden­klappen 24, 25, 26, 27 auf, während im Bereich der oberen Deckelseite vorzugsweise über die gesamte Länge des Karton­zuschnittes 10, 11, mindestens jedoch im Anschluß an die beiden Längsseitenwandteile 16, 17, umlegbare rechteckige Deckelklappen 21, 22 bzw. 29 (Fig. 12 und 13) vorgesehen sind, die der Aussteifung des fertigen Verpackungsbehälters 20 dienen.
Bei der zweiten Ausführungsform des Verpackungsbehälters 20 gemäß Fig. 12 bis 14 weisen die an die beiden Längsseiten­wandteile 16, 17 anschließenden Deckelklappen 21, 22 paral­lel zu dem Tragstück 18 gegeneinandergerichtete Deckelzun­ gen 21a, 22a auf, die durch Längsschlitze 21b, 22b beider­seits der Einhängeöffnung 14 für den Füll- und Entnahme­stutzen 13 gegenüber dem Tragstück 18 und durch einen in Verlängerung der U-förmigen Einhängeöffnung 14 verlaufenden Querschlitz 21c derart voneinander getrennt sind, daß ihre einander gegenüberliegenden Endteile bei geschlossener Verpackungseinheit den Füll- und Entnahmestutzen 13 in der Ebene der vorderen Schmalseitenwand 15 zur Verpackungsvor­derseite hin abschirmend überdecken, wie dies in Fig. 14 gezeigt ist.
Bei allen gezeigten Ausführungsformen ist der Innenbeutel 12 zweckmäßig mit mindestens einer der Seitenwände des Be­hälters 20 durch Klebung oder dergleichen zumindest stellen­weise verbunden, und gegebenenfalls kann der Verpackungsbe­hälter 20 auch noch in einem Umkarton 40 (Fig. 11) mit Reklameaufdruckken und dergleichen geschützt angeordnet sein, wobei der Umkarton 40 im Bereich des Füll- und Ent­nahmestutzens 13 Trennlinien 41 aufweist zum Abtrennen einer Ecke 42 des Umkartons 40 und zum Freilegen des im Behälterinneren geschützt angeordneten Füll- und Entnahme­stutzens 13.
Wie insbesondere in den Darstellungen von Fig. 2 bis 9 zu erkennen ist, wird zuerst der Innenbeutel 12 mit seinem Füll- und Entnahmestutzen 13 beim Herstellen eines solchen Verpakkungsbehälters 20 in die Einhängeöffnung 14 des im wesentlichen flachliegenden Kartonzuschnittes 10, 11 einge­schoben, woraufhin die Seitenwandteile des Kartonzuschnit­tes entlang den zusätzlichen Längsfaltlinien 36 um den flachliegenden Innenbeutel 12 herum gefaltet und an ihrem Klebefalz 33 verschlossen werden. Die so gebildete flach­liegende Lager- oder Versandeinheit (Fig. 4 und 5) wird dann mit ihrem Füll- und Entnahmestutzen 13 vorzugsweise an eine Befülleinrichtung angeschlossen und befüllt, wobei der Innenbeutel 12 kissenförmig aufgewölbt wird, so daß der auf einer der Seitenwandteile aufliegende, in Umfangsrichtung geschlossene Kartonzuschnitt 10, 11 einen etwa hexagonalen Querschnitt einnimmt, wie in Fig. 6 zu erkennen ist.
Nach Beendigung des Füllvorganges oder gegebenenfalls auch schon vorher wird der Kartonzuschnitt 10 bzw. 11, wie in Fig. 6 bis 9 im einzelnen zu erkennen ist, durch an den zusätzlichen Längsfaltlinien 36 angreifende Paddel oder Druckflächen so lange zusammengedrückt, bis er eine im we­sentlichen rechteckige Querschnittsform (Fig. 9) mit paral­lelen ebenen Seitenwänden 16, 17 angenommen hat, wobei gleichzeitig das Tragstück 18 für den Füll- und Entnahme­stutzen 13 mit seinen beiden endseitigen Stützdreiecken 34, 35 und dem eingehängten Stutzen 13 gegenüber der anschlies­senden schmalen Seitenwand 15 an dem Kartonzuschnitt derart nach innen gedrückt wird, daß das Tragstück 18 nach Beendi­gung des Füllvorganges an dem fertig aufgefalteten Karton­zuschnitt 10, 11 seine Lage zwischen den beiden nach innen gefalteten seitlichen Stützdreiecken 34, 35 rechtwinklig zu der betreffenden Schmalseite 15 des Verpackungsbehälters 20 einnimmt.
1. Verpackungsbehälter mit einem flexiblen Innenbeutel aus Folie, Papier oder dergleichen mit einem verschließ­baren Füll- und Entnahmestutzen und einer Umhüllung aus formsteifem Material, vorzugsweise aus Pappe, Karton, Wellpappe oder dergleichen, für flüssige, pastöse und andere fließ- oder rieselfähige Stoffe, wobei die Umhüllung eine endseitig offene, etwa U-förmige Einhängeöffnung für den Füll- und Entnahme­stutzen aufweist, dadurch gekenn­zeichnet, daß die Einhängeöffnung (14) für den Füll- und Entnahmestutzen (13) in einem sich zwischen den Seitenwandungen (15, 16, 17) des fertigen Verpak­kungsbehälters (20) erstreckenden Tragstück (18) der­art angeordnet ist, daß der in die schlitzförmige Öff­nung (14) eingefügte Füll- und Entnahmestutzen (13) bereits vor der Entnahme des Beutelinhaltes innerhalb des Verpackungsbehälters (20) im Abstand von dessen Seitenwandteilen (15, 16, 17) und Deckelteilen (21, 22) in seiner Gebrauchslage geschützt fixiert ist.
2. Verpackungsbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Tragstück (18) in einer gegenüber der Oberkante (23) des Verpackungs­behälters (20) nach unten versetzten Ebene vorzugs­weise von einer Schmalseite (15) des Behälters recht­winkelig derart nach innen ragt, daß das offene Ende der U-förmigen Einhängeöffnung (14) zum Behälterinne­ren weist.
3. Verpackungsbehälter, insbesondere in Quader- oder Wür­felform, nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge­kennzeichnet, daß er aus einem im wesentli­chen rechteckigen Kartonzuschnitt (10, 11) besteht mit durch mehrere parallele und quer dazu verlaufende Falt­linien (30, 31) klappbar verbundenen Seitenwandteilen (15, 16, 17, 19) und davon nach unten und gegebenen­falls nach oben hervorstehenden Boden- und Deckel­klappen (24, 25, 26, 27, 21, 22, 29), daß das Trag­stück (18) mit der U-förmigen Einhängeöffnung (14) nahe der Kante (15a) vorzugsweise eines der schmalen Seitenwandteile (15) des Kartonzuschnittes (10, 11) vorgesehen ist, und daß für die Ausbildung des Trag­stückes (18) an dem betreffenden Seitenwandteil (15) parallel zu dessen Kante (15a) im Abstand von der Einhängeöffnung (14) eine Querfaltlinie (32) verläuft, von deren beiden Enden zwei weitere Faltlinien (32a) an den daran anschließenden Seitenwandteilen (16, 17) zu deren Kanten (16a, 17a) unter Bildung eines gleich­schenkligen Trapezes mit endseitigen Stützdreiecken (34, 35) in einem spitzen Winkel von jeweils etwa 45° schräg nach außen verlaufen.
4. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß an den beiderseits der Einhängeöffnung (14) befindlichen Seitenwandteilen (16, 17) zu den Faltlinien (30) des Karhtonzuschnittes (10, 11) parallele Seitenfaltlinien (36) in jeweils gleichem Abstand derart mittig ver­laufen, daß der an den Seitenwandteilen bzw. in Um­fangsrichtung durch einen Klebefalz (33) geschlossene Kartonzuschnitt (10, 11) eine mit dem darin angeordne­ten Innenbeutel (12), der mit seinem Füll- und Entnah­mestutzen (13) in die U-förmige Einhängeöffnung (14) eingefügt ist, flachliegende, stapelbare Lager- und Versandeinheit bildet, die sich beim Befüllen des In­nenbeutels (12) quer zur Behälterlängsachse kissen­förmig aufwölbt und einen im wesentlichen hexagonalen Querschnitt einnimmt, um nach dem vollständigen Befüllen des Innenbeutels (12) und Schließen der Boden- bzw. Deckelklappen eine insgesamt quader- oder würfelförmige Verpackungseinheit zu bilden.
5. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Kartonzuschnitt (10, 11) im Bereich des Bodens vorzugs­weise über seine gesamte Länge, mindestens jedoch im Anschluß an die beiden Längsseitenwandteile (16, 17) und an mindestens ein Schmalseitenwandteil (15, 19), umlegbare Bodenklappen (24 bis 27) aufweist.
6. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Kartonzuschnitt (10, 11) im Bereich der oberen Deckel­seite vorzugsweise über seine gesamte Länge, minde­stens jedoch im Anschluß an die beiden Längsseiten­wandteile (16, 17), umlegbare Deckelklappen (21, 22, 29) aufweist.
7. Verpackungsbehälter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die an die beiden Längsseitenwandteile (16, 17) anschließenden Deckel­klappen (21, 22) parallel zu dem Tragstück gegeneinan­dergerichtete Deckelzungen (21a, 22a) aufweisen, die durch Längsschlitze (21b, 22b) beiderseits der Einhän­geöffnung (14) für den Füll- und Entnahmestutzen (13) von dem Tragstück (18) und durch einen in der Achse der U-förmigen Einhängeöffnung (14) verlaufenden Querschlitz (21c) derart voneinander getrennt sind, daß ihre nebeneinanderliegenden Endteile bei geschlos­sener Verpakkungseinheit den Füll- und Entnahmestutzen (13) zur Verpackungsvorderseite hin abschirmend über­decken. (Fig. 12 bis 14)
8. Verpackungsbehälter nach einem oder mehreren der An­sprüche 1 bis 7, dadurch gekenn­zeichnet, daß der Füll- und Entnahmestutzen (13) in der Einhängeöffnung (14) drehfest fixiert ist, und daß der Innenbeutel (12) mit mindestens einem der Seitenwandteile des Behälters (20) durch Klebung oder dergleichen zumindest stellenweise verbunden ist.
9. Verpackungsbehälter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß er in einem Umkarton (40) mit Reklameaufdrucken und derglei­chen geschützt angeordnet ist, und daß der Umkarton (40) im Bereich des Füll- und Entnahmestutzens (13) Trennlinien (41) aufweist zum Abtrennen einer Ecke (42) des Umkartons (40) und zum Freilegen des im Behälterinneren geschützt angeordneten Füll- und Entnahmestutzens (13). (Fig. 11)
10. Verfahren zum Herstellen, Befüllen und Fertigstellen eines Verpackungsbehälters nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn­zeichnet, daß der Innenbeutel mit seinem Füll- und Entnahmestutzen in die Einhängeöffnung des im we­sentlichen flachliegenden Kartonzuschnittes eingefügt wird, daß die beiden Längsseitenwandteile des Karton­zuschnittes entlang den zusätzlichen beiden mittigen Längsfaltlinien um den flachliegenden Innenbeutel herum gefaltet und durch den Klebefalz miteinander verbunden werden, daß die so gebildete flachliegende Lager- oder Versandeinheit mit ihrem Füll- und Entnah­mestutzen vorzugsweise an eine Befülleinrichtung an­geschlossen und befüllt wird, wobei der Innenbeutel aufgewölbt wird und der auf einer der Seitenwandteile aufliegende, in Umfangsrichtung geschlossene Kartonzu­schnitt einen etwa hexagonalen Querschnitt einnimmt, und daß der Kartonzuschnitt spätestens nach Beendigung des Füllvorganges durch an den zusätzlichen mittigen Längsfaltlinien von außen angreifende Paddel oder Druckflächen bis in eine rechteckige Querschnittsform mit parallelen ebenen Seitenwandteilen zusammenge­drückt wird, wobei gleichzeitig das Tragstück mit seinen beiden endseitigen Stützdreiekken und dem in die Einhängeöffnung eingehängten Füll- und Entnahme­stutzen gegenüber dem anschließenden schmalen Seiten­wandteil an dem Kartonzuschnitt derart nach innen gedrückt wird, daß das Tragstück nach Beendigung des Füllvorganges an dem fertig aufgefalteten Kartonzu­schnitt seine Lage zwischen den beiden nach innen ge­falteten seitlichen Stützdreiecken rechtwinklig zu der betreffenden Schmalseite des Verpackungsbehälters ein­nimmt.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge­kennzeichnet, daß die Seitenwände des In­nenbeutels vor dem Befüllen des Beutels mindestens stellenweise an die Innenseite des Kartonzuschnittes angeheftet, vorzugsweise geklebt, werden.
12. Verfahren nach Anspruch 10 und 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Verpackungsbe­hälter nach seiner Befüllung und Fertigstellung mit einem Umkarton versehen wird.