ATBECHDEDKES..GBGRITLILUNLSE......................
R
0391800
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
19901010
EP
90400925.5
19900404
fr
fr
fr
8904695
19890404
FR
19901010
199041
19901010
199041
5
5A 44C 7/00 A
de
Klemmvorrichtung für Ohrschmuckstücke
en
Ear ornament clip
fr
Dispositif de fixation de parures d'oreilles
ETABLISSEMENTS GOEPFER (S.A.R.L.)
01218580
6402E1-1
GOEPFER (S.A.R.L.), ETABLISSEMENTS
5, rue Ramus
F-75020 Paris
FR
Bialas, Alfred
1, rue de la Marne
F-42100 Saint Etienne
FR
Kedinger, Jean-Paul
et al
00016351
c/o Cabinet Malemont 42, avenue du Président Wilson
75116 Paris
FR
AT
BE
CH
DE
DK
ES
GB
GR
IT
LI
LU
NL
SE
Le dispositif de fixation est remarquable en ce que la platine porte-bijou et la patte de pincement présentent sur leur face appliquée contre les faces avant et arrière du lobe de l'oreille, des zones (Z1,Z2, Z3) en relief disposées de telle sorte qu'elles assurent par compressions locales un maintien ferme de la parure sur ledit lobe. Ces zones en relief sont constituées pour l'une des parties de fixation de deux zones (Z1,Z2) décalées en hauteur, et pour l'autre partie de fixation, d'une zone (Z3) positionnée de façon à être située entre lesdites zones (Z1,Z2) lorsque la platine (1) et la patte de pincement (2) sont appliquées de part et d'autre du lobe (L), pour assurer par compressions locales un maintien ferme de la parure sur ledit lobe en épousant la morphologie de ce dernier.
L'invention concerne un dispositif de fixation de parures d'oreilles.
L'objet de l'invention se rattache au secteur technique des articles de bijouterie du type boucles d'oreilles a pincement.
Les parures d'oreilles maintenues au niveau du lobe par pincement entre une platine porte-bijou et une patte de pincement à liaison élastique par rapport à la plaque, ne sont pas toujours efficaces soit parce que leur système de pincement se dérègle dans le temps, soit parce que le lobe de l'oreille n'a pas une configuration autorisant un pincement sûr de la parure.
Pour remédier à ces inconvénients et assurer un pincement fiable mais non traumatisant en toutes circonstances, on a mis au point le dispositif de fixation selon l'invention.
Pour cela, et selon une première caractéristique, la platine porte-bijou et la patte de pincement présentent, sur leur face appliquée contre les faces avant et arrière du lobe de l'oreille, des zônes en relief disposées de telle sorte qu'elles assurent par compressions locales un maintien ferme de la parure sur ledit lobe.
Suivant une autre caractéristique, les zônes en relief sont constituées pour l'une des parties de fixation de deux zônes sensiblement hémisphériques décalées dans la hauteur et écartées dans la largeur, et pour l'autre partie de fixation, d'une zône allongée à section sensiblement semi-­circulaire qui est positionnée de façon à être située entre les zônes hémisphériques lorsque la platine et la patte de pincement sont appliquées de part et d'autre du lobe.
Une autre caractéristique se trouve dans le fait que les deux zônes en relief hémisphériques sont aménagées sur la patte de pincement, tandis que la zône en relief allongée est réalisée sur la platine ; lesdites zônes étant positionnées dans la partie supérieure à l'opposé du point de liaison de la platine et de la patte.
Selon d'autres caractéristiques, les zônes en relief sont directement formées sur la platine et sur la patte, ou bien elles sont rapportées et constituées par des éléments en matériau semi-rigide ou souple.
Ces caractéristiques et d'autres encore ressor­tiront de la description qui suit.
Pour fixer l'objet de l'invention sans toutefois le limiter, dans le dessin annexé :
- La figure 1 est une vue à caractère schématique montrant le principe du dispositif selon l'invention.
- La figure 2 est une vue en perspective illustrant un exemple de réalisation du dispositif.
- La figure 3 est une vue en plan correspondant à la figure 2.
- La figure 4 est une vue de côté de la parure appliquée sur un lobe d'oreille.
- La figure 5 est une vue en coupe considérée suivant la ligne 5-5 de la figure 3 montrant une variante de réalisation des zônes en relief.
- La figure 6 est une vue en coupe considérée suivant la ligne 6-6 de la figure 3 montrant une autre variante de réalisation des zônes en relief.
Afin de rendre plus concret l'objet de l'invention, on le décrit maintenant d'une manière non limitative en se référant aux exemples de réalisation des figures des dessins.
La parure d'oreilles (P) de ce type comprend un bijou quelconque (B) dont la face arrière (81) est aménagée pour recevoir par tous moyens tels que collage, soudure, brasure, clipsage, l'un des éléments de fixation à savoir : une platine (1) dont la face visible (1a) est destinée à être appliquée contre la face arrière (L1) du lobe de l'oreille (L).
A noter que la platine (1) peut être limitée à une surface de fixation dans la partie supérieure de la face (B1) et à une surface de liaison avec l'autre élément de fixation dans la partie inférieure de la face (B1) comme illustré à la figure 4. D'autre part, la platine (1) peut être directement constituée par la face (B1) du bijou.
Dans sa partie inférieure, la platine (1) est reliée à une patte de pincement (2), généralement par l'intermédiaire d'une articulation (3) avec rappel élastique de la patte contre la platine en vue du pincement du lobe, sans exclure cependant d'autres possibilités telles que platine et patte d'une seule pièce, la patte étant réalisée avec une capacité de déformation élastique au niveau de la liaison inférieure avec la platine;
Selon une des caractéritiques de l'invention, afin d'assurer un maintien ferme et fiable de la parure sur des lobes d'oreilles de toute configuration, la platine et la patte de pincement présentent de préférence dans leur partie supérieure à l'opposé de leur point de liaison, des zônes en relief formées sur leur face (1a) et (2a) destinées à être appliquées sur les faces (L1 - L2) du lobe.
Ces zônes sont dimensionnées et disposées de telle sorte qu'elles assurent le maintien ferme de la parure par compressions locales du lobe. A cet effet, et comme illustré schématiquement à la figure 1, deux zônes (Z1) et (Z2) de forme sensiblement hémisphérique, sont réalisées sur l'un des éléments (platine ou patte) de manière décalée dans la hauteur et écartée dans la largeur, tandis qu'une troisième zône (Z3) de forme allongée à section sensiblement semi-circulaire est réalisée sur l'autre élément (patte ou platine) selon une disposition telle que cette zône soit située entre les zônes (Z1) et (Z2) lorsque la platine et la patte de pincement sont appliquées de part et d'autre du lobe, en créant ainsi des déformations alternées du lobe renforçant la fixation.
D'une manière préférée, la zône (Z3) est réalisée sur la platine (1) sous la forme d'une barrette ou d'une déformation de matière (1b), et les zônes (Z1) et (Z2) sont réalisées sur la patte (2) soit directement dans l'épaisseur, comme les bossages (2b) illustrés aux figures 2, 3, 4 et 6, soit de manière rapportée, comme illustré à la figure 5 où les zônes en relief sont constituées par exemple par des plots (4) en matériau semi-rigide ou souple et conformés pour être engagés par déformation dans des orifices (2c) de la patte et être retenus entre un épaulement (4a) et la partie hémisphérique (4b) d'appui contre le lobe.
Bien entendu, les zônes en relief peuvent être réalisées de toute autre manière équivalente sans pour cela sortir du cadre de l'invention.
Afin d'améliorer la fixation, on prévoit encore comme le montre la figure 6 de percer en (2d) les bossages (2b) pour créer un effet de succion.
Les avantages ressortent bien de la description, on souligne encore le maintien ferme et fiable des parures ainsi réalisées grâce aux zônes en relief judicieusement combinées qui créent au pincement des bourrelets de chair localisés alternés avec des dépressions.
-1- Dispositif de fixation de parures d'oreilles du type à pincement élastique, et comprenant une platine porte-bijou assujettie à une patte de pincement de part et d'autre du lobe, ladite platine et ladite patte présentant chacune sur leurs faces appliquées contre les faces avant et arrière du lobe de l'oreille, des zones en relief (Z1, Z2, Z3), caractérisé en ce que les zônes en relief sont constituées pour l'une des parties de fixation de deux zônes (Z1, Z2) décalées en hauteur , et pour l'autre partie de fixation, d'une zône (Z3) positionnée de façon à être située entre lesdites zônes (Z1, Z2) lorsque la platine (1) et la patte de pincement (2) sont appliquées de part et d'autre du lobe (L), pour assurer par compressions locales un maintien ferme de la parure sur ledit lobe en épousant la morphologie de ce dernier.
-2- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les zones (Z1, Z2) sont sensiblement hémisphériques et écartées l'une par rapport à l'autre dans le sens de la largeur, la zone (Z3) étant allongée et de section sensiblement semi-circulaire.
-3- Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les deux zônes en relief hémisphériques (Z1 - Z2) sont aménagées sur la patte de pincement (2), tandis que la zône en relief allongée (Z3) est réalisée sur la platine (1) ; lesdites zônes étant positionnées dans la partie supérieure à l'opposé du point de liaison (3) de la platine et de la patte.
-4- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les zônes en relief (Z1, Z2, Z3) sont directement formées sur la platine (1) et sur la patte (2).
-5- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les zônes en relief (Z1, Z2, Z3) sont rapportées sur la platine (1) et la patte (2) et sont constituées par des éléments en matériau semi-rigide ou souple.
-6- Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les zônes en relief (Z1, Z2) présentent un orifice (2d) créant un effet de succion lors du pincement de part et d'autre du lobe (L).