ATBECHDE....FR....ITLI..NL........................
R
0501299
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
19920902
EP
92102790.0
19920220
de
de
de
9102291 U
19910227
DE
19920902
199236
19920902
199236
5
5E 04F 10/06 A
de
Tragrohrmarkise
en
Awning with central supporting frame
fr
Store à tube porteur central
3
Paul Voss GmbH & Co.
00638170
A 91 186
Voss GmbH & Co., Paul
Biggestrasse
D-57413 Finnentrop
DE
Hesener, Karl
Ahauserstrasse 30
W-5950 Finnentrop-Heggen
DE
Voss, Paul
Hochstrasse 1
W-5950 Finnentrop-Heggen
DE
Hassler, Werner, Dr.
00005023
Postfach 17 04
D-58467 Lüdenscheid
DE
AT
BE
CH
DE
FR
IT
LI
NL
Eine Tragrohrmarkise mit einem in Tragkonsolen gehaltenen Tragrohr, das Tragböcke für Ausfallarme und Halter für eine Tuchwelle und eine Hülse trägt. Daas technische Problem ist die Bereitstellung einer Tragrohrmarkise, die einen sauberen Abschluß der Ausfallstange an der Hülse gewährleistet. Dieser Abschluß ist sowohl aus ästhetischen Gründen als auch zum Schutz des Markisentuches wichtig. Außerdem soll die Neigung dieser Markise ohne Schwierigkeiten einstellbar sein. Die die Tuchwelle (12) aufnehmenden Halter (9) nehmen auch die Hülse (11) auf, und an den Tragböcken (3) sitzt ein einstellbares Kippgelenk (4).
Die Erfindung betrifft eine Tragrohrmarkise mit einem in Tragkonsolen gehaltenen Tragrohr, das Tragböcke für Ausfallarme und Halter für eine Tuchwelle und eine Hülse trägt.
Eine Tragrohrmarkise dieser Art ist in der DE-PS 34 28 153 beschrieben. Dort sitzt die Hülse in besonderen Haltern des Tragrohres. Die Verstellung der Neigung dieser Markise ist unzureichend, weil der Abschluß der eingefahrenen Markise an der Hülse nur ungenügend verstellbar ist.
Eine ähnliche Tragrohrmarkise ist in der DE-OS 38 04 150 beschrieben. Dort sind einerseits die Tragböcke für die Ausfallarme in ihrer Neigung verstellbar. Außerdem ist die Hülse in besonderen Haltern schwenkbar aufgenommen. Infolgedessen ist auch bei dieser Markise die Neigungseinstellung unzureichend.
Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer Tragrohrmarkise, die einen sauberen Abschluß der Ausfallstange an der Hülse gewährleistet. Dieser Abschluß ist sowohl aus ästhetischen Gründen als auch zum Schutz des Markisentuches wichtig. Außerdem soll die Neigung dieser Markise ohne Schwierigkeiten einstellbar sein.
Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß die die Tuchwelle aufnehmenden Halter auch die Hülse aufnehmen und daß an den Tragböcken ein einstellbares Kippgelenk sitzt.
Die Erfindung unterscheidet sich insofern vom Stand der Technik, als einerseits die Hülse fest an den Haltern der Tuchwelle montiert ist und daß andererseits einstellbare Kippgelenke für die Ausfallarme vorgesehen sind. Somit ist in eingefahrenem Zustand immer ein gleichmäßiger Abschluß der Hülse gewährleistet. Dieses liefert sowohl ästhetisch ein befriedigendes Bild. Außerdem ist auch das Markisentuch durch den dichten Abschluß gegen Verunreinigungen und dergleichen geschützt. Die Einstellung der Neigung an den Kippgelenken ist ohne Schwierigkeiten durch eine Bedienungsperson möglich.
Eine Anpassung und Ausrichtung der Hülse und der Tuchwelle wird dadurch sichergestellt, daß jeder Halter etwa konzentrisch zum Lager für die Tuchwelle eine Aufnahme für die Hülse aufweist.
Eine sichere Ausrichtung und Halterung der Hülse wird dadurch erzielt, daß auf dem Tragrohr Abstützungen für die Hülse angeordnet sind.
Die Abstützungen werden dadurch gehalten, daß je eine Abstützung mit ringabschnittförmiger Auflage an einem Tragbock festgeklemmt ist.
Die Neigungseinstellung wird dadurch bewirkt, daß jedes Kippgelenk einen an einer Stange einstellbar sitzenden Begrenzer und einen von dem jeweiligen Ausfallarm betätigten Rückschlagstift zur Verriegelung des Begrenzers umfaßt.
Eine Ausführungsform der Erfindung wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die anliegenden Zeichnungen erläutert, in denen darstellen:
Fig. 1
eine perspektivische Gesammtansicht der Tragrohmarkise in ausgefahrenem Zustand,
Fig. 2
einen Schnitt nach der Linie II-II in Fig. 1,
Fig. 3
einen Schnitt nach der Linie III-III in Fig. 1 und
Fig. 4
einen Schnitt nach der Linie IV-IV in Fig. 1.
Die Tragrohrmarkise nach der Erfindung ist auf einem rechtkantigen Tragrohr 1 aufgebaut, das in Wandkonsolen 2 gehalten ist. Die Anzahl der Wandkonsolen 2 richtet sich nach der Größe der Tragrohrmarkise, nach den Aufhängemöglichkeiten, nach den Belastungsverhältnissen und nach statischen Erfordernissen. Die Wandkonsolen 2 sind fest an einer Wand oder an einer Decke vereankert, so daß das Tragrohr 1 stabil gehalten ist. Auf dem Tragrohr 1 sind in üblicher Weise Tragböcke 3 mit Kippgelenken 4 befestigt, an denen Lagerböcke 5 für die Gelenkarme 6 sitzen. Die äußeren Schenkel der Gelenkarme 6 tragen eine Ausfallstange 7, an der das Markisentuch 8 befestigt ist.
Jeweils an den Enden des Tragrohrs 1 sind Halter 9 befestigt, die einerseits in Lagern die Tuchwelle 12 für das Markisentuch 8 und andererseits in Aufnahmen 10 eine Hülse 11 aufnehmen. Die Hülse 11 ist in den Aufnahmen 10 fest und unbeweglich angeordnet, wie man insbesondere der Fig. 4 entnimmt. Das Markisentuch 8 läuft durch einen Spalt der Hülse 11.
Zur Abstützung einer langen Hülse kann man eine oder mehrere Tragböcke 13 mit ringabschnittförmigen Abstützungen 14 vorsehen, die nach Fig. 2 die Hülse 11 abstützen. Die Abstützungen 14 sind in Führungen 15 des zugehörigen Tragbocks 13 geführt und durch Schrauben festgespannt.
Jedes Kippgelenk 4 ist um einen Zapfen 16 gemäß Fig. 3 kippbar. Das Kippgelenk 4 wird in Ausfallstellung durch einen Begrenzer 21 gehalten, der an einer schematisch dargestellten Stange 18 sitzt. Die Stange 18 ist mit einem Gewinde versehen und ermöglicht eine Einstellung des Begrenzers 17 und damit eine Neigungseinstellung. Ein Rückschlagstift 19 wird von dem jeweiligen Ausfallarm 6 betätigt und verriegelt den Begrenzer 17 in der Ausfallstellung.
Die Hülse 11 ist fest in den Haltern 9 aufgenommen und damit auch gegenüber dem Tragrohr 1 fixiert. In eingefahrener Stellung befindet sich die Ausfallstange 7 jeweils in einer gleichen Ausrichtung gegenüber der Hülse 9. Infolgedessen ist der Spalt der Hülse 9 sicher abgeschlossen. Dieses ist sowohl aus ästhetischen Gründen als auch zum Schutz des Markisentuches vorteilhaft
Die Kippgelenke 4 lassen sich in ihrer Neigung durch Betätigung der Stange 18 in einfacher Weise verstellen. Die Anzahl der Kippgelenke 4 und Ausfallstangen 6 wird entsprechend der Größe der Markise festgelegt. Die Anzahl der Tragböcke 13 zur Abstützung der Hülse 11 wird auf die Länge der Hülse 11 abgestimmt.
Die Erfindung ermöglicht somit die kombinierte Ausnutzung der Stabilitäts- und Montagevorteile einer Tragrohrmarkise und einer Hülsenmarkise.
1. Tragrohrmarkise mit einem in Tragkonsolen gehaltenen Tragrohr, das Tragböcke für Ausfallarme und Halter für eine Tuchwelle und eine Hülse trägt, dadurch gekennzeichnet, daß die die Tuchwelle (12) aufnehmenden Halter (9) auch die Hülse (11) aufnehmen und daß an den Tragböcken (3) ein einstellbares Kippgelenk (4) sitzt.
2. Tragrohrmarkise nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Halter (9) etwa konzentrisch zum Lager für die Tuchwelle (12) eine Aufnahme (10) für die Hülse (11) aufweist.
3. Tragrohrmarkise nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Tragrohr (1) Abstützungen (14) für die Hülse (11) angeordnet sind.
4. Tragrohrmarkise nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß je eine Abstützung (14) mit ringabschnittförmiger Auflage an einem Tragbock (13) festgeklemmt ist.
5. Tragrohrmarkise nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Kippgelenk (4) einen an einer Stange (18) einstellbar sitzenden Begrenzer (17) und einen von dem jeweiligen Gelenkarm (6) betätigten Rückschlagstift (19) zur Verriegelung des Begrenzers (17) umfaßt