ATBECHDE..ESFR....ITLI..NL........................
R
0524531
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
19930127
EP
92112021.8
19920715
de
de
de
9109093 U
19910724
DE
19930127
199304
19930127
199304
5
5A 47C 27/14 A
de
Auflage für eine Matratze, ein Sitzpolster, ein Lehnpolster oder dergleichen
en
Covering layer for mattresses, seats, backrests and the like
fr
Couche de couverture pour matelas, sièges, dossiers et similaires
2
Braun, Günter H.
01666330
P 69 005
Ludwigstrasse 69
D-70176 Stuttgart
DE
Braun, Günter H.
Ludwigstrasse 69
D-70176 Stuttgart
DE
Clemens, Gerhard, Dr.-Ing.
et al
00061951
Patentanwaltskanzlei Müller, Clemens & Hach Lerchenstrasse 56
74074 Heilbronn
DE
AT
BE
CH
DE
ES
FR
IT
LI
NL
Auflage für eine Matratze oder dergleichen aus offenporigem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 30, 35 oder 40 kg/m⁻³ und einer Stauchhärte, die bei Raumgewicht 30 kg/m⁻³ 34 kPa/40%, bei Raumgewicht 35 kg/m⁻³ 37 kPa/40% und bei Raumgewicht 40 kg/m⁻³ 42 kPa/40% beträgt.
Die Erfindung betrifft eine Auflage für eine Matratze, ein Sitzpolster, ein Lehnpolster oder dergleichen, insbesondere für orthopädische Zwecke, aus einer flachen Schaumstoffmatte, die rückseitig glatt ist und an der Vorderseite eine Profilschicht aufweist.
Eine solche Auflage wird mit ihrer Profilschicht nach außen weisend, also zu der Seite, auf der die Person aufliegt oder sich anlehnt, auf einer Matratze, einem Sitzpolster, einem Lehnpolster oder dergleichen ausgebreitet. Die Auflage liegt also zwischen der Matratze oder dergleichen einerseits und dem Benutzer andererseits und kehrt ihre Profilschicht dem Benutzer zu.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine solche Auflage so auszugestalten, daß eine möglichst gleichmäßige punktuelle Druckverteilung erzielbar ist.
Die Erfindung löst diese Aufgabe dadurch, daß der eingesetzte Schaumstoff ein Raumgewicht von 30, 35 oder 40 kg/m⁻³ hat, daß die Profilschicht geometrisch bedingt das halbe Raumgewicht des eingesetzten Schaumstoffs hat, daß der eingesetzte Schaumstoff offenporig ist und daß die Stauchhärte des eingesetzten Schaumstoffs bei Raumgewicht 30 kg/m⁻³ 34 kPa/40%, bei Raumgewicht 35 kg/m⁻³ 37 kpa/40% und bei Raumgewicht 40 kg/m⁻³ 42 kPa/40% beträgt (Stauchhärte definiert nach DIN 53577).
Durch die Erfindung wird eine den Erfordernissen der neuesten orthopädischen Erkenntnisse optimal gerecht werdende Auflage erzielt, durch die im Fall der Matratze eine hervorragende Entlastung der Wirbelsäule und Regenerationsmöglichkeiten der Wirbelsäule erzielbar sind. Dadurch wiederum ist eine allgemein bessere Entspannung und eine Begünstigung der Entspannung und des Schlafs erzielbar. Bei Sitzpolstern und Lehnpolstern sind die orthopädischen Vorteile, bedingt durch die gleichmäßige, punktuelle Druckverteilung entsprechend.
Diese Vorteile werden erzielt durch die gekennzeichneten Abmessungen und Bemessungen, jeweils in Abstimmung auf die durch die benutzende Person ausgeübte Gewichtsbelastung.
Mit den drei Auflagetypen entsprechend den drei angegebenen Raumgewichten und den zugehörigen Stauchhärten kann man, wie die Erfahrung gezeigt hat, die verschiedenen Körpergewichte der in Frage stehenden Benutzer abdecken, nämlich leichtgewichtige Personen mit dem niedrigsten Raumgewicht, mittelgewichtige Personen mit mittlerem Raumgewicht und schwergewichtige Personen mit dem großen Raumgewicht.
Man kann die Vorsprünge der Profilschicht entsprechend den zu erwartenden regionalen Belastungen unterschiedlich bemessen. Das erfordert dann aber für den Benutzer eine entsprechende Benutzungsvorschrift zur Orientierung seiner Lage. Das vermeidet man bei einer Weiterbildung der Erfindung, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Schaumstoffmatte über die Vorsprünge der Profilschicht gemessen überall gleich stark ist, daß die Profilschicht über ihre Vorsprünge gemessen überall gleich stark ist und daß die Profilschicht aus gleichmäßig über die ganze Fläche verteilten, abgerundeten Kegeln besteht.
Vorteilhaft ist die Schaumstoffmappe 7 bis 12 cm, vorzugsweise 7 cm stark.
Eine bevorzugte Ausgestaltung einer Auflage weist eine Profilschicht auf, die 4 bis 5 cm, vorzugsweise 4,5 cm stark ist und deren Kegel sämtlichst gleichgroß und reihen- und zeilenweise angeordnet sind. Dabei empfiehlt sich die Anordnung der Kegel auf Lücke wie die schwarzen Felder eines Schachbrettes. Vorzugsweise haben die Kegel der Profilschicht die negative Form der zwischen den Kegeln ausgesparten Zwischenräume. Dann kann man aus einem quaderförmigen Block zwei Auflagen schneiden, wobei die Schnittfläche entlang der Oberfläche der Profilschicht verläuft. Das ist bei dem eingesetzten flexiblen Schaumstoff leicht möglich, indem man zum Schneiden den Schaumstoff so verdrückt, daß die Schnittfläche beim Schneiden eine gerade Fläche ist Auf diese Weise gewinnt man zwei Auflagen ohne Materialverlust aus einem entsprechenden Schaumstoffblock.
Bewährt haben sich für die Kegel Abmessungen derart, daß der kleinste Spitzenwinkel eines koaxialen Kegelschnittes etwa 35 bis 55^o (Grad), vorzugsweise etwa 1/8 des Vollkreises beträgt, daß der größte Spitzenwinkel eines koaxialen Kegelschnittes etwa 50 bis 70^o, vorzugsweise etwa 1/6 des Vollkreises beträgt und daß die Spitze eines Kegels abgerundet ist mit einem Krümmungsradius von 4 bis 10 mm (Millimeter), vorzugsweise 6 mm.
Bei einer solchen Bemessung und schachbrettartiger Anordnung der Kegel empfiehlt es sich, daß ein Kegel die Grundfläche eines an den Ecken abgerundeten Quadrates hat und mit der Quadratdiagonalen in Richtung der Schachbrettdiagonalen orientiert ist.
Die Erfindung wird nun anhand der beigefügten Zeichnung näher erläutert.
In der Zeichnung zeigt:
Figur 1
eine stilisierte Draufsicht auf die Profilschicht einer Auflage,
Figur 2
den Schnitt II aus Figur 1,
Figur 3
den Schnitt III aus Figur 1 und
Figur 4
den Schnitt IV aus Figur 2 beziehungsweise Figur 3
sämtliche Figuren jeweils ausschnittsweise.
In der Zeichnung ist allgemein mit 1 eine Auflage für eine Matratze, ein Sitzpolster, ein Lehnpolster oder dergleichen bezeichnet, die an ihrer Vorderseite eine Profilschicht 2 aufweist und aus Schaumstoff besteht.
Der eingesetzte Schaumstoff hat im dargestellten Ausführungsbeispiel ein Raumgewicht von 35 kg/cm⁻³ und eine Stauchhärte von 37 kPa/40%. Der eingesetzte Schaumstoff ist offenporiger Polyurethan Schaumstoff.
Diese Auflage ist für mittelgewichtige erwachsene Personen gedacht. Für leichtgewichtige Personen beträgt das Raumgewicht 30 kg/cm⁻³ und die Stauchhärte 34 kPa/40% und für schwergewichtige Personen beträgt das Raumgewicht 40 kg/cm⁻³ und die Stauchhärte 42 kPa/40%.
Die Profilschicht 2 wird gebildet durch kegelförmige Vorsprünge 3 bis 9. Die Auflage 1 ist, gemessen über die Vorsprünge 3 bis 9, überall gleich stark entsprechend dem Doppelpfeil 10. Die Vorsprünge 3 bis 9 sind abgerundete Kegel, die gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt sind.
Die Auflage 1 ist 7 cm stark, die Profilschicht ist gemäß Doppelpfeil 11 4,5 cm stark. Die Kegel 3 bis 9 der Profilschicht sind sämtlichst gleichgroß und reihenweise und zeilenweise angeordnet, und zwar auf Lücke wie die schwarzen Felder eines Schachbrettes. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Kegeln beträgt gemäß den Doppelpfeilen 19 und 20 jeweils 5 cm.
In Figur 1 sind die Kegelspitzen mit K und die Talsohlen zwischen den Kegeln mit T bezeichnet. Die Kegel der Profilschicht passen in die negative Form der zwischen den Kegeln ausgesparten Zwischenräume.
Die Kegel können Kreiskegel sein, vorzugsweise sind es jedoch Kegel mit der Grundfläche eines an den Ecken abgerundeten Quadrates, die mit ihrer Quadratdiagonale 12 in Richtung der Schachbrettdiagonale 13 angeordnet sind, wie dies aus Figur 4 ersichtlich ist.
In Richtung der Quadratdiagonalen 12 ergibt sich ein größter Spitzenwinkel 17 eines koaxialen Kegelschnittes, dessen Schnittebene also durch die Quadratdiagonale 12 und die Kegelachse ausgespannt ist. Dieser größte Spitzenwinkel 17 beträgt 50 bis 60^o, vorzugsweise etwa 1/6 des Vollkreises, nämlich 60^o. Entsprechend ergibt sich ein kleinster Spitzenwinkel 16 eines koaxialen Kegelschnittes, der sich parallel zur Seitenkante der quadratischen Grundfläche erstreckt. Dieser kleinste Spitzenwinkel 16 beträgt 35 bis 55^o, vorzugsweise etwa 1/8 des Vollkreises, das sind 45^o.
Bei einer bevorzugten Abänderung des dargestellten Ausführungsbeispiels ist die Auflage insgesamt 7 cm stark und die Profilschicht 4 cm stark. Bei einer anderen bevorzugten Abänderung des dargestellten Ausführungsbeispiels ist die Auflage 12 cm stark und die Profilschicht 4 cm stark.
1. Auflage für eine Matratze, ein Sitzpolster, ein Lehnpolster oder dergleichen, insbesondere für orthopädische Zwecke, aus einer flachen Schaumstoffmatte, die rückseitig glatt ist und an der Vorderseite eine Profilschicht aufweist, dadurch gekennzeichnet,
daß der eingesetzte Schaumstoff ein Raumgewicht von 30, 35 oder 40 kg/m⁻³ hat,
daß die Profilschicht ( 2 ) geometrisch bedingt das halbe Raumgewicht des eingesetzten Schaumstoffs hat,
daß der eingesetzte Schaumstoff offenporig ist und
daß die Stauchhärte des eingesetzten Schaumstoffs bei Raumgewicht 30 kg/m⁻³ 34 kPa/40%, bei Raumgewicht 35 kg/m⁻³ 37 kPa/40% und bei Raumgewicht 40 kg/m⁻³ 42 kPa/40% beträgt.
2. Auflage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Schaumstoffmatte ( 1 ) über die Vorsprünge ( 3 - 9 ) der Profilschicht ( 2 ) gemessen überall gleich stark ist,
daß die Profilschicht über ihre Vorsprünge gemessen überall gleich stark ist und
daß die Profilschicht aus gleichmäßig über die ganze Fläche verteilten, abgerundeten Kegeln besteht.
3. Auflage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Schaumstoffmatte 7 bis 12 cm (Zentimeter), vorzugsweise 7 cm, stark ist.
4. Auflage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Profilschicht ( 2 ) 4 bis 5 cm vorzugsweise 4,5 cm stark ist,
daß die Kegel der Profilschicht sämtlichst gleichgroß und reihen- und zeilenweise angeordnet sind.
5. Auflage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daß die Kegel der Profilschicht ( 2 ) auf Lücke wie die schwarzen Felder eines Schachbretts angeordnet sind.
6. Auflage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daß die Kegel der Profilschicht ( 2 ) die negative Form der zwischen den Kegeln ausgesparten Zwischenräume haben.
7. Auflage nach Anspruch 5 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daß ein Kegel die Grundfläche eines an den Ecken abgerundeten Quadrates hat und mit der Quadratdiagonalen ( 12 ) in Richtung der Schachbrettdiagonalen ( 13 ) orientiert ist.
8. Auflage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß der kleinste Spitzenwinkel ( 16 ) eines koaxialen Kegelschnittes etwa 35 bis 55^o (Grad), vorzugsweise etwa 1/8 des Vollkreises beträgt,
daß der größte Spitzenwinkel ( 17 ) eines koaxialen Kegelschnittes etwa 50 bis 70^o, vorzugsweise etwa 1/6 des Vollkreises beträgt und
daß die Spitze eines Kegels abgerundet ist mit einem Krümmungsradius von 4 bis 10 mm (Millimeter), vorzugsweise 6 mm.