ATBECHDE..ESFRGB....LI..NL........................
R
0564991
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A2
19931013
EP
93105467.0
19930402
de
de
de
4212195
19920410
DE
19931013
199341
19931013
199341
5
5B 01D 46/00 A
5B 01D 51/02 B
de
Verfahren zum filternden Abscheiden von klebrigen Partikeln
en
Process for separating of adhesive particles by filtering
fr
Procédé pour séparer des particules adhésives par filtration
NONE
H KRANTZ-TKT GmbH
01681320
MJ (668 EP)
KRANTZ-TKT GmbH, H
Am Stadion 18-24
D-51465 Bergisch Gladbach
DE
Gores, Stefan, Dipl.-Ing.
Passstrasse 80
W-5100 Aachen
DE
Karanatsios, Ioannis, Dr.-Ing.
Kirscheichstrasse 38
W-5120 Herzogenrath-Kohlscheid
DE
Bauer, Hubert, Dipl.-Ing.
00001501
Am Keilbusch 4
52080 Aachen
DE
AT
BE
CH
DE
ES
FR
GB
LI
NL
Zum filternden Abscheiden von klebrigen Partikeln aus einem Gasstrom wird ein Additiv in einer solchen Menge zudosiert, daß die klebrigen Partikel während der Flugphase mit dem Additiv nichtklebrige Agglomerate bilden, die sich durch das Filtermedium problemlos abscheiden lassen. Die abgeschiedenen Agglomerate werden mindestens zum Teil als Additiv wiederverwendet, so daß sich bei diesem Verfahren der Additivverbrauch niedrig halten läßt.
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum filternden Abscheiden von klebrigen Partikeln aus einem Gasstrom. Dabei wird diesem ein Additiv zudosiert, das zusammen mit den klebrigen Partikeln ausgeschieden wird.
Es ist allgemein bekannt, die Staubabtrennung in filternden Abscheidern mit Hilfe von Precoat-Schichten durchzuführen, wenn die Feststoffteilchen klebrig, feucht, hydroskopisch, glühend oder von sehr feiner Natur und niedriger Konzentration sind. Dabei wird das Filtermedium vor der Filtration mit einer feindispergierten Precoat-Schicht versehen, die einerseits das Filtermedium schützt und andererseits bei besonders feinen Aerosolen niedriger Konzentration vom Filtrationsbeginn an einen guten Abscheidegrad sicherstellt.
Um eine Ersparnis an Precoat-Material zu erzielen, ist es aus USAEC Report No. N 40-1590 R, Harvard Air Cleaning Laboroty, Boston/Mass. (LVA) August 1954, bekannt, das Filtermittel möglichst sanft abzureinigen, so daß nur die auf dem Filtermittel sitzende Precoat-Schicht abgereinigt wird und die in tieferen Lagen des Filtermediums sitzenden Teilchen haften bleiben.
Zur Ermittlung der notwendigen Abreinigungskräfte bzw. der Zugfestigkeit des Systems Filtermittel/Precoat-Schicht wird in der DZ Chem.-Ing. Tech. 61 (1989) Nr. 7, S. 568-569, eine Methode vorgeschlagen, mit der die Zugfestigkeit in der Kontaktzone zwischen Filtermittel und Precoat-Schicht festgestellt wird.
Schließlich ist aus dem Prospekt der Firma Filtra GmbH, Ahlen, "Erleichtern Sie Ihr Leben - Verwenden Sie Neutralite", 1991, auch bereits ein Verfahren der eingangs beschriebenen Art bekannt, um die Leistungfähigkeit einer Filteranlage zu verbessern. Danach wird zunächst zum Schutz der als Filtermedium dienenden Filterschläuche auf diese ein Pulver gleichmäßig aufgesprüht, das einen sehr porösen Filterkuchen bilden soll. Nach dem Aufbau dieses ersten Filterkuchens wird weiterhin Pulver kontinuierlich dem Rohgas beigegeben, um eine dauerhafte Leistungssteigerung der Filteranlage zu erreichen.
Ein wesentlicher Nachteil der bekannten Verfahren ist der Aufwand für das Additiv, das deshalb in möglichst geringen Mengen zum Einsatz kommen soll.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum filternden Abscheiden von klebrigen Partikeln aus einem Gasstrom vorzuschlagen, bei dem trotz eines geringen Verbrauchs an dem Rohgas kontinuierlich zudosiertem Additiv die klebrigen Partikel hochwirksam daran gehindert werden, mit dem Filtermedium in direkten Kontakt zu geraten, so daß die Abreinigung des Filtermediums erheblich vereinfacht wird.
Zur Losung dieser Aufgabe wird von einem Verfahren der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art ausgegangen und vorgeschlagen, das Additiv in einer solchen Menge den klebrigen Partikeln zuzuführen, daß diese während der Flugphase mit dem Additiv nichtklebrige Agglomerate bilden und die durch das Filtermedium abgeschiedenen Agglomerate mindestens zum Teil als Additiv wiederverwendet werden.
Die zur Bildung nichtklebriger Agglomerate erfindungsgemäß einzusetzende relativ große Menge an Additiv beeinflußt nicht dessen Verbrauchsquantum, da das Additiv aus den Agglomeraten zurückgewonnen wird und zum erneuten Einsatz verfügbar bleibt. Durch die so in Umlauf befindliche Menge an Additiv wird somit nicht dessen Verbrauch erhöht, sondern der beachtliche Vorteil erzielt, die klebrigen Partikel hinreichend dicht mit einer Additivschicht zu ummanteln und dabei zu keiner weiteren Verklebung neigende Agglomerate zu erhalten, die sich leicht vom Filtermedium abtrennen lassen.
Durch Versuche konnte nachgewiesen werden, daß gute Abscheideleistungen und eine rückstandsfreie Abreinigung des Filtermediums leicht erzielbar sind, wenn die Menge des zudosierten Additivs zur Menge der im Gasstrom enthaltenen klebrigen Partikel mindestens 50:1, vorzugsweise 70-80:1, beträgt.
Durch dieses Mengenverhältnis läßt sich gewährleisten, daß Partikel mit einem äußerst hohen Anteil klebriger Substanz einer hinreichend großen Additivmenge ausgesetzt sind, um die Partikel mit einem dichten Additivmantel vollständig so zu umhüllen, daß die Mantelaußenseite keine klebrigen Bereiche mehr aufweist.
Die Kontaktdauer des Additivs mit den klebrigen Partikeln in der Flugphase sollte mindestens 0,1 sec. und höchstens 6 sec., vorzugsweise 2-3 sec., betragen.
Vorzugsweise sind die Geschwindigkeit und die Geometrie des Gasstromes während der Kontaktdauer des Additivs mit den klebrigen Partikeln so eingestellt, daß die Reynolds-Zahl Re mindestens 5x10^2 und höchstens 5x10^8 beträgt.
Um die Adsorption von Schadstoffen bereits in der Flugphase der Partikel einzuleiten, empfiehlt es sich, das Additiv mindestens zum Teil aus Adsorptionsmaterial herzustellen.
Die Wirkung des ursprünglich in Form der Agglomerate durch das Filtermedium abgeschiedenen Additivs läßt sich nahezu unverändert dadurch wieder herstellen, daß die abgeschiedenen Agglomerate ausgehärtet und sodann aufgemahlen werden.
Zur Gewährleistung einer absolut konstanten Dauerwirkung des Additivs kann kontinuierlich ein Teil der Agglomerate dem Kreislauf entzogen und durch gänzlich neues Additiv in einer Menge ersetzt werden, die dem Additivanteil in den entzogenen Agglomeraten entspricht.
In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel einer Anlage zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens in Form eines Blockschaltbildes schematisch dargestellt:
- Aus einer nicht dargestellten Lackierkabine wird über eine Leitung 1 Abluft einer Filteranlage 2 zugeführt. Über eine Leitung 3 verläßt Reingas die Filteranlage 2, von der abgeschiedene Partikelagglomerate über eine Leitung 4 einem Vorratsbehälter 5 zugeführt werden, in dem die Partikelagglomerate ausharten und teilweise über eine Leitung 6 einer Mahlanlage 7 zugeführt und teilweise über eine Leitung 8 entsorgt werden. Die in der Mahlanlage 7 aufgemahlenen Agglomerate werden über eine Leitung 9 als Additiv in die Leitung 1 geblasen. Mit dem Additiv werden vom Rohgasstrom mitgeführte klebrige Partikel beaufschlagt und bilden die in einfacher Weise von der Filteranlage 2 abzuscheidenden Agglomerate.
In der Lackierkabine werden mit der Abluft sowohl der beim Lackierprozeß ungenutzte Lacknebel sowie die bereits in der Gasphase befindlichen Lösemittelbestandteile erfaßt. Diese bestehen zu etwa gleichen Anteilen aus Aromaten, Estern und Alkoholen.
Besteht der Rohgasstrom aus = 50.000m^3/h mit 6 Lack_{Roh} = ca. 100 mg/m^3 und 6 Lösemittel_{Roh} = ca. 350 mg/m^3, lassen sich durch Zudosieren von 10 g/m^3 eines 2-Stoff-Additivs aus Aktivkohle und Kalziumhydroxid mit deren Abscheidung auf einer regenerierbaren Schwebstoffilterzelle mindestens 99,7 % der klebrigen Lackpartikel aus dem Rohgasstrom entfernen und mindestens 94 % der gasförmigen Lösemittelbestandteile in der Flugphase vom Additiv adsorbieren. Dabei sollte die Verweilzeit des Additivs in der Rohgasströmung 1 sec. betragen.
Bei einer Additivzusammensetzung von 15 % Aktivkohle und 85 % Kalziumhydroxid ist erreichbar, daß im vorgenannten Zahlenbeispiel
- 6 Lack_{Re}in 0,3 mg/m^3_N und
- 6 Lösemitteln 20 mg/mN .
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren können nicht nur klebrige Partikel abgeschieden, sondern auch gasförmige Stoffe, wie beispiele FCKW's, Aliphate, Ketone und Glykole, adsorbiert und anschließend abgeschieden werden.
1. Verfahren zum filternden Abscheiden von klebrigen Partikeln aus einem Gasstrom, dem ein Additiv zudosiert wird, das zusammen mit den klebrigen Partikeln durch ein Filtermedium abgeschieden wird, dadurch gekennzeichnet, daß das Additiv in einer solchen Menge den klebrigen Partikeln zugeführt wird, daß diese während der Flugphase mit dem Additiv nichtklebrige Agglomerate bilden und daß die durch das Filtermedium abgeschiedenen Agglomerate mindestens zum Teil als Additiv wiederverwendet werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Menge des zudosierten Additivs zur Menge der im Gasstrom enthaltenen klebrigen Partikel mindestens 50:1, vorzugsweise 70-80:1, beträgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktdauer des Additivs mit den klebrigen Partikeln in der Flugphase mindestens 0,1 sec. und höchstens 6 sec., vorzugsweise 2-3 sec., beträgt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Geschwindigkeit und die Geometrie des Gasstromes während der Kontaktdauer des Additivs mit den klebrigen Partikeln so eingestellt werden, daß die Reynolds-Zahl Re mindestens 5x10^2 und höchstens 5x10^8 beträgt.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Additiv mindestens zum Teil aus Adsorptionsmaterial hergestellt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die durch das Filtermedium abgeschiedenen Agglomerate vor ihrer Wiederverwendung als Additiv ausgehärtet und aufgemahlen werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil der Agglomerate dem Kreislauf entzogen und durch neues Additiv in einer Menge ersetzt wird, die dem Additivanteil in den entzogenen Agglomeraten entspricht.