....CHDE....FRGB..ITLI............................
R
0589304
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
19940330
EP
93114577.5
19930910
de
de
de
4231775
19920923
DE
19940330
199413
19940330
199413
5
5G 03D 3/13 A
de
Vorrichtung zur Verarbeitung fotografischer Materialien
en
Processing device for photographic materials
fr
Dispositif de traitement de matériaux photographiques
001
AGFA-GEVAERT AG
00203485
A-G 5837-EP
D-51301 Leverkusen 1
DE
Wernicke, Ubbo, Dr.
Alte Kölner Strasse 7
D-51503 Rösrath-Kleineichen
DE
CH
DE
FR
GB
IT
LI
Ein mit einer fotografischen Verarbeitungsflüssigkeit gefüllter Tank, der unter Flüssigkeitsniveau Vorrichtungen enthält, mit denen die an der Grenzfläche des fotografischen Materials adhärierende Diffusionsschicht wenigstens einmal deutlich verringert oder gänzlich entfernt wird, gestattet eine Reduzierung der Verarbeitungszeit in dem betreffenden Bad oder eine Erniedrigung der Temperatur in dem betreffenden Bad, ohne daß sich die fotografischen Ergebnisse verändern.
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Verarbeitung fotografischer Materialien aus wenigstens einem mit einer Verarbeitungsflüssigkeit gefüllten Tank.
Im Rahmen der fotografischen Verarbeitung durchläuft das Fotomaterial (Filme/Papiere) einen mehrstufigen Prozess z.B. Entwickeln, Wässern, Bleichen, Wässern, Fixieren, Wässern, Stabilisieren, Trocknen oder Entwickeln, Fixieren, Wässern, Trocknen.
Dabei wird das fotografische Material nacheinander über Umlenkrollen durch die Tanks mit den diversen Verarbeitungsbädern geführt. Zur Erzielung optimaler fotografischer Ergebnisse sind bei gegebener Tankgröße eine Mindestkonzentration an Verarbeitungschemikalien, eine Mindesttemperatur und eine Mindestverweilzeit im jeweiligen Tank einzuhalten.
Aus ökonomischen und ökologischen Gründen ist es wünschenswert, die Verarbeitungstemperatur zu senken oder die Materialtransportgeschwindigkeit zu erhönen und damit die Verweilzeit zu senken. Weiterhin kann es wünschenswert sein, die genannten Parameter unverändert zu lassen, aber das Volumen des Tanks zu verringern. Schließlich besteht auch der Wunsch, mehr als eine dieser Einflußgrößen wie angegeben zu verändern.
Aufgabe war daher, eine Vorrichtung und ein Verfahren zu finden, mit dem diese Aufgaben gelöst werden können.
Überraschenderweise wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß in dem betreffenden Bad sich unter Flüssigkeitsniveau wenigstens eine Vorrichtung befindet, mit der die an der Grenzfläche des fotografischen Materials adhärierende Diffusionsschicht wenigstens einmal verringert, vorzugsweise gänzlich entfernt wird.
Dies kann beispielsweise mit Rollenpaaren oder Abstreiferlippen, durch die das fotografische Material hindurch- oder an denen das fotografische Material vorbeiläuft, realisiert werden.
Vorzugsweise befindet sich in dem Bad wenigstens ein Rollenpaar, durch das das fotografische Material transportiert wird und dessen Rollen sich mit einem bestimmten Druck berühren.
Gegenstand der Erfindung ist daher ein mit einem fotografischen Verarbeitungsbad gefüllter Tank, der unter Flüssigkeitsniveau wenigstens eine Vorrichtung enthält, mit der die an der Grenzfläche des fotografischen Materials adhärierende Diffusionsschicht wenigstens einmal deutlich verringert oder gänzlich entfernt wird.
Vorzugsweise ist eine solche Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, daß
- a) mehrere Rollenpaare unter dem Flüssigkeitsniveau des Tanks vorgesehen sind,
- b) die Rollen eines jeden Rollenpaares achsparallel zueinander angeordnet sind und
- c) der Druck, mit dem die Rollen wenigstens eines Rollenpaares sich berühren, auf 50 bis 1000 p/cm² eingestellt ist.
Vorzugsweise sind die Achsen jedes Rollenpaares parallel zur Horizontalen eingestellt.
Bevorzugt erfüllen wenigstens 50 % der Rollenpaare, insbesondere alle Rollenpaare die vorstehende Druckbedingung.
Vorzugsweise ist wenigstens eine Rolle wenigstens eines Rollenpaares angetrieben; insbesondere sind alle Rollenpaare angetrieben.
Die Oberfläche wenigstens einer Rolle jedes Rollenpaares ist bevorzugt aus einem elastischen Material, vorzugsweise aus Gummi. Die andere Rolle kann ebenfalls aus einem elastischen Material, aber auch z.B. aus Edelstahl oder Hartplastik sein.
Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Verarbeitung eines fotografischen Materials, bei dem wenigstens eine Chemikalienlösung in einem kontinuierlich durchlaufenen Tank auf das Material einwirkt, beispielsweise eine Entwicklungs-, Bleich-, Fixier- oder Bleichfixierlösung, dadurch gekennzeichnet, daß das Material in dem Tank unter Badniveau wenigstens ein Rollenpaar, dessen Rollen achsparallel zueinander angeordnet sind und sich mit einem Druck von 50 bis 1000 p/cm² berühren, durchläuft.
Das erfindungsgemäße Verfahren ist insbesondere bei einem fotografischen Material wirksam, dessen Silberhalogenidemulsionen zu wenigstens 80 Mol-% aus AgCl bestehen, vorzugsweise zu wenigstens 95 Mol-%.
Vorzugsweise enthält der Tank mehrere solcher Rollenpaare, insbesondere 2 bis 20 Rollenpaare mit achsparallelen Rollen, die sich mit einem Druck von 50 bis 1000 p/cm² berühren.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird in Fig. 1 näher beschrieben.
Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit den Laufrichtungen der Rollenpaare und des fotografischen Materials.
In Fig. 1 stellt (1) einen Chemikalientank innerhalb einer fotografischen Verarbeitungsvorrichtung dar, z.B. einen Entwicklungstank, dessen Flüssigkeitsniveau mit (2) bezeichnet ist. Der Tank enthält Umlenkrollen (3) und (5) innerhalb und oberhalb der Flüssigkeit, über die das fotografische Material (4) in Pfeilrichtung geführt wird. Außerdem enthält der Tank 5 Rollenpaare (6), deren Rollen jeweils achsparallel und auf gleicher Höhe angebracht sind und die mittels Zugfedern (7) gegeneinander gepreßt werden.

Beispiel 1
Ein handelsübliches Colornegativpapier auf Basis von überwiegend AgCl-Emulsionen wird nach bildmäßiger Belichtung im Standardprozeß RA 4/AP 94 wie üblich in einer Verarbeitungsmaschine mit Entwicklungstank und Bleichfixiertank gemäß Fig. 1, jedoch ohne die Rollenpaare (6) verarbeitet:
Entwickler | 45 sec. | 35°C
Bleichfixierbad | 45 sec. | 25°C
Wässerung | 4 x 22,5 sec. |
Trocknung | |
Die Verarbeitungsbäder hatten die nachfolgende Zusammensetzung
a) Farbentwickler
Triethanolamin | 9,0 g/l
NN-Diethylhydroxylamin | 4,0 g/l
Diethylenglykol | 0,05 g/l
3-Methyl-4-amino-N-ethyl-N-methan-sulfonamidoethyl-anilin-sulfat | 5,0 g/l
Kaliumsulfit | 0,2 g/l
Triethylenglykol | 0,05 g/l
Kaliumcarbonat | 22 g/l
Kaliumhydroxid | 0,4 g/l
Ethylendiamintetraessigsäure di-Na-Salz | 2,2 g/l
Kaliumchlorid | 2,5 g/l
1,2-Dihydroxybenzol-3,4,6-trisulfonsäure-trinatriumsalz | 0,3 g/l
auffüllen mit Wasser auf 1.000 ml; pH 10,0
b) Bleichfixierbad
Ammoniumthiosulfat | 75 g/l
Natriumhydrogensulfit | 13,5 g/l
Ammoniumacetat | 2,0 g/l
Ethylendiamintetraessigsäure (Eisen-Ammonium-Salz) | 57 g/l
Ammoniak 25 gew.-%ig | 9,5 g/l
Essigsäure | 9,0 g/l
auffüllen mit Wasser auf 1.000 ml; pH 5,5
In der nachfolgenden Tabelle 1 werden die erreichten Maximaldichten und die Purpur- und Blaugrün-Nebendichten des Gelbfeldes bestimmt.

Beispiel 2
Es wird wie in Beispiel 1 verfahren, jedoch wird die Entwicklungszeit auf 25 s verkürzt. Besonders die Maximaldichte Gelb wird drastisch vermindert.

Beispiel 3 (Erfindung)
Es wird wie in Beispiel 2 verfahren, jedoch wird der Entwicklungstank gemäß Fig. 1 mit 5 Rollenpaaren (6) verwendet. Jedes Rollepaar übt auf das Material einen Druck von 700 p/cm² aus.
Ergebnis: trotz in etwa halbierter Entwicklungszeit wurden praktisch typgemäße Gelbmaximaldichten erhalten.

Beispiel 4
Es wird wie in Beispiel 1 verfahren jedoch wird die Zeit im Bleichfixierbad auf 25 sec. verkürzt.
Ergebnis: die Kopien enthalten erhebliche Mengen an Restsilber, erkennbar an der Verschwärzlichung des Gelbfarbstoffs, d.h. das Gelbfeld zeigt bei der sensitometrischen Messung deutliche Nebendichten in Blaugrün und Purpur.

Beispiel 5 (Erfindung)
Es wird wie in Beispiel 4 verfahren, jedoch kommt ein Bleichfixiertank gemäß Fig. 1 zum Einsatz, wobei die Rollen der fünf Rollenpaare (6) jeweils einen Druck von 700 p/cm² auf das Material ausüben.
Ergebnis: Man erhält reine Farben und kein Restsilber.

Beispiel 6 - Referenz
Es wird wie in Beispiel 1 verfahren, jedoch kommt der Standardprozeß mit getrenntem Bleich- und Fixierbad zur Anwendung.
Entwickler | 45 sec. | 35°C
Wässerung | 22,5 sec. |
Bleichbad | 45 sec. | 35°C
Wässerung | 22,5 sec. |
Fixierbad | 45 sec. | 35°C
Wässerung | 22,5 sec. |
Wässerung | 22,5 sec. |

Beispiel 7
Es wird wie in Beispiel 6 verfahren, jedoch wird die Bleichzeit auf 25 sec. verkürzt.
Ergebnis: verschwärzlichtes Gelb, Restsilber mit IR-Brille erkennbar.

Beispiel 8 (Erfindung)
Es wird wie in Beispiel 7 verfahren, jedoch kommt ein Bleichtank gemäß Fig. 1 mit 5 Rollenpaaren (6) zum Einsatz, wobei die Rollen jedes Rollenpaares einen Druck von 700 p/cm² auf das fotografische Material ausüben.
Ergebnis: reines Gelb, kein Restsilber.
1. Mit einem fotografischen Verarbeitungsbad gefüllter Tank, der unter Flüssigkeitsniveau wenigstens eine Vorrichtung enthält, mit denen die an der Grenzfläche des fotografischen Materials adhärierende Diffusionsschicht wenigstens einmal deutlich verringert oder gänzlich entfernt wird.
2. Vorrichtung zur Verarbeitung fotografischer Materialien aus wenigstens einem mit einer Verarbeitungsflüssigkeit gefüllten Tank, dadurch gekennzeichnet, daß
a) mehrere Rollenpaare unter dem Flüssigkeitsniveau des Tanks vorgesehen sind,
b) die Rollen eines jeden Rollenpaares achsparallel zueinander angeordnet sind und
c) der Druck, mit dem die Rollen wenigstens eines Rollenpaares sich berühren, auf 50 bis 1000 p/cm² eingestellt ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Achsen jedes Rollenpaares parallel zur Horizontalen eingestellt sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens 50 % der Rollenpaare die Druckbedingung von Anspruch 1 erfüllen.
5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Rolle des wenigstens eines Rollenpaares angetrieben ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche wenigstens einer Rolle jedes Rollenpaares aus einem elastischen Material, vorzugsweise Gummi ist.
7. Verfahren zur Verarbeitung eines fotografischen Materials, bei dem wenigstens eine Chemikalienlösung in einem kontinuierlich durchlaufenen Tank auf das Material einwirkt, dadurch gekennzeichnet, daß die an der Grenzfläche des fotografischen Materials adhärierende Diffusionsschicht unter Flüssigkeitsniveau der Chemikalienlösung wenigstens einmal deutlich verringert oder gänzlich entfernt wird.
8. Verfahren nach Ansprch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Verringerung oder Entfernung der an der Grenzfläche des fotografischen Materials adhärierende Diffusionsschicht dadurch entfernt wird, daß das Material in dem Tank unter Badniveau wenigstens ein Rollenpaar, dessen Rollen achsparallel zueinander angeordnet sind und sich mit einem Druck von 50 bis 1000 p/cm² berühren, durchläuft.
9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Silberhalogenidemulsionen des fotografischen Materials zu wenigstens 80 Mol-% aus Silberchlorid bestehen.