ATBECHDE..ES..GB..ITLI............................
R
0591590
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
19940413
EP
92402736.0
19921005
fr
fr
fr
19940413
199415
19940413
199415
5
5A 61H 3/02 A
de
Krückenzusatz zum Aufrechthalten einer Krücke ohne andere Stütze
en
Attachment for a crutch, enabling it to remain upright without additional support
fr
Apport de matière au manche d'une canne anglaise en vue de son maintien,en équilibre,sans aucun support
2
Tillit, Jean
01554410
1 Sentier des Reberts, Courbouzon
F-41500 Mer
FR
Tillit, Jean
1 Sentier des Reberts, Courbouzon
F-41500 Mer
FR
AT
BE
CH
DE
ES
GB
IT
LI
1°) APPORT DE MATIERE AU MANCHE DES " CANNES ANGLAISES "PERMETTANT DE LES POSER VERTICALEMENT PRES DE SOI,EN EQUILIBRE ET RETOURNEES,A L'ENDROIT CHOISI.
SANS CET APPORT,IL EST NECESSAIRE D'APPUYER LES CANNES D'UN MUR OU D'UN SIEGE,MAIS SOUVENT ELLES GLISSENT OU GENENT LE PASSAGE.
L'INVENTION (VERSION;A) EST UN TUBE DE PLASTIQUE DE :10 CM,CYLINDRE (1). FENDU LONGITUDINALEMENT,CELUI-CI FORME UNE PINCE QUI PREND PLACE A L'EXTREMITE DU MANCHE DE LA CANNE.LA PINCE DEVIENT UN TALON-EMBOUT DE: 1,4 CM, SUR LEQUEL S'APPUIE LA CANNE RETOURNEE.TAILLE EN BISEAU,IL FORME UN TROISIEME POINT DE SUSTENTATION TRIANGULAIRE TEL QUE LA CANNE RESTE EN EQUILIBRE SANS AUTRE SUPPORT.DEUX EVIDEMENTS(3) ET UN EPAULEMENT (6) MAINTIENNENT LA PINCE A SA PLACE EXACTE.FIXEE,ELLE NE GENE EN RIEN ET PEUT RESTER EN PERMANENCE.
2°) AMENAGEMENT: B,A PREVOIR POUR LES NOUVELLES CANNES:MODIFIER LA FORME DE LA DEMI-COURONNE POUR UN RESULTAT IDENTIQUE.
Tout utilisateur de cannes anglaises,occasionnel ou pas,témoignerait du fait qu'il est particuliérement déplorable de ne pouvoir poser celles-ci, à la portée de la main,faute d'avoir un support qui les empêche de glisser et de tomber d'elles-mêmes.
Presque toujours,à l'hôpital,les malades récemment opérés et dont les premiers pas sont encore douloureux et incertains,n'ont d'autre possibilité que de placer les cannes en travers du lit,ou d'un siège,voire en appui d'un lavabo ou d'un radiateur de chauffage,lesquels ne sont pas forcément bien placée et à une hauteur convenable pour les empêcher de choir.
Du fait de la forme des cannes et de la configuration du manche,il n'est pas possible d'utiliser la poignée ou le support d'avant-bras pour les suspendre:encore faudrait-il avoir prévu l'installation au mur de crochets çonvenablement placés.
Il n'est pas davantage possible,à cause du poids du manche,de penser les maintenir droites,en équilibre contre un mur lisse,par exemple.(FIG: 1)
La solution,pour qu'elles puissant tenir droites en équilibre,exige qu'on las tourna à l'envers.La canne repose alors sur 2 points: a et b, (FIG: 5),distants d'uns dizaine de cms,formés par les extrémités de la partie arrondie du repose avant-bras.Il suffisait alors de déterminer le point d'équilibre antéro-postérieur de la canne,et de concevoir à le bonne hauteur, le support arrière au point : c (FIG : 2),objet de l'invention.
Ce 3 ème point: c,se situe on prolongement de la nervure externe de renforcement du repose avant-bras,gràce à un débordement de 2,4 cm à l'arrière et 1,4 cm à l'intérieur.Les 3 POINTS forment alors un support de sustentation,en forme de triangle équilatéral (FIG : 2),de 10 cms de côté environ.
Pour assurer une meilleure assise,le point créé devait être conçu en forme de telon dont la section,taillée en biseau à cette extrémité,suivant l'angle le plué favorable,permettait le meilleur contact possible avec le sol,sur la totalité du biseau,c'est à dire,ici, sur une airs de 7 cm².

DESCRIPTION DETAILLEE
- * Le corps de la pince (FIG: 4) est un cylindre de plastique,mi-dur, mi-souple,de 0,05 cm d'épaisseur,de 2,2 cm de diamètre et de 10 cm de haut. Ce CYLINDRE (1) est fendu sur toute sa hauteur.On le place au dos de la partie renforcée du manche (FIG: 3).Il suffit, pour cela d'écarter la FENTE (2),et,avant de renverser la canne,de le ramener vers la haut en le laissant déborder de 1,4 cm au-dessus de la nervure supérieure de la demi-couronne qui,à l'extrémité du manche,sert d'appui d'avant-bras.La pince parvenue à la bonne position s'y fixe d'elle-même.En effet, à la hauteur de la nervure, DEUX EVIDEMENTS(3)de 1cm de long sur 0,5 cm de profondeur SONT CREUSES sur chaque bord de la fente longitudinale (2),de façon à recevoir ladite nervure et à maintenir la pince à sa place exacte.
- * Pour assurer l'appui convenable da la partie qui dépasse,le cylindre (1) qui mesure 10 cm ,à l'extérieur,et seulement 9 cm,côté fente,a été TAILLE en BISEAU (FIG: 3).
- * Toute la partie qui dépasse et qui sert de TALON à la pince, est munie d'un BOUCHON CYLINDRIQUE (4),rigide et plein.Ca dernier est lui-même,taillé selon le biseau et collé à l'intérieur de la pince.La hauteur intérieure de ce talon mesure 1,4 cm.Le bord du bouchon (4),côté fente, affleure les deux évidements (3) qui enjambent la nervure supérieure, cités plus haut,(FIG: 2):il se trouve ainsi,EN APPUI (6) de quelques millimètres sur l'épaisseur de la demi-couronne.Cela renforce la mise en place de la pince,l'empêchant de glisser vers le bas.
- * Le TALON-EMBOUT est d'un diamètre légèrement supérieur à celui du cylindre (1):il mesure 2,8 cm au lieu de 2,2 cm ce qui donne à l'ensemble une forme plus élégante.L'embout n'étant pas complètement recouvert sur la fente (2),une DECOUPE (5) d'épaisseur 0,05 cm remplit le vide.Cette découpe est collée et pourrait être,elle-même recouverte d'une bague de renforcement du talon,à l'extérieur de la pince.
- * La pince se place sans aucune difficulté et il n'est pas nécessaire de l'enlever car elle ne fait ,en aucun point,saillie à l'intérieur de la demi-couronne;elle ne gêne donc,en rien l'utilisation des cannes.
- * Version: B
Pour un résultat identique à celui obtenu gràce à la pince,il serait sans doute préférable de prévoir,A LA FABRICATION DES CANNES,UNE MODIFICATION DE LA FORME de l'extrémité de la demi-couronne, par un RAJOUT de plastique ou de métal en forme de CROISSANT (7) sur la tranche duquel reposerait la canne an équilibre.La FIG:5 montre le RAJOUT à prévoir et sa place pour la modification de forme de la demi-couronne.
1. APPORT DE MATIERE DESTINE A COMBLER,EN UN SEUL POINT (c) A L'ARRIERE ET EN FORME DE TALON-EMBOUT,OU TOTALEMENT EN FORME DE CROISSANT (7), LE VIDE QUE LAISSE LE BORD SUPERIEUR D'UNE CANNE ANGLAISE RETOURNEE ET EN APPUI AU SOL SUR LES DEUX EXTREMITES (a et b) DE LA DEMI-COURONNE QUI SERT DE SUPPORT D'AVANT-BRAS,DE FACON A PERMETTRE A LA CANNE DE SE MAINTENIR EN EQUILIBRE,DANS CETTE POSITION,SANS AUTRE SUPPORT.
2. AMENAGEMENT SELON LA REVENDICATION: 1,CARACTERISE PAR LE FAIT QUE L'APPORT AU POINT ARRIERE (c) EN FORME DE TALON-EMBOUT,EST UNE PIECE, ADAPTABLE A UNE CANNE ANGLAISE EN SERVICE,QUI REALISE AVEC LES DEUX POINTS (a et b ),UNE BASE DE SUSTENTATION TRIANGULAIRE POUR LA CANNE. UNE FOIS RETOURNEE.
3. PIECE SELON LA REVENDICATION: 2,CARACTERISEE PAR LE FAIT QUE LE TALON-EMBOUT DECRIT EST UN CYLINDRE DE PLASTIQUE,CREUX,(tube) (1),DE 10 cm DE HAUT,FENDU LONGITUDINALEMENT (2) POUR FONCTIONNER COMME UNE PINCE, PROLONGEANT LA NERVURE DE RENFORCEMENT DU REPOSE-AVANT-BRAS ET DEPASSANT CELUI-CI,DE: 1,4 cm A L'INTERIEUR, DE: 2,4 cm COTE EXTERNE.
4. PIECE SELON LA REVENDICATION: 3,CARACTERISEE PAR LE FAIT QU'ELLE PRESENTE UN EVIDEMENT (3) DE: 1 cm SUR: 0,5 cm,PERMETTANT DE RECEVOIR L'EPAISSEUR DE LA NERVURE SUPERIEURE DE LA DEMI-COURONNE,EN FACE A FACE, SUR CHACUN DES BORDS DE LA FENTE (2),DE TELLE SORTE QUE,LA HAUTEUR DU TALON ETANT ATTEINTE,LA PINCE SE TROUVE BLOQUEE A SA PLACE EXACTE, SANS POUVOIR GLISSER NI DANS UN SENS NI DANS L'AUTRE.
5. PIECE SELON LA REVENDICATION: 4,CARACTERISEE PAR LE FAIT QUE POUR RENFORCER SA STABILITE,ELLE PRESENTE UN BOUCHON PLEIN ET CYLINDRIQUE (4) EN PLASTIQUE DUR,COLLE A L'INTERIEUR DE LA PINCE,COTE TALON,QUI PREND APPUI DE QUELQUES MILLIMETRES (6),A LA LIMITE DES EVIDEMMENTS (3) ET AU CENTRE,SUR L'EPAISSEUR DE LA DEMI-COURONNE.
6. PIECE SELON LES REVENDICATIONS: DE 2 A 6,CARACTERISEE PAR LE FAIT QUE LE CYLINDRE (1) ET LE BOUCHON-EMBOUT (4),SONT,L'UN ET L'AUTRE TAILLES EN BISEAU,DE TELLE SORTE QUE LE TALON DE LA PINCE REPOSE AU SOL SUR TOUTE SA SURFACE,SOIT: 7 cm² ENVIRON.
7. PIECE SELON LA REVENDICATION: 6,CARACTERISEE PAR LE FAIT QUE LE DIAMETRE DU BOUCHON-EMBOUT (4) COLLE A L'INTERIEUR DE LA PINCE,EST D'UN DIAMETRE LEGEREMENT SUPERIEUR AU DIAMETRE DU CYLINDRE.
8. PIECE SELON LA REVENDICATION: 7,CARACTERISE PAR LE FAIT QUE LA FINITION DU TALON EST OBTENUE PAR UNE DECOUPE (5) QUI COMBLE LE VIDE,EN EPAISSEUR,D'UN BORD A L'AUTRE DE LA FENTE.
9. AMENAGEMENT SELON LA REVENDICATION: 1,CARACTERISEE PAR LE FAIT QUE L'APPORT DE MATIERE,EN FORME DE CROISSANT (7),QUI PROLONGE L'EXTREMITE DE LA DEMI-COURONNE,SANS DEBORDEMENT A L'INTERIEUR,VIENT EN MODIFIER LA FORME.
10. AMENAGEMENT SELON LA REVENDICATION: 9,CARACTERISE PAR LE FAIT QUE L'APPORT DE MATIERE NECESSAIRE A LA MODIFICATION EST REALISE LORSQU'ON FABRIQUE LA DEMI-COURONNE.