AT..CH....ES......ITLI............................
J
0663328
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
19950719
EP
95410001.2
19950110
fr
fr
fr
9400558
19940113
FR
19950719
199529
19950719
199529
6
6B 61B 7/02 A
de
Transportanlage mit zwei Luftreilkabeln
en
Transport system with two aerial cables
fr
Installation de transport à deux câbles aériens
2
POMAGALSKI S.A.
00257670
P 146
11, rue René Camphin
F-38600 Fontaine
FR
Tarassoff, Serge
9 rue Laurent Darves
F-38170 Seyssinet Pariset
FR
Toyre, Georges
92, Résidence Percevallière
F-38170 Seyssinet Pariset
FR
Kern, Paul
00016373
206, Cours de la Libération
F-38100 Grenoble
FR
AT
CH
ES
IT
LI
Une installation de transport de passagers, notamment en site urbain, comprend une voie large 11 constituée de deux câbles porteurs 12,13 à écartement sensiblement égal à la largeur du véhicule 10 roulant sur la voie en étant suspendu au-dessous à faible distance de cette voie. Des boucles de câbles tracteurs 25,26,27 s'étendent entre les deux câbles porteurs 12,13, dans l'intervalle entre le toit du véhicule et les câbles porteurs.
L'invention est relative à une installation de transport ayant au moins un véhicule passif accouplé à un câble tracteur par une pince débrayable pour être tracté et pour rouler sur une voie large, qui relie deux stations et qui est constituée de deux câbles porteurs s'étendant parallèlement à un même niveau avec un écartement sensiblement égal ou légèrement inférieur à la largeur du véhicule, lequel véhicule comprend des galets de roulement sur les câbles porteurs, qui sont disposés au-dessus du toit du véhicule de façon que ce toit est situé au-dessous du plan contenant les deux câbles porteurs.
Une installation connue du genre mentionné comporte un chariot, qui roule sur les câbles et auquel est articulée une suspente de fixation du véhicule. Ce transporteur du type téléphérique, conçu pour être installé en montagne, est encombrant et ne permet pas une circulation de plusieurs véhicules sur une même voie.
Les avantages de respect de l'environnement, d'absence de pollution et de coût réduit des transporteurs à câbles aériens sont bien connus et la présente invention a pour but de permettre la réalisation d'un tel transporteur approprié aux transports urbains.
L'installation selon l'invention est caractérisée en ce que l'intervalle de séparation dudit toit et dudit plan contenant les câbles porteurs est de hauteur sensiblement constante et réduite et que les sabots de support des câbles porteurs et une pluralité de câbles tracteurs sont logés dans cet intervalle, en étant intercalés entre les deux câbles porteurs.
En site urbain la pente ou les changements de pente de la voie sont faibles et la quasi suppression de la suspente, qui permet une réduction notable de la hauteur de l'installation et donc de son coût, n'est pas gênante. Les véhicules roulent sur la voie constituée par les deux câbles porteurs comme des wagons de chemin de fer tractés par câble et l'infrastructure au sol est réduite à des pylônes échelonnés le long de la voie.
Les suspentes ou les liaisons entre les galets de roulement et le véhicule s'étendent de préférence à l'extérieur des câbles porteurs de manière à encadrer ces deux câbles,lesquels sont alors supportés par des sabots maintenus par le haut et par le côté interne par des pylônes. Une disposition inverse est bien entendu concevable.
Les câbles tracteurs passent avantageusement dans les stations sur des poulies de renvoi pour constituer des boucles fermées d'entraînement des véhicules d'une station vers l'autre et d'arrêt des véhicules dans ces stations. Dans la station le véhicule est accouplé, par fermeture d'une pince, à une boucle de câble à l'arrêt, avant d'être accéléré et entraîné sur la voie, par entraînement de la boucle de câble, jusqu'à la station suivante où il s'arrête par arrêt de la boucle de câble. Une même boucle peut s'étendre entre plusieurs stations successives et cette boucle est alors arrêtée à chaque passage du véhicule dans une station. La voie peut au contraire être subdivisée en plusieurs sections, chacune équipée d'une boucle de câble tracteur et dans chaque station le véhicule est désaccouplé de l'une des boucles pour être accouplé à la boucle suivante. A cet effet chaque véhicule est équipé d'une pince appropriée, notamment du type décrit dans le brevet français N° 2 337 067 et les extrémités des boucles se chevauchent.
Selon un développement important de l'invention le mécanisme d'entraînement et/ou de renvoi des câbles tracteurs est logé dans l'espace défini par l'intervalle entre les câbles porteurs et le toit du véhicule et entre les deux sabots de support des câbles porteurs dans une station. En logeant les poulies de renvoi et le cas échéant leurs moteurs d'entraînement dans cet intervalle, la structure de la station est simplifiée, l'ensemble étant fixé à la charpente de la station qui peut être un simple pylône. Il est possible de disposer la poulie d'entraînement du câble tracteur en un emplacement différent, par exemple en une station d'arrêt du véhicule sans changement de câble.
Selon un développement de l'invention plusieurs câbles tracteurs ou boucles de câbles tracteurs équipent une même voie, chaque câble étant entraîné indépendamment des autres pour permettre une circulation simultanée de plusieurs véhicules sur une même voie, de la manière décrite dans la demande de brevet français N° 93 01630 du 08 février 1993. Les brins tracteurs des différentes boucles sont de préférence groupés en une première nappe horizontale, tandis que les brins retour sont groupés en une deuxième nappe disposée symétriquement par rapport à l'axe de la voie. Lorsque l'installation comporte une voie aller et une voie retour, disposées côte à côte, le brin tracteur d'une boucle peut être associé à l'une des voies tandis que le brin retour s'étend le long de l'autre voie.
D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre d'un mode de mise en oeuvre de l'invention donné à titre d'exemple et représenté aux dessins annexés, dans lesquels:
- la figure 1 est une vue schématique en perspective d'un véhicule d'une installation de transport selon l'invention;
- les figures 2 et 3 sont des vues en coupe, respectivement transversale et longitudinale du véhicule selon la figure 1;
- les figures 4 et 5 sont des vues en plan et en élévation d'une section de voie équipée d'une seule boucle de câble tracteur;
- la figure 6 est une vue en coupe transversale du véhicule au passage d'un pylône.
Sur les figures un véhicule 10 de transport de passagers est suspendu à une voie 11, constituée par deux câbles porteurs 12,13, qui s'étendent parallèlement en étant portés, à un même niveau, par des pylônes 22 schématiquement repérés sur les figures 4, 5 et 6. L'écartement des deux câbles porteurs 12,13 est sensiblement égal à la largeur du véhicule 10, de forme parallélépipèdique, pour constituer une voie large 11, qui relie deux ou plusieurs stations successives, où le ou les véhicules 10, circulant sur la voie, s'arrêtent pour le débarquement et/ou l'embarquement des passagers. Les deux parois latérales 14,15 du véhicule 10, parallèles à la voie 11, sont prolongées vers le haut par des ailes 16,17 portant chacune des galets 18 roulant sur les câbles porteurs 12,13. Dans l'exemple représenté sur les figures les ailes 16,17 sont disposées à l'extérieur des câbles porteurs 12,13 en encadrant ces derniers et chaque aile 16,17 porte deux axes horizontaux 19,20, à l'avant et à l'arrière du véhicule 10, orientés vers l'intérieur perpendiculairement à la voie. Sur chaque axe 19,20 est articulé un balancier à deux galets 18, dont le nombre peut être supérieur pour constituer un train de galets. Il est clair que les ailes 16,17 jouent le rôle de suspentes de liaison entre les galets 18 et le véhicule 10 et qu'elles peuvent être remplacées par de telles suspentes et que selon la taille du véhicule 10 le nombre d'axes 19,20 de support de balanciers à galets 18 peut être supérieur. L'intervalle "i" entre les galets 18 et le toit 21 du véhicule 10 est de faible hauteur "h", de manière à rapprocher le véhicule du plan contenant les câbles porteurs 12,13. Chaque pylône 22 comporte une paire de sabots 23 de support des câbles porteurs 12,13, logés dans l'intervalle "i" et l'ensemble est agencé pour permettre le libre passage du véhicule 10 roulant sur la voie 11. Les deux sabots 23 sont fixés au pylône 22 par des traverses 24 situées à l'intérieur de la voie 11, mais une disposition inverse avec des galets 18 maintenus de l'intérieur et des sabots 23 maintenus de l'extérieur, est concevable. Les pylônes 22 sont d'un type bien connu à deux bras latéraux, chacun associé à l'une des voies dans le cas de voies aller et retour disposées côte à côte ou à chevalet enjambant une voie unique. Le véhicule 10 est un véhicule passif accouplé en ligne à un câble tracteur, qui s'étend le long de la voie 11. La longueur "m" du véhicule peut être de plusieurs mètres, par exemple 6 mètres.
Dans l'intervalle "i" au-dessus du toit 21 s'étendent trois boucles de câbles tracteurs 25,26,27, ayant chacune un brin tracteur 25a,26a,27a, et un brin retour 25b,26b,27b. Les brins tracteurs 25a,26a,27a sont groupés en une première nappe 28 horizontale et les brins retour 25b,26b,27b en une deuxième nappe horizontale 29, disposée symétriquement de la première 28 par rapport à l'axe de symétrie de la voie 11. Les câbles tracteurs 25,26,27 sont disposés entre les deux câbles porteurs 12,13 et ils passent sur des galets de support 30, portés par des cavaliers 31 en appui des câbles porteurs 12,13 et dans les stations sur des poulies de renvoi 32,33, dont l'une 32 est motrice et entraînée en rotation par un moteur 34. La hauteur "h" de l'intervalle "i" est par exemple de l'ordre du mètre ou inférieure à un mètre, mais suffisante au logement des sabots 23 et des câbles tracteurs 25,26,27 avec leurs supports dans l'intervalle "i".
Le véhicule 10 comporte une pince débrayable 35 susceptible d'accoupler le véhicule 10 à l'un des brins tracteurs 25a,26a,27a, qui assure alors la traction du véhicule sur la voie 11. La pince 35 est par exemple du type décrit dans le brevet français précité N° 2 337 067 pour un accouplement à l'un 27 quelconque des câbles tracteurs 25,26,27 et à un seul de ces câbles à la fois. La pince 35 est portée par l'extrémité d'un bras transversal en porte à faux, passant au-dessus de l'un 13 des câbles porteurs et fixé à l'aile adjacente 17. Après la fermeture de la pince 35 du véhicule 10, à l'arrêt en station, sur le câble tracteur 27, celui-ci est entraîné par le moteur 34 pour tracter le véhicule 10 sur la voie 11 et l'amener vers la station suivante où le câble et le véhicule accouplé sont arrêtés. On commande par tout moyen approprié l'ouverture de la pince 35 et sa fermeture sur un câble tracteur de la section de voie suivante lequel déplace alors le véhicule 10 sur cette autre section de voie et ainsi de suite. Les extrémités des câbles tracteurs 25,26,27 de deux sections de voie successives se chevauchent pour autoriser un changement de câble sans déplacement du véhicule, mais d'autres dispositions sont concevables.
L'emploi de trois boucles indépendantes de câbles tracteurs 25,26,27 permet une présence simultanée de trois véhicules 10, qui se déplacent indépendamment l'un de l'autre, sur la même section de voie 11 de la manière décrite dans la demande de brevet précitée N°93 01630, à laquelle le lecteur se reportera avantageusement pour de plus amples détails sur le fonctionnement de l'installation.
La voie large 11 assure une grande stabilité du véhicule 10 et offre une place suffisante au logement des deux nappes 28,29 de câbles tracteurs 25,26,27 entre les deux câbles porteurs 12,13 dans l'intervalle "i" de faible hauteur.
En se reportant plus particulièrement aux figures 4 et 5, sur lesquelles une seule boucle de câbles tracteurs a été représentée, on voit que les poulies de renvoi 32,33 ainsi que le mécanisme d'entraînement de la poulie motrice 32 avec le moteur 34, sont logés dans l'intervalle "i" avec éventuellement une faible saillie vers le haut, qui entrave nullement le passage du véhicule 10. L'infrastructure de la station est ainsi notablement simplifiée et elle peut être constituée par un pylône ou une charpente de support de faibles dimensions, les quais étant au niveau du sol.
Les changements de câble tracteur sont effectués à l'arrêt dans les stations et un tel changement n'intervient pas forcément dans chaque station, si une même boucle de câble tracteur s'étend le long de plusieurs stations, les stations intermédiaires étant de simples stations d'arrêt.
L'entraînement des câbles tracteurs 25,26,27 peut être réalisé par un tambour d'entraînement disposé en un point quelconque de la voie, notamment dans une station d'arrêt sans changement de câble ou par tout autre moyen opérant. L'invention est applicable à des installations n'ayant que deux boucles de câbles tracteurs ou un nombre supérieur de boucles et la disposition de ces boucles peut être différente, les deux brins d'une même boucle étant par exemple disposés côte à côte. Dans une installation ayant des voies aller et retour disposées côte à côte les brins tracteurs peuvent s'étendre le long de la voie aller et les brins retour le long de la voie retour et réciproquement.
1. Installation de transport ayant au moins un véhicule passif (10) accouplé à un câble tracteur (25,26,27) par une pince débrayable (35) pour être tracté et pour rouler sur une voie large (11), qui relie deux stations et qui est constituée de deux câbles porteurs (12,13) s'étendant parallèlement à un même niveau avec un écartement sensiblement égal ou légèrement inférieur à la largeur du véhicule (10), lequel véhicule comprend des galets (18) de roulement sur les câbles porteurs (12,13), qui sont disposés au-dessus du toit (21) du véhicule de façon que ce toit est situé au-dessous du plan contenant les deux câbles porteurs (12,13), caractérisée en ce que l'intervalle (i) de séparation dudit toit (21) et dudit plan contenant les câbles porteurs (12,13) est de hauteur (h) sensiblement constante et réduite et que les sabots (23) de support des câbles porteurs (12,13) et une pluralité de câbles tracteurs (25,26,27) sont logés dans cet intervalle (i), en étant intercalés entre les deux câbles porteurs (12,13).
2. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les galets (18) de roulement sont reliés au véhicule (10) par des liaisons ou suspentes (14,15) de faible longueur encadrant extérieurement les deux câbles porteurs (12,13), lesquels câbles sont supportés par des sabots fixes (23) maintenus par l'intérieur.
3. Installation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les câbles tracteurs (25,26,27) passent dans les stations sur des poulies de renvoi (32,33) pour constituer des boucles fermées d'entraînement des véhicules (10) d'une station vers l'autre et d'arrêt des véhicules dans ces stations
4. Installation selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisée en ce que une station comprend un mécanisme d'entraînement (34) et/ou de renvoi (32,33) des câbles tracteurs (25,26,27), logé essentiellement dans l'espace défini par ledit intervalle (i) entre les deux sabots (23) de support des câbles porteurs (12,13).
5. Installation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que une section de voie comprend au moins deux boucles indépendantes de câbles tracteurs (25,26,27), susceptibles de tracter deux véhicules (10) à des vitesses différentes sur ladite section.
6. Installation selon la revendication 5, caractérisée en ce que chaque boucle comprend un brin tracteur (25a,26a,27a) et un brin retour (25b,26b,27b) et que les brins tracteurs des différentes boucles sont groupés en une première nappe horizontale (28), tandis que les brins retour sont groupés en une deuxième nappe (29) disposée symétriquement par rapport à l'axe de la voie (11).
7. Installation selon l'une quelconque des revendications précédentes, dont la voie (11) est subdivisée en plusieurs sections, caractérisée en ce que une station d'arrêt et de changement de câble tracteur (25,26,27) est intercalée entre deux sections, laquelle station est équipée de poulies de renvoi (32,33) des câbles tracteurs de la première section et de la deuxième section, de façon que les extrémités des câbles tracteurs se chevauchent pour permettre un changement de câble à l'arrêt du véhicule.
8. Installation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les câbles tracteurs (25,26,27) sont entraînés par une poulie de renvoi (32) agencée en poulie motrice.
9. Installation selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que les câbles tracteurs (25,26,27) sont entraînés par un tambour d'entraînement disposé le long de la voie (11), notamment dans une station d'arrêt sans changement de câble.
10. Installation selon l'une quelconque des revendications précédentes, ayant une voie aller et une voie retour disposées côte à côte, caractérisée en ce qu'elle comprend une boucle de câble ayant un brin tracteur disposé le long de l'une des voies et un brin retour disposé le long de l'autre voie.