..BECHDE..ESFRGB..ITLILUNL..MC..................................................
J
0694275
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
19960131
EP
95440030.5
19950607
fr
fr
fr
9409140
19940720
FR
19960131
199605
19960131
199605
6
6A 47G 7/07 A
de
Vorrichtung zum Halten von Schnittblumen, die die Herstellung von einem runden Blumenstrauss ermöglicht
en
Device for holding cut flowers, intended to enable the making of a round bouquet
fr
Dispositif pour le maintien de fleurs coupées destiné à permettre la réalisation d'un bouquet rond
2
CREATION DUPERRAY
01982440
Zone d'Activité des Rives de Seine, 130, avenue Michel Baroin
F-10800 Saint Julien les Villas
FR
Duperray, Agnès
20, rue Raymond Poincaré
F-10270 Lusigny sur Barse
FR
Dénoyez, Hubert
00154601
28, Place de la Cathédrale
F-67000 Strasbourg
FR
BE
CH
DE
ES
FR
GB
IT
LI
LU
MC
NL
Dispositif pour le maintien de fleurs coupées destiné à permettre la réalisation d'un bouquet rond.
Il comprend un disque (1) percé d'orifices (11, 13) régulièrement répartis, dans chacun desquels est introduit l'une des tiges (2) des fleurs destinées à la réalisation du bouquet, lesdites tiges (2) étant regroupées et se croisant sous ledit disque (1).
La présente invention a pour objet un dispositif pour le maintien de fleurs coupées destiné à permettre la réalisation d'un bouquet rond.
Par rapport à un bouquet classique, où les tiges des fleurs sont approximativement parallèles, le bouquet rond, outre ses qualités esthétiques, présente l'avantage de favoriser l'épanouissement des fleurs du fait de leur espacement.
La réalisation d'un bouquet rond nécessite toutefois un certain coup de main qui ne s'acquiert qu'avec une longue pratique. En effet la technique consiste à croiser les tiges de manière particulière dans une main en utilisant les doigts comme entretoise, puis à entrelacer savamment un lien autour et entre les tiges en passant entre les doigts.
Il est de plus difficile de conserver l'esthétique initiale du bouquet rond lorsqu'il s'agit de le mettre dans un vase et que nécessairement, pour des raisons de conservation des fleurs, le lien est enlevé.
On connaît d'autre part des dispositifs de pique-fleurs, notamment celui décrit dans le document FR-A-2.626.158, qui comprend une grille adaptée sur un godet, permettant de maintenir verticalement des fleurs dans ledit godet. Ce dispositif, outre qu'il n'est pas adapté à la réalisation d'un bouquet rond destiné à être offert, ne permet pas le transport de façon étanche de fleurs dans un récipient contenant de l'eau.
La présente invention a pour but de remédier à ces inconvénients en proposant un dispositif qui permet de réaliser rapidement et sans expérience particulière, un bouquet rond qui peut être placé dans un vase tout en conservant sa forme initiale, et qui de plus permet le transport du bouquet dans un récipient contenant de l'eau sans risque de la répandre.
Le dispositif objet de la présente invention se caractérise essentiellement en ce qu'il comprend un disque percé d'orifices régulièrement répartis, dans chacun desquels est introduite l'une des tiges des fleurs destinées à la réalisation du bouquet, lesdites tiges étant regroupées et se croisant sous ledit disque.
Selon une caractéristique additionnelle du dispositif selon l'invention les orifices sont de diamètres différents, les orifices pratiqués dans une couronne périphérique, destinés à recevoir du feuillage, étant d'un diamètre plus petit que celui des orifices de la partie centrale, destinés à recevoir les tiges des fleurs.
La confection d'un bouquet rond au moyen du dispositif selon l'invention s'effectue de la façon suivante: on introduit les tiges des fleurs dans les orifices centraux de plus grand diamètre et des brins de feuillage de garniture dans les orifices périphériques de plus petit diamètre, puis on maintient l'ensemble d'une main en dessous du disque, ce maintien pouvant être matérialisé par un lien, après quoi on déplace le disque verticalement, vers le haut ou vers le bas, jusqu'à obtenir la forme désirée de bouquet, que l'on emballe ensuite.
Le disque est de préférence en matière plastique transparente, en sorte qu'il n'est pratiquement pas visible d'autant plus qu'il est aisé de le masquer au moyen du feuillage.
Selon un mode de réalisation particulier du dispositif selon l'invention, le disque comporte périphériquement un rebord permettant son encliquetage sur un récipient afin de permettre le transport de bouquet.
Selon une variante du dispositif selon l'invention le disque comporte sur sa face inférieure une membrane en matière plastique souple percée, en regard de chacun des orifices du disque, d'une fente ou d'un orifice de petit diamètre, inférieur à celui moyen d'une tige de fleur, de manière à assurer une étanchéité suffisante entre le disque et l'espace intérieur du récipient pour que ce dernier puisse être transporté en contenant de l'eau.
Les avantages et les caractéristiques de la présente invention ressortiront plus clairement de la description qui suit et qui se rapporte au dessin annexé, lequel en représente plusieurs modes de réalisation non limitatifs.
Dans le dessin annexé :
- la figure 1 représente une vue en plan d'un dispositif selon l'invention.
- la figure 2 représente une vue en perspective partielle de dessous d'un bouquet rond schématique, réalisé au moyen du même dispositif.
- la figure 3 représente une vue partielle en coupe selon un plan vertical d'une variante du même dispositif.
Si on se réfère à la figure 1 on peut voir qu'un dispositif selon l'invention comporte un disque 1 percé dans sa majeure partie centrale 10 d'orifices 11 régulièrement répartis, et dans sa partie périphérique 12 d'orifices 13 répartis en couronne, les orifices 11 étant d'un diamètre supérieur à celui des orifice 13.
Le disque 1 est de préférence réalisé dans une matière plastique transparente de faible épaisseur, et afin de lui donner une certaine rigidité il comporte un bord 14 profilé.
Si on se réfère maintenant à la figure 2 on peut voir que chacun des orifices 11 est destiné à recevoir la tige 2 d'une fleur, non représentée.
Les tiges 2 se croisent et sont regroupées centralement sous le disque 1, et peuvent être attachées au moyen d'un lien, non représenté, en sorte qu'au-dessus de celui-ci les parties supérieures 20 des tiges 2 divergent.
En déplaçant le disque 1 par rapport au lien on peut plus ou moins ouvrir le bouquet, et en jouant sur la longueur des tiges 2, c'est-à-dire en raccourcissant progressivement celles-ci de l'intérieur vers l'extérieur on peut obtenir une boule de fleurs.
Le bouquet est complété en introduisant dans les orifices périphériques 13 du feuillage, non représenté, qui peut masquer totalement, sinon partiellement, le disque 1.
Le disque 1 permet ainsi de réaliser rapidement et aisément un bouquet rond, sans nécessiter de compétences particulières.
Si on se réfère maintenant à la figure 3 on peut voir que le disque 1 peut être adapté sur un récipient 3, et que le bord 14 est profilé de manière à permettre son encliquetage sur le bord 30 du récipient 3.
A la face inférieure du disque 1 est solidarisée, par collage ou par soudage, une membrane souple 4 percée, en regard de chacun des orifices 11 et 13 du disque 1, d'un orifice 40 de petit diamètre, inférieur à celui moyen d'une tige de fleur.
Ainsi, la membrane 4 entoure de manière étanche les tiges des fleurs, ce qui permet le transport du bouquet dans le récipient 3 plein d'eau.
1) Dispositif pour le maintien de fleurs coupées destiné à permettre la réalisation d'un bouquet rond, caractérisé en ce qu'il comprend un disque (1) percé d'orifices (11, 13) régulièrement répartis, dans chacun desquels est introduit l'une des tiges (2) des fleurs destinées à la réalisation du bouquet, lesdites tiges (2) étant regroupées et se croisant sous ledit disque (1).
2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le disque (1) est réalisé dans une matière plastique transparente.
3) Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce que le disque (1) comporte un bord profilé (14).
4) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les orifices (11, 13) sont de diamètres différents, les orifices (13) pratiqués dans une couronne périphérique (12), destinés à recevoir du feuillage, étant d'un diamètre plus petit que le diamètre des orifices (11) de la partie centrale (10) destinés à recevoir les tiges (2) des fleurs.
5) Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que le profil du bord (14) du disque (1) permet l'encliquetage de celui-ci sur le bord (30) d'un récipient (3).
6) Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce qu'une membrane (4) en matière plastique souple est solidarisée à la face inférieure du disque (1), ladite membrane (4) comportant, en regard de chacun des orifices (11, 13) dudit disque (1), une fente ou un orifice (40) de petit diamètre, inférieur à celui moyen d'une tige de fleur.