ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIE......FI......................................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
0820117
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
19980121
EP
97401664.4
19970710
fr
fr
fr
9609017
19960718
FR
19980121
199804
19980121
199804
6
6H 01R 4/12 A
de
Vorrichtung zur Herstellung eines Spleisses
en
Device for producing a splice
fr
Dispositif pour la réalisation d'une épissure
1
Société Anonyme SYLEA
01601162
SYLEA/EPISSURE
SYLEA S.A.
SYLEA, Société Anonyme
5, avenue Newton
78190 Montigny le Bretonneux
FR
Guyon, Patrick
20 Route de l'Yvette
78320 Levis Saint-Nom
FR
Faber, Jean-Paul
00015541
CABINET FABER 35, rue de Berne
75008 Paris
FR
AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
Dispositif pour la réalisation d'une épissure entre deux conducteurs (36, 36a) dont les extrémités sont insérées dans un manchon (30) bon conducteur de l'électricité et réalisé en un matériau malléable, caractérisé en ce qu'il comprend un corps (1) en matière isolante avec une jupe (4) et comportant, à une extrémité, des moyens (6) de réception de l'un des conducteurs (36) et des moyens pour le maintien d'une extrémité du manchon (30) et un élément mâle en matière isolante (20) comportant des moyens (22) de réception de l'autre conducteur (36a) et des moyens de maintien de l'autre extrémité du manchon (30) et le corps (1) de l'élément mâle (20) comportant des pas de vis afin que, par pivotement, le manchon (30) soit déformé et comprimé.
La présente invention concerne un dispositif pour la réalisation d'une épissure.
Pour réaliser une épissure, généralement, on dénude les extrémités de deux conducteurs, ces extrémités étant insérées dans un manchon malléable qu'on déforme afin que les extrémités dénudées soient solidarisées, puis on isole électriquement le manchon, soit en l'enrubannant, soit en le recouvrant d'une gaine isolante.
Un tel procédé est relativement long et l'invention a pour but de réaliser un dispositif qui permet, simultanément, de déformer le manchon et de réaliser l'isolation électrique de l'épissure.
Le dispositif, selon l'invention, est destiné à la réalisation d'une épissure entre deux conducteurs logés dans une gaine isolante et dont les extrémités à relier sont dénudées, ces extrémités étant insérées dans un manchon bon conducteur de l'électricité et réalisé en un matériau malléable afin de pouvoir être déformé pour réaliser la jonction entre les deux extrémités dénudées, et est caractérisé en ce qu'il comprend un corps en matière isolante comportant, à une extrémité, des moyens de réception de l'un des conducteurs et des moyens pour le maintien d'une extrémité du manchon, ledit corps étant prolongé par une jupe de réception d'un élément mâle en matière isolante comportant des moyens de réception de l'autre conducteur et des moyens de maintien de l'autre extrémité du manchon, lesdits moyens de réception des conducteurs du corps et de l'élément mâle et lesdits moyens de maintien des extrémités du manchon étant alignés et le corps et l'élément mâle comportant des moyens conjugués pour permettre leur déplacement angulaire l'un par rapport à l'autre ainsi que, simultanément, l'engagement de l'élément mâle dans la jupe.
Grâce à cette disposition, on réalise simultanément un vrillage du manchon ainsi qu'un écrasement de celui-ci, de sorte qu'on est assuré de la bonne liaison électrique et de la solidité de l'épissure. Comme le corps et l'élément mâle restent sur les conducteurs, l'isolation électrique de l'épissure est également réalisée.
De préférence, les moyens de réception des conducteurs sont constitués par des languettes qui s'étendent, depuis les extrémités libres du corps et de l'élément mâle, vers l'intérieur en se rapprochant les unes des autres de manière à décrire sensiblement un tronc de cône.
Ainsi les conducteurs, lors de leur mise en place, sont guidés vers le manchon et comme la section prise au voisinage des extrémités libres des languettes peut-être inférieure au diamètre des conducteurs, ceux-ci se trouvent enserrés élastiquement.
Afin de limiter l'engagement des conducteurs entre les languettes, ces dernières comportent une butée.
Lorsque les conducteurs sont engagés entre les languettes, pour qu'ils ne puissent se retirer intempestivement, les languettes du corps et de l'élément mâle, en un point intermédiaire de leur longueur, comportent des barrettes de retenue des conducteurs.
Afin que, lors du déplacement angulaire du corps par rapport à l'élément mâle, le manchon reste solidaire par un extrémité dudit corps et par l'autre extrémité mâle, les languettes comportent, à leur extrémité libre, des doigts,et les manchons, des échancrures correspondantes.
Suivant une caractéristique particulière, la jupe comporte un pas de vis et l'élément mâle un pas de vis correspondant.
Afin de faciliter la commande du déplacement angulaire du corps par rapport à l'élément mâle, ces deux parties sont pourvues d'ailettes radiales.
Afin d'éviter tout désaccouplement intempestif de l'élément de la jupe du corps, le dispositif peut comporter des moyens pour bloquer ledit élément mâle par rapport à ladite jupe après que ledit élément mâle ait été déplacé angulairement et simultanément engagé dans ladite jupe.
Enfin, suivant une dernière caractéristique, l'élément mâle comporte, dans sa partie engagée dans la jupe, un téton, celle-ci étant pourvue de bossages entre lesquels vient s'insérer ledit téton.
L'invention va maintenant être décrite avec plus de détails en se référant à un mode de réalisation particulier donné à titre d'exemple seulement et représenté aux dessins annexés, dans lesquels :
Figure 1 est une vue en perspective avec des arrachements d'un dispositif, selon l'invention.
Figure 2 est une vue en coupe axiale du dispositif de la figure 1.
Figure 3 montre en coupe le dispositif lorsque l'épissure est réalisée.
Le dispositif, selon l'invention, comprend un corps 1 en matière plastique moulée présentant une première partie sensiblement cylindrique 2 prolongée par une jupe 4 de plus grand diamètre et pourvue de deux ailettes radiales 3 décalées angulairement de 180°.
Dans la partie cylindrique 2 s'étendent des languettes 6 qui partent, depuis l'extrémité libre vers la jupe 4 en décrivant un tronc de cône, au moins une languette 6 présentant, à son extrémité libre, un doigt 7.
Chaque ailette 6 présente, au voisinage de son extrémité libre, sur sa face interne, une butée 9 et, en un point intermédiaire de sa longueur, également sur sa face interne, une barrette de retenue 10.
La jupe 4 comporte, sur sa surface interne à partir de son extrémité libre, un pas de vis 12.
Dans la jupe 4 est engagé un élément mâle 20 constitué d'un corps en matière plastique moulée formé d'une douille 21 présentant, à sa surface externe, un bourrelet hélicoïdal 23 destiné à coopérer avec le filetage 12 et des ailettes 24 décalées angulairement de 180°.
La douille 21 est pourvue de languettes 22 qui s'étendent depuis l'extrémité libre pourvue des ailettes 24 en se rapprochant pour décrire un tronc de cône dont la petite base est tournée en regard de celle décrite par les languettes 6.
Au moins une languette 22 est terminée par un doigt 26.
Les languettes 22, sur leur face interne, sont pourvues, d'une part, de butées 28 et, d'autre part, de barrettes 29.
La douille 21, à son extrémité opposée à celle pourvue des ailettes 24, est solidaire d'un téton 40, tandis que la jupe 4 comporte deux bossages 41 et 42, le bossage 42 constituant une butée d'arrêt et le bossage 41 un organe de retenue pour le téton 40.
Entre les extrémités libres des languettes 6 et 22 est inséré un manchon 30 réalisé en une matière bonne conductrice de l'électricité et également malléable, par exemple en cuivre ou en un alliage à base de cuivre, ledit manchon présentant, à une extrémité, des échancrures 31 destinées à recevoir les doigts 7 et, à l'autre extrémité, des échancrures 32 dans lesquelles s'insèrent les doigts 26.
Le manchon 30 est également pourvu de fentes 34 pour faciliter sa déformation.
Comme on le voit aux figures 1, 2 et 3 dans le corps 1 est inséré un conducteur 36 présentant une gaine isolante 37 entourant une âme conductrice 38. Le conducteur 36 est dénudé en partie afin que son âme 38 s'insère dans le manchon 30, l'extrémité de la gaine 37, à partir de laquelle s'étend l'âme ainsi dénudée, venant porter contre les butées 9, tandis que les barrettes 10 se plient légèrement lors de l'engagement du conducteur 36 et forment ensuite un harpon pour s'opposer au retrait de celui-ci.
Entre les languettes 22 est engagé un second conducteur 36a avec une extrémité dénudée 38a. La gaine 37a du conducteur 36a porte contre les butées 28 et est retenue par les barrettes 29, tandis que la partie 38a s'insère dans le manchon 30.
En tenant les ailettes 3 et 24, on fait tourner le corps 10 par rapport à l'élément mâle 20 d'environ un demi tour de sorte que le manchon 30 qui est solidaire des languettes 6 et 22 se trouve vrillé en même temps qu'il est écrasé par ses extrémités puisque la douille 21, lors du pivotement, se déplace vers l'intérieur de la jupe 4 (voir figure 3). Dans cette position, le téton 40 vient s'insérer entre les deux bossages 41 et 42.
Ainsi, on réalise directement l'épissure devant relier les conducteurs 36 et 36a entre eux, le corps 1 et l'élément 20 restant sur les conducteurs, l'épissure se trouve en même temps isolée électriquement.
Comme le téton 40 est bloqué entre les deux bossages 41 et 42, l'élément mâle 20 ne peut se désaccoupler intempestivement.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit et représenté. On pourra y apporter de nombreuses modifications de détail sans sortir pour cela du cadre de l'invention.
1. Dispositif pour la réalisation d'une épissure entre deux conducteurs (36, 36a) logés dans une gaine isolante (37, 37a) et dont les extrémités (38, 38a) à relier sont dénudées, ces extrémités étant insérées dans un manchon (30) bon conducteur de l'électricité et réalisé en un matériau malléable afin de pouvoir être déformé pour réaliser la jonction entre les deux extrémités dénudées, caractérisé en ce qu'il comprend un corps (1) en matière isolante comportant, à une extrémité, des moyens (6) de réception de l'un des conducteurs (36) et des moyens pour le maintien d'une extrémité du manchon (30), ledit corps (1) étant prolongé par une jupe (4) de réception d'un élément mâle en matière isolante (20) comportant des moyens (22) de réception de l'autre conducteur (36a) et des moyens de maintien de l'autre extrémité du manchon (30), lesdits moyens de réception des conducteurs du corps (1) et de l'élément mâle (20) et lesdits moyens de maintien des extrémités du manchon (30) étant alignés et le corps (1) et l'élément mâle (20) comportant des moyens conjugués pour permettre leur déplacement angulaire l'un par rapport à l'autre ainsi que simultanément l'engagement de l'élément mâle (20) dans la jupe (4).
2. Dispositif pour la réalisation d'une épissure, selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de réception du conducteur (36) dans le corps (1) comprennent une série de languettes (6) s'étendant depuis l'extrémité libre vers la jupe (4) en se rapprochant les unes des autres pour décrire sensiblement un tronc de cône, les moyens de réception du conducteur (36a) de l'élément mâle (20) étant constitués par une série de languettes (24) s'étendant depuis l'extrémité libre dudit élément mâle (20) vers la jupe (4) en se rapprochant les unes des autres pour décrire sensiblement un tronc de cône.
3. Dispositif pour la réalisation d'une épissure, selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les languettes (6, 22) du corps 1 et de l'élément mâle (20), sur leur face interne au voisinage de leur extrémité libre, comportent une butée (9, 28).
4. Dispositif pour la réalisation d'une épissure, selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les languettes (6, 22) du corps et de l'élément mâle (20), en un point intermédiaire de leur longueur, comportent des barrettes de retenue des conducteurs (36, 36a).
5. Dispositif pour la réalisation d'une épissure, selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les languettes (6, 22) comportent, à leur extrémité libre, des doigts (7, 26) et les manchons des échancrures (31, 32) correspondantes.
6. Dispositif pour la réalisation d'une épissure, selon la revendication 1, caractérisé en ce que la jupe (4) comporte un pas de vis (12) et l'élément mâle un pas de vis correspondant (23).
7. Dispositif pour la réalisation d'une épissure, selon la revendication 1, caractérisé en ce que le corps (1) et l'élément mâle (20) sont pourvus d'ailettes radiales (3, 24).
8. Dispositif pour la réalisation d'une épissure, selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (40, 41, 42) pour bloquer l'élément mâle par rapport à la jupe (4) lorsque celui-ci a été déplacé angulairement et simultanément engagé dans ladite jupe.
9. Dispositif pour la réalisation d'une épissure, selon la revendication 8, caractérisé en ce que l'élément mâle (20) comporte, dans sa partie engagée dans la jupe (4), un téton (40), celle-ci étant pourvue de bossages (41, 42) entre lesquels vient s'insérer ledit téton.