ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIRO....................................
R
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0 1710000/0
0825126
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
19980225
EP
97113533.0
19970806
19970806
de
de
de
19632764
19960814
DE
19980225
199809
19980225
199809
6
6B 65D 5/54 A
6B 65D 5/66 B
de
Spenderpackung für hygroskopische Tabletten
en
Dispensing package for hygroscopic tablets
fr
Emballage distributeur pour dragées hydroscopiques
2
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
00201981
H 2459 EP
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf-Holthausen
DE
Barthel, Wolfgang Ing.
Am Falder 101
40589 Düsseldorf
DE
Huchler, Stefan, Dipl.-Physiker
Albertus-Magnus-Strasse 88
50375 Leverkusen
DE
Künzel, Werner, Dipl.-Ing.
Eichenfeldstrasse 65
40764 Langenfeld
DE
AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
AL
LT
LV
RO
SI
19980225
199809
Die Erfindung betrifft eine Faltschachtel mit einem Unterteil, das einen Boden (2) und vier daran angelenkte Seitenwände (3, 4, 5, 6) aufweist. Sie hat ein Oberteil, das einen an einer Seitenwand (6) des Unterteils angelenkten Deckel (12) und an den übrigen drei Deckelrändern angelenkte Seitenwände (13, 14, 15) aufweist. Diese überdecken die Seitenwände (3, 4, 5) des Unterteils zumindest teilweise und sind in verschlossenem Zustand zumindest teilweise mit diesen verbunden. Der Deckel (12) weist eine parallel zur Deckelvorderkante verlaufende Rillinie (17) auf, von deren beiden Endpunkten jeweils eine über die angrenzende Seitenwand (13, 15) verlaufende Perforationslinie (18) ausgeht. Dabei ist der Teil des Oberteils, der vor Rillinie (17) und Perforationslinien (18) angeordnet ist, lösbar mit dem Unterteil verbindbar.
Die Erfindung betrifft eine Faltschachtel mit einem Unterteil, das einen Boden und vier daran angelenkte Seitenwände aufweist, und einem Oberteil, das einen an einer Seitenwand des Unterteils angelenkten Deckel und an den übrigen drei Deckelrändern angelenkte Seitenwände aufweist, welche die Seitenwände des Unterteils zumindest teilweise überdecken und in verschlossenem Zustand zumindest teilweise mit diesen verbunden sind.
Derartige Faltschachteln werden häufig als Verpackung für vor den Umgebungseinflüssen zu schützenden Produkten verwendet, beispielsweise für hygroskopische Tabletten. Dazu wird nach dem Zusammenfalten von Unter- und Oberteil das Füllgut auf einfache Weise von oben eingebracht und die Packung dann durch Umklappen des Oberteils und Überdeckung des Unterteils durch das Oberteil verschlossen. Zur Entnahme des Füllguts wird dann das Oberteil auf- bzw. abgetrennt. Für Füllgüter, die nur teilweise auf einmal entnommen werden, ist dies nachteilig, da beim Öffnen das gesamte Füllgut freigelegt wird und Schachteln mit völlig auf- bzw. abgetrennten Deckeln problematisch für das weitere sichere Aufbewahren des restlichen Füllgutes sind.
Das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem besteht darin, eine Faltschachtel der genannten Art so auszugestalten, daß nur die jeweils zu entnehmende Menge des Füllguts beim Öffnen freigelegt wird. Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Deckel eine parallel zur Deckelvorderkante verlaufende Rillinie aufweist, von deren beiden Endpunkten jeweils eine über die angrenzende Seitenwand verlaufende Perforationslinie ausgeht, wobei der Teil des Oberteils, der vor Rillinie und Perforationslinien angeordnet ist, lösbar mit dem Unterteil verbindbar ist.
Eine so ausgestaltete Faltschachtel hat den Vorteil, daß zum Öffnen der Faltschachtel nur die Perforationslinien aufgetrennt werden müssen, wodurch sich der vordere Teil des Deckels mit den daran angelenkten Teilen der Seitenwände vom Unterteil lösen läßt und um die Rillinie aufgeklappt wird. Dabei wird die Rillinie zweckmäßig in einem Abstand von der Vorderkante des Deckels angeordnet, die dem Format des auf einmal zu entnehmenden Füllguts entspricht. Dieses Vorderteil des Deckels läßt sich dann in einfacher Weise stabil herstellen, wenn an der Vorderkante der Seitenwände des Deckels jeweils eine Staubklappe angelenkt ist, die beim Zusammenfalten des Oberteils auf der Innenseite der vorderen Seitenwand befestigt werden.
Damit das nach dem Öffnen in der Faltschachtel verbleibende restliche Füllgut auch weiterhin sicher gegen die Umwelteinflüsse geschützt wird, ist es zweckmäßig, wenn der Vorderteil des Deckels wieder zum Verschluß auf den Unterteil umgeklappt wird. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn in einer besonderen Ausführungsform an den Staubklappen Aussparungen und am oberen Rand der vorderen Seitenwand des Unterteils im Format den Aussparungen entsprechende Lappen angelenkt sind, und diese beim Verschließen in die Aussparungen derart einschnappen, daß eine automatische Verriegelung durch das Anliegen der dann unten liegenden Kante der Lappen auf der oberen Kante der Staubklappe unter der Aussparung herbeigeführt wird. Das Wiederöffnen erfordert dann die Überwindung der Haltekraft der Lappen in Bezug auf die Aussparungen. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die sich gegenseitig abstützenden Kanten von Lappen und Aussparung parallel zu den entsprechenden Kanten der Seitenwände verlaufen.
In einer vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, daß die hinter den Perforationslinien liegenden Teile der Seitenwände des Oberteils mit den durch sie überdeckten Bereichen der Seitenwände des Unterteils fest verbunden werden, damit der Teil des Deckels, der den nicht auf einmal zu entnehmenden Anteil des Füllguts abdeckt, sicher verschlossen bleibt, wenn der Vorderteil des Deckels zum Öffnen zurückgebogen wird.
Diese und weitere Vorteile der erfindungsgemäßen Faltschachtel werden durch die Beschreibung eines Ausführungsbeispiels verdeutlicht, das in der beigefügten Zeichnung dargestellt ist. In der Zeichnung ist eine flache Faltschachtel gezeigt, in der Tabletten aus einem hygroskopischen Material verpackt werden. In der Zeichnung zeigt:
Fig. 1
den Zuschnitt einer Faltschachtel mit Rill- und Perforationslinien und
Fig. 2
eine perspektivische Darstellung der Faltschachtel mit aufgeklapptem Vorderteil des Deckels.
Fig. 1 zeigt einen flachliegenden Kartonzuschnitt zum Aufrichten einer Faltschachtel. Der Kartonzuschnitt 1 weist einen Boden 2 und vier an diesem angelenkte Seitenwände 3, 4, 5, 6 auf. Die beiden Seitenwände 4, 6 tragen seitlich jeweils zwei Staubklappen 7 bis 10, die zum festen Verbinden der Seitenwände untereinander beim Aufrichten und Zusammenfalten des Unterteils der Schachtel dienen. An der Seitenwand 4 sind Lappen 11 angeformt, die der lösbaren Verriegelung dienen, wie später noch ausführlich beschrieben werden wird.
Die Seitenwand 6 zeigt einen an ihrer vom Boden 2 abgewandten Kante angelenkten Deckel 12, an dessen drei übrigen Rändern drei Seitenwände 13, 14, 15 angelenkt sind. An den Seitenwänden 13, 15 sind zusätzlich Staubklappen 16 angelenkt, welche zum festen Verbinden mit der Seitenwand 14 dienen. Auf dem Deckel 12 verläuft parallel zu den Seitenwänden im Abstand x zur Seitenwand 14 eine Rillinie 17. Von den beiden Enden dieser Rillinie 17 gehen zwei Perforationslinien 18 aus, die schräg über die beiden Seitenwände 13, 15 verlaufen und von diesen die vorderen Teile 13a, 15a abgrenzen. Die Perforationslinien 18 enden in Ausnehmungen 19, die vom äußeren Rand her in die Seitenwände eingebracht sind. Die Staubklappen 16 sind mit Aussparungen 20 versehen, in welche im aufgerichteten und verschlossenen Zustand der Faltschachtel die Lappen 11 eingreifen und einschnappen.
Beim Aufrichten des Kartonzuschnitts 1 zu einer Faltschachtel werden zuerst die vier Seitenwände 3, 4, 5, 6 nach oben umgefaltet und mit Hilfe der Staubklappen 7, 8, 9, 10 untereinander fest verbunden. Daraufhin kann das so gebildete Unterteil mit dem Füllgut, z. B. Tabletten aus hygroskopischem Material, beschickt werden, was aufgrund der großen Öffnung leicht durchzuführen ist, wie in der perspektivischen Darstellung in Fig. 2 leicht zu erkennen. Nach Abschluß des Füllvorgangs wird das aufgerichtete und geklebte Oberteil der Faltschachtel mit dem Deckel 12 und den Seitenwänden 13, 14, 15 auf den unteren Teil der Faltschachtel umgeklappt und der hinter den Perforationslinien 18 liegende Teil der Seitenwände 13, 15 mit den entsprechenden Seitenwänden des Unterteils fest verbunden, beispielsweise verklebt. Die Staubklappen 16 werden mit den zugeordneten Abschnitten der Seitenwand 14 fest verklebt.
Beim Herunterklappen des Oberteils über die Seitenwände 3, 4, 5 des Unterteils zum Verschließen der Schachtel werden die an der Seitenwand 4 angelenkten Lappen 11 nach außen und unten umgebogen. Wenn das Oberteil auf dem Unterteil der Faltschachtel ganz aufliegt, fluchten die umgebogenen Lappen 11 mit den Aussparungen 20 und springen aufgrund der immanenten Rückfederkraft in diese derart ein, daß die Unterkanten der Lappen 11 an den Oberkanten der Staubklappen 16 unter den Aussparungen 20 anliegen.
Zum Öffnen der so gebildeten Faltschachtel werden die beiden Perforationslinien 18 aufgetrennt. Der Eingriff zum Auftrennen der Rillinien 18 wird durch die beiden Ausnehmungen 19 erleichtert. Der vordere Teil des Oberteils wird dann entlang der Rillinie 17 hochgeklappt, so daß nur der Teil des Füllguts freigelegt wird, der auf einmal entnommen werden soll. Beim Hochklappen des vorderen Oberteils muß zusätzlich die Haltekraft der Lappen 11 überwunden werden, an denen sich die Oberkanten der Staubklappen 16 unter der Aussparung 20 abstützen. Zum Wiederverschließen wird der Faltschachtelbereich über die Öffnung im Abstand x von der Vorderkante nach unten gedrückt, wobei die Lappen 11 wieder in die Aussparungen 20 einrasten und so einen festen Wiederverschluß der Faltschachtel gewährleisten. Die vordere Seitenwand 14 kann zum leichteren Eingriff beim Anheben des Teilbereichs der Faltschachtel zusätzlich mit einer Daumenmulde 21 ausgestaltet sein.
1. Faltschachtel mit einem Unterteil, das einen Boden (2) und vier daran angelenkte Seitenwände (3, 4, 5, 6) aufweist, und einem Oberteil, das einen an einer Seitenwand (6) des Unterteils angelenkten Deckel (12) und an den übrigen drei Deckelrändern angelenkte Seitenwände (13, 14, 15) aufweist, welche die Seitenwände (3, 4, 5) des Unterteils zumindest teilweise überdecken und in verschlossenem Zustand zumindest teilweise mit diesen verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Deckel (12) eine parallel zur Deckelvorderkante verlaufende Rillinie (17) aufweist, von deren beiden Endpunkten jeweils eine über die angrenzende Seitenwand (13, 15) verlaufende Perforationslinie (18) ausgeht, wobei der Teil des Oberteils, der vor Rillinie (17) und Perforationslinien (18) angeordnet ist, lösbar mit dem Unterteil verbindbar ist.
2. Faltschachtel gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß an der Vorderkante der Teile (13a, 15a) der Seitenwände (13, 15) des Deckels (12) jeweils eine Staubklappe (16) angelenkt ist, die rechtwinklig umgebogen und beim Zusammenfalten des Oberteils auf der Innenseite der rechtwinklig umgebogenen vorderen Seitenwand (14) befestigt werden.
3. Faltschachtel gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß am oberen Rand der Staubklappen (16) Aussparungen (20) vorgesehen und am oberen Rand der vorderen Seitenwand (4) des Unterteils im Format den Aussparungen (20) entsprechende Lappen (11) angelenkt und derart angeordnet sind, daß sie beim Verschließen der zusammengefalteten Faltschachtel unter Beibehaltung einer Rückfederkraft senkrecht nach unten abgebogen werden, mit den Aussparungen (20) fluchten und in diese einschnappen.
4. Faltschachtel gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der untere Rand der Aussparungen (20) und der äußere Rand der Lappen (11) parallel zu den entsprechenden Rändern der Seitenwände (4, 14) verläuft und in den Seitenwänden (13, 15) des Oberteils am äußeren Rand neben der Perforationslinie (18) jeweils eine Ausnehmung (19) vorgesehen ist.
5. Faltschachtel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß beim Verschließen der Faltschachtel die hinter der Perforationslinie (18) liegenden Teile der Seitenwände (13, 15) des Oberteils mit den durch sie überdeckten Bereichen der Seitenwände (3, 5) des Unterteils fest verbunden sind.