ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIRO....................................
R
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
0838543
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
19980429
EP
97112667.7
19970724
de
de
de
19640370
19960930
DE
19980429
199818
19980429
199818
6
6D 03C 1/14 A
6D 03C 9/00 B
de
Webmaschine mit Vorrichtungen zum Aufnehmen und Führen von Schaftstangen
en
Loom with devices for holding and guiding frame connecting rods
fr
Métier à tisser avec dispositifs pour recevoir et guider des bielles de commande de cadres
1
LINDAUER DORNIER GESELLSCHAFT M.B.H
00911534
D 1327 EP
DORNIER GESELLSCHAFT M.B.H, LINDAUER
Rickenbacher Strasse 119
D-88129 Lindau
DE
Kerner, Horst
Am Katzenholz 10
88161 Lindenberg
DE
Häussler, Horst
Oberreitnauer Strasse 16d
88131 Lindau
DE
Ludwig, Hubertus
Flurstrasse 16b
88131 Lindau
DE
AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
AL
LT
LV
RO
SI
Die Vorrichtungen 5 bestehen aus einer Vielzahl von parallel aneinander liegenden Längsführungselementen 4, wovon jedes Längsführungselement 4 eine in vertikaler Ebene verlaufende kreisbogenförmige Längsführung 4a ausbildet, in der eine Führungsnase 7b eines an jeder Schaftstange 6 vorhandenen Führungselementes 7 beweglich aufgenommen ist.
Die Erfindung betrifft eine Webmaschine mit Vorrichtungen zum Aufnehmen und Führen von aktiv und passiv tätigen Schaftstangen nach den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1.
Bekannt ist, daß die zur Webfachbildung nicht benötigten Schaffstangen, d.h. die passiv tätigen Schaftstangen, aus dem Antriebsbereich der Webschäfte geschwenkt und entweder in einem an dem Umlenkhebel der betreffenden Schaftstange vorhandenen Klemmittel mechanisch arretiert werden oder an einer außerhalb des Bewegungsbereiches der Webschäfte angeordneten sogenannten Magnetleiste gehalten werden, siehe auch DE 195 48 848 C1.
Im Falle der mechanischen Arretierung treten aufgrund von aus dem Webprozeß resultierenden Maschinenschwingungen zwischen Schaffstange und dem betreffenden arretierenden Mittel am Umlenkhebel Verschleißerscheinungen auf, die zum Lösen der Arretierung führen. Dies kann zu erheblichen mechanischen Beschädigungen im Bereich von Schaftstangen und Webschäften führen.
Ferner besteht bei dieser Arretierungsart von passiv tätigen Schaftstangen immer die Notwendigkeit des manuellen Eingreifens durch die Bedienperson der Webmaschine.
Bei einer Änderung der Schäftezahl z.B. muß der Bediener die Schaftstangen manuell arretieren bzw. entarretieren, was sich ergonomisch als nachteilig erweist.
Im Falle der magnetischen Arretierung werden die nicht an der Webfachbildung beteiligten Schaftstangen, also die passiv tätigen Schaftstangen, von dem Umlenkhebel um ihren Anlenkpunkt am Umlenkhebel weggeschwenkt und mit permanent magnetisch wirkenden Haltemitteln verbunden.
Als nachteilig haben sich auch bei dieser technischen Lösung die Eigenschwingungen der Webmaschine erwiesen; es kann zum Lösen der Schaffstangen von den magnetischen Mitteln kommen. Die betreffenden Schaffstangen verursachen dann die vorstehend genannten Beschädigungen.
Längerer Maschinenstillstand wegen Reparaturen und im Zusammenhang damit Produktionsausfall sind die Folgen.
Die bekannten Haltevorrichtungen besitzen ferner den Nachteil, daß im Zuge von Schaftwechsel die bislang passiv tätigen Schaftstangen nicht derart vorpositioniert gehalten sind, daß bei einem Einsetzen der Webschäfte in die Webmaschine die schaftstangenseitigen Kupplungsmittel nicht ohne manuelles Zutun mit dem betreffenden schaftseitigen Kupplungsmittel verbindbar ist.
Bekannt ist aus der europäischen Patentanmeldung 0 598 163 A1 ferner eine Vorrichtung zur Aufnahme von Schaftstangen und eine Webmaschine mit einer solchen Vorrichtung.
Der Gegenstand dieser Anmeldung stellt darauf ab, die passiv tätigen Schaftstangen einer Webmaschine in einer außerhalb des Bewegungsbereiches der aktiv tätigen Schaftstangen vorgesehenen Vorrichtung aufzunehmen und darin beweglich zu halten.
Eine derartige Vorrichtung ist nicht dazu vorgesehen und geeignet, die passiv tätigen Schaftstangen mit ihren Kupplungsmitteln derart in der Vorrichtung zu halten, daß ein Kuppeln mit den schaftseitigen Kupplungsmitteln ohne Zutun durch das Bedienpersonal der Webmaschine oder ohne Einsatz zusätzlicher Vorkehrungen möglich ist.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden und Vorrichtungen zur Aufnahme und Führung sowohl der passiv als auch der aktiv tätigen Schaftstangenpaare zu schaffen, in denen im Falle eines Schaftwechsels die jeweiligen Schaftstangenpaare mit ihren schaftstangenseitigen Kupplungsmitteln in einer definierten Position gehalten werden, um den Kupplungsvorgang mit den webschaftseitigen Kupplungsmitteln ohne manuellen Eingriff vollziehen zu können.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
Erfindungswesentlich ist danach, daß sowohl die aktiv tätigen als auch die passiv tätigen Schaftstangenpaare gemeinsam in seitlichen, außerhalb des Bewegungsbereichs der Schaftstangen angeordneten Längsführungselementen geführt bzw. gehalten werden.
Eine bestimmte Anzahl von Längsführungselementen bildet dabei zusammen eine erste und eine zweite Führungs- und Haltevorrichtung aus, die an jeweils einer auf Unterverbindern der Webmaschine montierten Trägerplatte angeordnet sind.
Erfindungswesentlich ist ferner, daß jedes Längsführungselement eine kreisbogenförmig ausgebildete Längsführung aufweist, die beliebiger geometrischer Querschnittsform sein kann, vorzugsweise jedoch einfacher geometrischer Form ist, in der ein mit der jeweiligen Schaftstange verbundenes Führungselement beweglich geführt bzw. gehalten wird.
Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei den Schaftstangen um aktiv tätige Schaftstangenpaare oder um passiv tätige Schaftstangenpaare handelt. Entscheidend ist, daß die Schaftstangenpaare auch dann im wesentlichen in vertikaler Position in den Führungen gehalten werden, wenn eine Verbindung mit den Webschäften nicht besteht.
Damit entfällt insbesondere bei Webmaschinen, deren Webschäfte automatisch mit dem betreffenden Schaftstangenpaar verbunden werden können, ein manuelles Ausrichten der Schaftstangenpaare bzw. deren Kupplungsmittel auf die Kupplungsmittel des betreffenden Webschaftes.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß Maschinenschwingungen keinen Einfluß mehr auf die Halterung der passiv tätigen Schaftstangenpaare ausüben können.
Ferner ist von Vorteil, daß der Bediener der Webmaschine bei Artikelwechsel zur Verriegelung oder Entriegelung der Schaftstangen nicht in einem schwer zugänglichen Bereich der Webmaschine handtieren muß.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher beschrieben. Es zeigen:
Figur 1
die rechtsseitig einer Seitenwange angeordnete Führungs- und Haltevorrichtung in Eingriff mit einer Schaftstange eines Schaftstangenpaares in perspektivischer Darstellung,
Figur 2
die Schaftstange eines Schaftstangenpaares mit Führungselement in Eingriff mit dem Längsführungselement der Führungs- und Haltevorrichtung in der Vorderansicht,
Figur 3
die Vielzahl der miteinander verbundenen Längsführungselemente mit Längsführungen und einem in jeder Längsführung aufgenommenen und mit der Schaftstange verbundenen Führungselement nach Schnitt A-A gemäß Figur 2,
Figur 4
die rechtsseitig und linksseitig der betreffenden Seitenwange angeordnete Führungs- und Haltevorrichtung mit den konvex bzw. konkav ausgebildeten Längsführungen in der Vorderansicht.
Zum Verständnis der Erfindung sei angemerkt, daß die nachfolgend dargestellte und beschriebene erfindungsgemäße Vorrichtung im Bereich der linken Seitenwange im wesentlichen in gleicher Weise im Bereich der rechten Seitenwange der Webmaschine vorhanden ist. Es wird daher vorzugsweise nur auf die erfindungsgemäße Lösung im Bereich der linken Seitenwange Bezug genommen.
Figur 1 zeigt die linke Seitenwange 1 einer Webmaschine mit den Unterverbindern 2, die die linke Seitenwange 1 mit der nicht dargestellten rechten Seitenwange verbinden.
Auf den Unterverbindern 2 ist nahe der beiden Seitenwangen eine Trägerplatte 3 befestigt. Jede Trägerplatte 3 nimmt eine Vielzahl von Längsführungselementen 4 auf. Die Gesamtheit der Längsführungselemente bildet zusammen mit der Trägerplatte 3 die erste Vorrichtung 5 zum Aufnehmen und Führen der aktiv und passiv tätigen Schaftstangen 6. Die zweite Vorrichtung 5 ist hier nicht dargestellt.
Geeignete Verbindungsmittel verbinden jedes Längsführungselement 4 mit der Trägerplatte 3.
Jedes Längsführungselement 4 besitzt eine Längsführung 4a, die einen Kreisbogen beschreibt. Die Größe des Kreisbogens bestimmt sich aus der Bewegungsablauf-Charakteristik einer aktiv tätigen Schaffstange 6 mit dem Führungselement 7.
Eine Vielzahl von Umlenkhebeln 8 ist auf einer gemeinsamen nicht dargestellten Welle schwenkbar um deren Mittenachse 9 angeordnet. Die Schaftstange 6 ist am freien Ende des Hebelarmes 8a des ersten Umlenkhebels 8 angelenkt.
Am anderen freien Ende des Hebelarmes 8b ist eine Verbindungsstange 10 in der Gelenkstelle 10a angelenkt. Die Verbindungsstange 10 überträgt, entsprechend eines Musterprogramms für die nicht dargestellte Schaftmaschine, die Bewegungssteuerung des Schaftes 11 über die Paare von Schaftstangen 6 und über die schaftstangenseitigen und schaftseitigen Kupplungsmittel 12,13, wie dies in Figur 2 und Figur 4 dargestellt ist.
Figur 2 zeigt andeutungsweise ein geeignetes Verbindungsmittel 14 zur Verbindung der Trägerplatte 3 mit dem Unterverbinder 2.
Die einzelnen Längsführungselemente 4 sind in den Endbereichen ihrer Längserstreckung ebenfalls durch geeignete Verbindungsmittel 15 mit der Trägerplatte 3 verbunden. Die Verbindungsmittel 15 sind auch hier nur andeutungsweise dargestellt.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Schaftstange 6 bekanntermaßen zweiteilig ausgebildet, nämlich aus einem die Kupplungsmittel 12 tragenden Teil 6a und aus einem am Hebelarm 8a des Umlenkhebels 8 angelenkten Teil 6b.
Das Teil 6a ist in das Teil 6b eingesteckt und durch Schrauben 16 darin arretiert. Der Schenkel 7a des Führungselementes 7 ist hier in das Teil 6b gesteckt und mittels der Schrauben 16 z.B. über Klemmkörper 17,18 im Teil 6b geklemmt.
Diese vorgenannte Klemmverbindung wird in Figur 3 deutlich gezeigt.
Die Teile 6b der Schaftstangen 6 sind bekanntermaßen parallel nebeneinander liegend und mit dem betreffenden Umlenkhebel 8 verbunden.
Das Schaftstangenteil 6a ist zwischen einem ersten Klemmkörper 17 und einem zweiten Klemmkörper 18 im Schaftstangenteil 6b eingesetzt.
Zusätzlich ist zwischen der ersten inneren Schmalseite des als rechteckiges Hohlprofil ausgebildeten Teils 6b und dem ersten Klemmkörper 17 der Schenkel 7a des Führungselementes 7 eingeschoben.
Die in das Hohlprofll eingesetzten Teile 6a, 7a, 17 und 18 werden mittels der in die Wandung der zweiten Schmalseite des Hohlprofils eingeschraubten Schrauben 16 im Teil 6b geklemmt.
Jedes Längsführungselement 4 besitzt eine einseitig offene Ausnehmung 4a, in die die Führungsnase 7b des Führungselementes 7 hineinragt.
Die Längsführung 4a und die Führungsnase 7b können dabei eine frei wählbare geometrische Form besitzen.
Entscheidend ist, daß zwischen der Auskontur der Führungsnase 7b und den kreisbogenförmig verlaufenden Flächen 4b, 4c der Längsführung 4a ein ausreichend großes Spiel vorhanden ist, um das Führen der aktiv tätigen Schaftstangen 6 und das Halten der passiv tätigen Schaftstangen 6 nicht zu beeinträchtigen.
In Figur 4 ist der erste und zweite Umlenkhebel 8 an der Verbindungsstange 10 in den Gelenkstellen 10a,10b angelenkt.
Der linksseitig der Seitenwange 1 gelegene Umlenkhebel 8 steht über hier nicht dargestellte Mittel mit der nicht dargestellten Schaftmaschine in Verbindung.
Die beiden Schaftstangen 6 bilden ein Schaftstangenpaar.
Jede Schaftstange 6 trägt ein schaftstangenseitiges Kupplungsmittel 12, das mit dem betreffenden schaftseitigen Kupplungsmittel 13 am Webschaft 11 in Verbindung steht.
Rechtsseitig und linksseitig der jeweiligen Seitenwange 1 ist eine Führungs- und Haltevorrichtung 5 für die Gesamtheit der Schaftstangen 6 auf dem Unterverbinder 2 angeordnet.
Die rechtsseitig der Seitenwange 1 angeordnete Vorrichtung 5 besteht aus einer Vielzahl von Längsführungselementen 4 mit einer konkav verlaufenden Längsführung 4a, in die das Führungselement 7 mit Führungsnase 7b der Schaftstange 6 eingreift, während die linksseitig der Seitenwange 1 angeordnete Vorrichtung 5 aus einer Vielzahl von Längsführungselementen 4 mit einer konvex verlaufenden Längsführung 4a besteht.

ZEICHNUNGS-LEGENDE
01
Seitenwange
02
Unterverbinder
03
Trägerplatte
04
Längsführungselement
04a
Längsführung
04b
Fläche
04c
Fläche
05
Vorrichtung
06
Schaftstange
06a
Teil
06b
Teil
07
Führungselement
07a
Schenkel
07b
Führungsnase
08
Umlenkhebel
08a
Hebelarm
08b
Hebelarm
09
Mittenachse
10
Verbindungsstange
10a
Gelenkstelle
10b
Gelenkstelle
11
Webschaft
12
Schaftkupplung
13
Schaftkupplung
14
Verbindungsmittel
15
Verbindungsmittel
16
Schraube
17
Klemmkörper
18
Klemmkörper
1. Webmaschine mit einer ersten und einer zweiten Vorrichtung zum Aufnehmen und Führen einer Vielzahl aktiv und passiv tätiger Schaftstangenpaare, wobei jede Schaftstange eines Schaftstangenpaares ein Kupplungsmittel besitzt, wobei ferner die Vorrichtungen außerhalb des Bewegungsbereiches der Schaftstangenpaare maschinenfest angeordnet sind und wobei jedes Schaftstangenpaar einerseits über einen ersten und zweiten Umlenkhebel und über eine an diesen Hebeln angreifende Verbindungsstange mit einem Schaftantrieb in Verbindung steht und andererseits über die Umlenkhebel mit Kupplungsmittel eines Webschaftes kuppelbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die erste und zweite Vorrichtung (5) aus einer Vielzahl von parallel aneinander liegenden Längsführungselementen (4) besteht, wovon jedes Längsführungselement (4) eine in der vertikalen Ebene verlaufende kreisbogenförmige Längsführung (4a) ausbildet, in der eine Führungsnase (7b) eines an jeder Schaftstange (6) vorhandenen Führungselementes (7) beweglich aufgenommen ist.
2. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der kreisbogenförmige Verlauf der Längsführung (4a) etwa dem Bewegungsverlauf entspricht, den die aktiv tätigen Schaftstangen (6) mit dem Führungselement (7) ausführen.
3. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Längsführungen (4a) eine beliebige geometrische Querschnittsform aufweisen.
4. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vielzahl von Längsführungselementen (4) die erste und die zweite Vorrichtung (5) ausbildet, die an jeweils einer auf Unterverbindern (2) der Webmaschine montierten Trägerplatte (3) angeordnet ist.
5. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der kreisbogenförmige Verlauf aller Längsführungen (4a) der ersten Vorrichtung (5) identisch ist.
6. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der kreisbogenförmige Verlauf aller Längsführungen (4a) der zweiten Vorrichtung (5) identisch ist.
7. Webmaschine nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der kreisbogenförmige Verlauf jeder Längsführung (4a) der ersten Vorrichtung (5) konkav ausgebildet ist.
8. Webmaschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der kreisbogenförmige Verlauf jeder Längsführung (4a) der zweiten Vorrichtung (5) konvex ausgebildet ist.
9. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungselement (7) an einer über die Länge der Schaftstange (6) geeigneten Position mit der Schaftstange (6) verbunden ist.