ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIE......FI......................................
R
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
0896808
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
19990217
EP
97113816.9
19970809
de
de
de
19990217
199907
19990217
199907
6
6A 47G 7/07 A
de
Stützvorrichtung sowie mit einer Stützvorrichtung versehenes Gefäss
en
Support and receptacle provided with a support
fr
Dispositif de support et récipient pourvu d'un dispositif de support
1B
Hobler, Martin
02359940
P034A001
Föhrenweg 2
5504 Othmarsingen
CH
Röthlisberger, Markus
02359970
P034A001
Bahnhofstrasse 55, Postfach 3653
5001 Aarau
CH
Hobler, Martin
Föhrenweg 2
5504 Othmarsingen
CH
Röthlisberger, Markus
Bahnhofstrasse 55, Postfach 3653
5001 Aarau
CH
Wagner, Wolfgang, Dr. Phil., Dipl.-Phys.
00070002
c/o Zimmerli, Wagner & Partner AG Löwenstrasse 19
8001 Zürich
CH
AT
BE
CH
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
Eine Stützvorrichtung (6) aus Kunststoff zur Fixierung eines Blumenstrausses o. dgl. in einem Gefäss (1) weist einen Aussenring (9) auf, an dessen Innenseite allseitig nach innen gegen eine Zentrierachse (10) ragende, abwechselnd längere und kürzere gerade elastische Stützelemente (11, 11') verankert sind, die vorzugsweise jeweils als Bündel paralleler Borsten aus Kunststoff ausgebildet sind. Beim Einstellen eines Blumenstrausses werden die Endbereiche der Stützelemente (11, 11') nach unten gebogen und legen sich an die Aussenseite des von den Stengeln gebildeten Bündels an. Die Stützelemente können auch bereits im entspannten Zustand etwas nach unten gerichtet sein. Der Aussenring (9) liegt auf einem umlaufenden Anschlag (7) an der Innenseite der Seitenwand (3) des Gefässes (1) auf und wird durch eine Schnappverriegelung fixiert, die von einem oberhalb des Anschlags (7) umlaufenden Wulst (8) gebildet wird. Der Aussenring kann jedoch auch den Rand der Oeffnung des Gefässes übergreifen und z. B. mit dessen Seitenwand verschraubt sein.
Die Erfindung betrifft eine Stützvorrichtung zur Abstützung und Zentrierung von in ein Gefäss wie z. B. eine Vase o. ä. eingestellten länglichen Gegenständen, insbesondere Blumengebinden sowie ein mit einer Stützvorrichtung versehenes Gefäss.
Wird ein Blumenstrauss in ein Gefäss, insbesondere eine Blumenvase eingestellt, so ist gewöhnlich die Oeffnung der Vase grösser als der Umfang des Blumenstrausses auf gleicher Höhe. Der Blumenstrauss steht dann nicht aufrecht in der Vase, sondern hängt, an den Rand der Oeffnung gelehnt, in ästhetisch unbefriedigender Weise zur Seite. Diesem bekannten Uebelstand wurde bereits mit verschiedenen Stützvorrichtungen abzuhelfen versucht.
Eine bekannte Stützvorrichtung weist eine flache Platte auf, an welcher eine Vielzahl parallel nach oben weisender nagelartiger Fortsätze befestigt ist. Zur Stützung des Blumenstrausses wird sein unteres Ende fest gegen die Platte gedrückt und damit die untersten Abschnitte der Stengel zwischen die Fortsätze gestossen.
Diese Stützvorrichtung hat jedoch eine Anzahl schwerwiegender Nachteile. Die Verbindung mit dem Blumenstrauss ist unsicher, da nur der unterste Teil desselben unmittelbar gestützt wird und sie muss durch eine Verletzung der Stengel erkauft werden. Die Hebelverhältnisse sind vor allem bei einem hohen Strauss äusserst ungünstig. Die Platte muss daher sehr schwer ausgebildet sein, damit sie nicht kippt. Die Stützvorrichtung ist auch unbequem zu installieren und schlecht zu reinigen.
Eine weitere bekannte Stützvorrichtung besteht aus einem etwa kugelkalottenförmigen Klumpen aus weichem, porösem Material, in welches die Stengel gestossen werden. Diese Ausführung hat bezüglich der Zuverlässigkeit der Stützung wenigstens die gleichen Nachteile wie die erstgenannte. Ausserdem eignet sie sich kaum zur Stützung gebundener Sträusse, bei denen die Stengel kompakt gebündelt sind.
Hier soll nun die Erfindung Abhilfe schaffen. Die Erfindung, wie sie in den Ansprüchen gekennzeichnet ist, schafft eine Stützvorrichtung, welche geeignet ist, auch verhältnismässig schwere und lange Blumensträusse oder andere in ein Gefäss o. ä. eingestellte Gegenstände zu stützen, so dass sie in der gewünschten Position, d. h. gewöhnlich aufrecht, gehalten werden. Ausserdem schafft die Erfindung ein Gefäss mit einer integrierten Stützvorrichtzung, das zum Einstellen von Blumensträussen u. dgl. sehr gut geeignet ist.
Im folgenden wird die Erfindung anhand von Figuren, welche lediglich Ausführungsbeispiele darstellen, näher erläutert. Es zeigen
Fig.1a
eine Draufsicht auf ein erfindungsgemässes Gefäss mit erfindungsgemässer Stützvorrichtung,
Fig. 1b
einen axialen Schnitt durch das Gefäss von Fig. 1a und
Fig. 2
einen Schnitt durch den Randbereich der Oeffnung einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemässen Gefässes mit erfindungsgemässer Stützvorrichtung.
Fig. 1a,b zeigen ein rundes, sich nach oben leicht erweiterndes Gefäss 1 vorzugsweise aus Kunststoff, mit einem Boden 2 und einer umlaufenden Seitenwand 3, deren oberer Rand 4 eine Oeffnung 5 umgibt. Etwas unterhalb der Oeffnung 5 ist im Gefäss 1 eine Stützvorrichtung 6 auf einem Anschlag 7 abgestützt, der als ringförmig umlaufender simsartiger Vorsprung an der Innenseite der Seitenwand 3 ausgebildet ist. Sie ist durch einen oberhalb des Anschlags 7 umlaufenden Wulst 8 gesichert, der eine elastische Schnappsicherung bildet. Sie ist durch Zug nach oben überwindbar, so dass die Stützvorrichtung 6 aus dem Gefäss 1 entfernt werden kann.
Die Stützvorrichtung 6 umfasst einen vorzugsweise aus Kunststoff gefertigten Aussenring 9, welcher eine nach innen bis in die Nähe einer Zentrierachse 10, die in diesem Falle mit der Achse des Gefässes 1 übereinstimmt, vorstehende elastische Stützstruktur trägt. Sie besteht aus mehreren in den Aussenring 9 eingegossenen, von seiner Innenfläche abstehenden radialen Stützelementen 11, 11', deren freie Enden die Zentrierachse 10 allseitig umgeben. Zwischen zwei der acht längeren, bis nahe an die Zentrierachse 10 vorragenden Stützelemente 11 ist jeweils ein etwas kürzeres Stützelement 11' angeordnet, dessen freies Ende also etwas weiter von der Zentrierachse 10 entfernt ist. Im ganzen ist die Stützstruktur etwa scheibenförmig mit einer Oeffnung im Bereich der Zentrierachse 10. Es ist natürlich möglich, zwischen zwei Stützelementen 11, 11' jeweils ein weiteres, noch kürzeres anzuordnen usf.. Jedes der Stützelemente 11, 11' besteht aus einer Vielzahl im wesentlichen paralleler Borsten, vorzugsweise aus Kunststoff.
Wird nun z. B. ein Blumenstrauss in das Gefäss 1 eingestellt, so werden die längeren Stützelemente 11 und bei grösserem Durchmesser des Strausses in gereingerem Mass auch die kürzeren Stützelemente 11' nach unten gebogen und legen sich dabei etwas an die Aussenfläche des von den Stengeln gebildeten Bündels an. Die Endbereiche und freien Enden der Stützelemente 11, 11' bilden somit einen Stützbereich grösserer Fläche, welcher den Strauss, ohne die Stengel zu verletzen, sicher im Bereich der Zentrierachse 10 in aufrechter Position festhält. Neigt er sich nach einer Seite, so verstärkt sich, insbesondere durch die Einwirkung der kürzeren Stützelemente 11' die elastische Gegenwirkung und begrenzt die Neigung. Der Blumenstrauss kann auch ohne Schwierigkeiten wieder aus dem Gefäss 1 herausgenommen werden, wobei die Stützvorrichtung 6 dank der Schnappverriegelung an ihrem Platz bleibt. Natürlich kann auch auf eine derartige Verriegelung vezichtet werden, so dass die Stützvorrichtung 6 mit dem Blumenstrauss aus dem Gefäss 1 entfernt wird, worauf sie leicht vom Strauss abgezogen werden kann. In jedem Fall ist sie abnehmbar und leicht zu reinigen.
Bei der in Fig. 2 dargestellten Abwandlung weist der Aussenring 9 an seiner Aussenseite einen nach unten weisenden Flansch 12 auf, welcher den Rand 4 der Seitenwand 3 übergreift. Die Seitenwand 3 kann an ihrer Aussenseite eine umlaufende Ausnehmung aufweisen, die den Flansch 12 gerade aufnimmt, so dass dessen Aussenfläche in die der Seitenwand 3 glatt übergeht. Der innere Teil des Aussenringes 9 ist etwas nach unten geneigt. Auch die im übrigen wie bei der Ausführung nach Fig. 1a,b ausgebildeten Stützelemente 11, 11' (letztere nicht dargestellt) weisen etwas nach unten, so dass die Stützstruktur im ganzen etwa trichterförmig ist. Dies erleichtert die Einstellung des Blumenstrausses und verbessert die Stützung insofern, als die Stützelemente 11, 11' sich besser an das von den Stengeln gebildete Bündel anlegen. Der Flansch 12 kann an seiner Innenseite ein Gewinde tragen, das mit einem Gegengewinde an der Aussenseite der Seitenwand 3 eingreift, so dass die Stützvorrichtung 6 sicher, aber lösbar am Gefäss 1 befestigt ist.
Die Erfindung kann natürlich in vielfacher Weise abgewandelt werden, ohne dass der Grundgedanke verlassen würde. So kann die Stützvorrichtung statt wie dargestellt im Bereich der Oeffnung auch tiefer im Inneren des Gefässes angebracht sein. Sie muss jedoch vom Boden beabstandet sein und ihre Wirkung ist aufgrund der Hebelverhältnisse umso besser, je höher sie angeordnet ist. Ergänzend kann der Boden des Gefässes so ausgebildet sein, dass ein seitliches Verrutschen eines dort abgestützten Blumenstrausses o. dgl. unterbunden oder begrenzt wird. Es ist auch möglich, zwei oder mehr übereinanderliegende Stützvorrichtungen vorzusehen oder eine Stützvorrichtung, die auf mehreren Höhen oder über einen grösseren Höhenbereich wirksam ist. Besonders in diesen Fällen ist eine Abstützung des Strausses am Boden u. U. nicht erforderlich. Er kann allein von der Stützvorrichtung oder den Stützvorrichtungen gehalten werden, so dass seine Höhenlage anpassbar ist.
Auch die Ausbildung der Stützelemente kann in einem weiten Bereich abgewandelt werden, z. B. können sie als elastische oder elastisch gelagerte radial oder auch schräg gerichtete gerade oder gebogene Zungen ausgebildet sein. Die Stützstruktur braucht auch nicht aus einzelnen Stützelementen zu bestehen, sondern kann z. B. als kreisringförmige elastische Membran ausgebildet sein. Die Verwendung einzelner Stützelemente, insbesondere wie in der beschriebenen Lösung als Bündel von Borsten ausgebildet, ist jedoch bezüglich Funktion wie Herstellung besonders günstig.
Insbesondere erlaubt sie ausser der sicheren Fixierung gebundener Sträusse auch das Einordnen einzelner Blumen, deren Stengel auch zwischen den Stützelementen fixiert werden könen.
Schliesslich können Stützvorrichtungen auch so ausgebildet werden, dass sie nicht ausschliesslich oder vorwiegend für den Gebrauch mit einem auf sie abgestimmten Gefäss geeignet sind, sondern auch in anderen Vasen o. dgl. verwendet werden können. Z. B. kann der Aussenring einen etwa radialen durchgehenden Spalt aufweisen, so dass er begrenzt zusammendrückbar und dadurch an verschiedene Innendurchmesser anpassbar ist und sich elastisch festklemmt. Oder er kann zum gleichen Zweck auch an der Aussenseite elastische Elemente aufweisen, beispielsweise können die Borsten so eingegossen sein, dass sie auch über seine Aussenfläche vorstehen. Andererseits können Stützvorrichtungen auch fest in das Gefäss integriert sein, z. B. mit direkt in die Seitenwand eingegossenen Stützelementen.
1. Stützvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine mit einem Aussenrand verankerte Stützstruktur umfasst, welche einen eine Zentrierachse (10) umgebenden elastisch nachgiebigen Stützbereich bildet.
2. Stützvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützstruktur an einer die Zentrierachse (10) ringartig umgebenden Zone verankert ist.
3. Stützvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützstruktur die Zentrierachse (10) scheiben- oder trichterförmig umgibt.
4. Stützvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Aussenring (9) umfasst, an welchem die Stützstruktur verankert ist.
5. Stützvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützstruktur aus Kunststoff besteht.
6. Stützvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützstruktur eine Mehrzahl länglicher elastischer Stützelemente (11, 11') aufweist mit freien Enden, welche die Zentrierachse (10) allseitig umgeben.
7. Stützvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die freien Enden der Stützelemente (11, 11') von der Zentrierachse (10) abwechselnd unterschiedlich weit entfernt sind.
8. Stützvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützelemente (11, 11') gerade sind.
9. Stützvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der Stützelemente (11, 11') aus einer Mehrzahl im wesentlichen paralleler Borsten besteht.
10. Gefäss mit einem Boden (2) und einer oberhalb desselben angeordneten Oeffnung (5) sowie mindestens einer Stützvorrichtung (6) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, welche im Bereich der Oeffnung (5) oder zwischen derselben und dem Boden (2) angeordnet ist.
11. Gefäss nach Anspruch 10, mit mindestens einer Stützvorrichtung (6) nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Aussenring (9) am Gefäss (1) abgestützt ist.
12. Gefäss nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Aussenring (1) auf einem innerhalb der Oeffnung (5) angeordneten Anschlag (7) aufliegt.
13. Gefäss nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Aussenring (9) den Rand (4) der Oeffnung (5) übergreift.
14. Gefäss nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Aussenring (9) am Gefäss (1) lösbar befestigt ist.
15. Gefäss nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Aussenring (9) am Gefäss (1) schnappverriegelt ist.
16. Gefäss nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Aussenring (9) mit dem Gefäss (1) verschraubt ist.