ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYAL..............................
R
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1022228
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20000726
EP
00400046.9
20000111
fr
fr
fr
9900568
19990120
FR
20000726
200030
20000726
200030
7
7B 65D 45/30 A
de
Gehäuse und Verschliesseinrichtung
en
Casing and closure device
fr
Boîtier et dispositif de fermeture
3
SAGEM SA
00787475
9E-1542 cas 154
6, Avenue d'Iéna
75116 Paris
FR
Roger, Christian
7 Rue Guy de la Brosse
75005 Paris
FR
Fruchard, Guy
et al
00038965
CABINET BOETTCHER, 22, rue du Général Foy
75008 Paris
FR
AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
AL
LT
LV
MK
RO
SI
Boîtier comprenant un caisson (9) de forme sensiblement polygonale et un couvercle (11) de forme correspondante, le caisson et le couvercle ayant des côtés incurvés avec une concavité tournée vers l'intérieur du boîtier, et le boîtier étant équipé d'un dispositif de fermeture de boîtier, comportant des séries (4) de segments de profilé rectilignes (5) portés par une bande flexible (1) équipée de moyens de mise en tension (2, 3).
La présente invention concerne un boitier à ouverture et fermeture rapide.
On connaît des boîtiers, en particulier des boîtiers contenant un émetteur-récepteur hertzien, comportant un caisson cylindrique et un couvercle circulaire fixé au caisson par un dispositif de fermeture formé par un profilé cintré ayant une section en U et dont les extrémités repliées sont équipées de moyens de tension du type vis/écrou.
Le caisson cylindrique ne peut recevoir que des cartes électroniques circulaires qui présentent une surface relativement faible par rapport à leur diamètre et peuvent donc supporter un nombre limité de composants.
Par ailleurs on connaît du document FR-A-2.060.199 un boîtier comprenant un caisson de section carrée auquel est associé un couvercle de forme correspondante, le couvercle étant fixé au caisson par un profilé serti au moyen d'une molette. Un tel boîtier ne peut pas être ouvert ou fermé aisément et ne pourrait donc pas être utilisé pour un boîtier électronique de relais hertzien sur lequel il est nécessaire de pouvoir intervenir avec une perte de temps minimale pour l'ouverture et la fermeture du boîtier.
On connaît également des documents US-A-1.467254 et 2.548.216 des dispositifs de liaison de rebords circulaires de bidons ou de tuyaux comprenant une série de segments de profilés portés par une bande flexible équipée de moyens de mise en tension.
Cependant le dispositif de fixation décrit dans ces documents ne pourrait pas être transposé directement sur le boîtier du document FR-A-2.060.199 car les segments de profilé ne seraient pas maintenus selon un appui suffisant sur les côtés rectilignes du boîtier du document FR-A-2.060.199.
Selon l'invention on propose un boîtier comprenant un caisson de forme sensiblement polygonale et un couvercle de forme correspondante, le caisson et le couvercle ayant des côtés incurvés avec une concavité tournée vers l'intérieur du boîtier, et le boîtier étant équipé d'un dispositif de fermeture de boîtier comportant des séries de segments de profilé rectilignes portés par une bande flexible équipée de moyens de mise en tension.
Ainsi les côtés incurvés vers l'intérieur du boîtier selon l'invention constituent des arcs-boutants pour les segments de profilés de sorte que le dispositif de fermeture assure un maintien ferme du couvercle contre le rebord du caisson en dépit de la forme polygonale de celui-ci tout en offrant un volume plus grand qu'un boîtier circulaire pour un même encombrement et permettant en outre un blindage plus aisé du circuit électronique dans le cas d'un émetteur-récepteur hertzien.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit d'un mode de réalisation particulier non limitatif de l'invention, en relation avec les figures ci-jointes parmi lesquelles :
- la figure 1 est une vue en perspective partiellement interrompue d'un dispositif de fermeture du boîtier selon 1' invention,
- la figure 2 est une vue en perspective agrandie d'une série de segments de profilé rectilignes selon le mode de réalisation préféré de l'invention,
- la figure 3 est une vue en perspective avec un écorché d'un boîtier équipé du dispositif selon l'invention.
En référence aux figures, le dispositif de fermeture de boîtier selon le mode de réalisation préféré illustré comporte une bande porteuse 1, par exemple une bande métallique du type utilisé pour réaliser des colliers de serrage, équipée à l'une de ses extrémités d'un mécanisme à vis sans fin 2 et comportant à l'autre extrémité des fentes 3 adaptées à coopérer avec le mécanisme à vis sans fin 2.
Par ailleurs le dispositif de fermeture de boîtier comporte quatre modules 4 de segments de profilé généralement désignés en 5. Comme illustré par la figure 2, chaque module comporte une série de segments de profilé réalisés en une seule pièce par découpage d'une bande métallique pour délimiter des ailes 6 de part et d'autre d'une âme centrale 7, puis repliage des ailes 6 pour former les segments de profilé 5.
Comme illustré par la figure 3, chaque module 4 de segments de profilé rectilignes est fixé à la bande porteuse 1 par deux points de soudure 8.
Le dispositif de fermeture selon le mode de réalisation préféré illustré est destiné à être monté sur un boîtier comportant un caisson 9 et un couvercle 11 de forme sensiblement carrée et ayant des côtés, respectivement 10 et 12, légèrement incurvés, dont la concavité est tournée vers l'intérieur du boîtier. Les côtés sont reliés par les portions de paroi de caisson et des portions de bord de couvercle également concaves dont le rayon de courbure est plus faible que le rayon de courbure des côtés.
Dans ce mode de réalisation, les modules 4 de segments de profilé sont espacés les uns des autres de façon à venir en regard des côtés légèrement incurvés du boîtier lorsque le dispositif de fermeture est présenté avec les segments de profilé à cheval sur le couvercle et sur un rebord 13 du caisson en saillie vers l'extérieur. Lors de la mise en place du dispositif de fermeture, les segments de profilé assurent un centrage de la bande porteuse 1 par rapport aux bords du couvercle 11 et du rebord 13. Lors du serrage du dispositif de fermeture au moyen du mécanisme 2, les segments de profilé 5 sont appliqués de façon homogène de sorte que le couvercle 11 est maintenu fermement appliqué sur le caisson 13. A cet effet les ailes 6 de segments de profilé 5 sont de préférences inclinées l'une par rapport à l'autre et le couvercle 11 comporte le long de son bord un biseau 14 sur lesquelles les ailes 6 prennent appui.
Bien entendu l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation illustré et on peut y apporter des variantes de réalisation sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications.
En particulier, bien que les séries de segments de profilé aient été décrites sous forme d'un module en une seule pièce, on pourra réaliser des segments de profilé séparés associés individuellement à la bande porteuse 1, en particulier dans le cas où le boîtier a une forme irrégulière. A l'inverse les segments de profilé pourront être réalisés en une seule pièce avec la bande porteuse 1 par découpage et pliage d'une bande de largeur appropriée, ce qui permettra de supprimer l'opération d'assemblage des segments de profilé avec la bande porteuse.
1. Boîtier comprenant un caisson (9) de forme sensiblement polygonale et un couvercle (11) de forme correspondante, caractérisé en ce que le caisson et le couvercle ont des côtés incurvés ayant une concavité tournée vers l'intérieur du boîtier, et en ce que le boîtier est équipé d'un dispositif de fermeture de boîtier, comportant des séries (4) de segments de profilé rectilignes (5) portés par une bande flexible (1) équipée de moyens de mise en tension (2, 3).
2. Boîtier selon la revendication 1, caractérisé en ce que le caisson et le couvercle sont de forme sensiblement carrée.