ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYAL..............................
R
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1055612
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20001129
EP
00108739.4
20000422
de
de
de
19924428
19990528
DE
20001129
200048
20001129
200048
7
7B 65D 75/58 A
de
Verfahren zum Herstellen eines aufreissbaren Beutels
en
Method of making a tearable pouch
fr
Méthode de fabrication d'un sachet déchirable
1
4P Verpackungen Ronsberg GmbH
01460830
Ro 7269 EU
Verpackungen Ronsberg GmbH, 4P
Ronsberg GmbH, 4P Verpackungen
Heinrich Nicolaus Strasse 6
D-87671 Ronsberg
DE
Ganz, Peter
Birkenweg 3
87496 Untrasried
DE
Baier, Daniel
Eichendorffweg 6/B44
87437 Kempten
DE
Braunmiller, Jürgen
Stephansrieder Strasse 7
87776 Attenhausen
DE
Hutzelmann, Gerhard
00046053
Schloss
89296 Osterberg
DE
AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
AL
LT
LV
MK
RO
SI
Verfahren zum Herstellen einer gezielt zu öffnenden Verpackung (1) aus flexiblem und reißfähigem Material wie z.B. einer Kunststoffolie, Papier, Aluminiumfolie oder dergleichen, wobei das flexible Material so ausgerüstet wird, daß es nach allen Richtungen gut reißbar ist und das Material mit einer konturierten Beschichtung (7) versehen wird, an deren Außenkante ein in das Material eingeleiteter Riss entlanggeleitet wird.
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen einer gezielt zu öffnenden Verpackung aus flexiblem und reißfähigem Material wie z.B. einer Kunststoffolie, Papier, Aluminiumfolie oder dergleichen.
Zum Öffnen derartiger Verpackungen werden meist aufwendige Aufreißhilfen vorgesehen, deren Anbringung aber beim Herstellen der Verpackung sehr schwierig ist.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art so auszugestalten, daß das Herstellen der Verpackung und das Öffnen dieser Verpackung ganz wesentlich erleichtert werden.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das flexible Material so ausgerüstet wird, daß es nach allen Richtungen gut reißbar ist, und daß das Material mit einer konturierten Beschichtung versehen wird, an deren Außenkante ein in das Material eingeleiteter Riss entlanggeleitet wird.
Das durch das reißbare Material ermöglichte gute Aufreißen der Verpackung wird durch die zusätzliche Beschichtung in die gewünschte Richtung geleitet.
Dabei eignet sich dieses Verfahren für eine Vielzahl von Materialien, wie beispielsweise Kunststoffolie, Folienlaminate, Papier, Pergament, Zellglas Aluminiumfolie und damit hergestellte Laminate oder ähnliche Materialien.
Eine vorteilhafte weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, daß eine Kunststoff-Folie biaxial gereckt wird und mit einem örtlich begrenzten Auftrag, insbesondere Lackauftrag, versehen wird.
Biaxial gereckte Kunststoff-Folien lassen sich besonders leicht in alle Richtungen reißen, wobei der örtlich begrenzte Auftrag den Riss in die gewünschte Richtung umleitet.
Als sehr vorteilhaft hat es sich ergeben, wenn gemäß einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens das flexible Material am Rand der zu bildenden Verpackung mit einer schlitz- oder spaltförmigen Einreißhilfe versehen wird und wenn in den Bereich eines über diese Einreißhilfe eingeleiteten Risses die Außenkante der Beschichtung gelegt wird.
Hiermit kann die Risslinie gezielt an einer vorbestimmten Stelle eingeleitet werden, wobei die Außenkante der Beschichtung die Risslinie dann aufnimmt und in die vorgesehene Richtung leitet.
Eine vorteilhafte weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt darin, daß die konturierte Beschichtung auf die die Außenseite der zu bildenden Verpackung darstellenden Seite des flexiblen Materials aufgebracht wird.
Damit ist eine besonders wirksame Führung des Risses gewährleistet.
Es ist jedoch bei einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens möglich, daß die konturierte Beschichtung auf die spätere Innenseite der Kunststoffolie aufgebracht wird.
Insbesondere dann, wenn diese konturierte Beschichtung das auf der Außenseite der Verpackung vorgesehen Druckbild beeinträchtigen würde, ist diese Ausgestaltung vorteilhaft.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, daß bei einem Laminat die konturierte Beschichtung zwischen die Schichten eingebracht wird.
Als sehr vorteilhaft hat sich eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens erwiesen, bei der die konturierte Beschichtung so angebracht wird, daß ein von einer Außenkante der aus flexiblem Material gebildeten Verpackung eingeleiteter Riss in einem spitzen Winkel auf die Außenkante der Beschichtung auftrifft.
Dadurch wird eine sichere Umlenkung und Weiterführung des eingeleiteten Risses erreicht.
Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Kante der Beschichtung geradlinig ausgebildet.
Es ist aber auch möglich, daß gemäß einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens die Kante der Beschichtung gekrümmt ausgebildet wird.
Jenachdem welche Form der Öffnung der Verpackung gewünscht wird, kann der entsprechende Kantenverlauf festgelegt werden.
Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, daß die konturierte Beschichtung im Druckverfahren auf das flexible Material aufgebracht wird.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann die konturierte Beschichtung im Transferverfahren, beispielsweise im Transferdruckverfahren, auf das flexible Material aufgebracht werden.
Das erfindungsgemäße Verfahren wird im folgenden anhand mehrerer danach hergestellter Verpackungen erläutert. Dabei zeigen:
Fig. 1
eine Ansicht einer Verpackung aus flexiblem Material, mit einer zusätzlich zu einem Druckbild aufgebrachten Beschichtung, deren Außenkante geradlinig verläuft;
Fig. 2
eine Ansicht einer weiteren Verpackung mit einer Beschichtung mit kurvenförmiger Außenkante und
Fig. 3
einen Zuschnitt bei dem auf der späteren Vorderseite der Risslinienverlauf aufgedruckt ist und bei dem auf der späteren Rückseite die konturierte Beschichtung aufgebracht ist.
Mit 1 ist in Fig. 1 eine Verpackung bezeichnet, die auf ihrer Rückseite eine Längsnaht 2 und oben und unten je eine Quenaht 3 und 4 aufweist. Diese Nähte können nach beliebigen Verfahren hergestellt werden. Im Bereich der Quernaht 3 ist in beide Lagen der Verpackung 1 eine Kerbe 5 eingeschnitten, die als Aufreißhilfe dient. Beim Aufreißen der Verpackung an dieser Kerbe 5 entsteht ein Riß durch Vorder- und Rückseite, der etwa entlang der gestrichelt dargestellten Linie 6 verläuft. Dieser Riss trifft auf eine Beschichtung 7, die auf der Vorderseite der Verpackung aufgebracht ist. Die Kante 8 dieser Beschichtung 7 leitet den Riss dann gegen die Außenkante der Verpackung 1, wodurch der zwischen der Kerbe 5, der Kante 8 und der Außenkante der Verpackung liegende Packungs-Abschitt abgelöst wird und eine gezielte Öffnung für die Entnahme des Füllgutes entsteht.
Anstelle der geradlinig verlaufenden Beschichtung 7 kann auch - wie in Fig. 2 dargestellt - eine kurvenförmig verlaufende Beschichtung 27 auf der Vorderseite einer Verpackung 21 vorgesehen werden. Auch hierbei wird eine von der Kerbe 5 ausgehende Risslinie 6 von der Kante 28 umgelenkt und zur Außenkante der Verpackung geführt.
Wenn die konturierte Beschichtung 7 bzw. 27 das Druckbild der Vorderseite der Verpackung stört, kann die Beschichtung auch auf der Innenseite der Verpackung angeordnet werden.
Darüber hinaus ist es möglich, eine konturierte Beschichtung auch auf der Rückseite der Verpackung anzuordnen.
Bei Verwendung eines Laminates zum Herstellen der Verpackung kann die konturierte Beschichtung auch zwischen den Schichten des Laminates vorgesehen werden.
In Fig. 3 ist ein Ausführungsbeispiel anhand eines flachliegenden Zuschnittes 31 aus flexiblem Material dargestellt, der später entlang der gestrichelt dargestellten Linie 32 zu einer Verpackung zusammengefaltet wird. Die Vorderseite 33 trägt ein Druckbild, während die Rückseite 34 mit der konturierten Beschichtung 37 mit Kante 38 versehen ist. Auf der Vorderseite 33 kann zusätzlich noch der vorgesehene Rißlinienverlauf 36 aufgedruckt sein.
Als Beschichtung kommen insbesondere Lacke infrage, die eine ausgeprägte Kante bilden, welche den eingeleiteten Riss umzulenken vermögen. Als Beschichtung kommen jedoch auch Farben, Klebstoffe, Hotmelt, Kaltkleber jeweils alleine oder in Kombination in Frage.
Das Aufbringen der Beschichtung erfolgt zweckmäßigerweise im Druckverfahren und vorteilhafterweise in der gleichen Maschine, in der auch die übrige Bedruckung aufgebracht wird.
Es ist jedoch für das Aufbringen der Beschichtung auch ein Transferverfahren in Frage, wobei mit Transferdruckverfahren gute Werte erzielbar sind.
1. Verfahren zum Herstellen einer gezielt zu öffnenden Verpackung aus flexiblem und reißfähigem Material wie z.B. einer Kunststoffolie, Papier, Aluminiumfolie oder dergleichen, dadurch gekennzeichnet, daß das flexible Material so ausgerüstet wird, daß es nach allen Richtungen gut reißbar ist, und daß das Material mit einer konturierten Beschichtung versehen wird, an deren Außenkante ein in das Material eingeleiteter Riss entlanggeleitet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Kunststoff-Folie biaxial gereckt wird und mit einem örtlich begrenzten Auftrag, insbesondere Lackauftrag, versehen wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das flexible Material am Rand der zu bildenden Verpackung mit einer schlitz- oder spaltförmigen Einreißhilfe versehen wird, und daß in den Bereich eines über diese Einreißhilfe eingeleiteten Risses die Außenkante der Beschichtung gelegt wird.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die konturierte Beschichtung auf die die Außenseite der zu bildenden Verpackung darstellenden Seite des flexiblen Materials aufgebracht wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die konturierte Beschichtung auf die spätere Innenseite des flexiblen Materials aufgebracht wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem Laminat die konturierte Beschichtung zwischen die Schichten eingebracht wird.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die konturierte Beschichtung so angebracht wird, daß ein von einer Außenkante der aus dem flexiblen Material gebildeten Verpackung eingeleiteter Riss in einem spitzen Winkel auf die Außenkante der Beschichtung auftrifft.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kante der Beschichtung geradlinig ausgebildet wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Kante der Beschichtung gekrümmt ausgebildet wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die konturierte Beschichtung im Druckverfahren auf das flexible Material aufgebracht wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die konturierte Beschichtung im Transferverfahren, beispielsweise im Transferdruckverfahren, auf das flexible Material aufgebracht wird.