ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYAL..............................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0 1710000/0 1720000/0
1077351
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20010221
EP
99440227.9
19990816
20000525
20000929
fr
fr
fr
20010221
200108
20010221
200108
7
7F 24H 9/18 A
7F 24H 9/20 B
de
Elektrisches Steuergerät für einen Heizkörper, insbesondere einen elektrischen Handtuchtrockner
en
Electrical control device for a radiator, esp. an electrical towel drier
fr
Dispositif électrique de commande d'un radiateur, en particulier d'un radiateur électrique sèche-serviettes
1
HAGER ELECTRO S.A.
00513731
B17714 RM/CL
132 Boulevard d'Europe
F-67210 Obernai
FR
Peyras, Thierry
3, place du Général de Gaulle
67790 Steinbourg
FR
Benichou, Fabrice
15, chemin du Koepfel
67700 Saverne
FR
Frommweiler, Olivier
4, rue de Saverne
67700 Eckartswiller
FR
Schini, Jean-Claude
11, rue du Berger
67440 Marmoutier
FR
Nuss, Pierre
et al
00017571
10, rue Jacques Kablé
67080 Strasbourg Cédex
FR
AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
AL
LT
LV
MK
RO
SI
La présente invention concerne un dispositif électrique de commande d'un radiateur, en particulier d'un radiateur électrique sèche-serviettes.
Dispositif caractérisé en ce qu'il est essentiellement constitué par un moyen électrique (1) de commande d'un dispositif de chauffe (2) intégré dans un élément chauffant (3) et par un moyen (4) de réglage rapide en position dudit moyen de commande (1) par rapport à l'élément chauffant (3).
L'invention est plus particulièrement applicable dans le domaine des équipements domestiques, notamment de chauffage et plus particulièrement les radiateurs du type sèche-serviettes.
La présente invention concerne le domaine des équipements domestiques, notamment de chauffage et plus particulièrement les radiateurs du type sèche-serviettes, et a pour objet un dispositif électrique de commande d'un radiateur, en particulier d'un radiateur électrique sèche-serviettes.
Les radiateurs du type sèche-serviettes sont des radiateurs, souvent utilisés comme radiateurs d'appoint, constitués par un corps chauffant sur lequel peuvent être accrochées des serviettes ou autres et par un dispositif de commande et de réglage d'un moyen de chauffe pénétrant de manière étanche dans ledit corps, tel qu'un thermoplongeur. Le corps chauffant est généralement rempli par un fluide caloporteur et fermé de manière étanche au niveau du thermoplongeur.
Actuellement, ces radiateurs connus sont réalisés sous forme d'un ensemble complet, à savoir radiateur et dispositif de commande, en usine, et sont installés directement par des opérateurs qualifiés.
Le dispositif de commande, qui peut être du type commande à distance, renferme l'ensemble des circuits nécessaires à cet effet et se présente sous forme d'un élément relativement complexe et encombrant, ce qui entraîne des risques de détérioration lors du stockage, du transport et des manipulations avant et en cours d'installation. Par ailleurs, ce dispositif nécessite également un branchement relativement complexe et devant forcément être réalisé par un personnel qualifié.
Le corps de chauffe de ces ensembles présente une sortie filaire qui nécessite un branchement sur le circuit de commande et ce branchement est réalisé en usine. Il en résulte que pour des installations de puissance différentes, il est nécessaire de réaliser la fabrication d'autant d'ensembles correspondants, de sorte que les références sont multipliées et les stocks augmentés, ce qui entraîne une augmentation du coût des appareils de chauffage ainsi réalisés.
Enfin, dans le cas de la réalisation du dispositif de commande pour une intégration dans un ensemble de gestion des appareillages par domotique, ce dispositif de commande est équipé d'un récepteur à actionnement par infra-rouge et ce récepteur doit impérativement être positionné d'une manière précise en direction de l'émetteur de commande correspondant, ce afin de garantir un fonctionnement optimal.
La réalisation actuelle des dispositifs de commande de radiateurs de ce type présente, cependant, outre l'inconvénient d'un encombrement important et d'une installation relativement complexe, l'inconvénient supplémentaire d'une difficulté de réglage de positionnement du récepteur de la commande à distance.
La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients en proposant un dispositif électrique de commande d'un radiateur, en particulier d'un radiateur électrique chauffe-serviettes, permettant une commande, en particulier à distance, d'un radiateur par des moyens simples et d'installation rapide.
A cet effet, le dispositif électrique de commande d'un radiateur, en particulier d'un radiateur électrique chauffe-serviettes, est caractérisé en ce qu'il est essentiellement constitué par un moyen électrique de commande d'un dispositif de chauffe intégré dans un élément chauffant et par un moyen de réglage rapide en position dudit moyen de commande par rapport à l'élément chauffant.
L'invention sera mieux comprise grâce à la description ci-après, qui se rapporte à un mode de réalisation préféré, donné à titre d'exemple non limitatif, et expliqué avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
- la figure 1 est une vue en élévation latérale et en coupe du dispositif conforme à l'invention ;
- la figure 2 est une vue en perspective du dispositif ;
- la figure 3 est une vue éclatée en perspective du dispositif et
- la figure 4 est une vue en perspective, à plus grande échelle, du corps du récepteur du dispositif.
Les figures 1 à 3 des dessins annexés représentent un dispositif électrique de commande d'un radiateur, en particulier d'un radiateur électrique chauffe-serviettes.
Conformément à l'invention, ce dispositif est essentiellement constitué par un moyen électrique 1 de commande d'un dispositif de chauffe 2 intégré dans un élément chauffant 3 et par un moyen 4 de réglage rapide en position dudit moyen de commande 1 par rapport à l'élément chauffant 3. L'élément chauffant 3 n'est représenté, sur les figures 1 à 3 des dessins annexés, que par un élément d'extrémité de radiateur qui coopère avec le dispositif de chauffe 2. Ce dispositif de chauffe 2 se présente, dans le mode de réalisation représenté aux dessins annexés, sous forme d'un thermoplongeur baignant dans un fluide caloporteur. Toutefois, il pourrait également être envisagé de réaliser ce dispositif de chauffe 2 sous forme d'une électrovanne reliée à un circuit de chauffage central.
Le moyen électrique 1 de commande du dispositif de chauffe 2 se présente avantageusement sous forme d'un actionneur électrique 5, relié électriquement au corps de chauffe 2 et mis sous tension par l'intermédiaire d'un moyen 6 d'actionnement direct ou indirect. L'actionneur électrique 5 est avantageusement constitué sous forme d'un relais pourvu d'une sortie filaire reliée à un connecteur 7 embrochable sur des pattes correspondantes 8 du corps de chauffe 2.
Le moyen 6 d'actionnement direct ou indirect de l'actionneur électrique 5 peut se présenter, soit sous forme d'un dispositif électromécanique tel qu'un interrupteur relié au relais formant l'actionneur électrique 5, soit sous forme d'un récepteur d'ondes infra-rouges ou radio-fréquences relié audit relais formant l'actionneur 5.
L'ensemble du moyen électrique 1 de commande est relié de manière connue à un cordon d'alimentation 19 à brancher sur l'installation électrique.
Ce moyen électrique 1 de commande est constitué, en outre, par un corps 9 de réception de l'actionneur électrique 5 et du moyen 6 d'actionnement de ce dernier, ce corps 9 étant pourvu, d'une part, d'un orifice 10 de passage du cordon d'alimentation 19 et d'une ouverture 11 de logement du moyen 6 d'actionnement direct ou indirect de l'actionneur électrique 5 et, d'autre part, d'un embout de connexion par encliquetage 12 coopérant avec une bague de connexion 13 et d'orientation équipant l'extrémité correspondante de l'élément chauffant 3 par encliquetage dans l'extrémité de sortie du corps de chauffe 2. Cette constitution ressort plus particulièrement des figures 1 à 3 des dessins annexés.
L'embout de connexion par encliquetage 12 est solidaire de l'extrémité du corps 9 et est avantageusement pourvu d'au moins une languette élastique 12' qui coopère, en position de montage du corps 9 sur l'élément chauffant 3, avec une nervure annulaire 14 prévue sur l'extrémité correspondante du corps de chauffe 2, un joint périphérique 15 logé dans une gorge de ladite extrémité du corps de chauffe 2 assurant l'étanchéité avec le corps 9. Ainsi, l'étanchéité de l'ensemble électrique de commande et de puissance peut être parfaitement assurée.
La bague de connexion 13 (figures 1 et 3) est pourvue, d'une part, de pattes élastiques d'encliquetage 13' coopérant avec une nervure annulaire interne 16 de l'extrémité correspondante du corps de chauffe 2 et, d'autre part, à son extrémité opposée, de cannelures périphériques 13" coopérant, en position de montage du corps 9, avec des nervures de positionnement 17 disposées parallèlement sur la paroi interne du corps 9 (figures 1 et 4). Ainsi, il est possible, après encliquetage du corps 9 sur l'extrémité correspondante du corps de chauffe 2, de régler ledit corps 9 en position par rapport à l'élément chauffant 3, par simple rotation dudit corps 9 sur la bague de connexion 13, le pas entre deux cannelures successives déterminant l'angle de rotation. Une telle rotation avec indexation en position par coopération des cannelures 13" avec les nervures de positionnement 17 permet d'obtenir un réglage précis de la position du moyen 6 d'actionnement direct ou indirect de l'actionneur électrique 5 par rapport à l'élément chauffant 3, en vue, soit de son accès aisé pour une commande manuelle, soit du positionnement de la cellule réceptrice par rapport à un élément émetteur d'ondes infra-rouges ou par radio-fréquences.
Selon une autre caractéristique de l'invention, le corps 9 est muni, en outre, de nervures internes 18 disposées symétriquement par rapport à son axe longitudinal et destinées à réaliser des rails de guidage, de positionnement et de maintien du moyen 6 d'actionnement de l'actionneur électrique 5, ainsi que de ce dernier. Une telle réalisation du corps 9 permet d'effectuer un montage complet de l'ensemble moyen d'actionnement 6 et actionneur électrique 5, ainsi que du cordon d'alimentation 19 en un sous-ensemble de commande fini, dont seul le connecteur 7, relié à l'actionneur électrique 5 par l'intermédiaire de fils de branchement, reste mobile et accessible pour le montage sur l'extrémité correspondante du corps de chauffe 2 d'un élément chauffant 3. En outre, cette liaison filaire permet un mouvement relatif important entre le corps 9 et le corps de chauffe 2, du fait que la longueur de fils disponible permet un enroulement assez important de ceux-ci sur eux-mêmes.
Conformément à une variante de réalisation de l'invention, non représentée aux dessins annexés, il est également possible de réaliser la connexion électrique entre l'actionneur électrique 5 et le corps de chauffe 2 par une liaison électrique à joint tournant, le connecteur 7 étant simplement remplacé par des broches chargées élastiquement et coopérant chacune avec un contact circulaire du corps de chauffe 2.
Selon une autre variante de réalisation de l'invention, non représentée aux dessins annexés, l'actionneur électrique 5 et le moyen 6 de commande de l'actionneur électrique 5 peuvent également être réalisés sous forme de deux circuits indépendants, l'actionneur 5 étant, par exemple, sous forme d'un circuit de puissance, alors que le moyen de commande 6 est alimenté en basse tension. Dans un tel mode de réalisation, il est envisageable de prévoir l'intégration du relais de mise sous tension du corps de chauffe 2 ou de l'électrovanne directement dans un manchon correspondant de l'élément chauffant 3, le moyen de commande 6 étant limité à une simple commande à basse tension du relais de mise sous tension du corps de chauffe 2.
La constitution et le mode de montage du dispositif conforme à l'invention permettent, non seulement une connexion rapide de celui-ci sur un élément chauffant 3, mais également un accès aisé, avant montage du dispositif, au corps de chauffe 2, qui devient facilement démontable. Ainsi, il peut parfaitement être envisagé d'effectuer le stockage et la livraison des éléments chauffants 3 à vide, le remplissage en fluide caloporteur pouvant être réalisé directement sur chantier avant installation.
Grâce à l'invention, il est possible de réaliser un dispositif électrique de commande d'un radiateur, en particulier d'un radiateur électrique chauffe-serviettes de fabrication simple et de montage rapide et simple. En outre, la réalisation de ce dispositif sous forme d'un sous-ensemble pouvant simplement et rapidement être connecté sur un corps de chauffe permet des gains importants tant en ce qui concerne la fabrication que la logistique, le sous-ensemble obtenu pouvant facilement être adapté à différents corps de chauffe et à des puissances différentes.
Par ailleurs, du fait de la possibilité de réglage en position, le dispositif conforme à l'invention permet, dans le cas d'une commande à distance, d'optimiser la portée des moyens mis en oeuvre.
Enfin, le dispositif conforme à l'invention peut être réalisé sous la forme d'un sous-ensemble esthétique de faible encombrement.
Ce dispositif a essentiellement été décrit pour une utilisation avec des radiateurs électriques. Cependant, il est tout à fait envisageable d'intégrer le dispositif conforme à l'invention à des radiateurs de chauffage central, dont la gestion individuelle est assurée par l'intermédiaire d'un circuit centralisé du type domotique.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et représenté aux dessins annexés. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.
1. Dispositif électrique de commande d'un radiateur, en particulier d'un radiateur électrique sèche-serviettes, caractérisé en ce qu'il est essentiellement constitué par un moyen électrique (1) de commande d'un dispositif de chauffe (2) intégré dans un élément chauffant (3) et par un moyen (4) de réglage rapide en position dudit moyen de commande (1) par rapport à l'élément chauffant (3).
2. Dispositif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen électrique (1) de commande du dispositif de chauffe (2) se présente sous forme d'un actionneur électrique (5), relié électriquement au corps de chauffe (2) et mis sous tension par l'intermédiaire d'un moyen (6) d'actionnement direct ou indirect.
3. Dispositif, suivant la revendication 2, caractérisé en ce que l'actionneur électrique (5) est constitué sous forme d'un relais pourvu d'une sortie filaire reliée à un connecteur (7) embrochable sur des pattes correspondantes (8) du corps de chauffe (2).
4. Dispositif, suivant la revendication 2, caractérisé en ce que le moyen (6) d'actionnement direct ou indirect de l'actionneur électrique (5) se présente, soit sous forme d'un dispositif électromécanique tel qu'un interrupteur relié au relais formant l'actionneur électrique (5), soit sous forme d'un récepteur d'ondes infra-rouges ou radio-fréquences relié audit relais formant l'actionneur (5).
5. Dispositif, suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le moyen électrique (1) de commande est constitué, en outre, par un corps (9) de réception de l'actionneur électrique (5) et du moyen (6) d'actionnement de ce dernier, ce corps (9) étant pourvu, d'une part, d'un orifice (10) de passage du cordon d'alimentation (8) et d'une ouverture (11) de logement du moyen (6) d'actionnement direct ou indirect de l'actionneur électrique (5) et, d'autre part, d'un embout de connexion par encliquetage (12) coopérant avec une bague de connexion (13) et d'orientation équipant l'extrémité correspondante de l'élément chauffant (3) par encliquetage dans l'extrémité de sortie du corps de chauffe (2).
6. Dispositif, suivant la revendication 5, caractérisé en ce que l'embout de connexion par encliquetage (12) est solidaire de l'extrémité du corps (9) et est pourvu d'au moins une languette élastique (12') qui coopère, en position de montage du corps (9) sur l'élément chauffant (3), avec une nervure annulaire (14) prévue sur l'extrémité correspondante du corps de chauffe (2), un joint périphérique (15) logé dans une gorge de ladite extrémité du corps de chauffe (2) assurant l'étanchéité avec le corps (9).
7. Dispositif, suivant la revendication 5, caractérisé en ce que la bague de connexion (13) est pourvue, d'une part, de pattes élastiques d'encliquetage (13') coopérant avec une nervure annulaire interne (16) de l'extrémité correspondante du corps de chauffe (2) et, d'autre part, à son extrémité opposée, de cannelures périphériques (13") coopérant, en position de montage du corps (9), avec des nervures de positionnement (17) disposées parallèlement sur la paroi interne du corps (9).
8. Dispositif, suivant la revendication 5, caractérisé en ce que le corps (9) est muni, en outre, de nervures internes (18) disposées symétriquement par rapport à son axe longitudinal et destinées à réaliser des rails de guidage, de positionnement et de maintien du moyen (6) d'actionnement de l'actionneur électrique (5), ainsi que de ce dernier.
9. Dispositif, suivant la revendication 2, caractérisé en ce que la connexion électrique entre l'actionneur électrique (5) et le corps de chauffe (2) est sous forme d'une liaison électrique à joint tournant comprenant des broches chargées élastiquement et coopérant chacune avec un contact circulaire du corps de chauffe (2).
10. Dispositif, suivant la revendication 2, caractérisé en ce que l'actionneur électrique (5) et le moyen (6) de commande de l'actionneur électrique (5) sont également réalisés sous forme de deux circuits indépendants, l'actionneur (5) étant, par exemple, sous forme d'un circuit de puissance, alors que le moyen de commande (6) est alimenté en basse tension.