ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYAL..............................
R
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1081086
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20010307
EP
00116911.9
20000805
de
de
de
99810745
19990819
EP
20010307
200110
20010307
200110
7
7B 66B 11/04 A
7B 66B 11/00 B
de
Aufzugsanlage mit einer in einem Aufzugsschacht angeordneten Antriebseinheit
en
Liftarrangement with a drive unit positioned in the liftshaft
fr
Installation d'ascenseur comprenant une unité d'entraînement disposée dans le puits d'ascenseur
1
INVENTIO AG
00249800
IP 1235
Seestrasse 55
CH-6052 Hergiswil NW
CH
Rütten, Klaus, Dipl.-Ing.
Burghöhenweg 27
52080 Aachen
DE
AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
AL
LT
LV
MK
RO
SI
Bei dieser auf dem Rucksack-Prinzip beruhenden Aufzugsanlage ist die Aufzugskabine (2) lateral aufgehängt. Die Aufzugskabine (2) wird von einem Tragrahmen (2.2) getragen, der an den Kabinenführungsschienen (2.1) geführt ist und am nicht dargestellten Tragseil aufgehängt ist. Die Antriebseinheit (4) ist teilweise in einer ersten Mauernische (1.21), teilweise auf einer Abstützung (1.22) angeordnet, wobei eine Treibscheibe (4.1) der Antriebseinheit (4) in den Aufzugsschacht (1) ragt. Die Aufzugskabine (2) ist mittels des über Treibscheibe (4.1) und Umlenkrollen geführten Tragseiles mit dem Gegengewicht (3) verbunden. Oberhalb der Antriebseinheit (4) ist in der ersten Mauernische (1.21) ein Steuerschrank (6) angeordnet. Antriebseinheit (4) und Steuerschrank (6) sind über eine Unterhaltstür (1.23) vom Stockwerk (5) her zugänglich. Die Antriebseinheit (4) und der Steuerschrank (6) sind auf dem untersten Stockwerk (5) über Eck angeordnet, wodurch der Schachtquerschnitt optimal nutzbar ist.
Die Erfindung betrifft eine Aufzugsanlage mit einer in einem Aufzugsschacht angeordneten Antriebseinheit, die mittels eines Tragseiles eine Aufzugskabine und ein Gegengewicht antreibt.
Aus der Offenlegungsschrift DE 197 52 232 ist eine Aufzugsanlage bekannt geworden, bei der die Antriebseinheit im Aufzugsschacht neben der Fahrbahn der Aufzugskabine und neben der Fahrbahn des Gegengewichtes angeordnet ist. Ein höhengleich und einstückig mit einem Etageboden in den Aufzugsschacht hineinragender Betonsockel für die Antriebseinheit lässt Freiraum für die Aufzugskabine und das Gegengewicht, sodass sich Aufzugskabine und Gegengewicht am Betonsockel vorbei bewegen können. Die Antriebseinheit ist auf dem Betonsockel in einem nicht rechten Winkel zu einer angrenzenden Wand des Aufzugsschachtes angeordnet. In der angrenzenden Wand ist eine Zugangstür zu einer Steuereinrichtung vorgesehen.
Ein Nachteil der bekannten Einrichtung liegt darin, dass durch die Anordnung der Antriebseinheit an der angrenzenden Wand der freie Schachtquerschnitt für die Aufzugskabine geschmälert wird. Bei einem quadratischen Schachtquerschnitt bleibt als nutzbare Grundfläche für die Aufzugskabine lediglich ein schlankes Rechteck übrig.
Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Die Erfindung, wie sie in Anspruch 1 gekennzeichnet ist, löst die Aufgabe, die Nachteile der bekannten Einrichtung zu vermeiden und eine Anordnung der Schachtausrüstung vorzuschlagen, die den Schachtquerschnitt optimal ausnützt.
Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesentlichen darin zu sehen, dass die erfindungsgemässe Anordnung der Antriebseinheit im Schachtquerschnitt platzsparend ist. Die Antriebseinheit benötigt vom Schachtquerschnitt lediglich Platz für die Treibscheibe. Durch die Anordnung des Gegengewichtes entsteht seitlich freier, für die Aufzugskabine nicht nutzbarer Platz, an welchem Platz die Antriebseinheit angeordnet ist. Mit der erfindungsgemässen Anordnung der Antriebseinheit kann auch übermässiger Schrägzug im über die Treibscheibe geführten Tragseil durch günstige Seilführungswinkel zwischen der Treibscheibe und der Aufzugskabine bzw. Gegengewicht vermieden werden. Weiter vorteilhaft ist, dass Unterhaltsarbeiten an der Antriebseinheit sowie manuelle Bedienung der Aufzugskabine bei Evakuierungen vom Stockwerk aus möglich sind.
Im folgenden wird die Erfindung anhand von zwei Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnungen naher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1
einen Horizontalschnitt durch einen Aufzugsschacht mit Aufzugskabine, Gegengewicht und Antriebseinheit,
Fig. 2
einen Schnitt entlang der Linie A-A der Fig. 1,
Fig. 3
eine weitere Ausführungsvariante der erfindungsgemässen Anordnung der Antriebseinheit und
Fig. 4
eine weitere Ausführungsvariante mit gezeigten Umlenkrollen.
Fig. 1 zeigt einen Horizontalschnitt durch einen Aufzugsschacht 1, in dem eine Aufzugskabine 2 mit Bedientableau 2.5, ein Gegengewicht 3 und eine schräg zu den angrenzenden Schachtwänden stehende Antriebseinheit 4 angeordnet sind. Der Aufzugsschacht 1 wird durch eine linke Seitenwand 1.1, eine Rückwand 1.2, eine rechte Seitenwand 1.3, eine Frontwand 1.4, eine Schachtgrube 1.5 und einen nicht dargestellten Schachtkopf gebildet, wobei je Stockwerk 5 in der Frontwand 1.4 eine Türöffnung 1.41 vorgesehen ist. Die Türöffnung 1.41 ist mittels einer Türzarge 1.42 und einer Stockwerktür 1.43 abgeschlossen, wobei die zentral öffnende Stockwerktür 1.43 mittels einer zentral öffnenden Kabinentür 2.4 betätigbar ist. Als Schachtausrüstung sind eine Schachtgrubenleiter 1.51 für den Einstieg in die Schachtgrube 1.5, eine Schachtbeleuchtung 1.6 und bauseitig angeordnete Ankerschienen 1.7 vorgesehen, an denen erste Konsolen 1.8 und zweite Konsolen 1.9 angeordnet sind. Die ersten Konsolen 1.8 tragen Gegengewichtsführungsschienen 3.1, an denen das Gegengewicht 3 über die Schachthöhe geführt ist. Die zweiten Konsolen 1.9 tragen Kabinenführungsschienen 2.1, an denen die Aufzugskabine 2 über die Schachthöhe geführt ist. Im weiteren sind an den zweiten Konsolen 1.9 Schachtinformationsgeber 1.91 zur Überwachung der Kabinenposition und ein Geschwindigkeitsbegrenzer 1.92 zur Überwachung der Kabinengeschwindigkeit angeordnet. Die Schachtinformationsgeber 1.91 des Aufzugsschachtes 1 arbeiten mit einem Schachtinformationsgeber 2.3 der Aufzugskabine 2 zusammen.
Fig. 1 zeigt beispielsweise eine auf dem Rucksack-Prinzip beruhende Aufzugsanlage mit lateral aufgehängter Aufzugskabine 2. Die Aufzugskabine 2 wird von einem Tragrahmen 2.2 getragen, der an den Kabinenführungsschienen 2.1 geführt ist und am nicht dargestellten Tragseil aufgehängt ist. Nicht dargestellt sind die Führungsschuhe bzw. Führungsrollen des Tragrahmens 2.2. Die Erfindung kann auch bei einer Aufzugsanlage mit zentral aufgehängter Aufzugskabine verwendet werden.
Die Antriebseinheit 4 ist teilweise in einer ersten Mauernische 1.21 und teilweise auf einer Abstützung 1.22 angeordnet, wobei eine Treibscheibe 4.1 der Antriebseinheit 4 in den Aufzugsschacht 1 ragt. Je nach geometrischen Verhältnissen der Antriebseinheit 4 kann diese auch vollständig in der Mauernische 1.21 befestigt sein. Die Abstützung 1.22 leitet die Maschinenkräfte und Körperschall auf die Grubensohle der Schachtgrube 1.5. Die Aufzugskabine 2 ist mittels des, über Treibscheibe 4.1 und im Schachtkopf angeordnete Umlenkrollen geführten Tragseiles mit dem Gegengewicht 3 verbunden. Beispielhaft sind die Umlenkrollen 2.8 und 2.9 für die Aufzugskabine 2 gezeigt. Die Seile verlaufen von der Treibscheibe 4.1 aufwärts zu getrennten Umlenkrollen für das Gegengewicht und der Aufzugskabine 2 und verlaufen von dort wiederum abwärts, wobei die Seilenden an Gegengewicht und Aufzugskabine 2 befestigt sind. Als Sockel können auch an der Rückwand angeordnete Konsolen oder Winkelträger dienen. Oberhalb der Antriebseinheit 4 ist in der ersten Mauernische 1.21 ein Steuerschrank 6 angeordnet. Antriebseinheit 4 und Steuerschrank 6 sind über eine Unterhaltstür 1.23 vom Stockwerk 5 her zugänglich.
Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die Antriebseinheit 4 und der Steuerschrank 6 auf dem untersten Stockwerk 5 über Eck angeordnet. Andere Stockwerke der Aufzugsanlage kommen zur Anordnung der Antriebseinheit 4 und des Steuerschrankes 6 auch in Frage.
Mit der erfindungsgemässen Anordnung ist eine manuelle Evakuation vom Stockwerk 5 her von in der Aufzugskabine 2 eingeschlossenen Aufzugsbenutzern möglich. Eine Bremse 4.2 der schräg in der Ecke des Aufzugsschachtes 1 angeordneten Antriebseinheit 4 und ein aufsteckbares Handrad 4.3 sind nach dem Öffnen der Unterhaltstür 1.23 bedienbar, wobei die Aufzugskabine 2 je nach Last nach oben oder nach unten auf das nächste Stockwerk 6 gefahren werden kann.
Fig. 2 zeigt den Schnitt entlang der Linie A-A der Fig. 1 mit der auf dem Stockwerk 5 über Eck angeordneten Antriebseinheit 4. Die kompakt gebaute Antriebseinheit 4 kann mit oder ohne Getriebe vorgesehen sein. Das Handrad 4.3 befindet sich in einer Halterung und wird bei Bedarf aus dieser entnommen und auf die Antriebseinheit 4 aufgesteckt.
Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsvariante, bei der die Antriebseinheit 4 auf dem untersten Stockwerk 5 über Eck, teilweise in der ersten Mauernische 1.21 und teilweise in einer zweiten Mauernische 1.24 der rechten Seitenwand 1.3 angeordnet ist. Bei dieser Variante sind Aufzugsanlagen mit Aufzugskabinen 2 mit grösserer Tiefe realisierbar. Ausserdem entsteht geringer Schrägzug im über die Treibscheibe geführten Tragseil durch günstige Seilführungswinkel zwischen der Treibscheibe und der Aufzugskabine bzw. Gegengewicht.
Fig. 4 zeigt die Lage der Umlenkrollen 2.10,2.11 für die Aufzugskabine 2 und die Lage der Umlenkrollen 3.10,3.11 für das Gegengewicht 3. Die Längsachse der Umlenkrollen 2.10,2.11 und die Längsachse der Umlenkrollen 3.10,3.11 bilden einen spitzen Winkel, wodurch übermässiger Schrägzug im über die Treibscheibe 4.1 und Umlenkrollen 2.10,2.11,3.10,3.11 geführten Tragseil vermieden werden kann.
Eine Seilführung mit zentraler Aufhängung der Aufzugskabine 2 oder eine Seilführung mit Unterschlingung der Aufzugskabine 2 ist auch möglich.
1. Aufzugsanlage mit einer in einem Aufzugsschacht (1) angeordneten Antriebseinheit (4), die mittels eines Tragseiles eine Aufzugskabine (2) und ein Gegengewicht (3) antreibt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebseinheit (4) im Aufzugsschacht (1) über Eck angeordnet ist.
2. Aufzugsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebseinheit (4) teilweise in einer Mauernische (1.21,1.24) angeordnet ist, wobei eine Treibscheibe (4.1) der Antriebseinheit (4) in den Aufzugsschacht (1) ragt.
3. Aufzugsanlage nach den Ansprüchen 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Steuerschrank (6) über der Antriebseinheit (4) angeordnet ist, wobei Steuerschrank (6) und Antriebseinheit (4) über eine Unterhaltstür (1.23) zugänglich sind.
4. Aufzugsanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass Steuerschrank (6) und Antriebseinheit (4) auf dem untersten Stockwerk (5) der Aufzugsanlage angeordnet sind.