ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTR............................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1138615
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20011004
EP
01101492.5
20010124
de
de
de
10015071
20000325
DE
20011004
200140
20011004
200140
7
7B 65D 85/10 A
7B 65D 5/66 B
de
Klappdeckelschachtel mit heraustrennbaren Schachtelteilen
en
Hinge-lid packet with detachable parts
fr
Paquet à couvercle articulé avec des parties détachables
1
TOPACK Verpackungstechnik GmbH
01620561
71 EU Tp 1.01
Grabauer Strasse 49
21493 Schwarzenbek
DE
Kleine Wächter, Michael
Steindamm 6
23881 Lankau
DE
Seemann, Ralph, Dr. Dipl.-Phys.
00086041
Patentanwälte, Niedmers & Seemann, Van-der-Smissen-Strasse 3
22767 Hamburg
DE
AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
TR
AL
LT
LV
MK
RO
SI
Die Erfindung betrifft eine Schachtel (10) für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie mit einem Schachtelteil (12) und einem mit einer Rückwand (15) des Schachtelteils (12) schwenkbar verbundenen Deckel (13), wobei Abtrennbereiche (50,51,52) im Deckel (13) und im Schachtelteil (12) vorgesehen sind, die von Schwächungslinien (55) umgrenzt sind.
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß die Abtrennbereiche (50-52) mit einem einstückigen flächigen Element (60) verbindbar sind.
Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Entfernen eines einstückigen flächigen Elements (60) von einer Verpackung (10) stabförmiger Artikel der tabakverarbeitenden Industrie.
Die Erfindung betrifft eine Schachtel, insbesondere eine Klappdeckelschachtel, für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie mit einem Schachtelteil und einem mit einer Rückwand des Schachtelteils schwenkbar verbundenden Deckel, wobei Abtrennbereiche im Deckel und im Schachtelteil vorgesehen sind, die von Schwächungslinien umgrenzt sind. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Entfernen eines einstückigen flächigen Elements von einer Verpackung stabförmiger Artikel der tabakverarbeitenden Industrie.
Klappdeckelschachteln sind beispielsweise aus der DE 196 43 411 A1 bekannt. Die dort offenbarten Hinged-Lid-Pakkungen bestehen aus einem Schachtelteil, einem schwenkbar mit dem Schachtelteil verbundenen Deckel sowie einem im Schachtelteil angeordneten Kragen, wie dieses bei entsprechenden Hinged-Lid-Packungen üblich ist. Zur Schaffung neuer Reize sind dem Schachtelteil sowie dem Deckel Ausnehmungen zugeordnet. Dabei sind die Ausnehmungen auf der zum Packungsinhalt, nämlich dem Zigarettenblock, weisenden Seite verschlossen. Entsprechende Bereiche der Kragen-Vorderwand sowie des Deckel-Innenlappens können als Träger für einen Aufdruck dienen.
In den meisten Staaten der Welt werden Artikel der tabakverarbeitenden Industrie mit mehr oder weniger hohen Steuern belegt. Um zu belegen, daß der entsprechende Inhalt von beispielsweise Zigarettenschachteln schon besteuert wurde bzw. die entsprechenden Steuern beglichen wurden, werden Coupons oder Steuermarken auf die Zigarettenschachteln geklebt.
Bei der Verpackung von beispielsweise Zigaretten kann es zu Ausschuß und insbesondere Ausschußpackungen kommen, auf denen entsprechende Coupons oder Steuermarken aufgebracht sind. Diese werden von Personen von den Ausschußpäckchen wieder entfernt und gesammelt, sofern die Päckchen oder Schachteln nicht mehr in den Verpackungsprozeß eingeschleust werden können, wenn diese beispielsweise beschädigt sind. Die gesammelten Steuermarken werden dann von den Unternehmen, die beispielsweise Zigaretten verpacken, an den Zoll zurückverkauft und stellen ein erhebliches Kapital dar.
Bisher ist es relativ schwierig gewesen, Steuermarken komplett von den Zigarettenschachteln abzulösen, da diese entsprechend mit Leim direkt auf den Schachteln befestigt worden sind. Dieses führt dazu, daß das Ablösen der Steuermarken bzw. der Coupons relativ zeitaufwendig ist und relativ häufig Steuermarken beim Ablösen zerstört werden, so daß aufgrund des hohen Zeitaufwands ein finanzieller Verlust hervorgerufen wird und auch aufgrund des Zerstörens eines gewissen Anteils der Steuermarken ein weiterer Verlust für das jeweilige Unternehmen hervorgerufen wird.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Schachtel und ein entsprechendes Verfahren anzugeben, mit dem es ohne viel Zeitaufwand möglich ist, Coupons oder Steuermarken von Ausschuß-Schachteln zu entfernen. Hierbei soll möglichst die Steuermarke nur wenig beschädigt werden.
Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Schachtel, insbesondere eine Klappdeckelschachtel, für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie mit einem Schachtelteil und einem mit einer Rückwand des Schachtelteils schwenkbar verbundenen Deckel, wobei Abtrennbereiche im Deckel und im Schachtelteil vorgesehen sind, die von Schwächungslinien umgrenzt sind, die dadurch weitergebildet sind, daß die Abtrennbereiche mit einem einstückigen flächigen Element verbindbar sind.
Durch diese erfindungsgemäße Ausbildung der Schachtel ist es möglich, mit wenig Zeitaufwand das einstückige flächige Element ohne wesentliche Beschädigung von der Schachtel zu entfernen.
Im Rahmen dieser Erfindung umfaßt der Begriff Schachtel insbesondere Hinged-Lid-Packungen und Klappdeckelschachteln.
Vorzugsweise ist das einstückige flächige Element mit den Abtrennbereichen verbunden und insbesondere vorzugsweise verklebt und/oder verleimt.
Vorzugsweise sind die Schwächungslinien durch eine Rillung, eine Ritzung und/oder Perforierung gekennzeichnet.
Wenn vorzugsweise wenigstens ein Abtrennbereich im Dekkel angrenzend an wenigstens einen Abtrennbereich im Schachtelteil angeordnet ist, ist eine besonders einfache und schonende Abtrennung möglich.
Wenn vorzugsweise die Schwächungslinien wenigstens eines Abtrennbereichs im Deckel ohne Unterbrechung in Schwächungslinien wenigstens eines Abtrennbereichs im Schachtelteil übergehen, muß weniger Sorgfalt bezüglich des genauen Aufbringens von Verbindungsmitteln auf das einstückige flächige Element und/oder den Abtrennbereichen vorgenommen werden. Ferner ist hierdurch ein vereinfachtes Ablösen der entsprechenden Abtrennbereiche insbesondere ohne Beschädigung des Elements möglich. Vorzugsweise umfaßt wenigstens ein Abtrennbereich wenigstens einen Teil einer Schwenkachse zwischen dem Deckel und dem Schachtelteil oder einer Anlenkung des Deckels mit dem Schachtelteil. Vorzugsweise ist ein Abtrennbereich vorgesehen, der sich einstückig vom Deckel zum Schachtelteil erstreckt.
Vorzugsweise ist wenigstens ein Abtrennbereich in einem Seitenlappen des Deckels und/oder des Schachtelteils angeordnet. Ferner vorzugsweise ist wenigstens ein Abtrennbereich in einer Deckeloberwand und/oder einer Deckelrückwand angeordnet. Ferner vorzugsweise ist wenigstens ein Abtrennbereich in einer Deckeloberwand und einer Deckelseitenwand angeordnet.
Wenn vorzugsweise das flächige Element mit allen Abtrennbereichen verklebbar ist, werden beim Abtrennen der Abtrennbereiche bzw. des flächigen Elements sämtliche Abtrennbereiche mit relativ wenig Aufwand von der Klappdeckelschachtel abgetrennt.
Vorzugsweise ist das Element ein Coupon oder eine Steuermarke. Wenn ferner vorzugsweise die Abtrennbereiche vollständig von dem einstückigen flächigen Element überdeckbar sind, sind die Schwächungslinien für den Betrachter einer fertigen Verpackung mit einstückigem flächigem Element nicht erkennbar, so daß die Optik der Verpackung bzw. der Klappdeckelschachtel nicht leidet. Das einstückige flächige Element ist insbesondere vorzugsweise überlappend über die Abtrennbereiche und insbesondere die Schwächungslinien angeordnet. Hierbei wird vorzugsweise Klebstoff oder Leim derart aufgetragen, daß ein Verkleben des flächigen Elements außerhalb der Abtrennbereiche nicht stattfindet.
Vorzugsweise ist die Oberfläche der Abtrennbereiche nach außen hin für einen besseren Halt des flächigen Elements angerauht.
Ferner vorzugsweise ist ein Abrißzipfel oder eine Grifflasche an den Abtrennbereichen vorgesehen, um ein vereinfachtes Abtrennen zu ermöglichen.
Erfindungsgemäß umfaßt ein Verfahren zum Entfernen eines einstückigen flächigen Elements von einer Verpackung stabförmiger Artikel der tabakverarbeitenden Industrie die folgenden Verfahrensschritte:
- Vorsehen von wenigstes einem mit dem Element verbindbaren, insbesondere verklebbaren, Abtrennbereich auf einem Verpackungszuschnitt,
- Anbringen von Schwächungslinien um den wenigstens einen Abtrennbereich,
- Zusammenfalten des Verpackungszuschnitts bis zur vollständigen Fertigstellung der Verpackung,
- Anbringen des Elements auf der Verpackung, wobei das Element wenigstens teilweise mit jedem Abtrennbereich verklebt wird,
- Kontrollieren der Güte der Verpackung, wobei die keine entsprechende vorgebbare Güte erreichende Verpackung von der weiteren Verpackung ausgeschlossen wird und
- Abtrennen des Elements ohne dieses wesentlich zu beschädigen durch Abtrennen des wenigstens einen Abtrennbereichs von der Verpackung.
Durch dieses erfindungsgemäße Verfahren ist ein einfaches Abtrennen des einstückigen flächigen Elements möglich. Hierbei wird insbesondere durch eine Maschine oder eine Bedienperson mit einem einfachen Handgriff beispielsweise auf den Abtrennbereich gedrückt und dadurch der Abtrennbereich von der Verpackung oder der Klappdeckelschachtel getrennt. Ferner vorzugsweise wird entweder durch eine Maschine oder eine Bedienperson ein vorgesehener Abrißzipfel oder eine Grifflasche gegriffen und dann von der Verpackung oder der Klappdeckelschachtel weggezogen. Auch hierdurch wird ein einfaches und schnelles Abtrennen ermöglicht.
Vorzugsweise ist das einstückige flächige Element ein Coupon oder eine Steuermarke.
Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens unter Bezugnahme auf die Zeichnung exemplarisch beschrieben, auf die im übrigen bezüglich der Offenbarung aller im Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich verwiesen wird. Es zeigen:
Fig. 1
Oben: eine Klappdeckelschachtel im geschlossenen Zustand in schematischer perspektivischer Darstellung,
Mitte: die Schachtel von oben mit einer Steuermarke versehen,
Unten: die Schachtel mit entfernter Steuermarke,
Fig. 2
ein zu Fig. 1 gehörender Klappdeckelschachtelzuschnitt,
Fig. 3
eine weitere Ausführungsform der Erfindung in schematischer perspektivischer Darstellung (oben: Klappdeckelschachtel, Mitte: Klappdekkelschachtel mit aufgebrachter Steuermarke, unten: Klappdeckelschachtel mit entfernter Steuermarke),
Fig. 4
ein Zuschnitt der Klappdeckelschachtel aus Fig. 3 in schematischer Darstellung,
Fig. 5
eine weitere Ausführungsform der Erfindung in schematischer perspektivischer Darstellung (oben: Klappdeckelschachtel, Mitte: Klappdekkelschachtel mit aufgebrachter Steuermarke, unten: Klappdeckelschachtel mit entfernter Steuermarke) und
Fig. 6
ein Zuschnitt der Klappdeckelschachtel gemäß Fig. 5 in Aufsicht.
In den folgenden Figuren sind jeweils gleiche oder entsprechende Teile mit denselben Bezugszeichen bezeichnet, so daß auf eine erneute Vorstellung verzichtet wird und lediglich die Abweichungen der in diesen Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele gegenüber dem ersten Ausführungsbeispiel erläutert werden.
Fig. 1 zeigt in schematischer und perspektivischer Darstellung eine Klappdeckelschachtel, die auch als Hinged-Lid-Packung bezeichnet wird. Derartige Klappdekkelschachteln 10 werden üblicherweise zum Verpacken von Zigaretten verwendet. In Fig. 1 oben ist die Klappdekkelschachtel 10 an sich dargestellt. Die Klappdeckelschachtel 10 besteht aus einem Schachtelteil 12 und einem Deckel 13. Das Schachtelteil 12 verfügt über eine Vorderwand 14, eine Rückwand 15, eine Seitenwand 16 und eine weitere Seitenwand, die nicht dargestellt ist und eine Bodenwand 18. Die Seitenwand 16 wird aus inneren Seitenlappen 19 und 20 und äußeren Seitenlappen 21 und 22 eines einstückigen Zuschnitts 23 zur Bildung von dem Schachtelteil 12 und dem Deckel 13 der Klappdeckelschachtel 10 gefaltet und teilweise verklebt.
Der Deckel 13 besteht aus einer Deckelvorderwand 25, einer Deckelrückwand 26, Deckelseitenwänden 27, von der nur eine dargestellt ist, und einer Deckeloberwand 29. Die Deckelseitenwände 27 werden durch sich überlappende innere Deckelseitenlappen 30 und 31 sowie äußere Dekkelseitenlappen 32 und 33 gebildet.
Der Deckel 13 ist im Bereich der Deckelrückwand 26 über eine Gelenklinie 34 schwenkbar mit der Rückwand 15 des Schachtelteils 12 verbunden. Bei Klappdeckelschachteln oder sogenannten Hinged-Lid-Packungen sitzt üblicherweise ein Kragen mit einer Kragenvorderwand und Kragenseitenwänden, der nicht dargestellt ist, im Schachtelteil.
Ferner sind Bodenecklappen 39 und 40 mit angrenzenden und innen liegenden Seitenlappen 19 und 20 verbunden und Deckelecklappen 41 und 42 mit den dazugehörigen innen liegenden Deckelseitenlappen 30 und 31. Außerdem ist ein Deckelinnenlappen 43 vorgesehen, der sich an die Deckelvorderwand 25 anschließt. Bei vollständig fertig gefalteter Klappdeckelschachtel 10 ist der Deckelinnenlappen 43 gegen eine Innenseite der Deckelvorderwand 25 umgefaltet.
In Fig. 1 oben sind ferner Schwächungslinien 55 angedeutet, die Abtrennbereiche 50, 51 und 52 umgrenzen. Die Abtrennbereiche befinden sich auf der Deckeloberwand 29 und der Deckelseitenwand 27 sowie der Seitenwand 16 des Schachtelteils 12. Die Schwächungslinien können beispielsweise durch eine Perforierung, eine Ritzung oder eine Rillung oder eine Stanzung ausgeführt sein. In der mittleren Figur der Fig. 1 ist eine Steuermarke 60 über den Abtrennbereichen 50, 51 und 52 aufgebracht. Diese wird üblicherweise mit Leim aufgeklebt. Die Schwächungslinie 55 ist hierbei weiterhin zu sehen. In diesem Ausführungsbeispiel wird die Steuermarke von der Oberseite des Deckels zu einer Seite herumgeführt und hält den Deckel verschlossen. Bei üblichem Gebrauch der Packung wird die Steuermarke beim öffnen zerrissen.
Sollte es bei der Verpackung der Zigaretten, also bei der Fertigfaltung der Packung aufgrund etwaiger Fehler in der Klappdeckelschachtel oder an der Klappdeckelschachtel dazu kommen, daß diese von der weiteren Verpackung auszuschließen ist, kann ohne Probleme die Steuermarke wieder entfernt werden und geht somit nicht verloren. In der unteren Figur der Fig. 1 ist die Steuermarke 60 von der Packung 10 entfernt. Dies geschieht beispielsweise durch Eindrücken der Perforierung und Abziehen der Abtrennbereiche 50-52. Wie in Fig. 1 dargestellt ist, ist die Steuermarke 60 noch mit den Abtrennbereichen 50-52 verbunden. In diesem Ausführungsbeispiel sind die Abtrennbereiche 50 und 52 im unteren Bereich der Fig. 1 zusammenhängend dargestellt, da die nicht mit eingerahmten Bereiche, die zwischen den Abtrennbereichen 50 und 52 bei der fertig gefalteten Schachtel (siehe Fig. 1 oben) angeordnet sind aufgrund der speziellen Perforierung mit abgerissen werden und an den Abtrennbereichen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit hängen bleiben.
Fig. 2 zeigt den Zuschnitt zur Herstellung der Klappdeckelschachtel gemäß Fig. 1. Der Zuschnitt 23 verfügt über eine insgesamt langgestreckte Gestalt. Die Wandungen des Schachtelteils 12 und des Deckels 13 der Klappdeckelschachtel 10 sind wie bei einem Zuschnitt für herkömmliche Klappdeckelschachteln aufeinander folgend ausgebildet. In Längsrichtung des Zuschnitts 23 sind Vorderwand 14, Bodenwand 18, Rückwand 15, Deckelrückwand 26, Deckeloberwand 29, Deckelvorderwand 25 und Deckelinnenlappen 43 aufeinander folgend angeordnet und durch Faltlinien abgegrenzt. Zu beiden Seiten der Vorderwand 14 und Rückwand 15 bzw. Deckelrückwand 26 sowie Deckelvorderwand 25 sind die Seitenlappen 19 bis 22 bzw. Dekkelseitenlappen 30 bis 33 zur Bildung der Seitenwände 16 bzw. Deckelseitenwände 27 angeordnet. Die Bodenecklappen 39 und 40 bzw. die Deckelecklappen 41 und 42 schließen sich zu beiden Seiten der Bodenwand 18 bzw. der Deckeloberwand 29 an.
Die Zuschnitte 23 werden von einer fortlaufenden Materialbahn abgetrennt. Hierbei werden auch die Abtrennbereiche 50-52 an den vorbestimmbaren Stellen vorgesehen. Um die Abtrennbereiche auszubilden, werden in den Zuschnitt Schwächungslinien 55 eingebracht durch beispielsweise Stanzen, Rillen, Ritzen oder Perforieren.
Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung in perspektivischer schematischer Darstellung. In der Fig. 3 sind die Abtrennbereiche auf der Deckelrückwand 26, der Schachtelteilrückwand 15, der Deckelseitenwand 27 und der Schachtelteilseitenwand 16 ausgebildet. Der Abtrennbereich 51 erstreckt sich über die Anlenkung des Deckels 13 an den Schachtelteil 12. Dieser Abtrennbereich 51 ist einstückig ausgebildet. Die Steuermarke 60 (siehe Mitte der Fig. 3) wird von der Rückseite zur Seitenkante herumgeführt und hält an der Seite den Deckel verschlossen. In Fig. 3 unten ist wieder die abgelöste Steuermarke mit den daran klebenden und abgetrennten Abtrennbereichen 50-52 zu erkennen.
Fig. 4 zeigt den zum Ausführungsbeispiel der Fig. 3 gehörenden Zuschnitt 23.
Fig. 5 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist nur ein Abtrennbereich 50 dargestellt, der sich auf der Deckelrückwand 26 zur Schachtelteilrückwand 15 erstreckt. Dieser Abtrennbereich 50 ist auch einstückig ausgebildet. Die Steuermarke 60 wird auch auf diesen Abtrennbereich 50 aufgeklebt.
Fig. 6 zeigt den zum Ausführungsbeispiel der Fig. 5 gehörenden Zuschnitt 23.
Bei einer weiteren Ausbildung der vorliegenden Erfindung sind die Abtrennbereiche derart ausgestaltet, daß die Steuermarke nach Aufbringen auf die Abtrennbereiche diese vollständig abdeckt, so daß auch keine Schwächungslinien mehr von außen erkennbar sind. Hierdurch ist es möglich, die Optik der Klappdeckelschachtel 10 durch die Schwächungslinien 55 nicht zu beeinträchtigen.
Um die Steuermarke 60 mit möglichst wenig Beschädigungen von der fertigen Klappdeckelschachtel 10 abzutrennen, wird diese zunächst als Zuschnitt mit Abtrennbereichen 50-52 an geeigneten und vorbestimmbaren Orten versehen. Daraufhin wird die Klappdeckelschachtel zusammengefaltet und an geeigneten Orten verklebt, so daß eine vollständig gefertigte Klappdeckelschachtel hergestellt wird. Als nächstes wird eine Steuermarke oder ein Coupon auf die Abtrennbereiche aufgebracht bzw. aufgeklebt. Nach Kontrolle der Güte der Verpackung und etwaigem Ausschuß werden bei den ausgeschossenen oder von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossenen Verpackungen durch Ausüben von Kraft an geeigneten Stellen die Abtrennbereiche mit der Steuermarke abgetrennt. Dieses kann beispielsweise durch Vorsehen einer Abtrennlasche, einer Grifflasche oder eines Abrißzipfels geschehen. Das Abtrennen der Abtrennbereiche und der Steuermarke kann manuell oder auch automatisch geschehen. Durch die erfindungsgemäße Klappdeckelschachtel und das erfindungsgemäße Verfahren zum Entfernen von Steuermarken oder Coupons von Klappdeckelschachteln ist es einfach und schnell möglich, Steuermarken oder Coupons von den entsprechenden Päckchen abzutrennen.

Bezugszeichenliste
10
Klappdeckelschachtel
12
Schachtelteil
13
Deckel
14
Vorderband
15
Rückwand
16
Seitenwand
18
Bodenwand
19-22
Seitenlappen
23
Zuschnitt
25
Deckelvorderwand
26
Deckelrückwand
27
Deckelseitenwand
29
Deckeloberwand
30-33
Deckelseitenlappen
34
Gelenk
39
Bodenecklappen
40
Bodenecklappen
41
Deckelecklappen
42
Deckelecklappen
43
Deckelinnenlappen
50-52
Abtrennbereich
55
Schwächungslinie
60
Steuermarke
1. Schachtel (10) für stabförmige Artikel der tabakverarbeitenden Industrie mit einem Schachtelteil (12) und einem mit einer Rückwand (15) des Schachtelteils (12) schwenkbar verbundenen Deckel (13), wobei Abtrennbereiche (50, 51, 52) im Deckel (13) und im Schachtelteil (12) vorgesehen sind, die von Schwächungslinien (55) umgrenzt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtrennbereiche (50-52) mit einem einstückigen flächigen Element (60) verbindbar sind.
2. Schachtel (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Abtrennbereich (50-52) im Deckel (13) angrenzend an wenigstens einen Abtrennbereich (50-52) im Schachtelteil (12) angeordnet ist.
3. Schachtel (10) nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwächungslinien wenigstens eines Abtrennbereichs (50-52) im Deckel (13) ohne Unterbrechung in Schwächungslinien wenigstens eines Abtrennbereichs (50-52) im Schachtelteil (12) übergehen.
4. Schachtel (10) nach Anspruch 2 und/oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der wenigstens eine Abtrennbereich (50-52) wenigstens einen Teil einer Schwenkachse (34) zwischen dem Deckel (13) und dem Schachtelteil (12) oder einer Anlenkung (34) des Deckels (13) mit dem Schachtelteil (12) umfaßt.
5. Schachtel (10) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Abtrennbereich (50-52) in einem Seitenlappen (19-22; 30-33) des Deckels (13) und/oder des Schachtelteils (12) angeordnet ist.
6. Schachtel (10) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Abtrennbereich (50-52) in einer Deckeloberwand (29) und/ oder einer Deckelrückwand (25) angeordnet ist.
7. Schachtel (10) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Abtrennbereich (50-52) in einer Deckeloberwand (29) und einer Deckelseitenwand (27) angeordnet ist.
8. Schachtel (10) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das flächige Element (60) mit allen Abtrennbereichen (50-52) verklebbar ist.
9. Schachtel (10) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Element (60) ein Coupon oder eine Steuermarke ist.
10. Schachtel (10) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Abtrennbereiche (50-52) vollständig von dem einstückigen flächigen Element (60) überdeckbar sind.
11. Verfahren zum Entfernen eines einstückigen flächigen Elements (60) von einer Verpackung (10) stabförmiger Artikel der tabakverarbeitenden Industrie, mit den folgenden Verfahrensschritten:
- Vorsehen von wenigstens einem mit dem Element (60) verbindbaren Abtrennbereich (50-52) auf einem Verpakkungszuschnitt (23),
- Anbringen von Schwächungslinien (55) um den wenigstens einen Abtrennbereich (50-52),
- Zusammenfalten des Verpackungszuschnitts (23) bis zur vollständigen Fertigstellung der Verpackung (10),
- Anbringen des Elements (60) auf der Verpackung (10), wobei das Element (60) wenigstens teilweise mit jedem Abtrennbereich (50-52) verklebt wird,
- Kontrollieren der Güte der Verpackung (10), wobei die keine entsprechende vorgebbare Güte erreichende Verpakkung (10) von der weiteren Verpackung ausgeschlossen wird und
- Abtrennen des Elements (60), ohne dieses wesentlich zu beschädigen durch Abtrennen des wenigstens einen Abtrennbereichs (50-52) von der Verpackung (10).
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das einstückige flächige Element (60) ein Coupon oder eine Steuermarke ist.