ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTR............................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1142822
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20011010
EP
01106611.5
20010316
de
de
de
00810270
20000331
EP
20011010
200141
20011010
200141
7
7B 66B 31/00 A
de
Reinigungseinrichtung für Führungen von Fahrtreppenstufen bzw. Fahrsteigpaletten
en
Device for cleaning the guidings of an escalator or moving walkway
fr
Dispositif pour nettoyer le guidage des marches d'un escalier et trottoir roulant
3
INVENTIO AG
00249802
IP 462
Seestrasse 55, Postfach
CH-6052 Hergiswil
CH
Neszmerak, Wolfgang, Technischer Angestellter
Wienerbergstrasse 20/17/15
1120 Wien
AT
AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
TR
AL
LT
LV
MK
RO
SI
Mit dieser Reinigungseinrichtung können Nachteile die durch Schmutzablagerungen zwischen den Sockelblechen (3) und dem Stufenband bzw. dem Palettenband einer Fahrtreppe bzw. eines Fahrsteigs entstehen, vermieden werden. Zu diesem Zweck sind an mindestens einer Fahrtreppenstufe (5) bzw. einer Fahrsteigpalette anstelle von Führungsgliedern in Form von Gleitsteinen Reinigungsgleitsteine (10) vorgesehen. In einer bevorzugten Ausführungsform bestehen die Reinigungsgleitsteine (10) aus thermoplastischem Kunststoff mit einem relativ hohem Anteil an Glasfasern, so dass die Verschmutzungen an den Sockelblechen (3) bei Betrieb der Fahrtreppe bzw. des Fahrsteigs durch die Reinigungsgleitsteine (10) abgeschabt werden.
Die Erfindung betrifft eine Reinigungseinrichtung für Führungen von Stufen bzw. Paletten von Fahrtreppen bzw. Fahrsteigen, wobei ein aus miteinander verbundenen Fahrtreppenstufen bzw. Fahrsteigpaletten bestehendes Stufenband bzw. Palettenband zwischen seitliche Begrenzungen der Fahrtreppe bzw des Fahrsteigs geführt wird, und wobei an den Fahrtreppenstufen bzw. Fahrsteigpaletten Führungsglieder in Form von Gleitsteinen angeordnet sind.
Durch umweltbedingte, praktisch unvermeidbare Schmutzablagerungen wie Staub, Abrieb von U-Bahnbremsen usw. an Sockelblechen von Fahrtreppen bzw. Fahrsteigen oder durch ungünstige Materialzusammenstellungen kann es zu erhöhter Reibung und Geräuschbildung zwischen den Sockelblechen und dem Stufenband einer Fahrtreppe bzw. eines Fahrsteigs kommen.
Zur Vermeidung der vorstehend beschriebenen Nachteile werden oft Schmiervorrichtungen, wie sie beispielsweise mit der Japanischen Patentschrift JP 08225285 bekannt geworden sind, angewendet, die jedoch zusätzliche Herstellungs- und Wartungskosten verursachen.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Reinigungseinrichtung gemäss Oberbegriff vorzuschlagen, mittels welcher die erwähnten Nachteile vermieden werden können, und welche anstelle einer Schmiervorrichtung eingesetzt werden kann.
Diese Aufgabe wird durch die in den Patentansprüchen 1 und 7 angegebene Erfindung gelöst. Hierbei sind an mindestens einer Fahrtreppenstufe bzw. einer Fahrsteigpalette anstelle der an sich bekannten Gleitsteine für die Führung des Stufenbandes bzw. des Palettenbandes besonders ausgebildete Reinigungsgleitsteine vorgesehen. In einer bevorzugten Ausführungsform bestehen die Reinigungsgleitsteine aus einem thermoplastischen Kunststoff mit einem relativ hohen Anteil an Glasfasern, so dass Verschmutzungen an den seitlichen Begrenzungen bei Betrieb der Fahrtreppe bzw. des Fahrsteigs durch die Reinigungsgleitsteine abgeschabt werden.
Nach einer weiteren Ausführungsform sind im Innern der Fahrtreppe bzw. des Fahrsteigs im Bereich der Gleitsteine mindestens zwei Bürsten angeordnet, wobei beim Vorbeifahren des Stufenbandes bzw. des Palettenbandes an den Bürsten die Gleitsteine gesäubert und in der Folge von den gesäuberten Gleitsteinen auch die seitlichen Begrenzungen von Verschmutzungen gereinigt werden.
Die mit der Erfindung erzielten Vorteile liegen insbesondere darin, dass Geräuschbildung vermieden wird, und dass durch Reduzierung der Reibung der Verschleiss der Gleitsteine vermindert wird sowie Beschädigungen an den Sockelblechen verhindert werden. Weitere Vorteile sind darin zu sehen, dass Schmierfilme auf den Sockelblechen vermieden werden, und dass eine Nachrüstung bereits bestehender Fahrtreppen bzw. Fahrsteige möglich ist.
Im folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele im Zusammenhang mit der Zeichnung näher erläutert. Da Aufgabe, Wirkung und Ausführung der vorliegenden Erfindug bei Fahrtreppen und Fahrsteigen identisch sind, wird der Einfachheit halber nur noch ihre Anwendung bei Fahrtreppen beschrieben.
Es zeigen:
Fig.1
eine Seitenansicht einer Fahrtreppe in vereinfachter Darstellung,
Fig.2
einen Querschnitt entlang der Linie II-II in der Fig.1,
Fig.3
ein Detail A des Querschnittes gemäss Fig.2 in grösserem Massstab, mit einem Reinigungsgleitstein der erfindungsgemässen Reinigungseinrichtung in einer ersten Ausführung,
Fig.4a
eine Seitenansicht des Reinigungsgleitsteines in einer zweiten Ausführung,
Fig.4b
eine Vorderansicht des Reinigungsgleitsteines gemäss Fig.4a,
Fig.5a
eine Seitenansicht des Reinigungsgleitsteines in einer dritten Ausführung,
Fig.5b
eine Vorderansicht des Reinigungsgleitsteines gemäss Fig.5a,
Fig.6
ein Detail B der Fig.1 mit der Reinigungseinrichtung in einer weiteren Ausführung in grösserem Massstab, und
Fig.7
eine Ansicht in Pfeilrichtung C der Fig.6.
In den Fig.1 und 2 ist mit 1 eine Fahrtreppe bezeichnet, bei der ein Stufenband 4, das aus mittels einer Transportkette 4.1 miteinander verbundenen Fahrtreppenstufen 5 besteht, im oberen Teil der Fahrtreppe 1 zwischen seitliche Begrenzungen bildenden Sockelblechen 3 bewegt und geführt wird. Die Sockelbleche 3 sind Teile von Balustradensockeln 2.1, an denen eine Balustrade 2 befestigt ist. An den Fahrtreppenstufen 5 sind Führungsglieder in Form von Gleitsteinen 6 angeordnet, die leicht (beispielsweise 2mm) über die seitlichen Kanten der Fahrtreppenstufen 5 hinausragen, so dass das Stufenband 4 mittels der Gleitsteine 6 zwischen den Sockelblechen 3 geführt wird.
Anstelle der Gleitsteine 6 für die Führung des Stufenbandes 4 sind an mindestens einer, oder bei längeren Fahrtreppen 1 auch an mehreren Fahrtreppenstufen 5 Reinigungsgleitsteine 10 angeordnet. Die Reinigungsgleitsteine 10 gemäss Fig.3 weisen die gleiche Form wie die Gleitsteine 6 auf und bestehen aus einem flanschartigen Führungsteil 10.1 und einem Schaft 10.2, der unmittelbar hinter dem Führungsteil 10.1 eine Verdrehungssicherung 10.4 aufweist. Das hintere Ende 10.3 des Schaftes 10.2 ist in an sich bekannter Weise derart ausgebildet, dass der Reinigungsgleitstein 10 durch Einschnappen in eine Aufnahmebohrung 5.2 eines Aufnahmeteiles 5.1 der Fahrtreppenstufe 5 auf einfache Art gehalten wird. Der Reinigungsgleitstein 10 besteht aus thermoplastischem Kunststoff mit annähernd 15% Glasfaseranteil, so dass bei Betrieb der Fahrtreppe 1 durch die Glasfasern Verschmutzungen von den vorzugsweise aus korrosionsfestem, nichtrostendem Stahl bestehenden Sockelblechen 3 abgeschabt werden.
Gemäss den Fig.4a und 4b ist ein Reinigungsgleitstein 11 bis auf ein flanschartiges Führungsteil 11.1 ähnlich ausgebildet wie der Reinigungsgleitstein 10. Das flanschartige Führungsteil 11.1 ist an seiner dem Sockelblech 3 zugewandten Seite mit einem Reinigungsmedium 11.2 belegt, das aus einem Material mit vliesartiger Oberfläche oder mit Bürstenstruktur besteht, wobei die Bürstenstruktur aus im rechten Winkel zur Oberfläche des Führungsteiles 11.1 stehenden Fasern gebildet ist. Das Reinigungsmedium 11.2 kann beispielsweise durch Verklebung auf dem Führungsteil 11.1 befestigt werden.
Es ist auch möglich das Reinigungsmedium 11.2 durch Fasern herzustellen, die mittels elektrostatischer Beflockung auf das Führungsteil 11.1 aufgebracht werden.
In den Fig.5a und 5b ist mit 12 ein weiterer Reinigungsgleitstein bezeichnet, der ein flanschartiges Führungsteil 12.1 aufweist, in welchem eine Vertiefung 12.2 zur Aufnahme eines Reinigungsmediums 12.3 vorgesehen ist. Das Reinigungsmedium 12.3 kann hierbei von der gleichen Art wie das anhand der Fig.4a und 4b beschriebene Reinigungsmedium 11.2 sein. Die übrige Gestaltung des Reinigungsgleitsteines 12 entspricht der des vorstehend anhand der Fig.3 beschriebenen Reinigungsgleitsteines 10.
Nach den Fig.6 und 7 sind im Innern der Fahrtreppe 1 seitlich des Stufenbandes 4 Bürsten 7 vorgesehen. Die mittels der Halter 8 befestigten Bürsten 7 sind derart angeordnet, dass die Gleitsteine 6 während des Betriebes der Fahrtreppe daran vorbeifahren und von Verschmutzungen gereinigt werden. Um den abgestreiften Schmutz aufzufangen sind unterhalb der Bürsten 7 Behälter 9 vorgesehen, die bei Bedarf entfernt und geleert werden können.

Bezugszeichenliste
1
Fahrtreppe
2
Balustrade
3
Sockelblech
4
Stufenband
4.1
Transportkette
5
Fahrtreppenstufe
5.1
Aufnahmeteil
5.2
Aufnahmebohrung
6
Gleitstein
7
Bürste
8
Halter
9
Behälter
10
Reinigungsgleitstein
10.1
Führungsteil
10.2
Schaft
10.3
Ende des Schaftes
10.4
Verdrehungssicherung
11
Reinigungsgleitstein
11.1
Führungsteil
11.2
Reinigungsmedium
12
Reinigungsgleitstein
12.1
Führungsteil
12.2
Vertiefung
12.3
Reinigungsmedium
1. Reinigungseinrichtung für Führungen von Stufen bzw. Paletten von Fahrtreppen bzw. Fahrsteigen, wobei ein aus miteinander verbundenen Fahrtreppenstufen (5) bzw. Fahrsteigpaletten bestehendes Stufenband (4) bzw. Palettenband zwischen seitlichen Begrenzungen (3) der Fahrtreppe (1) bzw. des Fahrsteigs geführt wird, und wobei an den Fahrtreppenstufen (5) bzw. Fahrsteigpaletten Führungsglieder in Form von Gleitsteinen (6) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass an mindestens einer Fahrtreppenstufe (5) bzw. Fahrsteigpalette Reinigungsgleitsteine (10,11,12) für die Beseitigung von Verschmutzungen an den seitlichen Begrenzungen (3) vorgesehen sind,
2. Reinigungseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Reinigungsgleitsteine (10) aus thermoplastischem Kunststoff mit annähernd 15% Glasfasern bestehen.
3. Reinigungseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Reinigungsgleitsteine (11,12) an ihrer der seitlichen Begrenzung (3) zugewandten Seite ein flanschartiges Führungsteil (11.1,12.1) aufweisen, das mit einem Reinigungsmedium (11.2,12.3) belegt ist.
4. Reinigungseinrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gehennzeichnet,
dass das flanschartige Führungsteil (12.1) eine Vertiefung (12.2) zur Aufnahme des Reinigungsmediums (12.3) aufweist.
5. Reinigungseinrichtung nach den Ansprüchen 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Reinigungsmedium (11.2,12.3) aus einem Material mit vliesartiger Oberfläche oder Bürstenstruktur besteht.
6. Reinigungseinrichtung nach den Ansprüchen 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Reinigungsmedium (11.2,12.3) aus Fasern besteht, die mittels elektrostatischer Beflockung auf das flanschartige Führungsteil (11.1,12.1) aufgebracht werden.
7. Reinigungseinrichtung für Führungen von Stufen bzw. Paletten von Fahrtreppen bzw. Fahrsteigen, wobei ein aus miteinander verbundenen Fahrtreppenstufen (5) bzw. Fahrsteigpaletten bestehendes Stufenband (4) bzw. Palettenband zwischen seitlichen Begrenzungen (3) der Fahrtreppe (1) bzw. des Fahrsteigs geführt wird, und wobei an den Fahrtreppenstufen (5) bzw. Fahrsteigpaletten Führungsglieder in Form von Gleitsteinen (6) angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Innern der Fahrtreppe (1) bzw. des Fahrsteigs seitlich des Stufenbandes (4) bzw. des Palettenbandes im Bereich der Gleitsteine (6) Bürsten (7) angeordnet sind, so dass beim Vorbeifahren des Stufenbandes (4) bzw. des Palettenbandes an den Bürsten (7) die Gleitsteine (6) von Verschmutzungen gereinigt werden.
8. Reinigungseinrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass unterhalb der Bürsten (7) demontierbare Behälter (9) für die Aufnahme des abgestreiften Schmutzes vorgesehen sind.