ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYAL..............................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1167217
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20020102
EP
00440185.7
20000620
fr
fr
fr
20020102
200201
20020102
200201
7
7B 65D 5/74 A
de
Schachtel, insbesondere Faltschachtel, versehen mit einer Ausgusstülle
en
Box, in particular carton box, provided with a pour spout
fr
Boite à bec verseur, notamment en carton
2
Schissele Cartonnages S.A.
03062700
BR 17655 / EU
1, rue Job
67100 Strassbourg
FR
Schissele Nicolas
128, Grand rue
67000 Strasbourg
FR
Nithardt, Roland
00026314
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES Boite Postale 1445
68071 Mulhouse Cédex
FR
AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
AL
LT
LV
MK
RO
SI
La présente invention concerne une boite à bec verseur destinée à contenir plus particulièrement des produits en poudre, qui présente les avantages de prix et de commodité d'une boite avec un bec intégré lors de la fabrication et qui permet d'éviter les fuites du produit pulvérulent.
La boite (1) comprend une paroi frontale (9) présentant un orifice et un bec verseur mobile par pivotement le long d'une ligne de pliage. Ledit bec comporte deux oreillettes latérales (30, 31) appartenant à un rabat intérieur (17) formant une seule pièce avec la boite, au moins un bord latéral du bec verseur et de l'orifice étant disposé sur une ligne de pliage entre la paroi frontale (9) et une paroi latérale (10) de la boite. L'oreillette latérale (30) s'appuyant sur ladite paroi latérale (10) est prolongée vers le bas par une patte de contact (32) avec ladite paroi latérale (10) de manière à éviter toute fuite du produit.
La présente invention concerne une boite à bec verseur, notamment en carton, et destinée à contenir plus particulièrement des produits en poudre, comprenant une paroi frontale présentant un orifice et un bec verseur comportant un volet rattaché à la paroi frontale par une ligne de pliage définissant une articulation de sorte que le bec est mobile par pivotement le long de ladite ligne de pliage entre une position fermée pour obturer ledit orifice et une position ouverte pour constituer un canal d'écoulement du produit à verser, ledit bec comportant également deux oreillettes latérales disposées de part et d'autre perpendiculairement au volet et appartenant à un rabat intérieur formant une seule pièce avec la boite, au moins un bord latéral du bec verseur et de l'orifice étant disposé sur une ligne de pliage entre la paroi frontale et une paroi latérale de la boite.
Il est précisé qu'on appelle ici paroi frontale la paroi qui comporte le bec verseur, indépendamment de la face de présentation de la boite.
Les boites à bec verseur définies ci-dessus sont utilisées pour le conditionnement de produits granulaires tels que du gros sel. Par rapport aux boites traditionnelles à bec verseur métallique rapporté, les boites en carton à bec intégré au moment de la fabrication permettent de réaliser une économie liée à la matière carton tout en conservant des fonctionnalités identiques.
Cependant, pour le conditionnement de produits pulvérulents tels que du sel fin, les boites actuelles avec bec verseur en carton intégré présentent des problèmes d'étanchéité. En conséquence, elles ne peuvent pas être utilisées en l'état pour des produits en poudre puisque l'utilisateur final n'acceptera pas de voir son produit en poudre se déverser en dehors du bec verseur.
La présente invention vise à pallier ces inconvénients en proposant une boite qui présente les avantages de prix et de commodité d'une boite avec bec verseur en carton intégré et qui permet d'éviter les fuites lorsqu'elle contient plus particulièrement des produits pulvérulents.
Dans ce but, l'invention concerne une boite du genre indiqué en préambule, caractérisée en ce que l'oreillette latérale s'appuyant sur ladite paroi latérale est prolongée vers le bas par une patte de contact avec ladite paroi latérale de manière à éviter toute fuite du produit.
D'une manière avantageuse, la patte de contact comporte un bord inférieur aligné avec un bord libre du rabat intérieur.
De préférence, les oreillettes latérales présentent un bord supérieur arrondi, qui peut comporter un cran agencé de manière à constituer une butée contre la paroi frontale lorsque le bec verseur est en position ouverte maximale.
Le rabat intérieur peut comporter avantageusement deux découpes latérales constituant des rainures de guidage pour les oreillettes latérales.
De préférence, le bec verseur présente un volet intérieur appartenant au rabat intérieur, les oreillettes latérales se trouvant de part et d'autre dudit volet intérieur. Le bord supérieur du volet comporte au moins une patte de retenue du bec verseur en position fermée et le bord supérieur du volet intérieur comporte au moins une encoche, le rabat intérieur comportant au moins une languette correspondante permettant de maintenir le bec verseur en position fermée.
D'une manière avantageuse, au moins un bord latéral du volet et le bord supérieur du volet intérieur sont reliés respectivement à la paroi frontale et au rabat intérieur par des lignes de points d'attache.
De préférence, la boite selon l'invention est réalisée d'une seule pièce.
La présente invention et ses avantages apparaîtront mieux dans la description suivante d'un exemple de réalisation, en référence aux dessins annexés, dans lesquels:
- la figure 1 représente une vue en plan d'une boite selon l'invention avant pliage,
- la figure 2 représente une vue en perspective de la boite de la figure 1, le bec verseur étant en position fermée, et
- la figure 3 est une vue en perspective de la boite de la figure 1, le bec verseur étant en position ouverte.
En référence aux figures, la boite 1 selon l'invention est constituée à l'état déplié, d'une feuille en carton découpée selon des formes décrites ci-après et pourvue de lignes de pliage horizontales 2 et 3 et verticales 4 à 8 pour former une boite 1 parallélépipédique conformément aux figures 2 et 3. Une fois pliée, la boite 1 comprend une paroi frontale 9, deux parois latérales 10 et 11 et une paroi arrière 12. En haut et en bas de ces parois, se trouvent quatre rabats supérieurs 13 et quatre rabats inférieurs 14 qui, une fois rabattus les uns sur les autres et encollés, permettent de former le fond 15 et la paroi supérieure 16 de la boite 1.
De manière à pouvoir relier la paroi frontale 9 à la paroi latérale 11 et fermer la boite 1, il est prévu un rabat intérieur 17 dans le prolongement de ladite paroi latérale 11 et comportant au niveau de son coin supérieur libre 20 une languette latérale 18. Le rabat intérieur 17 se plie selon la ligne de pliage 5 et est destiné à être collé contre la paroi frontale 9, tandis que la languette latérale 18 se plie selon la ligne de pliage 4 et est destinée à être collée sur une zone correspondante dans le haut de la paroi latérale 10. Le rabat 17 présente une forme générale en P avec un bord libre 19 découpé en biais.
La paroi frontale 9 présente un orifice 21 par lequel s'évacue le produit à verser et qui est obturé en position fermée par un bec verseur 22. Ledit bec verseur 22 comprend un volet 23 découpé dans la paroi frontale 9 selon la forme de l'orifice 21 et dont le bord inférieur est rattaché à la paroi frontale 9 par une ligne de pliage horizontale 24 constituant une articulation de sorte que le bec verseur 22 est mobile par pivotement le long de cette ligne de pliage 24 entre sa position fermée (cf. Fig. 2) et une position ouverte (cf. Fig. 3) pour constituer un canal d'écoulement du produit à verser. L'orifice 21 et le bec verseur 22 sont positionnés sur la paroi frontale 9 de sorte que le bord latéral 26 du volet 23 et donc de l'orifice 21 est disposé sur la ligne de pliage 8 entre la paroi frontale 9 et la paroi latérale 10. Les bords latéraux 25 et 26 du volet 23 sont reliés à la paroi frontale 9 par des lignes de points d'attache qu'il suffit de rompre lors de la première utilisation pour rendre mobile le volet 23.
Le bec verseur 22 comprend également un volet intérieur 27 appartenant au rabat intérieur 17 auquel il est relié selon son bord inférieur par une ligne de pliage horizontale 28. Les lignes de pliages 24 et 28 se trouvent à la même hauteur et les volets 23 et 27 sont de même dimensions de sorte que le volet intérieur 27 constitue une doublure du volet 24 une fois le rabat intérieur 17 collé sur la paroi frontale 9. Le bord supérieur 29 du volet intérieur 27 est relié au rabat intérieur 17 par une ligne de points d'attache qu'il suffit de rompre lors de la première utilisation pour rendre mobile le volet intérieur 27.
De part et d'autre du volet intérieur 27 sont prévues deux oreillette latérales 30 et 31 agencées pour former les parois latérales du bec verseur 22. L'oreillette latérale 30 est disposée en dessous de la languette latérale 18 et se plie perpendiculairement au volet intérieur 27 selon la ligne de pliage 4 de sorte qu'elle s'appuie sur la paroi latérale 10 lorsque la boite 1 est formée, les lignes de pliage 4 et 8 se superposant. Selon l'invention, ladite oreillette latérale 30 est prolongée vers le bas par une patte de contact 32 dont le bord inférieur 33 est découpé en pointe de manière à être aligné avec le bord libre 19 du rabat intérieur 17. Cette forme facilite le découpage de la feuille en carton. La patte de contact 32 est séparée du rabat intérieur 17 selon une ligne de découpe 34 jusqu'au niveau de la ligne de pliage 28 du volet intérieur 27. L'oreillette latérale 30 et sa patte de contact 32 coulissent librement sur la paroi latérale 10 lorsque le bec verseur 22 est ouvert.
L'oreillette latérale 31 présente sensiblement la forme d'un quart de cercle découpé selon la ligne de découpe 36 dans le rabat intérieur 17. Elle se plie perpendiculairement au volet intérieur 27 selon une ligne de pliage 35.
Les oreillettes latérales 30 et 31 sont découpées de manière à présenter un bord supérieur 37 arrondi comportant un cran 38 pour constituer une butée 39 contre la paroi frontale 9 lorsque le bec verseur 22 est en position ouverte maximale.
Le rabat intérieur 17 est découpé de manière à former une patte supérieure 40 et deux découpes latérales 41 de part et d'autre de ladite patte supérieure 40. La largeur de la patte supérieure 40 est inférieure à la largeur de l'orifice 21 de sorte que les découpes latérales 41 constituent avec les bords latéraux de l'orifice 21 deux rainures de guidage 42 de manière à faciliter le coulissement des oreillettes latérales 30 et 31.
Le bord supérieur du volet 23 comporte une encoche 43 et l'orifice 21 comporte une découpe arrondie 45 délimitant une ouverture 44 pour le passage d'un ongle afin d'ouvrir le bec verseur. Quand la boite 1 est formée, la patte supérieure 40 se trouve derrière cette ouverture 44 pour assurer l'étanchéité. Le bord supérieur du volet 23 comporte deux pattes de retenue 46 disposées de part et d'autre de l'encoche 43 et butant contre la patte supérieure 40 pour maintenir le bec verseur 22 en position fermée et empêcher le bec verseur 22 de pivoter à l'intérieur de la boite 1.
Le bord supérieur 29 du volet intérieur 27 comporte deux encoches 50 disposées à chaque extrémité, la patte supérieure 40 du rabat intérieur 17 comportant deux languettes 51 correspondantes se logeant dans les encoches 50 pour maintenir le bec verseur 22 en position fermée.
Lors de l'utilisation de la boite 1, le bec verseur 22 est ouvert en le basculant vers l'avant. Lors de ce mouvement, les oreillettes latérales 30 et 31 coulissent dans les rainures 42 et s'arrêtent en position d'ouverture maximale lorsque les butées 39 atteignent la paroi frontale 9. Dans cette position mais également en position fermée, l'oreillette latérale 30 et la patte de contact 32 restent plaquées sur la paroi latérale 10 par l'effet de surface important et la force que celle-ci applique sur cette paroi 10. Ainsi, l'oreillette latérale 30 et sa patte de contact 32 sont en contact avec la paroi latérale 10 empêchant toute fuite du produit en poudre.
La présente invention n'est pas limitée à l'exemple de réalisation décrit mais s'étend à toute modification et variante évidente pour un homme du métier.
1. Boite (1) à bec verseur, notamment en carton, et destinée à contenir plus particulièrement des produits en poudre, comprenant une paroi frontale (9) présentant un orifice (21) et un bec verseur (22) comportant un volet (23) rattaché à la paroi frontale (9) par une ligne de pliage (24) définissant une articulation de sorte que le bec (22) est mobile par pivotement le long de ladite ligne de pliage (24) entre une position fermée pour obturer ledit orifice (21) et une position ouverte pour constituer un canal d'écoulement du produit à verser, ledit bec (22) comportant également deux oreillettes latérales (30, 31) disposées de part et d'autre perpendiculairement au volet (23) et appartenant à un rabat intérieur (17) formant une seule pièce avec la boite, au moins un bord latéral (26) du bec verseur (22) et de l'orifice (21) étant disposé sur une ligne de pliage (8) entre la paroi frontale (9) et une paroi latérale (10) de la boite, caractérisée en ce que l'oreillette latérale (30) s'appuyant sur ladite paroi latérale (10) est prolongée vers le bas par une patte de contact (32) avec ladite paroi latérale (10) de manière à éviter toute fuite du produit.
2. Boite selon la revendication 1, caractérisée en ce que la patte de contact (10) comporte un bord inférieur (33) aligné avec un bord libre (19) du rabat intérieur (17).
3. Boite selon la revendication 1, caractérisée en ce que les oreillettes latérales (30, 31) présentent un bord supérieur (37) arrondi.
4. Boite selon la revendication 3, caractérisée en ce que le bord supérieur (37) des oreillettes comporte un cran (38) agencé de manière à constituer une butée (39) contre la paroi frontale (9) lorsque le bec verseur (22) est en position ouverte maximale.
5. Boite selon la revendication 1, caractérisée en ce que le rabat intérieur (17) comporte deux découpes latérales (41) constituant des rainures de guidage (42) pour les oreillettes latérales (30, 31).
6. Boite selon la revendication 1, caractérisée en ce que le bec verseur (22) présente un volet intérieur (27) appartenant au rabat intérieur (17), les oreillettes latérales (30, 31) se trouvant de part et d'autre dudit volet intérieur (27).
7. Boite selon la revendication 1, caractérisée en ce que le bord supérieur du volet (23) comporte au moins une patte de retenue (46) du bec verseur (22) en position fermée.
8. Boite selon la revendication 6, caractérisée en ce que le bord supérieur (29) du volet intérieur (27) comporte au moins une encoche (50) et en ce que le rabat intérieur (17) comporte au moins une languette correspondante (51) permettant de maintenir le bec verseur (22) en position fermée.
9. Boite selon la revendication 6, caractérisée en ce qu'au moins un bord latéral (25, 26) du volet (23) et le bord supérieur (29) du volet intérieur (27) sont reliés respectivement à la paroi frontale (9) et au rabat intérieur (17) par des lignes de points d'attache.
10. Boite selon la revendication 6, caractérisée en ce qu'elle est réalisée d'une seule pièce.