ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTR............................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1306815
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20030502
EP
01125570.0
20011025
de
de
de
20030502
200318
20030502
200318
7
7G 07C 9/00 A
7G 07B 15/02 B
de
Zugangskontrolleinrichtung
en
Access control device
fr
Dispositif de contrôle d'accès
2
SkiData AG
00460947
17180 EP
Untersbergstrasse 40
5083 Gartenau
AT
Ponert, Gregor
Irma-von-Troll-Str. 9
5020 Salzburg
AT
Bacher, Harald
Gartenstr. 443
5071 Wals
AT
Haft, von Puttkamer, Berngruber, Czybulka
00100851
Patentanwälte Franziskanerstrasse 38
81669 München
DE
AT
BE
CH
CY
DE
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
TR
AL
LT
LV
MK
RO
SI
Eine Einrichtung zur Zugangskontrolle von Personen (P) weist eine Leseeinrichtung (9) zur Überprüfung der Zugangsberechtigung und eine Detektionseinrichtung auf, die eine die Zugangsspur (1, 2) passierende Person erfasst. Die Detektionseinrichtung weist eine Videokamera (7) auf. Die von der Videokamera (7) gelieferten Bilder werden mit einer Datenverarbeitungsanlage auf Personen (P) überprüft. Im Falle einer nicht gelesenen Zugangsberechtigung der erfassten Person (P) wird der Zugang gesperrt.
Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zur Zugangskontrolle von Personen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Bei der automatischen Zugangskontrolle werden üblicherweise Zugangsspuren angelegt, die mit Drehkreuz, Drehsperren oder anderen physischen, mechanischen Barrieren versehen sind, um nicht berechtigten Personen den Zugang zu Leistungen zu versperren. Da die überwiegende Mehrheit der Personen, welche die Drehkreuze passieren, für die Leistung auch bezahlt haben, sind solche physischen Barrieren als nicht besonders kundenfreundlich einzustufen. Auch gibt es Kulturkreise, bei denen diese physischen Barrieren auf solche Ablehnung gestoßen sind, dass sie sich nicht durchsetzen konnten. Drehkreuze an dem Zugang zu Skiliftanlagen haben zudem den Nachteil, dass sich Skistöcke und sonstiges Gerät an ihnen verfangen kann.
Man hat daher versucht, Drehkreuze und mechanische Barrieren durch Lichtschranken zu ersetzen, die eine die Zugangsspur passierende Person detektieren. Mit einer Auswerteeinrichtung, also einer Datenverarbeitungsanlage, die sowohl von der Lichtschranke wie von der Leseeinrichtung zur Überprüfung der Zugangsberechtigung, also z.B. einem Ticketleser angesteuert wird, wird dann festgestellt, ob die Person, die die Lichtschranke passiert, auch über eine gültige Zugangsberechtigung verfügt.
Ist das nicht der Fall, wird ein Alarm ausgelöst. Lichtschranken haben jedoch den Nachteil, dass sie Personen nicht von Gegenständen, wie Kleidungsstücke, Taschen, Ski oder Skistöcken unterscheiden können, und es dadurch zu Fehldetektionen kommen kann.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine zuverlässige Zugangskontrolleinrichtung bereitzustellen, mit der der Zugang von zugangsberechtigen Personen nicht durch physische Sperren beeinträchtigt wird.
Dies wird erfindungsgemäß mit der im Anspruch 1 gekennzeichneten Zugangskontrolleinrichtung erreicht. In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Zugangskontrolleinrichtung wiedergegeben.
Nach der Erfindung wird die Person, die die Zugangsspur passiert, mit einer Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung, beispielsweise einer Videokamera erfasst. Die von der Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung aufgenommenen Bilder werden einer Datenverarbeitungsanlage, beispielsweise einem PC, zugeführt, die die Bilder auswertet, also überprüft, ob sich darauf eine oder mehrere Personen befinden, die die Zugangsspur passieren.
Die Zugangsspur weist dazu vorzugsweise eine Breite auf, die nur zuläßt, dass sich die Personen hintereinander in Zugangsrichtung bewegen. Die Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung kann über der Zugangsspur angebracht sein, sodass eine Person von anderen Gegenständen beispielsweise dadurch unterschieden werden kann, dass sie einen Kopf und beiderseits davon Schultern aufweist.
An der Zugangsspur ist ferner eine Leseeinrichtung zur Überprüfung der Zugangsberechtigung angeordnet. Die Leseeinrichtung und die Bilddatenverarbeitungsanlage der Bildaufnahmeund -wiedergabeeinrichtung steuern eine Auswerteeinrichtung an, die durch eine separate oder die gleiche Datenverarbeitungsanlage wie die Bilddatenverarbeitungsanlage gebildet sein kann. Falls die von der Detektionseinrichtung, also der Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung mit der Bilddatenverarbeitungsanlage, erfasste Person keine oder keine gültige Zugangsberechtigung hat, also mit der Leseeinrichtung keine bzw. keine gültige Zugangsberechtigung gelesen wird, wird dies durch die Auswerteeinrichtung angezeigt und/oder der Zugang verweigert.
Vorzugsweise erfasst die Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung jede Person, bevor sie den Bereich der Leseeinrichtung der Zugangsspur erreicht, und zwar in einem zeitlichen Abstand, der ausreicht, damit die Datenverarbeitungsanlage die von der Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung gelieferten Bilder darauf überprüfen kann, ob sich eine Person zum Lesebereich bewegt.
Falls die Detektionszeit nicht ausreicht, also die Zeit, die die Datenverarbeitungsanlage benötigt, um die von der Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung gelieferten Bilder darauf zu überprüfen, ob sich eine Person vom Beginn der Zugangsspur zum Bereich der Leseeinrichtung bewegt, kann die Zeit zur Bewegung zum Lesebereich durch Schikanen, bei Skiliften auch durch Bremsmatten oder dgl. auf der Zugangsspur verlängert werden.
Beispielsweise kann, wenn nach einer vorgegebenen Zeit, in der die Person die Leseeinrichtung normalerweise mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert haben muss, der Zugang gesperrt werden, wenn in dieser Zeit keine (gültige) Zugangsberechtigung gelesen worden ist.
Der Zugang kann dabei durch eine mechanische Sperreinrichtung am Ende der Zugangsspur verweigert werden. Stattdessen oder zusätzlich kann die fehlende gültige Zugangsberechtigung auch angezeigt werden, beispielsweise durch einen Alarm.
Statt einer vorgegebenen Zeit nach Passieren des Bereichs der Leseeinrichtung ohne Lesen einer Berechtigung ist die erfindungsgemäße Einrichtung vorzugsweise jedoch so ausgelegt, dass mit der Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung und der Datenverarbeitungsanlage die Person verfolgt wird, bis sie den Bereich der Leseeinrichtung in Zugangsrichtung verläßt. Wenn bis dahin von dieser Person keine Zugangsberechtigung gelesen worden ist, wird dies durch die Auswerteeinrichtung angezeigt und/oder der Zugang verweigert.
Beispielsweise kann eine optische Alarmeinrichtung z.B. eine Ampel mit Rotlicht an der Zugangsspur vorgesehen sein, die bei Betreten des Bereichs der Leseeinrichtung eingeschaltet ist oder eingeschaltet wird. Im Falle einer von der Leseeinrichtung gelesenen Zugangsberechtigung kann das Rotlicht aus und z.B. ein grünes Licht eingeschaltet werden, um die Freigabe anzuzeigen.
Statt einer optischen Alarmeinrichtung oder Anzeige kann auch eine akustische Alarmeinrichtung, beispielsweise eine Sirene vorgesehen sein. Möglich ist jedoch auch eine akustische Anzeige, beispielsweise eine Sprachausgabe mit automatisierter Durchsage einer Anweisung für die Person, die den Lesebereich ohne gelesene Zugangsberechtigung in Durchgangsrichtung verlassen hat.
Statt oder zusätzlich zu einer Alarmeinrichtung kann die Verweigerung des Zugangs ohne gelesene Zugangsberechtigung auch durch eine Kontrollperson erfolgen.
Dazu kann ein vorzugsweise tragbares Kontrollgerät mit einem Monitor vorgesehen sein, auf dem das mit der Bildaufnahmeund -wiedergabeeinrichtung aufgenommene Bild der Person ohne gelesene Zugangsberechtigung dargestellt wird. Das Bild der nicht zugangsberechtigten Person kann unter Verwendung der Gesichtserkennung auf dem Monitor hervorgehoben werden. Das Verweigern des Zugangs kann der Kontrollperson durch eine ggf. an dem Kontrollgerät angebrachte Alarmeinrichtung, beispielsweise ein akustisches Alarmsignal angezeigt werden.
Gleichzeitig kann auf dem Monitor der Grund der Abweisung eingeblendet werden. Wenn das Kontrollgerät mit einer Leseeinrichtung zur Überprüfung der Zugangsberechtigung versehen ist, hat das Kontrollpersonal die Möglichkeit seinerseits eine Kontrolle der Zugangsberechtigung durchzuführen.
Erfindungsgemäß können also aufgrund der Informationen aus der Bildverarbeitungsanlage sowie Informationen über die Anordnung des Gesamtdurchgang, also insbesondere der Position der Leseantenne, Durchgänge ohne gelesene Berechtigung erkannt und angezeigt werden.
Die erfindungsgemäße Einrichtung kann jedoch auch so ausgelegt sein, dass ein Alarm wieder erlischt, wenn die Person auf der Zugangsspur umdreht und sich entgegen der Durchgangsrichtung zurückbewegt. Das heißt, erfindungsgemäß kann nicht nur festgestellt werden, wo sich Personen befinden, sondern auch wie diese sich bewegen.
Die erfindungsgemäße Zugangskontrolleinrichtung kann auch mehrere Zugangsspuren aufweisen. So kann eine Bildaufnahmeund -wiedergabeeinrichtung,also z.B. eine Videokamera, die in entsprechender Höhe angebracht und nach unten gerichtet ist, beispielsweise auch zwei nebeneinander liegende Zugangsspuren in ihrem Bildaufnahmefeld bzw. Kamerafeld überwachen.
Da die erfindungsgemäße Einrichtung die Zugangssituation mittels Bildverarbeitung erfasst, ist als Zusatzfunktion eine Größenkontrolle der Personen mit geringem zusätzlichen Aufwand realisierbar. Dadurch kann festgestellt werden, ob beispielsweise ein Erwachsener eine Kinderkarte verwendet.
Vorzugsweise werden, insbesondere wenn die Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung über der oder den Zugangsspuren angebracht ist, zur Größenkontrolle zwei oder mehr Bildaufnahmeund -wiedergabeeinrichtung mit unterschiedlicher Aufnahmeperspektive verwendet, damit die Bilddatenverarbeitungsanlage eine Größenkontrolle der erfaßten Person durchführen kann.
Anstelle oder zusätzlich zur Größenkontrolle durch die Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung(en) kann zur Höhen- oder Größenkontrolle auch ein Sensor oder eine andere Auswerteeinrichtung vorgesehen sein.
Die Zugangsberechtigung kann auf einem von der zugangsberechtigen Person getragenen, mit der Leseeinrichtung lesbaren Datenträger abgelegt sein. Dabei kann es sich um einen kontaktbehafteten Datenträger handeln, also beispielsweise ein Barcode-Ticket, eine kontaktierte Chipkarte, eine Karte mit Magnetstreifen oder dgl., welcher mit einer entsprechend ausgelegten Leseeinrichtung gelesen wird. Vorzugsweise wird jedoch ein berührungslos arbeitender RFID-Datenträger mit hoher Reichweite, beispielsweise "vicinity"-Datenübertragungsentfernung verwendet.
Durch die Kombination mit einem berührungslos arbeitenden Datenträger wird die erfindungsgemäße Kontrolleinrichtung von der zugangsberechtigten Person automatisch betätigt. Das heißt, der Benutzer kann die Zugangsspur frei, also ohne Stehenbleiben (z.B. zum Einstecken eines Tickets) passieren.
Die berührungslos arbeitenden RFID-Datenträger können Transponder in Form von Chipkarten oder in Uhren, Handschuhe, Schlüsselanhänger, Mobiltelefone oder dgl. vom Benutzer getragene Gegenstände integriert sein. Auch Geräte, die durch integrierte berührungslose Schnittstellen, etwa Bluetooth-Funk oder Infrarot eine Zugangsberechtigung vermitteln, können zum Einsatz kommen z.B. Mobiltelefone.
Insbesondere bei Verwendung von berührungslos arbeitenden Datenträgern kann der Fall eintreten, dass bei Verwendung nur einer Leseeinrichtung sich zwei Personen im Lesebereich der Leseeinrichtung befinden, jedoch nur ein Datenträger mit Zugangsberechtigung von der Leseeinrichtung gelesen wird. Um diesen Fall zumindest weitgehend auszuschließen, ist es vorteilhaft, an jeder Zugangsspur zumindest zwei Leseeinrichtungen mit getrennten ggf. kürzeren Lesebereichen hintereinander anzuordnen. Auch kann bei zwei Personen im Lesebereich einer Leseeinrichtung ein Alarm ausgelöst und dies insbesondere durch das erwähnte Kontrollgerät dem Kontrollpersonal angezeigt werden. Die Leseeinrichtung für den elektronischen Datenträger kann auch als Schreibeinrichtung ausgebildet sein.
Statt durch einen Datenträger können zur Zugangsberechtigung auch biometrische Daten der zugangsberechtigten Person in einem Speicher abgelegt werden. Die biometrischen Daten werden dann von einer entsprechenden Leseeinrichtung an der Zugangsspur gelesen. Die abgelegten und die gelesenen biometrischen Daten werden verglichen und bei Übereinstimmung die Zugangsberechtigung festgestellt.
Mit der erfindungsgemäßen Einrichtung wird durch Wegfall des Drehkreuzes und dgl. mechanischen Sperreinrichtungen der Komfort für den Benutzer wesentlich gesteigert, insbesondere wenn ein berührungslos arbeitender Datenträger verwendet wird. Die Kombination von Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung und Datenauswertung, beispielsweise durch einen PC, bietet gegenüber herkömmlichen Einrichtungen mit Drehkkreuzen zusätzliche Kostenvorteile, insbesondere wenn die Zugangskontrollvorrichtung mehrere Zugangsspuren besitzt. Eine Kombination z.B. aus einer Videokamera und einem PC kann nämlich bei den heute verfügbaren Rechenleistungen mehrere Durchgangsspuren ohne weiteres überwachen.
Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Durchgangskontrolleinrichtung besteht in dem geringen Wartungsaufwand, da die erfindungsgemäße Zugangskontrolleinrichtung keine bewegten Teile benötigt. Bei entsprechender Parametrisierung der Einrichtung, also beispielsweise Optimierung der Länge der Zugangsspuren, Position des Lesebereichs der Leseeinrichtung, Brennweite des Videokameraobjektivs usw. kann der Bildverarbeitungsaufwand gering gehalten werden.
Nachstehend ist die erfindungsgemäße Durchgangskontrolleinrichtung anhand der Zeichnung beispielhaft näher erläutert. Darin zeigen jeweils schematisch
Fig. 1
eine Draufsicht auf eine Zugangskontrolleinrichtung mit zwei Zugangsspuren; und
Fig. 2
eine Seitenansicht der Zugangskontrolleinrichtung nach Fig. 1 in Zugangsrichtung.
Gemäß Fig. 1 weist die Zugangskontrolleinrichtung zwei Zugangsspuren 1 und 2 auf, die in Richtung des Pfeiles 3 passiert werden.
Jede Zugangsspur 1, 2 ist seitlich durch zwei Absperrungen 4 und 5 bzw. 4 und 6 begrenzt. Die Absperrungen 4 und 5 bzw. 4 und 6 weisen einen solchen Abstand auf, dass nur eine Person P den Durchgang 1, 2 bequem passieren kann, zwei Personen nebeneinander also normalerweise nicht.
Eine Videokamera 7 ist als Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung oberhalb der Zugangsspuren 1, 2 so angebracht, dass ihr Kamerafeld 8 beide Zugangsspuren 1, 2 über die gesamte Breite erfasst.
An jeder Zugangsspur 1, 2 ist in einem Gehäuse 17 die gestrichelt dargestellte Antenne 9 einer Leseeinrichtung für einen berührungslos arbeitenden Datenträger angeordnet. In dem Gehäuse 17 ist zugleich die Auswerteeinrichtung 16 vorgesehen, an die die Leseeinrichtung angeschlossen ist. Weiterhin weist jede Zugangsspur 1, 2 eine optische Alarmeinrichtung oder Anzeige in Form einer Ampel 11 sowie eine akustische Alarmoder Anzeigeeinrichtung 12 auf.
Wie für die Zugangsspur 1 in Fig. 1 dargestellt, weist jede Zugangsspur 1, 2 einen Eingangsbereich 13, einen Lesebereich 14 und einen Ausgangsbereich 15 auf.
Der Lesebereich 14 ist der Bereich, in dem die Leseeinrichtung mit der Antenne 9 den berührungslosen Datenträger der Person P liest, die diesen Bereich passiert. Der Datenträger wird von der Person P getragen, z.B. in Form einer Armbanduhr 10. Am Ausgangsbereich 15 ist die Ampel 11 oder eine andere Sperreinrichtung angeordnet.
Wenn eine Person den Eingangsbereich 13 betritt, wird sie von der Videokamera 7 erfasst. Die Bilder der Videokamera 7 werden einer nicht dargestellten Datenverarbeitungseinrichtung zugeführt, die sie auf Personen untersucht und zusammen mit der Datenverarbeitungsanlage für die Auswerteeinrichtung 16 in dem Gehäuse 17 angeordnet sein kann. Wenn mit der aus der Videokamera 7 und der Datenverarbeitungsanlage bestehenden Detektionseinrichtung die Person P auf der Zugangsspur 1 bzw. 2 festgestellt worden ist, wird diese verfolgt, bis sie den Lesebereich 14 in Durchgangsrichtung gemäß dem Pfeil 3 verläßt.
Wenn die Person P den Lesebereich 14 betritt, wird z.B. die rote Lampe der Ampel 11 an der betreffenden Zugangsspur 1 bzw. 2 eingeschaltet. Sie bleibt solange eingeschaltet, bis ein berührungsloser Datenträger mit Zugangsberechtigung mit der Leseeinrichtung 9 gelesen und mit der Auswerteeinrichtung 16 abgearbeitet worden ist. Danach wird z.B. die grüne Lampe der Ampel 11 eingeschaltet.
Wird der Lesebereich 14 in Durchgangsrichtung 3 verlassen, ohne dass ein Datenträger mit einer Zugangsberechtigung gelesen worden ist, wird mit der akustischen Anzeige 12 ein Warnsignal abgegeben, beispielsweise mit einem Lautsprecher eine automatisierte Durchsage mit Anweisungen an die betreffende Person, beispielsweise umzukehren.
Bewegt sich die betreffende Person dennoch weiter in den Ausgangsbereich 15 dann wird mit der akustischen Einrichtung 12 ein Alarm erzeugt, z.B. ein Sirenensignal.
Statt oder zusätzlich zu der Alarmeinrichtung 12 und der Ampel 11 kann die Sperrung des Zugangs ohne gelesene Zugangsberechtigung auch durch eine Kontrollperson C erfolgen. Die Kontrollperson C besitzt dazu ein tragbares Kontrollgerät 18 mit einem Monitor 19, auf dem das mit der Bildaufnahme- und - wiedergabeeinrichtung 7 aufgenommene Bild der Person P dargestellt wird, wenn keine Zugangsberechtigung gelesen worden ist und der Zugang gesperrt werden soll. Mit dem Kontrollgerät 18 können auch weitere Informationen angezeigt werden, beispielsweise wenn sich zwei Personen nahe der Leseantenne 9 befinden und dadurch ein eindeutiges Erkennen einer Berechtigung schwierig sein kann.
1. Einrichtung zur Zugangskontrolle von Personen (P) mit wenigstens einer Leseeinrichtung (9) zur Überprüfung der Zugangsberechtigung an wenigstens einer Zugangsspur (1, 2) und mit einer Detektionseinrichtung, die eine die Zugangsspur (1, 2) passierende Person (P) erfasst und mit einer Auswerteeinrichtung (16), die im Falle einer nicht gelesenen oder ungültigen Zugangsberechtigung der erfassten Person (P) diesen Umstand aufzeigt und/oder den Zugang verweigert, dadurch gekennzeichnet, dass die die Person (P) erfassende Detektionseinrichtung wenigstens eine Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung (7) und eine Bilddatenverarbeitungsanlage umfasst, die die von der Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung (7) gelieferten Bilder auf Personen (P) überprüft.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung (7) und die Auswerteeinrichtung (16) derart ausgelegt sind, dass die Person (P) vor Betreten des Bereichs (14) der Leseeinrichtung (9) der Zugangspur (1, 2) erfasst wird.
3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung (7) und die Auswerteeinrichtung (16) derart ausgelegt sind, dass der Zugang verweigert wird, wenn die erfasste Person (P) den Bereich (14) der Leseeinrichtung (9) der Zugangsspur (1, 2) ohne gelesene Zugangsberechtigung in Zugangsrichtung (3) verläßt.
4. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (16) im Falle einer nicht gelesenen oder ungültigen Zugangsberechtigung eine Sperreinrichtung ansteuert.
5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperreinrichtung als optische und/oder akustische Alarmeinrichtung ausgebildet ist.
6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine optische Alarmeinrichtung (11) vorgesehen ist, die bei Betreten des Bereichs (14) der Leseeinrichtung (9) eingeschaltet und im Falle einer gelesenen, gültigen Zugangsberechtigung ausgeschaltet oder in einen anderen Signalisierungszustand (z.B. Rot/Grün) umgeschaltet wird.
7. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (16) ein von einer Kontrollperson (C) überwachtes Kontrollgerät (18) mit einer Anzeigeeinheit (19) ansteuert, auf dem das mit der Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung (7) aufgenommene Bild der Person (P) ohne gelesene Zugangsberechtigung dargestellt wird.
8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die nicht zugangsberechtigte(n) Person(en) unter Verwendung der Gesichtserkennung auf den Bildern hervorgehoben werden.
9. Einrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontrollgerät (18) mit einer Leseeinrichtung zur Überprüfung der Zugangsberechtigung versehen ist.
10. Einrichtung nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Kontrollgerät (18) tragbar ausgebildet ist.
11. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperreinrichtung durch eine mechanische Sperreinrichtung gebildet wird.
12. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Bildaufnahmeund -wiedergabeeinrichtung (7) an jeder Zugangsspur (1, 2) angeordnet ist.
13. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nur eine Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtung (7) für mehrere Zugangsspuren (1, 2) vorgesehen ist.
14. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die die Person (P) erfassende Detektionseinrichtung wenigstens zwei Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtungen mit unterschiedlicher Aufnahmeperspektive aufweist und die Datenverarbeitungsanlage die von den wenigstens zwei Bildaufnahme- und -wiedergabeeinrichtungen gelieferten Bilder auf die Größe der Person (P) überprüft.
15. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Sensoren oder andere Auswerteeinheiten zur Höhenkontrolle vorgesehen sind.
16. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zugangsberechtigung auf einen von der zugangsberechtigten Person (P) getragenen, von der Leseeinrichtung (9) lesbaren Datenträger (10) abgelegt ist.
17. Einrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Datenträger (10) ein berührungslos arbeitender Datenträger ist.
18. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicher vorgesehen ist, in dem die digitalisierten biometrischen Daten der zugangsberechtigten Person (P) abgelegt sind und die Leseeinrichtung zum Lesen der biometrischen Daten ausgebildet ist, wobei die Überprüfung der Zugangsberechtigung durch Vergleich der abgelegten mit den gelesenen biometrischen Daten erfolgt.