ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEE....SK................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1316276
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20030604
EP
02023269.0
20021017
de
de
de
20119391 U
20011128
DE
20030604
200323
20030604
200323
7
7A 47B 95/02 A
7E 05B 1/00 B
de
Beschichtete Frontplatte für ein Küchenmöbel
en
Coated front panel for kitchen furniture
fr
Panneau frontal enduit pour meuble de cuisine
2
Rational Einbauküchen GmbH
03097230
24120EP / 23(20
Einbauküchen GmbH, Rational
Rationalstrasse 4
49328 Melle
DE
Seeger, Axel
Droste-Hülshoffweg 32
49143 Bissendorf
DE
Dantz, Jan Henning
et al
00090851
Jöllenbecker Strasse 164
33613 Bielefeld
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
SK
TR
AL
LT
LV
MK
RO
SI
Eine beschichtete Frontplatte für ein Küchenmöbel, mit einer aus einem Holzwerkstoff bestehenden Kemplatte (2), die die Beschichtung (6) trägt, und einer an einer Kante angebrachten Griffleiste (5), ist so ausgestaltet, daß die Kemplatte (2) zumindest in einem Kantenbereich einen Falz (4) aufweist der wie die Kernplatte (2) im übrigen beschichtet ist, und daß die Griffleiste (5) in diesem Falz (4) mit der Kernplatte (2) verbunden ist.
Die vorliegende Erfindung betrifft eine beschichtete Frontplatte für ein Küchenmöbel gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Solche Frontplatten werden beispielsweise als Türen oder als Blenden für Schubkästen eingesetzt.
Dabei wird die jeweilige Griffleiste auf die stumpf ausgebildete Kante der mit Folie, Melamin, Furnier oder Lack beschichteten Platte aufgesetzt und dort befestigt. Die Breite der Griffleiste entspricht im wesentlichen der Dicke der Kernplatte.
Die Griffleiste, ob aus Holz, Kunststoff oder Metall bestehend, stellt insoweit ein den Gesamteindruck des Küchenmöbels vielfach ungünstig beeinflussendes Gestaltungselement dar.
Darüber hinaus muß die Kante der Frontplatte, üblicherweise die umlaufende, in einem separaten Arbeitsgang beschichtet werden, beispielsweise durch einen Umleimer.
Zur Befestigung der Griffleiste wird mindestens eine Längsnut eingebracht, in die ein Harpunensteg der Griffleiste einsetzbar ist.
Alles in allem weist die bekannte Frontplatte sowohl in fertigungstechnischer Hinsicht als auch in gestalterischer einem optimalen Einsatz entgegenstehende Nachteile auf.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Frontplatte der gattungsgemäßen Art so auszubilden, daß sie einfach und kostengünstig herstellbar ist und in ihrem Gesamteindruck verbessert wird.
Diese Aufgabe wird durch eine Frontplatte gelöst, die die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist.
Durch diese Ausbildung einer Frontplatte ergeben sich gegenüber einer bekannten wesentliche Vorteile sowohl hinsichtlich der Herstellung wie auch hinsichtlich der Gestaltung bzw. Gestaltungsmöglichkeit.
Während bei den bekannten Frontplatten zum Aufsetzen der Griffleisten immer eine Höhenkürzung erforderlich ist, d. h., die Frontplatte muß um die Höhe der danach aufzusetzenden Griffleiste zunächst entsprechend gekürzt werden, ist die Höhe der neuen Frontplatten einheitlich. Höhenkürzungen sind nicht mehr notwendig.
Hierdurch ergeben sich naturgemäß Fertigungsvorteile, da eine entsprechende Bearbeitung nicht mehr erforderlich ist.
Der Falz kann auch umlaufend angebracht sein, wobei dann die Griffleiste lediglich im Bereich vorzugsweise des oberen Falzes bei einem Unterschrank und des unteren Falzes bei einem Oberschrank, festgelegt wird.
Durch die insoweit vollflächige Beschichtung der Frontplatte und der gegenüber dem Falz hinsichtlich seiner Abmessungen sehr klein zu haltenden Griffleiste, ist eine Akzentuierung dieses Bereiches in einer Art und Weise möglich, wie sie bisher nicht durchführbar war. Dabei kann die Griffleiste als sehr filigranes Element einen durchaus bemerkenswerten, jedoch nicht dominierenden Eindruck erzeugen, durch den eine besonders hochwertige Ausstrahlung erreicht wird.
Die Griffleiste selbst kann in an sich bekannter Weise aus Kunststoff oder Metall, vorzugsweise Leichtmetall, bestehen und in seiner farblichen Abstimmung passend zur Frontplatte gestaltet werden.
Die Herstellung der Griffleiste ist ebenfalls einfacher und somit kostengünstiger möglich, da sie aus einem einfachen, winkelförmigen Strangpreßprofil bestehen kann, das mittels eines Harpunensteges, der in eine Nut der Frontplatte eingesetzt ist, an dieser befestigt ist.
Die Plazierung der Griffleiste ist im Bereich des Falzes frei wählbar, beispielsweise so, daß sie etwa flächenbündig mit der Frontplatte im übrigen verläuft, d. h. die Griffleiste ist in dem quer zur Ebene der Frontplatte verlaufenden Schenkel des Falzes befestigt. Denkbar ist aber auch, die Griffleiste in dem Bereich des Falzes anzuordnen, der parallel zur Ebene der Frontplatte verläuft, wobei dann die Griffleiste einen oberen Abschluß der Frontplatte bildet. Als gestalterisches Element, bei dem die Griffleiste aufgrund ihrer geringen Dimensionierung die Funktion einer Zierleiste übernimmt, kann sie durchaus auch an jeder beliebigen Stelle des Falzes angeordnet sein,
Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen beschrieben.
Es zeigen:
Figur 1
eine in ein Küchenmöbel eingebaute Frontplatte in einer perspektivischen Ansicht,
Figur 2
einen Teillängsschnitt durch eine erfindungsgemäße Frontplatte.
In der Figur 1 ist ein Unterschrank eines Küchenmöbels dargestellt, das einen Korpus 8, eine diesen abdeckende Arbeitsplatte 3 sowie eine als Tür fungierende Frontplatte 1 aufweist.
Diese besteht aus einer Kernplatte 2, die auf ihrem der Arbeitsplatte 3 zugewandten außenseitigen Kantenbereich mit einem Falz 4 versehen ist.
Auf dessen quer zur Ebene der Frontplatte 1 verlaufenden Schenkel ist eine Griffleiste 5 befestigt, die sich über die gesamte Breite der Frontplatte 1 erstreckt und etwa winkelförmig ausgebildet ist.
Die Anbringung der Griffleiste 5, die gegenüber dem Falz 4 und der Höhe der Frontplatte 1 relativ schmal gehalten ist, erfolgt mittels eines angeformten Harpunensteges 7, der in eine Nut der Kernplatte 2 eingetrieben ist und so einen sicheren Halt der Griffleiste 5 gewährleistet.
Die Kernplatte 2 ist auf ihrer die Sichtseite bildenden Außenseite 6 mit einer Beschichtung versehen, die sich über die gesamte Fläche erstreckt, also einschließlich des Falzes 4 in seiner Gesamtheit.
Die Beschichtung 6 kann als Folie, Melamin, Furnier oder Lack aufgebracht sein und die gesamte Front ummanteln.
1. Beschichtete Frontplatte für ein Küchenmöbel, mit einer aus einem Holzwerkstoff bestehenden Kernplatte (2), die die Beschichtung (6) trägt, und einer an einer Kante angebrachten Griffleiste (5), dadurch gekennzeichnet, daß die Kernplatte (2) zumindest in einem Kantenbereich einen Falz (4) aufweist der wie die Kernplatte (2) im übrigen beschichtet ist, und daß die Griffleiste (5) in diesem Falz (4) mit der Kernplatte (2) verbunden ist.
2. Frontplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Griffleiste (5) auf dem quer zur Ebene der Kernplatte (2) verlaufenden Schenkel des Falzes (4) angeordnet ist.
3. Frontplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Griffleiste (5) weitgehend flächenbündig mit der beschichteten Sichtseite der Kernplatte (2) verläuft.
4. Frontplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Griffleiste (5) aus Kunststoff, Holz oder Leichtmetall besteht.
5. Frontplatte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß an die Griffleiste (5) ein Harpunensteg (7) angeformt ist, der in eine Nut der Kernplatte (2) eingreift.