ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHU..SK................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1332706
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20030806
EP
03290166.2
20030123
fr
fr
fr
0201235
20020131
FR
20030806
200332
20030806
200332
7
7A 47K 7/04 A
de
Handgetriebene vertikale Wandbürste für Rückenreinigung in einer Duschkabine
en
Hand driven vertical wall brush for cleaning the back in a shower booth
fr
Brosse verticale à entrainement manuel pour brossage du dos dans une cabine de douches
1
Terny, Michel
04016840
MTY-BROS-EUR
16 rue Gabrielle Nicollas
86580 Vouneuil sous Biard
FR
Terny, Michel
16 rue Gabrielle Nicollas
86580 Vouneuil sous Biard
FR
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
SI
SK
TR
AL
LT
LV
MK
RO
Une brosse murale verticale (1) de 8 à 10cm de diamètre à entraînement manuel fixée sur le mur (6) d'une cabine de douches afin de pouvoir se frotter le dos commodément et sans fatigue.
L'utilisateur la met en mouvement en tirant alternativement, d'avant en arrière, sur deux cordages (9 et 12) situés de part et d'autre de son corps. Ces cordages sont enroulés en sens inverse sur un tambour (7) solidaire de la brosse par le tourillon inférieur cranté (4) l'ensemble formant un treuil qui communique son mouvement de rotation à la brosse.
L'intérieur de la brosse peut être alimenté en eau par la tuyauterie (19) pour mouiller le dos pendant le brossage. Le positionnement dorsal correct de l'utilisateur est assuré confortablement par un dossier cintré (15) de 5 à 6cm de hauteur placé à environ 90cm du sol. Ce dossier assure également le bon positionnement des poignées de tirage (11 et 14) de chaque côté du corps.
Ce dispositif est particulièrement destiné aux personnes ayant une mobilité réduite et
douloureuse des bras ou des épaules.
L'invention concerne une brosse murale verticale rotative, à entraînement manuel, que l'on fixe dans une cabine de douche afin de pouvoir se frotter le dos commodément et sans fatigue
Actuellement, pour effectuer cette opération on utilise généralement une brosse à long manche que l'on manipule d'un seul bras passant au dessus de l'épaule ou derrière le dos au niveau des lombes. Il est difficile d'obtenir l'efficacité souhaitée, surtout du coté du dos opposé au bras utilisé d'autant plus que l'extrémité de la brosse à tendance à tourner quand l'opérateur veut suivre la concavité de la paroi dorsale En outre, dès que les articulations deviennent moins souples et douloureuses cette pratique devient quasiment incontrôlable et incapable d'atteindre toute la surface du dos.
Une autre solution consiste à utiliser une lanière large, par exemple en sisal et tissu éponge munie à chaque extrémité d'une poignée afin de la faire glisser sur le dos avec toutes les inclinaisons possibles. Pour effectuer ces mouvements les deux bras sont utilisés en position arrière, de chaque coté du corps avec alternativement des positions hautes et basses fatiguantes. De même que pour la méthode précédente il apparaît que cette solution n'est plus adaptée dès que la mobilité et la force des bras faiblissent.
La présente invention permet de remédier à cette situation en proposant une brosse verticale rotative fixée au mur de la cabine de douche, sur laquelle il suffit d'appuyer le dos pour obtenir un brossage efficace de la zone désirée
La figure 1 est une vue latérale du dispositif en élévation. Il comprend une brosse verticale 1 de 8 à 10 cm de diamètre et de 40 à 50 centimètres de hauteur pouvant tourner autour de son axe 2 grâce aux deux tourillons 3 et 4 alignés sur un bâti 5 fixé sur la paroi 6 d'une cabine de douche, le bas du dispositif étant situé à environ 90 cm du sol.
Le tourillon supérieur 3 fixé sur le haut du bâti est cylindrique et lisse pour laisser tourner librement la brosse tandis que le tourillon inférieur 4, solidaire du tambour 7 est cranté pour transmettre à la brosse le mouvement de rotation du tambour quand celui ci est mis en action.
Dans ce but, le tambour repose sur une crapaudine 8 constituée par une cavité réalisée dans la partie inférieure du bâti 5 de manière à assurer la stabilité verticale de l'ensemble. Pour faire tourner le tambour on utilise deux brins de cordages 9 et 12 qui s'enroulent en sens inverse sur le tambour, chacun deux ayant une de leur extrémité fixée sur le tambour en deux points 10 et 13 situés en opposition par rapport à l'axe du tambour Les deux extrémités libres sont équipées avec les poignées 11 et 14 pour faciliter le tirage des cordages.
La figure 2 qui représente schématiquement le tambour vu de dessus montre que les deux brins sortent de part et d'autre de l'axe du tambour et tangentiellement à celui-ci, l'un étant enroulé pour être le brin menant 9, tandis que l'autre brin 12 complètement déroulé constitue le brin filant.
Quand on tire sur le brin menant celui-ci se déroule et provoque la rotation du tambour tandis que le brin filant s'enroule à son tour sur le tambour En fin de traction le brin 9 est complètement déroulé et c'est le brin 12 qui est enroulé sur le tambour. Dans cette position ,une traction sur le brin 12 provoque la rotation du tambour en sens inverse Ainsi en tirant alternativement sur les brins 9 et 12 on fait tourner la brosse dans uns sens puis dans l'autre et ainsi de suite.
La figure 3 qui représente la partie basse du dispositif vu de dessus complète la description en montrant une plaque cintrée 15 munie à chaque extrémité de trous de guidage 16 et 18 traversés respectivement par les brins 9 et 12 pour que ceux-ci soient bien positionnés par rapport à leur fixation respective sur le tambour 17. Cette plaque cintrée de 30 cm environ de longueur, placée à la bonne hauteur par rapport au sol de la douche forme un appui lombaire confortable pour l'utilisateur du dispositif et positionne les deux poignées du mécanisme de chaque côté du corps.
La figure 4 est une coupe du moyeu de la brosse 1 qui montre que le cylindre dans lequel sont insérés les poils est creux et muni de trous permettant une aspersion d'eau grâce à 1 arrivée d'eau 19 connectée à la partie supérieure du tourillon 3. On peut noter que le tourillon 3 est immobilisé sur le support 5 par un écrou 22. Les poils 20 de la brosse , insérés dans le moyeu peuvent être rigides ou souples. Dans ce dernier cas la force centrifuge due à la rotation de la brosse provoque leur soulèvement et ils prennent une position quasi radiale et horizontale
Dans un autre mode de réalisation la garniture de poils incrustée à demeure dans le moyeu est remplacée par des garnitures fixées sur un manchon élastique que l'on glisse à force sur le moyeu. Ainsi on peut disposer, pour une même brosse, de différentes natures de surface de frottement telles que : caoutchouc avec reliefs, mousse alvéolaire, tissus plissés
La personne qui désire utiliser ce dispositif place le bas de son dos contre la plaque 15 et saisit les deux poignées situées de chaque côté de son corps. En tirant alternativement celles-ci vers l'avant il fait tourner la brosse à son gré tout en appuyant la partie du dos qu'il veut atteindre. Grâce à l'effet multiplicateur de force du treuil réalisé par le tambour avec ses deux cordons de tirage les efforts de traction à exercer avec les bras sont minimes et peuvent même être considérés comme un exercice de gymnastique douce.
Ce dispositif est particulièrement destiné aux personnes ayant une mobilité réduite et douloureuse des bras ou des épaules.
1. L'invention concerne une brosse murale verticale rotative à entraînement manuel que l'on fixe dans une cabine de douche pour se frotter ou masser le dos. L'invention est caractérisée en ce qu'elle comprend en combinaison une brosse verticale tournante 1, de 8 à 10 cm de diamètre pour 50 cm environ de hauteur, solidarisée en rotation dans sa partie inférieure par le tourillon cranté 4 qui pénètre et entraîne le tambour 7 sur lequel s'enroule, en sens inverse, deux cordages 9 et 12 l'un, le brin menant 9 étant complètement enroulé quand l'autre, le brin filant 12, est complètement déroulé, l'ensemble étant supporté par un bâti 5 fixé le sur la paroi 6 d'une cabine de douche à environ 90 cm du sol. En tirant sur l'extrémité libre extérieure du brin menant on fait tourner la brosse dans un sens et le brin filant qui s'enroule sur le tambour devient, de ce fait, le nouveau brin menant. Ainsi des tractions successives sur le brin menant du moment provoquent la rotation de la brosse dans un sens puis dans l'autre et ainsi de suite. La brosse est amovible pour recevoir différentes garnitures périphériques selon les souhaits de son utilisateur.
2. dispositif selon la revendication 1 caractérisé par la mise en rotation du tambour 7 à l'aide de deux cordages distincts 9 et 12, chacun d'eux ayant son extrémité interne amarrée sur le tambour en deux points diamétralement opposés 10 et 13.
3. Dispositif caractérisé par la présence dans sa partie inférieure d'un appui lombaire constitué par une plaque cintrée de 15 à 30 cm environ de longueur pour 5 à 6 cm de hauteur avec deux trous de guidage 16 et 18 pour positionner les 2 brins à manipuler de chaque côté du corps de l'utilisateur quand celui ci appuie son dos sur la dite plaque
4. Dispositif selon la revendication 3 caractérisé par le fait que le positionnement vers 1' avant de la plaque cintrée 15 est déterminé pour que le dos de l'utilisateur vienne toucher naturellement l'extrémité des poils de la brosse dès qu'il amène le bas du dos en contact avec la dite plaque.
5. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le fait que la brosse 1 est amovible avec une petite translation vers le haut suivie d'un mouvement horizontal après l'extraction du tourillon supérieur 3 du moyeu de la brosse, opération qui s'exécute en dévissant complètement l'écrou 22.
6. Dispositif selon les revendications 1 et 5 caractérisé par la possibilité de changer la garniture périphérique de la brosse en retirant d'abord la brosse du support 5 puis en faisant glisser à force sur son moyeu des manchons élastiques munis de différentes finitions externes telles que caoutchouc à reliefs, mousse alvéolaire, tissus spongieux de différentes natures.