ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHU..SK................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1391162
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20040225
EP
03291976.3
20030807
fr
fr
fr
0210541
20020823
FR
20040225
200409
20040225
200409
7
7A 45D 40/00 A
de
Behälter mit abnehmbarem Schutzelement, insbesondere vor dessen erster Benutzung
en
Container with removable protection element, especially before its first use
fr
Récipient à élément de protection amovible, en particulier avant la première utilisation
2
L'OREAL
00220280
OA02238/CS
OREAL
14, rue Royale
75008 Paris
FR
Baudin, Gilles
11, rue de l'Ouest
95330 Domont
FR
Schmit, Charlotte
00127342
L'OREAL - D.I.P.I. 25-29 Quai Aulagnier
92600 Asnières
FR
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
LT
LV
MK
La présente demande concerne un récipient (1) comportant un bord (6) délimitant une ouverture (5) et un élément de protection rigide (10) disposé de manière amovible en appui sur ledit bord, ledit élément de protection comportant un moyen de préhension (14) centré sur une surface extérieure de l'élément de protection, ledit moyen de préhension étant de forme allongée selon un axe Y, ledit élément de protection comportant des moyens disposés sur l'axe Y et/ou sur un axe perpendiculaire à l'axe Y, et aptes, lors d'un mouvement de l'élément de protection visant à le séparer dudit bord, à former une amorce de rupture d'étanchéité, de manière à en faciliter l'enlèvement.
La présente invention a trait à un récipient pour le conditionnement d'un produit, notamment cosmétique. Le récipient selon l'invention est en particulier sous forme d'un pot en verre pour le conditionnement d'un produit cosmétique, notamment une crème de soin.
Les pots de crème cosmétique sont souvent proposés aux consommateurs avec un élément de protection, appelé parfois "topette". La topette, généralement relativement souple, repose par sa périphérie sur le bord délimitant l'ouverture du pot, et est maintenue en place au moyen d'un couvercle vissé.
La topette protège le couvercle de la crème, et évite que cette dernière ne vienne souiller le couvercle.
Généralement, la topette comporte une languette flexible qui en facilite l'enlèvement, et qui, en particulier, aide à vaincre l'effet ventouse généré inévitablement par la topette en contact avec la crème.
La manipulation d'une telle topette flexible, en particulier à des cadences élevées telles qu'on peut les rencontrer sur un outil industriel de production, pose problème.
Aussi, est-ce un des objets de l'invention que de réaliser un récipient, notamment sous forme d'un pot, équipé d'un élément de protection sous forme d'une topette, et qui résolve en tout ou partie, les problèmes discutés ci-avant en référence aux systèmes connus.
C'est en particulier un objet de l'invention que de réaliser un tel récipient qui soit économique à réaliser et à manipuler, en particulier sur un outil de production industriel, et qui soit simple d'utilisation, en particulier lors de la première ouverture.
D'autres objets encore apparaîtront dans la description détaillée qui suit.
Selon l'invention, ces objets sont atteints en réalisant un récipient comportant un bord délimitant une ouverture et un élément de protection rigide disposé de manière amovible en appui sur ledit bord, ledit élément de protection comportant un moyen de préhension centré sur une surface extérieure de l'élément de protection, ledit moyen de préhension étant de forme allongée selon un axe Y, ledit élément de protection comportant des moyens disposés sensiblement sur l'axe Y et/ou sur un axe perpendiculaire à l'axe Y, et aptes, lors d'un mouvement de l'élément de protection visant à le séparer dudit bord, à former une amorce de rupture d'étanchéité, de manière à en faciliter l'enlèvement.
Par "rigide", on entend de préférence "qui ne se plie pas facilement", c'est à dire "qui, soit se casse, soit est déformé ou détérioré de manière irréversible" lorsque l'on essaye de le plier. Ainsi, lorsque le couvercle est en plastique, une contrainte visant à le plier ou à le déformer cause une détérioration qui se peut se traduire notamment par un blanchiment du matériau.
Avantageusement, ledit élément de protection est configuré sous forme d'une coupelle dont un bord périphérique surélevé est en appui sur le bord dudit récipient.
De préférence, des moyens d'amorçage de la rupture d'étanchéité sont disposés au voisinage d'un bord périphérique de l'élément de protection, sur l'axe Y, de part et d'autre du moyen de préhension.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un mouvement de l'élément de protection, en vue de son enlèvement, selon l'axe Y, la portion de l'élément de protection qui cesse en premier d'être en contact avec le bord du récipient, se situe en périphérie de l'élément de protection, sensiblement sur l'axe Y, du côté du moyen de préhension situé à l'opposé du bras de l'opérateur. A cet endroit, se situe l'un des moyens d'amorçage de la rupture d'étanchéité. De ce fait, dès l'amorce du mouvement de l'élément de protection, une entrée d'air se produit à l'intérieur du récipient, causant ainsi un équilibre des pressions entre le récipient et l'extérieur, évitant ainsi l'effet ventouse discuté ci-avant.
Avantageusement encore, des moyens d'amorçage de rupture d'étanchéité sont disposés au voisinage d'un bord périphérique de l'élément de protection, sur un axe perpendiculaire à l'axe Y, de part et d'autre du moyen de préhension.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un mouvement de l'élément de protection, en vue de son enlèvement, selon une direction perpendiculaire à l'axe Y, la portion de l'élément de protection qui cesse, en premier, d'être en contact avec le bord du récipient, se situe en périphérie de l'élément de protection, à 90° relativement à l'axe Y, du côté du moyen de préhension situé à l'opposé du bras de l'opérateur. A cet endroit, se situe également l'un des moyens d'amorçage de la rupture d'étanchéité. De ce fait, dès l'amorce du mouvement de l'élément de protection, une entrée d'air se produit à l'intérieur du récipient, causant ainsi un équilibre des pressions entre le récipient et l'extérieur, évitant ainsi l'effet ventouse discuté ci-avant.
Selon un mode de réalisation spécifique, l'élément de protection comporte, au voisinage de la périphérie de sa surface intérieure, au moins une nervure annulaire destinée à être en appui sur ledit bord, lesdits moyens d'amorçage de rupture d'étanchéité étant constitués d'au moins une zone interrompue de ladite (ou desdites) nervure(s) annulaire(s).
Avantageusement, l'élément de protection comprend une pluralité de nervures annulaires, concentriques.
L'élément de protection est de préférence obtenu de moulage d'un matériau thermoplastique, notamment d'un polypropylène ou d'un polyéthylène.
Le récipient peut être configuré sous forme d'un pot, notamment en verre.
Il peut être équipé d'un moyen de fermeture, notamment sous forme d'un couvercle vissé, et destiné à obturer ladite ouverture.
Avantageusement, en position montée du moyen de fermeture sur le récipient, le moyen de fermeture immobilise axialement ledit élément de protection.
Le récipient selon l'invention peut être utilisé avantageusement pour le conditionnement d'un produit cosmétique, notamment, une crème de soin.
L'invention consiste, mises à part les dispositions exposées ci-dessus, en un certain nombre d'autres dispositions qui seront explicitées ci-après, à propos d'exemples de réalisation non limitatifs, décrits en référence aux figures annexées, parmi lesquelles :
- la figure 1 est une vue éclatée d'un récipient selon un mode de réalisation préférentiel de l'invention ;
- la figure 2 est une vue en coupe du récipient de la figure 1; et
- la figure 3 est une vue de dessous de l'élément de protection utilisé dans le récipient des figures 1 et 2.
Le récipient 1 représenté aux figures 1 et 2 comprend un pot en verre 2, d'axe X, et de section circulaire.
Une extrémité du pot 2 est fermée par un fond 3. A l'opposé du fond 3, le pot forme un col 4 dont la surface extérieure est filetée.
Le bord libre du col 4 délimite une ouverture 5. Une portion annulaire intérieure 6 du bord libre est sensiblement plane, et se situe à une hauteur légèrement plus basse que la hauteur d'une portion annulaire extérieure 7 dudit bord libre. La différence de hauteur correspond sensiblement à l'épaisseur de la topette qui va être discutée plus en détail par la suite.
La portion annulaire intérieure 6 est destinée à recevoir le bord périphérique 11 d'une topette 10.
La topette 10 est configurée sous forme d'une coupelle rigide en polypropylène ou polyéthylène haute densité. Une portion centrale 12 de la topette est sensiblement plane, et se raccorde au bord périphérique 11 par une portion inclinée 13.
Sensiblement en son centre, la portion centrale 12 de la topette comporte, du côté extérieur au pot, une poignée 14, configurée sous forme d'une portion de disque de forme allongée selon un axe Y.
La hauteur de la poignée 14 est telle que son point le plus haut se situe sensiblement à la hauteur du bord périphérique 11 de la topette.
Comme il apparaît à la figure 3, du côté de la topette opposé à la poignée 14, le bord périphérique 11 comporte trois nervures annulaires concentriques 15, 16, 17, interrompues en quatre secteurs 18, 19, 20, 21, espacés deux à deux de à 90°. Deux des secteurs 18, 19, sont sensiblement sur l'axe Y. Les deux autres 20, 21 sont sur un axe perpendiculaire à l'axe Y.
La largeur angulaire de chacun des secteurs 18-21 est de l'ordre de 1 à quelques degrés.
Le récipient 1 comporte également un couvercle vissé 30 dont une surface intérieure comporte un filetage apte à coopérer avec le filetage du col 4. La partie supérieure du couvercle 30 est constituée d'une paroi bombée 31, montée sur le couvercle par encliquetage.
La mise en engagement du sommet de la poignée 14 avec la surface interne du couvercle 30 peut contribuer à l'immobilisation de la topette 10 sur le bord du pot, de manière à réaliser l'étanchéité souhaitée. Alternativement, la surface interne du couvercle 30 peut comporter une nervure annulaire (non représentée) destinée, en position fermée du couvercle 30, à prendre appui sur le bord périphérique 11 de la topette 10 de manière à immobiliser cette dernière et à faire étanchéité.
A l'utilisation, en particulier lors de la première utilisation, la consommatrice enlève le couvercle 30. Elle saisit la topette 10 par la poignée 14.
Généralement, elle lui imprime un mouvement visant à l'enlever selon un mouvement vers le haut dont une composante est selon l'axe Y. Dans ce cas, la portion de la topette 10 qui cesse en premier d'être en contact avec la portion interne 6 du bord du récipient, est la portion interrompue 18 ou 19. En raison de la présence d'une portion interrompue à cet endroit, dès l'amorce du mouvement de la topette 10, une entrée d'air se produit à l'intérieur du pot 2, causant ainsi un équilibre des pressions entre le récipient 1 et l'extérieur, évitant ainsi la génération d'un effet ventouse.
En revanche, si elle lui imprime un mouvement visant à l'enlever selon un mouvement vers le haut dont une composante est perpendiculaire à l'axe Y, alors, la portion de la topette 10 qui cesse en premier d'être en contact avec la portion interne 6 du bord du récipient, est la portion interrompue 20 ou 21. En raison de la présence d'une portion interrompue à cet endroit, dès l'amorce du mouvement de la topette 10, une entrée d'air se produit à l'intérieur du pot 2, causant ainsi un équilibre des pressions entre le récipient 1 et l'extérieur, évitant ainsi la génération d'un effet ventouse.
Après la première utilisation, préalablement à la remise en place du couvercle 30, la consommatrice peut choisir de remettre (ou de ne pas remettre) en place la topette 10.
Dans la description détaillée qui précède, il a été fait référence à des modes de réalisation préférés de l'invention. Il est évident que des variantes peuvent y être apportées sans s'écarter de l'esprit de l'invention telle que revendiquée ci-après.
1. Récipient (1) comportant un bord (6) délimitant une ouverture (5) et un élément de protection rigide (10) disposé de manière amovible en appui sur ledit bord, ledit élément de protection comportant un moyen de préhension (14) centré sur une surface extérieure de l'élément de protection, ledit moyen de préhension étant de forme allongée selon un axe Y, ledit élément de protection comportant des moyens (18-21) disposés sensiblement sur l'axe Y et/ou sur un axe perpendiculaire à l'axe Y, et aptes, lors d'un mouvement de l'élément de protection (10) visant à le séparer dudit bord (6), à former une amorce de rupture d'étanchéité, de manière à en faciliter l'enlèvement.
2. Récipient (1) selon la revendication 1 caractérisé en ce que ledit élément de protection (10) est configuré sous forme d'une coupelle dont un bord périphérique (11 ) surélevé est en appui sur le bord (6) dudit récipient.
3. Récipient (1) selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que des moyens d'amorçage (18, 19) de la rupture d'étanchéité sont disposés au voisinage d'un bord périphérique de l'élément de protection, sur l'axe Y, de part et d'autre du moyen de préhension (14).
4. Récipient (1 ) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que des moyens d'amorçage de la rupture d'étanchéité (20, 21) sont disposés au voisinage d'un bord périphérique de l'élément de protection (10), sur un axe perpendiculaire à l'axe Y, de part et d'autre du moyen de préhension.
5. Récipient (1 ) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que l'élément de protection comporte, au voisinage de la périphérie de sa surface intérieure, au moins une nervure annulaire (15, 16, 17) destinée à être en appui sur ledit bord, lesdits moyens d'amorçage de rupture d'étanchéité étant constitués d'au moins une zone interrompue (18, 19, 20, 21) de ladite (ou desdites) nervure(s) annulaire(s).
6. Récipient (1) selon la revendication 4 caractérisé en ce que l'élément de protection comprend une pluralité de nervures annulaires (15, 16, 17), concentriques.
7. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que l'élément de protection (10) est obtenu de moulage d'un matériau thermoplastique, notamment d'un polypropylène ou d'un polyéthylène.
8. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il est configuré sous forme d'un pot, notamment en verre.
9. Récipient (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comprend un moyen de fermeture, notamment sous forme d'un couvercle vissé (30), et destiné à obturer ladite ouverture.
10. Récipient (1) selon la revendication 9 caractérisé en ce que, en position montée du moyen de fermeture (30) sur le récipient, le moyen de fermeture immobilise axialement ledit élément de protection (10).
11. Utilisation d'un récipient (1) selon l'une quelconque des revendications qui précèdent pour le conditionnement d'un produit cosmétique, notamment, une crème de soin.