ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHU..SK................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1394514
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20040303
EP
03013682.4
20030617
de
de
de
10239476
20020828
DE
20040303
200410
20040303
200410
7
7G 01F 1/58 A
de
Verfahren zum Betrieb eines magnetischinduktiven Durchflussmessers
en
Method for driving a magneto-inductive flow meter
fr
Méthode pour commander un débitmètre magnéto-inductif
1
ABB PATENT GmbH
01237503
71822
Wallstadter Strasse 59
68526 Ladenburg
DE
Schwiderski, Hans W., Dipl.-Ing.
Obere Dorfstrasse 28
37176 Nörten-Hardenberg
DE
Keese, Dieter
Rodebach 6
37194 Wahlsburg
DE
Schmidt, Karl Michael
et al
00092036
ABB Patent GmbH Oberhausener Str. 33
40472 Ratingen
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
LT
LV
MK
Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Einrichtung zum Betrieb einer induktiven Durchflussmesseinrichtung, bei welchem in Messperioden ein Elektromagnetsystem strombeaufschlagt wird, und ein entsprechendes durchflussabhängiges Signal gemessen wird, gemäß Oberbegriff des Patentanspruches 1 und 6.
Um hierbei zu erreichen, dass das Verhältnis von aufgebrachter Leistung und erzieltem Magnetfeld zu Gunsten eines höheren Signales verbessert werden kann, ist erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass zu Beginn einer Messperiode ein kurzer pulsartiger Überstrom in das Magnetsystem eingespeist wird, worauf eine Reduktion des Stromes auf den Nennwert folgt.
Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Einrichtung zum Betrieb einer induktiven Durchflussmesseinrichtung, bei welchem in Messperioden ein Elektromagnetsystem strombeaufschlagt wird, und ein entsprechendes durchflussabhängiges Signal gemessen wird, gemäß Oberbegriff des Patentanspruches 1 und 6 .
Magnetisch induktive Durchflussmesseinrichtungen sind als sogenannte lDMs bekannt. Über eine Strombeaufschlagung eines Elektromagnetsystems erfolgt eine Felderregung. Das strömende Medium wechselwirkt mit dieser Felderregung und es entsteht ein geschwindigkeitsabhängiges Signal.
Dabei werden im übrigen Wechselfelder eingesetzt. Ziel einer jeden Messeinrichtung ist es, möglichst minimierte Eingangsleistungen zu realisieren.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei einem Verfahren sowie einer Einrichtung der gattungsgemäßen Art das Verhältnis von aufgebrachter Leistung und erzeiltem Magnetfeld zu Gunsten eines höheren Signales zu verbessern.
Die gestellte Aufgabe ist bei einem Verfahren der gattungsgemäßen Art erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 5 angegeben.
Im Hinblick auf eine Durchflussmesseinrichtung der gattungsgemäßen Art ist die gestellte Aufgabe erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 6 gelöst.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen zur erfindungsgemäßen Einrichtung sind in den übrigen abhängigen Ansprüchen angegeben.
Kern der verfahrensgemäßen Erfindung ist es, dass zu Beginn einer Messperiode ein kurzer pulsartiger Überstrom in das Magnetsystem eingespeist wird, worauf eine Reduktion des Stromes auf den Nennwert folgt.
Hierdurch wird die Remanenz des Magnetwerkstoffes genutzt, so dass auf den Überstrompuls folgend eine insgesamt größere Flussdichte erreicht wird.
Insgesamt ergibt dies eine erhebliche Steigerung des Messsignales.
In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass das erzeugte Feld ein Wechselfeld ist.
In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass die Pulshöhe wählbar bzw einstellbar ist. Dementsprechend ist weiter ausgestaltet, dass die Pulsdauer, also die Dauer des überhöhten Stromes ebenfalls wählbar bzw einstellbar ist. Auf dieses Weise ist dann auch die zusätzlich in das System eingebrachte Energie wählbar.
In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass die Höhe des Nennstromes wählbar bzw einstellbar ist. Auf diese Weise lässt sich ein vorbestimmbares Verhältnis von Stromimpulshöhe und Stromnennwert einstellen, um ggfs werkstoffabhängige optimale Energie/Signal-Verhältnisse zu erzielen.
Im Hinblick auf eine Durchflussmesseinrichtung besteht der Kern der Erfindung darin, dass zu Beginn einer Messperiode ein kurzer pulsartiger Überstrom in das Magnetsystem generierbar ist, worauf eine definierte nachfolgende Reduktion des Stromes durch das Megnatsystem auf den Nennwert einstellbar ist.
Dadurch kann nun die Durchflussmesseinrichtung in der erfindungsgemäßen Verfahrensweise betrieben werden.
In weiterer einrichtungsgemäßer Ausgestaltung ist das erzeugte Feld ein Wechselfeld.
In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass die Pulshöhe, die Pulsdauer, also die Dauer des überhöhten Stromes ebenfalls wählbar bzw einstellbar ist.
In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass auch die Höhe des Nennstromes nach dem Überstrompuls wählbar bzw einstellbar ist.
Die damit erzielbare Wirkung ist oben bereits beschrieben.
Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und nachfolgend näher beschrieben.
Die Abbildung zeigt den erfindungsgemäßen Spannungsverlauf bei der Ansteuerung des Magnetsystems der Durchflussmesseinrichtung.
Dargestellt ist der Verlauf der Effektivspannung U bei der an das Magnetsystem angelegten Wechselspannung. Zu Beginn einer Messperiode mit der Zeit T erfolgt die Ansteuerung mit einem Überspannungspuls. Nach der vorgebbaren Zeit T_1 wird die Spannung automatisch auf den Nennwert zurückgefahren, für die Dauer der Messperiode.
Die Größe des Messignales ergibt sich dabei ausW = B * D * V
Hierbei ist B die magnetische Induktion,
V die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums,
D der Durchfluss durch das Messrohr der Durchflussmesseinrichtung.
Zu Beginn einer Messperiode wird durch die Überspannung ein Überstrom ausgelöst, und dadurch wiederum eine sehr hohe Induktion erreicht.
Danach wird die Spannung und damit der Strom wieder auf den kleinen Nennwert reduziert. Aufgrund der Remanenz im Magnetsystem wird nun eine deutlich größer magnetische Flussdichte erzielt.
Wird beispielsweise die Spannung bzw der Strom im Nennbetrieb auf die Hälfte des Impulswertes reduziert, und die Induktion fällt lediglich auf 80 % des Impulswertes ab ergibt sich ein Verhältnis von 0,8/0,5 = 1,6 statt ansonsten bestenfalls 1 im Normalfall, d.h. ohne Überstrompuls.
Dies bedeutet eine Signalerhöhung um 60 %. In der Umsetzung dieser Idee muss allerdings noch berücksichtigt werden, dass für die kurze Impulsmagnetisierung ebenfalls Energie aufgewendet werden muss.
Dies kann dabei überschlägig mit 10 % angesetzt werden, so dass im Resultat tatsächlich eine Signalsteigerung von 50 % möglich ist.
1. Verfahren zum Betrieb einer induktiven Durchflussmesseinrichtung, bei welchem in Messperioden ein Elektromagnetsystem strombeaufschlagt wird, und ein entsprechendes durchflussabhängiges Signal gemessen wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass zu Beginn einer Messperiode ein kurzer pulsartiger Überstrom in das Magnetsystem eingespeist wird, worauf eine Reduktion des Stromes auf den Nennwert folgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erzeugte Feld ein Wechselfeld ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pulshöhe wählbar bzw einstellbar ist.
4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pulsdauer, also die Dauer des überhöhten Stromes ebenfalls wählbar bzw einstellbar ist.
5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Höhe des Nennstromes wählbar bzw einstellbar ist.
6. Durchflussmesseinrichtung mit einem elektrisch beaufschlagbaren Magnetsystem und einer Messsignalverarbeitung,
dadurch gekennzeichnet,
dass zu Beginn einer Messperiode ein kurzer pulsartiger Überstrom in das Magnetsystem generierbar ist, worauf eine definierte nachfolgende Reduktion des Stromes durch das Magnetsystem auf den Nennwert einstellbar ist.
7. Durchflussmesseinrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das im Magnetsystem erzeugbare Feld ein Wechselfeld ist.
8. Durchflussmesseinrichtung nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pulshöhe des Überstrompulses wählbar bzw einstellbar ist.
9. Durchflussmesseinrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pulsdauer des Überstrompulses, also die Dauer des überhöhten Stromes ebenfalls wählbar bzw einstellbar ist.
10. Durchflussmesseinrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Höhe des Nennstromes durch das Magnetsystem wählbar bzw einstellbar ist.