ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEE....SK................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1400638
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20040324
EP
02102108.4
20020918
fr
fr
fr
20040324
200413
20040324
200413
7
7E 04C 2/34 A
7E 04B 7/20 B
de
Dachbausystem mit kastenförmigen vorgefertigten Platten
en
Roof construction system comprising prefabricated box-shaped panels
fr
Système de construction de toitures en caissons et en mode préfabriqué.
0001
de Vadder, M. Paul
04204450
TETR 7586
Aleea Aliquerghe, 6, Bloc BL-BE, Ap. 12
8700 Constanta
RO
Serafim, M. Adrian
04204470
TETR 7586
SOS Pipera-tunari, 97
72994 Voluntari
RO
de Vadder, M. Paul
Aleea Aliquerghe, 6, Bloc BL-BE, Ap. 12
8700 Constanta
RO
Serafim, M. Adrian
SOS Pipera-tunari, 97
72994 Voluntari
RO
Van Straaten, Joop
et al
00073752
OFFICE KIRKPATRICK S.A., Avenue Wolfers, 32
1310 La Hulpe
BE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
SK
TR
AL
LT
LV
MK
RO
SI
Système et mode de construction qui utilisent des structures en matière plastique (1),(2),(3) insérées dans un caisson entre sa paroi inférieure (7) et son recouvrement (8), solidarisées à la fois transversalement à ceux ci et via un système de liens (9) concourants, sans pont thermique. Ce caisson, quand il est préfabriqué, permet d inclure son recouvrement (8), son isolement, sa finition ainsi que des fenêtres lucarnes.

Domaine de l' invention
La présente invention se rapporte à un caisson préfabriqué formant toiture de forme continue, parallélépipédique rectangle, couché sur sa longueur.
Elle a comme originalité qu elle permet une longue portée et qu elle exclut tout recours à une charpente ou à un soutien central quelconque. Elle inclut aussi 1 isolation de toiture et permet ainsi la création directe de chambres en alcôves. Son montage est rapide et aisé. Le mode d assemblage réduit les risques d infiltration d eau, et offre une bonne résistance aux vents et aux séismes.

Description de l' art antérieur
Les toitures de maisons unifamiliales ou de petits blocs à appartements multiples sont, en général, constitués de toitures en pentes, formés par un assemblage de charpentes, d isolation, de recouvrement et de finition intérieure. Ce travail, bien que fastidieux, permet une bonne tenue aux intempéries, spécialement en cas de longues périodes de neiges. Les greniers peuvent ou non être aménagés en chambres alcôves, ce qui permet un gain de prix. Ces toitures sont, en général, inflammables et leur construction requièrent la présence de charpentes et de recouvrements. Ces charpentes peuvent être préfabriquées mais n incluent en aucun cas leur recouvrement, leur isolation et leur finition intérieure. La présente invention remédie à cette lacune.

Résumé de l' invention
Le caisson inclut une série de structures iso spatiales dont les points centraux reposent sur un alignement de profils croisés en matière plastique. Cet alignement est formé de trois étages de profils dont le profil médian est en forme de croix. De ce profil médian partent des liaisons allant jusqu à la paroi inférieure et/ou la paroi supérieure du caisson. Ces liaisons forment des angles de 45 degrés avec trois plans du profil en croix : le plan passant par les deux axes croisés de la croix et les deux plans perpendiculaires au premier et passant respectivement par le premier et le second des axes croisés. Les points de liaisons sont de formes spécifiques et sont collés sur les entrecroisements de la structure médiane, aux intersections des deux axes de la forme en croix. L ensemble des structures de liaisons est solidarisé par le fond du caisson et par une structure de liaison supérieure. Ces structures iso spatiales sont interconnectées suivant un plan préétabli et forment la « colonne vertébrale » des caissons de toitures avec lesquels ils forment un tout. Ces mêmes caissons sont eux mêmes interconnectés de telle manière qu ils finissent par recouvrir toute ou partie de la construction, formant ainsi une toiture.
Entre les structures iso spatiales, les parois des caissons et le recouvrement peut se trouver avantageusement une matière isolante. Les bords des caissons peuvent avantageusement être munis de « lèvres » d accouplement qui permettent un assemblage de caissons avec une finition limitant les courants d air et les pertes d isolation. Les recouvrements supérieurs des caissons peuvent être munis de débordements pour assurer 1 étanchéité contre les infiltrations d eau. L assemblage en caisson permet la pose de fenêtres lucarnes.
La partie la plus haute du toit est interconnectée par dépassement d une face et incrustration de la face la plus petite dans la face la plus grande, via un moulage spécial dans le caisson de la face dépassante et des connections rapides spéciales, unissant structures avec structures. Même par grands vents, il y a réduction des risques d infiltrations d eau ou d air. Les caissons sont unis par des liaisons commandées par un seul levier de base. Ce levier est actionné en suivi de 1 union faîtière. Les bases de pose sont assurées par des connections sur armatures métalliques fixées dans le mur de construction. Ce sont là les seules pièces à cacher et qui demandent une finition.

Exemple de mise en uvre
Pour plus de clarté et sans que cela ne puisse constituer une limitation, 1 exemple non exhaustif ci après est constitué de trois figures d une version préféréed un caisson de construction selon 1 invention.
La Fig. 1 est une coupe longitudinale d un panneau de 6 m de long et 2 m 10 de large. Elle montre :
- un profil rectangulaire médian (1) de 60 mm sur 45 mm et de 3 mm d épaisseur.
- un profil rectangulaire supérieur (2) de 45 mm sur 45 mm et de 3 mm d épaisseur.
- un profil rectangulaire inférieur (3) de 45 mm sur 45 mm et de 3 mm d épaisseur.
- des formes collantes (4) sur profils et des liaisons (9), faisant les fixations des points de liaisons « gauche droit », « avant arrière », « haut bas » et ainsi de suite. Sur un point de liaisons se fixent huit liaisons (9) de ce type. Les liaisons (9) proprement dites ont un diamètre de 15 mm.
- des plaques (5) étant situés dans un plan perpendiculaire aux plans des structures en matière plastique et se fixant sur les parois inférieures et sur le recouvrement. Ces plaques sont par exemple de forme carrée ayant 30 mm de côté et 2 mm d épaisseur et comportent des excroissances de positionnement et de collage aux extrémités.
- de la matière isolante (6) prisonnière entre le recouvrement (8) et la base (7) du caisson.
- des plaques de caissons (7) de 2 mm d épaisseur collés et soudés sur les profils inférieurs (3) et sur les côtés et pourvus de joints d unions pour réduire les pertes de calories et les infiltrations d eau.
- un recouvrement de toiture (8) posé sur la structure longitudinale supérieure décrite et sur les longerons de liaisons qui comprennent des plaques carrées (5) de 30 mm de côté et de 2 mm d épaisseur sur lesquelles sont collées les liaisons. Le type de recouvrement dépend de 1 esthétique souhaitée et est formé, dans le présent exemple, de tôles d acier spécialement traitées en surface.
La Fig. 2 est une coupe frontale de caisson. Elle montre :
- les profils rectangulaires médians (1) de 60 mm sur 45 mm et de 3 mm d épaisseur.
- les profils rectangulaires supérieurs (2) de 45 mm sur 45 mm et de 3 mm d épaisseur.
- les profils rectangulaires inférieurs (3) de 45 mm sur 45 mm et de 3 mm d épaisseur.
- les formes collantes (4) sur profils et de liaisons, faisant les fixations des points de liaisons « gauche droit », « avant arrière », « haut bas » et ainsi de suite. Sur un point se fixent huit liaisons de ce type. Les liaisons (9) proprement dites ont un diamètre de 15 mm. Ces formes (4) sont collées aux quatre coins de la partie médiane (1) en croix.
- les plaques de caissons (7) de 2 mm d épaisseur collés et soudés sur les profils inférieurs (3) et pourvus de joints d unions pour réduire les pertes de calories et les infiltrations d eau.
- un recouvrement de toiture (8) posé sur la structure longitudinale supérieure décrite et sur les longerons de liaisons qui comprennent des plaques carrées (5) de 30 mm de côté et de 2 mm d épaisseur sur lesquelles sont collées les liaisons.
- des commandes par leviers (10) assurant les unions latérales entre caissons. La Fig. 3 est une coupe d union des deux caissons du toit. Elle montre :
- les formes d incrustration (20) des deux caissons, la partie proéminente étant appelée « lèvre d accouplement».
- la partie hermétisante et isolante (21) de 1 union.
- les liaisons rapides (22) de fixation.
- la forme de fixation préférée (23) sur les murs d habitation.
En résumé, 1 invention peut être décrite comme ceci:
Système et mode de construction qui utilisent des structures en matière plastique (1),(2),(3) insérées dans un caisson entre sa paroi inférieure (7) et son recouvrement (8), solidarisées à la fois transversalement à ceux ci et via un système de liens (9) concourants, sans pont thermique. Ce caisson, quand il est préfabriqué, permet d inclure son recouvrement (8), son isolement, sa finition ainsi que des fenêtres lucarnes.
1. Système modulaire de structures insérées entre une paroi inférieure (7) et une paroi supérieure (8) d un caisson auxquelles chaque structure est solidarisée et réliée en outre par des liaisons (9) allant d une partie médiane (1) de la structure à la paroi inférieure (7) et/ou à la paroi supérieure (8).
2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie médiane (1) des structures a une forme en croix et en ce que les liaisons (9) partant de cette partie médiane (1) sont au nombre de huit, ont des angles égaux entre elles et ont la même configuration dans tous les plans.
3. Système selon la revendication 2, caractérisé en ce que les liaisons (9) partant de la partie médiane (1) sont fixées à celle ci via des pièces collées (4) aux quatre coins de la partie médiane (1) en croix.
4. Système selon 1 une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que dans 1 espace compris entre la paroi inférieure (7) et la paroi supérieure (8) du caisson se trouve une matière isolante (6).
5. Système selon 1 une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les structures insérées entre la paroi inférieure (7) et la paroi supérieure (8) du caisson sont en matière plastique.
6. Caisson comprenant un système selon 1 une quelconque des revendications 1 à 5.
7. Caisson selon la revendication 6, caractérisé en ce qu il comprend une lèvre d accouplement munie de joints permettant 1 assemblage de caissons entre eux.
8. Toiture formée par assemblage de caissons selon 1 une quelconque des revendications 6 et 7.
9. Structure comme décrite ci dessus.
10. Caisson comme décrit ci dessus.