ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEE....SK................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1422145
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20040526
EP
02026061.8
20021122
de
de
de
20040526
200422
20040526
200422
7
7B 65B 19/00 A
7A 24C 5/00 B
de
Raumelement
en
Room element
fr
Elément d'espace
2
TOPACK Verpackungstechnik GmbH
01620561
248 EU Tp 10.02
Grabauer Strasse 49
21493 Schwarzenbek
DE
Georgitsis, Nikolaos
Dünenweg 14
21033 Hamburg
DE
Seemann, Ralph, Dr. Dipl.-Phys.
et al
00086044
Patentanwälte Seemann & Partner, Ballindamm 3
20095 Hamburg
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
SK
TR
AL
LT
LV
MK
RO
SI
Die Erfindung betrifft ein Raumelement (10) zur Aufnahme wenigstens eines Teils einer Produktionsanlage (11,12) der tabakverarbeitenden Industrie, insbesondere einer Zigarettenherstellungsmaschine (11) und/oder einer Zigarettenverpackungsmaschine (12).
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß das Raumelement (10) den wenigstens einen Teil der Produktionsanlage (11,12) im wesentlichen vollständig umhüllt.
Die Erfindung betrifft ein Raumelement zur Aufnahme wenigstens eines Teils einer Produktionsanlage der tabakverarbeitenden Industrie, insbesondere einer Zigarettenherstellungsmaschine und/oder einer Zigarettenverpackungsmaschine.
In der tabakverarbeitenden Industrie sind Anlagen zum Herstellen und Verpacken von Zigaretten in Fertigungshallen angeordnet. Eine übliche Produktionsanlage bzw. Produktionslinie bestehend aus einer Zigarettenherstellungsmaschine, bestehend bspw. aus einer Strangmaschine und einer Filteransetzmaschine, und einer Zigarettenverpackungsmaschine und/oder Cellophaniermaschine sowie entsprechenden Zuführelementen zum Zuführen von Verbrauchsmaterialien und entsprechenden Transportelementen zum Abtransportieren von gefertigten Zigarettenpackungen, Gebinden und Kartons ist beispielsweise aus der DE 40 18 266 C2 bekannt. Die Produktionshallen bzw. Fertigungshallen sind hierbei klimatisiert, um beispielsweise den zu verarbeitenden Tabak in einem gewünschten Feuchtigkeitsbereich zu halten.
Hierbei ist ein relativ großes Volumen zu klimatisieren. Es sind also beispielsweise die Feuchtigkeit, die Temperatur und möglicherweise andere Parameter in der Fertigungshalle einzustellen. Hierzu ist relativ viel Energie nötig. Ferner ist die Luft in der Fertigungshalle vom Staub, der durch die Verarbeitung von Tabak entsteht, zu trennen. Hierzu muß relativ viel Luftvolumen gefördert werden, was zum einen einen hohen Energieverbrauch bedingt, und zum anderen relativ große Maschinen zum Fördern der Luft erfordert.
Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, bei der Produktion von Produkten der tabakverarbeitenden Industrie zur Klimatisierung bzw. zur Beseitigung des entstehenden Staubs relativ wenig Energie zu benötigen.
Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Raumelement zur Aufnahme wenigstens eines Teils einer Produktionsanlage der tabakverarbeitenden Industrie, insbesondere einer Zigarettenherstellungsmaschine und/oder einer Zigarettenverpackungsmaschine, wobei das Raumelement wenigstens einen Teil der Produktionsanlage im wesentlichen vollständig umhüllt. Durch das erfindungsgemäße Raumelement ist es möglich, einen kleineren Rauminhalt bzw. ein kleineres Luftvolumen zu fördern, um Staub herauszufiltern bzw. die Luft auf einem gewünschten Feuchtegrad zu halten. Das Raumelement kann hierbei wenigstens einen Teil einer Produktionsanlage der tabakverarbeitenden Industrie umschließen und kann in einer Fertigungshalle angeordnet sein. Es können auch mehrere Raumelemente in einer Fertigungshalle angeordnet sein. Hierdurch wird das große Volumen der Fertigungshalle in kleinere Volumina aufgeteilt.
Vorzugsweise umschließt das Raumelement eine Produktionsanlage der tabakverarbeitenden Industrie, die gemäß der DE 102 34 761.1 in einer im wesentlichen geraden Linie angeordnet ist.
In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Raumelements ist das Innere des Raumelements klimatisierbar. Wenn unterschiedliche Raumbereiche des Raumelements unterschiedlich klimatisierbar sind, können an verschiedenen Stellen der Produktionsanlage Klimaparameter unterschiedlich sein. Es kann beispielsweise in den Bereich der Zigarettenstrangherstellung eine größere Feuchtigkeit herrschen als bei der Verpackung der Zigaretten.
Wenn zur Klimatisierung wenigstens ein Sensor vorgesehen ist, mittels dem die Luftfeuchtigkeit, der Druck und/oder die Temperatur meßbar sind, kann sehr verläßlich das Raumklima im Raumelement bestimmt werden. Vorzugsweise sind wenigstens eine Temperaturregelvorrichtung, wenigstens eine Feuchtigkeitsregelvorrichtung und/oder wenigstens eine Druckregelvorrichtung vorgesehen. Hierdurch können die gewünschten Parameter des Klimas im Raumelement eingestellt werden. Hierzu ist wenigstens eine Regelvorrichtung zur Regelung wenigstens eines Parameters der Luft in wenigstens einem Raumbereich vorgesehen.
Wenn eine Absaugvorrichtung vorgesehen ist, mittels der in dem Raumelement im Vergleich zur Umgebung des Raumelements ein Unterdruck erzeugbar ist, kann verhindert werden, daß Staub aus dem Raumelement austritt. Wenn außerdem mit der Absaugvorrichtung Staub aus dem Raumelement entfernbar ist, können mit wenig Staub belastete Produktionsstätten erreicht werden.
Vorzugsweise ist wenigstens eine Schleuse für Personen und/oder Materialien vorgesehen. Wenn die Wände des Raumelements schalldämmend ausgebildet sind, ist eine mit wenig Schall belastete Fertigungshalle realisierbar.
Im folgenden wird die Erfindung ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben, auf die im übrigen bezüglich aller im Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich verwiesen wird. Es zeigen:
Fig. 1
eine schematische Vorderansicht eines erfindungsgemäßen Raumelements mit einer Produktionsanlage der tabakverarbeitenden Industrie, und
Fig. 2
eine schematische dreidimensionale Rückansicht des Raumelements aus Fig. 1.
Fig. 1 zeigt eine schematische Vorderansicht eines erfindungsgemäßen Raumelements 10, in dem eine Produktionsanlage der tabakverarbeitenden Industrie umfassend eine Zigarettenherstellungsmaschine 11 und eine Zigarettenverpackungsmaschine 12 angeordnet ist. Es kann sich hierbei um eine übliche Produktionsanlage handeln, wie sie in der DE 40 18 266 C2 beschrieben ist.
Vorzugsweise ist eine derartige Produktionsanlage umfassend beispielsweise eine Zigarettenherstellungsmaschine und eine Zigarettenverpackungsmaschine in einer Linie angeordnet. Das Raumelement 10, das auch als Produktionszelle 10 bezeichnet werden kann, umgibt die Zigarettenherstellungsmaschine 11 und die Zigarettenverpakkungsmaschine 12. Um die Parameter des Klimas bzw. der Luft in dem Raumelement 10 festzustellen, ist ein Temperatursensor 13, ein Drucksensor 14 und ein Feuchtigkeitssensor 15 vorgesehen.
In Fig. 1 sind ferner drei Schleusen 16 dargestellt. Die Schleusen 16 dienen zur Trennung des Raumklimas vom Klima der Produktionszelle. Durch diese Schleusen können Personen ein- und austreten und kann auch Material wie beispielsweise Bobinen und Zuschnittstapel zugeführt werden. Die Bobinen 20 können hierbei auf Paletten 21 angeordnet sein und mittels Gabelstaplern 17 transportiert werden. Bei den Gabelstaplern 17 kann es sich um führerlose Transportsysteme handeln.
In Fig. 2 ist eine schematische dreidimensionale Rückansicht des Raumelements 10 der Fig. 1 dargestellt. In dieser Ansicht kann das Materiallager besser erkannt werden. Das Materiallager umfaßt Paletten 21, auf denen Bobinen 20 angeordnet sind. Die Bobinen 20 umfassen beispielsweise Zigarettenpapier, Filterbelagpapier und ähnliches. Ferner ist die äußere Tür 18 der Schleuse 16 dargestellt, die in diesem Ausführungsbeispiel zur Fertigungshalle offen ist. Die Schleusen können auch mit Überdruck versehen sein, um das Raumklima und das Produktionsklima effektiv voneinander zu trennen.
Es ist ferner eine Tabakzuführung 19 dargestellt, durch die Tabak der Zigarettenherstellungsmaschine 11 zugeführt wird. Das Raumelement 10 umfaßt Wände 29 und durchsichtige Wände 30. Die Decke des Raumelements 10 wird im Rahmen der Erfindung auch als eine Wand 29 angesehen. In der Decke ist ein Luftbefeuchter 22 vorgesehen, mittels dem die Luft in dem Raumelement 10 befeuchtet werden kann. Es ist ferner eine Heiz- und Kühlvorrichtung 23 vorgesehen, mittels der die Luft in dem Raumelement 10 erwärmt und gekühlt werden kann. Außerdem ist ein Lufttrockner 24 vorgesehen, der die Luft in dem Raumelement 10 trocknen kann. Außerdem ist ein Gebläse 25 vorgesehen, um einen Unterdruck in dem Raumelement 10 gegenüber dem Druck in der Fertigungshalle aufrechtzuerhalten. Das Gebläse 25 kann auch derart ausgestaltet sein, das Staub aus dem Raumelement 10 gefiltert werden kann. Die fertig produzierten Zigarettenverpackungen können beispielsweise aus der Produktschleuse 26 ausgeschleust werden und weiter verpackt werden. Anstelle der Zigarettenverpackungen können auch Zigarettenstangen aus der Produktschleuse 26 transportiert werden. Eine Energieversorgung ist bspw. mit einer Energieschnittstelle 28 möglich. Unter Energie wird beispielsweise Strom, Druckluft, Vakuum und weitere Energieformen verstanden, die zur Produktion von Produkten der tabakverarbeitenden Industrie und zur Verpackung derartiger Produkte notwendig sind. Es ist ferner eine Datenschnittstelle 27 vorgesehen.
In das Raumelement 10 kann somit Rohmaterial wie Tabak, Zigaretten, Bobinen, Paletten, Verpackungsmaterial usw. eingebracht werden. Es kann ferner Hallenluft der Fertigungshalle, die bearbeitet oder unverändert ist, eingebracht werden und außerdem Feuchtigkeit. Ferner kann Wärme eingespeist werden bzw. Kälte. Außerdem kann Energie, wie oben dargestellt, zugeführt werden. Aus dem Raumelement kann das Endprodukt, Ausschuß, Staub, Restmüll, Wärme, Feuchtigkeit und/oder Informationen entnommen werden. Die Wände 29 und 30 können schalldämmend bzw. schallschluckend ausgestaltet sein. Die Schleuse 16 kann eine Druckschleuse sein. Durch Aufrechterhalten des Unterdrucks in dem Raumelement 10 wird verhindert, das Staub aus diesem austritt. Die Parameter der Luft bzw. des Klimas können gesteuert oder geregelt werden. Unter den Parametern wird die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, der Druck, die Konzentration von Staub und ähnliches verstanden.
In einer Produktionshalle bzw. einer Fertigungshalle können ein Raumelement 10 oder mehrere Raumelemente 10 vorgesehen sein. Hierdurch ergibt sich eine erhebliche Energieeinsparung in Form von insbesondere einem geringeren Stromverbrauch. Die Personen, die sich in der Fertigungshalle aufhalten, werden ferner durch weniger Staub und durch weniger Lärm belästigt.

Bezugszeichenliste
10
Produktionszelle
11
Zigarettenherstellungsmaschine
12
Zigarettenverpackungsmaschine
13
Temperatursensor
14
Drucksensor
15
Feuchtigkeitssensor
16
Schleuse
17
Gabelstapler
18
Tür
19
Tabakzuführung
20
Bobine
21
Palette
22
Luftbefeuchter
23
Heiz-und Kühlvorrichtung
24
Lufttrockner
25
Gebläse
26
Produktschleuse
27
Datenschnittstelle
28
Energieschnittstelle (Strom, Druckluft, Vakuum)
29
Wand
30
durchsichtige Wand
1. Raumelement (10) zur Aufnahme wenigstens eines Teils einer Produktionsanlage (11,12) der tabakverarbeitenden Industrie, insbesondere einer Zigarettenherstellungsmaschine (11) und/oder einer Zigarettenverpackungsmaschine (12), dadurch gekennzeichnet, daß das Raumelement (10) den wenigstens einen Teil der Produktionsanlage (11,12) im wesentlichen vollständig umhüllt.
2. Raumelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Innere des Raumelements (10) klimatisierbar ist.
3. Raumelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß unterschiedliche Raumbereiche des Raumelements (10) unterschiedlich klimatisierbar sind.
4. Raumelement nach Anspruch 2 und/oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß zur Klimatisierung wenigstens ein Sensor (13-15) vorgesehen ist, mittels dem die Luftfeuchtigkeit, der Druck und/oder die Temperatur meßbar sind.
5. Raumelement nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Temperaturregelvorrichtung (23), wenigstens eine Feuchtigkeitsregelvorrichtung (22,24) und/oder wenigstens eine Druckregelvorrichtung (25) vorgesehen sind.
6. Raumelement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die wenigstens eine Regelvorrichtung (22-25) zur Regelung wenigstens eines Parameters der Luft in wenigstens einem Raumbereich vorgesehen ist.
7. Raumelement nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß eine Absaugvorrichtung (25) vorgesehen ist, mittels der in dem Raumelement (10) im Vergleich zur Umgebung des Raumelements (10) ein Unterdruck erzeugbar ist.
8. Raumelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß mittels der Absaugvorrichtung (25) Staub aus dem Raumelement (10) entfernbar ist.
9. Raumelement nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine Schleuse (16) für Personen und/oder Materialien vorgesehen ist.
10. Raumelement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Schleuse (16) mit Überdruck betrieben ist.
11. Raumelement nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Wände (29,30) des Raumelements (10) schalldämmend ausgebildet sind.