ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRISYU........
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1591414
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20051102
EP
05008602.4
20050420
de
de
de
202004006792 U
20040428
DE
202004018755 U
20041204
DE
202004018746 U
20041204
DE
202005005377 U
20050406
DE
20051102
200544
20051102
200544
7
7B 68C 1/12 A
de
Auflage für einen Rücken von Reittieren
en
Saddle cloth
fr
Tapis de selle
2
Bartl, Kai-Uwe
05226980
PT 05/125/EP
Sulzbach, Fichtenstrasse 41
74842 Billingheim
DE
Bartl, Kai-Uwe
Sulzbach, Fichtenstrasse 41
74842 Billingheim
DE
Graefe, Jörg
et al
00136473
Fritz Patent- und Rechtsanwälte Postfach 15 80
59705 Arnsberg
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
HR
LV
MK
YU
Auflage für einen Rücken von Reittieren, insbesondere Sattelkissen, Satteldecke oder Schabracke, mit einer Steppstoffschicht (5) mit einer Oberseite, auf die ein Sattel auflegbar ist, und mit einer Fellschicht (1, 4), die auf den Rücken des Reittiers auflegbar ist und die an einer Unterseite der Steppstoffschicht (5) angebracht ist, wobei zumindest ein streifenförmiger Bereich (2) der Unterseite der Steppstoffschicht frei von der Fellschicht (1, 4) ist, wobei die Auflage in jedem streifenförmigen Bereich (2) zumindest eine Ausnehmung (3) hat, die die Unterseite der Steppstoffschicht (5) mit der Oberseite der Steppstoffschicht (5) verbindet.
Die Erfindung betrifft eine Auflage für einen Rücken von Reittieren, insbesondere Sattelkissen, Satteldecken oder Schabracken mit einer Steppstoffschicht mit einer Oberseite, auf die ein Sattel auflegbar ist und mit einer Fellschicht, die auf den Rücken des Reittiers auflegbar ist und die an einer Unterseite der Steppstoffschicht angebracht ist, wobei zumindest ein streifenförmiger Bereich der Unterseite der Steppstoffschicht frei von der Fellschicht ist.
Ein Sattelkissen, eine Satteldecke oder eine Schabracke der eingangs genannten Art ist aus dem Stand der Technik bekannt. Der streifenförmige Bereich an der Unterseite der Steppstoffschicht, die frei von der Lammfellschicht ist, bildet einen Entlüftungskanal, so dass feuchtwarme Luft, die sich unter der Auflage sammelt, nach außen hin abgeführt werden kann. Die Luft muss dabei entlang des gesamten Entlüftungskanals nach außen zu einem Rand der Auflage befördert werden. Es besteht dabei das Problem, dass Feuchtigkeit in der feuchtwarmen Luft kondensiert und die Flüssigkeit als stetiges Rinnsal auf dem Fell der Tiers herunterläuft. Dieses kann unter Umständen zu Wundscheuern der Haut des Tiers führen.
Der Erfindung liegt vor dem Hintergrund des Nachteils des Standes der Technik die Aufgabe zugrunde, eine Auflage der eingangs genannten Art so zu verbessern, dass die feuchtwarme Luft von dem Körper des Tiers abgeführt werden kann, ohne dass das Fell oder die Haut des Tiers nass wird.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Auflage in jedem streifenförmigen Bereich zumindest eine Ausnehmung hat, die die Unterseite der Steppstoffschicht mit der Oberseite der Steppstoffschicht verbindet.
Durch die Ausnehmungen, die Entlüftungsöffnungen bilden, kann die feuchtwarme Luft abgeführt und schnell vom Körper des Tiers weggeführt werden.
Vorteilhaft ist der streifenförmige Bereich allseitig von der Fellschicht begrenzt, so dass die Luft ausschließlich durch die Entlüftungsöffnungen beziehungsweise die Ausnehmungen abgeführt werden kann. Damit ist gewährleistet, dass die feuchtwarme Luft keinen Kontakt mit der Haut des Tiers hat.
Die Ausnehmungen können an den Enden der streifenförmigen Bereiche angeordnet sein. Ebenso ist es hier auch möglich, die Ausnehmungen im einen mittleren Teil des streifenförmigen Bereichs anzuordnen oder auch die Ausnehmungen ohne angrenzenden streifenförmigen Bereich vorzusehen.
Die Fellschicht kann eine Lammfellschicht, insbesondere eine Lammfellschicht aus so genanntem medizinischem Lammfell sein.
Die Steppstoffschicht kann erste Bereiche mit gleichmäßig gesteppten Karos aufweisen. Diese ersten Bereiche können zum Teil eine unterschiedliche Füllstoffdichte aufweisen, um unterschiedliche Grade der Polsterung zu erreichen.
In anderen zweiten Bereichen der Steppstoffschicht können dagegen die Steppnähte oval geführt sein.
Eine erfindungsgemäße Auflage für einen Rücken von Reittieren, auf die ein Sattel aufgelegt werden kann, ist in der Zeichnung näher dargestellt. Darin zeigt
Fig. 1
die Ansicht der Unterseite eines Sattelkissens und
Fig. 2
eine Ansicht der Oberseite des Sattelkissens.
Das erfindungsgemäße Sattelkissen gemäß der Fig. 1 und 2 ist zweischichtig aufgebaut. Es weist eine Schicht aus einem Steppstoff 5 und eine Lammfellschicht 1 auf. Die Lammfellschicht 1 bildet dabei die Unterseite des Sattelkissens, mit der das Sattelkissen auf den Rücken eines Reittieres, zum Beispiel eines Pferdes auflegbar ist. Die Oberseite des Sattelkissens wird dagegen durch die Steppstoffschicht 5 gebildet. Teile der Lammfellschicht sind auf die Oberseite des Sattelkissens herumgezogen und decken in Randbereichen die Steppstoffschicht 5 ab. Das in diesen Randbereichen herumgezogene Lammfell 1 bewirkt einen besseren Halt des Sattels auf dem Sattelkissen.
Auf der Unterseite des Sattelkissens sind entlang einer Symmetrielinie 6 streifenförmige Bereiche vorgesehen, in denen kein Lammfell vorgesehen ist, d. h., eine Unterseite der Steppstoffschicht frei zugänglich ist. Im aufgelegten Zustand des Sattelkissens auf den Rücken des Reittiers bilden diese streifenförmigen Bereiche einen Entlüftungskanal 2. Die Entlüftungskanäle 2 münden in einer Entlüftungsöffnung, welches durch eine Ausnehmung 3 gebildet wird, das die Unterseite des Sattelkissens und die Oberseite des Sattelkissens miteinander verbindet. Eine derartige Entlüftungsöffnung, die durch eine Ausnehmung 3 gebildet wird, kann auch ohne sich daran anschließende Entlüftungskanäle 2 vorgesehen sein. Die Entlüftungskanäle 2 sind abgesehen von den Stellen, an denen sie in die Entlüftungsöffnung 3 münden, allseitig von der Lammfellschicht 1 begrenzt. Die Lammfellschichten beiderseits der Symmetrielinie 6 sind dabei über Lammfellbrücken 4 miteinander verbunden.
Während des Reitens wird der Sattel und damit auch das darunter befindliche Sattelkissen wechselweise be- und entlastet. Dadurch wird der Querschnitt des Entlüftungskanals 2 stetig verkleinert und vergrößert. Dieses führt zu einer Pumpwirkung, die sich unter den Sattel und unter dem Sattelkissen bildende warme und feuchte Luft abführt. Diese feuchte Luft kann durch die Entlüftungsöffnungen 3 nach oben hin entweichen. Sie gelangt dann in einen Bereich unter dem Sattel, nämlich unter den Sattelbaum, der frei für äußere Luftzirkulation zugänglich ist.
Die Lammfellbrücken 4 verhindern anders als bei bekannten Sattelkissen, bei denen die Entlüftungskanäle bis zum Rand des Sattelkissens geführt sind, dass Schweiß aus dem Entlüftungskanal 2 herausläuft und dann auf dem Körper des Reittiers herunterläuft. Der Schweiß wird vielmehr ständig von dem Lammfell 1 aufgenommen und überflüssiger Schweiß wird über den Entlüftungskanal 2 und die Entlüftungsöffnungen 3 abgeführt.
1. Auflage für einen Rücken von Reittieren, insbesondere Sattelkissen, Satteldecke oder Schabracke, mit einer Steppstoffschicht (5) mit einer Oberseite, auf die ein Sattel auflegbar ist, und mit einer Fellschicht (1, 4), die auf den Rücken des Reittiers auflegbar ist und die an einer Unterseite der Steppstoffschicht (5) angebracht ist, wobei zumindest ein streifenförmiger Bereich (2) der Unterseite der Steppstoffschicht frei von der Fellschicht (1, 4) ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auflage in jedem streifenförmigen Bereich (2) zumindest eine Ausnehmung (3) hat, die die Unterseite der Steppstoffschicht (5) mit der Oberseite der Steppstoffschicht (5) verbindet.
2. Auflage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der streifenförmige Bereich (2) allseitig von der Fellschicht (1, 4) begrenzt ist.
3. Auflage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (3) an Enden des streifenförmigen Bereichs (3) angeordnet sind.
4. Auflage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Fellschicht (1, 4) eine Lammfellschicht insbesondere aus medizinischem Lammfell ist.
5. Auflage nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steppstoffschicht (5) erste Bereiche mit gleichmäßig gesteppten Karos aufweist.
6. Auflage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Bereiche zum Teil eine unterschiedliche Füllstoffdichte aufwiesen.
7. Auflage nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steppstoffschicht (5) zweite Bereiche mit als Oval geführte Steppnähten aufweist.