ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRISYU........
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1669521
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20060614
EP
05023722.1
20051029
de
de
de
102004059519
20041210
DE
20060614
200624
20060614
200624
E05B 7/00 20060101AFI20060407BHEP
E05B 17/00 20060101ALI20060407BHEP
E05B 65/20 20060101ALN20060407BHEP
de
Türgriff
en
Door handle
fr
Poignée de porte
1
Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft
03115680
BC55 EP Ha/bb
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
DE
Hillgärtner, Klaus
Wurmbergerstrasse 29
75449 Wurmberg
DE
Pantke, Reinhard
Lerchenstrasse 20
75378 Bad Liebenzell
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
HR
MK
YU
Dieser Türgriff ist zur Vermeidung eines Verhakens am Schlossteil mit einem Gleitelement versehen, welches die Reibung zwischen dem Türgriff und dem Schlossteil vermindert.
Die Erfindung bezieht sich auf einen Türgriff nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Aus der gattungsbildenden DE 69 200 700 ist ein Türverschluss für Kraftfahrzeugtüren bekannt, der ein in der Tür befestigtes Schloss und einen Türgriff umfasst und ein Griffhaken des Türgriffs in einer Gleitführung eines Schlossteils in Betätigungsrichtungen schwenkbar gehalten ist.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen verbesserten Türgriff für eine Kraftfahrzeugtür zu schaffen, der leichtgängig zu betätigen ist und ein Blockieren verhindert.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Merkmale beinhalten die Unteransprüche.
Die mit der Erfindung hauptsächlich erzielten Vorteile bestehen darin, dass ein am Türgriff befestigter Türhaken mit seiner unmittelbar einem Schlossteil gegenüberstehenden Fläche mit einem Gleitelement zusammenwirkt, so dass eine Verminderung von Reibung erzielt und somit ein leichtgängiges nicht klemmendes Öffnen und Schließen des Türgriffs ermöglicht wird. Insbesondere wird dies erreicht, indem die Gleitführung aus einem im Schlossteil angeordnetem Gleitelement besteht, das in Betätigungsrichtung des Türgriffes eine konvex gewölbte Gleitfläche aufweist, die einer konvex gewölbten Gleitfläche an einem Griffhaken des Türgriffes anliegend gegenübersteht.
Damit die Reibung zwischen den sich kontaktierenden Flächen des Griffhakens und des Gleitelements auf ein Minimum beschränkt werden kann, ist nach der Erfindung des Weiteren vorgesehen, dass zwischen den beiden Gleitflächen am Griffhaken und am Gleitelement des Schlossteils während der Betätigung des Türgriffs eine Linienberührung besteht, die um 90° versetzt zur Betätigungsrichtung des Türgriffes in Hochrichtung verläuft. Dieses Gleitelement erstreckt sich vorzugsweise über die gesamte Breite der gegenüberliegenden Gleitfläche am Griffhaken und ist quer zur gewölbten Gleitfläche eben ausgeführt. Damit eine Reibungsverminderung zwischen den Gleitflächen erzielt wird, besteht das Gleitelement aus einem Kunststoffmaterial und gleitet auf der Gleitfläche am Griffhaken, die ebenfalls aus einem Kunststoffmaterial besteht.
Durch diese Ausbildung des Gleitelements wird gewährleistet, dass der Türgriff sich nicht am Schlossteil verklemmen kann, da auch das aus Kunststoff bestehende Gleitelement eine schädliche Reibung zwischen den Gleitflächen des Türhakens und des Gleitelements im Schlossteil weitestgehend abgebaut wird.
Insbesondere wird dies durch die Linienberührung zwischen den Gleitflächen erzielt, die sich quer über die Gleitfläche erstreckt.
Eine Befestigung des Gleitelements im Schlossteil erfolgt nach der Erfindung über eine rückseitig der Gleitfläche angeordnete Anformung, die in eine hierzu korrerspondierende Ausnehmung im Schlossteil einklipsbar ist.
Nach einer weiteren Ausführung der Erfindung kann das Gleitelement auch aus einer Stützrolle bestehen, die einen Grundkörper mit beidseitig angeordneten Lagerachsen umfasst, welche in lagernden Aufnahmen des Schlossteils gehalten wird. Diese Stützrolle besteht aus einem Kunststoffmaterial und kann an der gegenüberliegenden Gleitfläche des Griffhakens abrollend zu dieser angeordnet sein. Die Stützrolle weist ebenso wie das konvexe Gleitelement zur korrespondierenden Gleitfläche am Griffhaken nur eine Linienberührung auf, so dass auch mit dieser Stützrolle nur eine geringe Reibung zwischen den Gleitflächen besteht.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
Es zeigen
Fig. 1
einen Türgriff in geschlossener Stellung mit Gleitelement im Schlossteil, teilweise im Schnitt dargestellt,
Fig. 2
das Gleitelement in schaubildlicher Darstellung,
Fig. 3
einen Schnitt durch das Gleitelement nach der Linie III-III der Fig. 2,
Fig. 4
eine vergrößerte Darstellung gem. Einzelheit Z durch das Gleitelement mit gegenüberstehenden korrespondierenden Gleitflächen,
Fig. 5
eine weitere Ausführung eines Gleitelements in Form einer Stützrolle, und
Fig. 6
die Stützrolle in schaubildlicher Darstellung.
Ein Türgriff 1 eines Kraftfahrzeugs für eine Fahrzeugtür 2 ist über eine Lagerung 3 in der Tür zum Betätigen in eine Öffnungs- und Schließstellung I und II mittels des Griffteils 4 schwenkbar, wie die strichpunktierten Linien für die Öffnungsstellung I in Fig. 1 näher zeigen. Am Griffteil 4 ist ein sogenannter Griffhaken 5 angeordnet, der mit Mitteln zum Öffnen und Schließen der Kraftfahrzeugtür verbunden wird, was nicht näher dargestellt ist. Dieser Griffhaken 5 ist mit einer Gleitfläche 6 versehen, die einem Gleitelement 7 im Schlossteil 8 gegenübersteht, das ortsfest im Fahrzeug bzw. in einer Fahrzeugsäule des Fahrzeugaufbaus angeordnet ist.
Das Gleitelement 7 besteht aus einem Kunststoffteil mit einer konvex gewölbten Fläche 10 mit einem Radius R, die zur gegenüberliegenden Gleitfläche 6 des Griffhakens 5 derart angeordnet ist, dass sich zwischen dieser Gleitfläche 6 und der gewölbten Fläche 10 des Gleitelements 7 nur eine Linienberührung 11 - entsprechend der Stellung des Türgriffes 1 - ergibt.
Diese Linienberührung 11 ist in der vergrößerten Darstellung gem. Fig. 4 gezeigt und in Fig. 2 beispielhaft als Linie X-X dargestellt. Diese Linie X-X verläuft rechtwinkelig zur Bewegungsrichtung B, B1 des Türgriffs 1, so dass beim Betätigen des Türgriffs 1 nur ein Gleiten zwischen den beiden Gleitflächen 6 und 10 auf dieser Linie X-X erfolgt, wodurch die Reibung zwischen den Gleitflächen 6 und 10 wesentlich minimiert wird.
Nach einer weiteren Ausführung der Erfindung gem. Fig. 5 und 6 kann das Gleitelement auch aus einer Rolle 15 im Schlossteil 8 bestehen. Diese steht auch bei Betätigung des Türgriffes 1 in Linienberührung X-X mit der gegenüberstehenden Gleitfläche 10 des Griffhakens 5 am Türgriff. Die Rolle 15 ist über Achszapfen 16, 17 im Schlossteil 8 gelagert. Diese Rolle 15 ist in der Weise im Schlossteil 8 angeordnet, dass sich ein Spalt S zwischen der gegenüberstehenden Fläche F und F1 des Griffhakens 5 und dem Schlossteil 8 ergibt.
1. Türgriff für eine Kraftfahrzeugtür, der über eine ortsfeste Lagerstelle mit einem Ende ausschwenkbar ausgebildet ist und an einem dieser Lagerstelle abgekehrten Ende eine Gleitführung zwischen einem festen Schlossteil und dem bewegbaren Türgriff aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitführung (G) aus einem im Schlossteil (8) angeordnetem Gleitelement (7; 15) besteht, das in Betätigungsrichtung (B, B1) des Türgriffs (1) eine konvex gewölbte Gleitfläche (6) aufweist, die einer konvex gewölbten Gleitfläche (10) an einem Griffhaken (5) des Türgriffes (1) anliegend gegenübersteht.
2. Türgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den beiden Gleitflächen (6, 10) am Griffhaken (8) und am Gleitelement (7) des Schlossteils (8) während der Betätigung des Türgriffs (1) eine Linienberührung (11) besteht, die um 90° versetzt zur Betätigungsrichtung (B, B1) des Türgriffes (1) in Hochrichtung verläuft.
3. Türgriff nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitelement (7) sich über die gesamte Breite zur gegenüberliegenden Gleitfläche (6) am Griffhaken (5) erstreckt und quer zur gewölbten Gleitfläche (10) eben ausgeführt ist.
4. Türgriff nach den Ansprüchen 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitelement (7) aus einem Kunststoffmaterial besteht und auf der Gleitfläche (6) am Griffhaken (5) aus einem Kunststoffmaterial gleitet.
5. Türgriff nach den Ansprüchen 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitelement (7) über eine rückseitig der Gleitfläche (10) angeordnete Anformung (20) in einer hierzu korrespondierenden Ausnehmung im Schlossteil (8) einklipsbar gehalten ist.
6. Türgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitelement (G) im Schlossteil (8) aus einer Stützrolle (15) besteht, die einen Grundkörper mit beidseitig angeordneten Lagerachsen (16, 17) umfasst, welche in lagernde Aufnahmen des Schlossteils (8) gehalten sind.
7. Türgriff nach Anspruch 1 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützrolle (15) aus einem Kunststoffmaterial besteht und an der gegenüberliegenden Gleitfläche (6) des Griffhakens (5) abrollend angeordnet ist.