ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRISYU........
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1731441
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20061213
EP
06290920.5
20060606
fr
fr
fr
0505699
20050606
FR
20061213
200650
20061213
200650
B65D 43/02 20060101AFI20060927BHEP
de
Fertiggerichttablett mit einem einrastbaren Deckel, der eine zerreissbare Siegelnaht aufweist
en
Meal-tray with snap-fit , peel-openable lid
fr
Plateau-repas comportant un couvercle encliquetable et ouvrable par pelage
1
International Plastic Industrie
07454790
7397U.EP
Chemin Départemental 20 Route de la Gare
45170 Chilleurs aux Bois
FR
Feuillas, Patrick
1155 rue des Trois Croix
45470 Trainou
FR
Osmond, Philippe
390, rue de la Grand Cour
45760 Marigny les Usages
FR
Lemoine, Robert
et al
00016771
Cabinet Malemont 42, Avenue du Président Wilson
75116 Paris
FR
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
HR
MK
YU
La présente invention concerne un plateau-repas comprenant un récipient (1) pourvu d'une entrée (6) destinée à être fermée par un couvercle (7) comportant une paroi supérieure (8) et une paroi latérale reliée à cette dernière.
Le couvercle (7) est fixable sur le récipient (1) par encliquetage tandis que sa paroi supérieure est reliée à sa paroi latérale de manière séparable, en particulier par thermoscellage, et peut être enlevée par pelage.
La présente invention concerne un plateau-repas comprenant un récipient pourvu d'une entrée destinée à être fermée par un couvercle comportant une paroi supérieure et une paroi latérale reliée à cette dernière.
Dans les trains ou les avions, des plateaux-repas sont remis aux passagers afin qu'ils puissent se restaurer tout en restant à leur place. Toutefois, comme l'espace disponible devant les sièges est généralement réduit, les passagers sont souvent confrontés à des difficultés pour ouvrir leur plateau-repas et pouvoir ainsi accéder aux aliments.
Par ailleurs, les plateaux-repas actuels, après l'introduction des aliments dans les récipients, sont fermés industriellement à l'aide d'un film étirable ou thermoscellable afin de satisfaire aux conditions d'hygiène réglementaires.
Lorsque les plateaux-repas sont fermés, les récipients sont généralement entièrement entourés par le film de fermeture. Or la mise en place de ce film nécessite des machines complexes et coûteuses.
La présente invention se propose plus particulièrement de remédier aux inconvénients précités et, pour ce faire, elle a pour objet un plateau-repas ayant la structure indiquée au premier paragraphe ci-dessus et qui est caractérisé en ce que le couvercle est fixable sur le récipient par encliquetage et en ce que sa paroi supérieure est reliée à sa paroi latérale de manière séparable.
Les utilisateurs des plateaux-repas peuvent maintenant ouvrir très facilement ces derniers, même s'ils disposent d'un espace environnemental dans lequel leur liberté de mouvement est limitée. Il suffit en effet qu'ils enlèvent la paroi supérieure du couvercle, ce qui peut être réalisé d'une seule main.
Par ailleurs, la mise en place des couvercles sur les récipients peut être assurée facilement, manuellement ou à l'aide d'une machine très simple, puisqu'elle est réalisable par encliquetage.
De préférence, la paroi supérieure du couvercle est reliée à la paroi latérale de ce dernier par thermoscellage et peut être enlevée par pelage.
Il convient donc dans ce cas d'exercer une traction dirigée légèrement vers le haut pour enlever la paroi supérieure du couvercle et ouvrir le plateau-repas.
La paroi supérieure du couvercle peut par ailleurs être constituée d'une feuille transparente pour permettre aux consommateurs de voir les aliments contenus dans les plateaux-repas.
De manière avantageuse, la paroi supérieure du couvercle peut en outre comporter une languette de préhension faisant saillie au-delà de la paroi latérale dudit couvercle.
Grâce à cette languette, les consommateurs peuvent ouvrir plus facilement les plateaux-repas, ce qui réduit fortement les risques de renversement ou d'éclaboussures.
De préférence, le récipient et le couvercle sont en matière plastique.
Les plateaux-repas peuvent ainsi être réalisés par moulage, en très grande série et dans des conditions financières très compétitives. Leur poids peut en outre être réduit au maximum, ce qui est indispensable lorsqu'ils sont utilisés dans les avions.
Selon une caractéristique particulière de l'invention, la paroi latérale du couvercle peut être conformée pour entourer au moins la partie supérieure de la paroi latérale du récipient.
Le plateau-repas se trouve ainsi renforcé au voisinage de l'entrée du récipient. Sa fermeture peut en outre être assurée de façon plus sûre.
De manière avantageuse, la paroi latérale du couvercle et la paroi latérale du récipient peuvent comprendre des moyens de solidarisation complémentaires permettant de fermer le plateau-repas.
Selon un mode de réalisation préféré, les moyens de solidarisation complémentaires comprennent un rebord extérieur périphérique situé à la partie supérieure de la paroi latérale du récipient et des protubérances faisant saillie sur la face interne de la paroi latérale du couvercle et destinées à s'encastrer sous le rebord extérieur.
La fermeture du plateau-repas peut ainsi être assurée de manière sûre.
Afin d'augmenter l'étanchéité de la fermeture du plateau-repas, la paroi latérale du couvercle est de préférence solidaire d'un élément annulaire destiné à pénétrer axialement dans l'entrée du récipient et à venir en butée contre un épaulement de la paroi latérale dudit récipient lorsque le couvercle ferme ce dernier.
Par ailleurs, pour faciliter la mise en place du couvercle sur le récipient, l'élément annulaire de la paroi latérale du couvercle comporte une surface extérieure convergeant en direction de son extrémité libre et destinée à venir en contact intime avec la partie supérieure, de forme correspondante, de la surface intérieure de la paroi latérale du récipient.
Un mode d'exécution de la présente invention sera décrit ci-après à titre d'exemple nullement limitatif en référence aux dessins annexés dans lesquels :
- la figure 1 est une vue en perspective schématique d'un plateau-repas conforme à l'invention, le couvercle étant représenté à distance du récipient ;
- la figure 2 est une vue de dessus du plateau-repas visible sur la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue partielle en coupe et à l'échelle agrandie selon la ligne III-III de la figure 2, le couvercle étant en position fermée ; et
- la figure 4 est une vue analogue à la figure 3 mais dans laquelle le couvercle est représenté à distance du récipient.
Le plateau-repas que l'on peut voir sur les dessins est destiné à contenir et stocker les éléments d'un repas pouvant être servi dans un avion ou un train.
Il comprend tout d'abord un récipient 1 comportant un fond rectangulaire 2 pourvu d'une nervure longitudinale 3, une paroi latérale comportant deux côtés longitudinaux 4 et deux côtés transversaux 5, et une entrée 6 délimitée par le bord supérieur des côtés longitudinaux 4 et transversaux 5.
Le plateau-repas comprend également un couvercle 7 destiné à fermer l'entrée 6 du récipient, ce couvercle comportant une paroi supérieure 8 reliée à une paroi latérale comportant deux côtés longitudinaux 9 et deux côtés transversaux 10.
Le couvercle est dimensionné pour que sa paroi latérale vienne recouvrir avec un faible jeu la partie supérieure de la paroi latérale du récipient 1.
La paroi supérieure 8 du couvercle comporte une languette de préhension 11 s'étendant au-delà de l'un des côtés transversaux 10, au voisinage d'un coin du couvercle.
Dans le mode de réalisation envisagé ici, la paroi supérieure 8 est transparente pour que les consommateurs puissent voir le contenu du plateau-repas lorsque celui-ci est fermé. Rien ne s'oppose cependant à ce qu'il soit impossible de voir à travers elle.
Selon l'invention, la paroi supérieure 8 est reliée au bord supérieur des côtés longitudinaux 9 et transversaux 10 par thermoscellage de façon à pouvoir être enlevée par pelage.
La paroi latérale et la paroi supérieure 8 du couvercle sont réalisées de préférence en matière plastique, ce qui n'est toutefois pas obligatoire. Elles pourraient en effet être réalisées en d'autres matières et comporter un film thermoscellable sur leur face en regard.
Dans le mode de réalisation représenté, le récipient 1 est lui aussi réalisé en matière plastique. I1 pourrait cependant être réalisé en une autre matière si cela était nécessaire.
Afin que la plateau-repas puisse être fermé de façon sûre, les parois latérales du récipient et du couvercle comprennent des moyens de solidarisation complémentaires 12 qui seront maintenant décrits en référence aux figures 3 et 4.
Comme on peut en effet le voir sur ces figures, les moyens de solidarisation 12 comprennent un rebord extérieur périphérique 13 situé à la partie supérieure de la paroi latérale du récipient 1 et des protubérances 14 faisant saillie sur la face interne de la paroi latérale du couvercle, à une hauteur prédéterminée pour qu'elles puissent s'encastrer sous le rebord extérieur 13 lorsque le couvercle 7 est en position fermée sur le récipient.
En se référant à la figure 2, on remarquera que les côtés transversaux 10 de la paroi latérale du couvercle comportent chacun deux protubérances 14.
Il va de soi cependant que l'on ne sortirait pas du cadre de la présente invention si les côtés longitudinaux 9 étaient également pourvus de protubérances ou si le nombre des protubérances sur les côtés transversaux et/ou longitudinaux était différent de 2.
En revenant aux figures 3 et 4, on remarquera également que la paroi latérale du couvercle 7 est solidaire d'un élément annulaire 15 destiné à pénétrer axialement dans l'entrée 6 du récipient 1 et à venir en butée contre un épaulement 16 de la paroi latérale dudit récipient lorsque le couvercle 7 est en position de fermeture.
L'élément annulaire 15 comporte une surface extérieure 17 convergeant en direction de son extrémité libre et destinée à venir en contact intime avec la partie supérieure 18, de forme correspondante, de la surface intérieure de la paroi latérale du récipient.
Il ressort de la description précédente que la fermeture du plateau-repas, après la mise en place des aliments, peut être réalisée très facilement puisqu'il suffit d'introduire l'élément annulaire 15 du couvercle 6 jusqu'à ce qu'il vienne en butée contre l'épaulement 16.
Pendant que l'élément annulaire vient dans cette position, la paroi latérale du couvercle se déforme en effet élastiquement pour permettre aux protubérances 14 de venir s'encastrer sous le rebord 13 et verrouiller par encliquetage ledit couvercle sur le récipient.
L'ouverture du plateau-repas peut également être réalisée très facilement puisqu'il suffit d'exercer sur la languette de préhension 11 une traction dirigée légèrement ver le haut en direction du coin du couvercle qui est diagonalement opposé à ladite languette.
L'intensité de cette traction doit bien entendu être suffisante pour que la paroi supérieure 8 se désolidarise par pelage de la paroi latérale du couvercle.
1. Plateau-repas comprenant un récipient (1) pourvu d'une entrée (6) et un couvercle (7) pouvant être fixé par encliquetage sur le récipient afin de fermer l'entrée de ce dernier, le couvercle comportant une paroi latérale et une paroi supérieure (8) reliées l'une à l'autre, caractérisé en ce que la paroi latérale du couvercle (7) entoure avec un faible jeu au moins la partie supérieure de la paroi latérale du récipient (1) et en ce que la liaison entre la paroi latérale et la paroi supérieure (8) du couvercle est réalisée par thermoscellage pour que ladite paroi supérieure (8) puisse être enlevée par pelage.
2. Plateau-repas selon la revendication 1, caractérisé en ce que la paroi supérieure (8) du couvercle (7) est constituée d'une feuille transparente.
3. Plateau-repas selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la paroi supérieure (8) du couvercle (7) comporte une languette de préhension (11) faisant saillie au-delà de la paroi latérale dudit couvercle.
4. Plateau-repas selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le récipient (1) et le couvercle (7) sont en matière plastique.
5. Plateau-repas selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la paroi latérale du couvercle (7) et la paroi latérale du récipient (1) comprennent des moyens de solidarisation complémentaires (12).
6. Plateau-repas selon la revendication 5, caractérisé en ce que les moyens de solidarisation complémentaires (12) comprennent un rebord extérieur périphérique (13) situé à la partie supérieure de la paroi latérale du récipient (1) et des protubérances (14) faisant saillie sur la face interne de la paroi latérale du couvercle (7) et destinées à s'encastrer sous le rebord extérieur (13).
7. Plateau-repas selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la paroi latérale du couvercle (7) est solidaire d'un élément annulaire (15) destiné à pénétrer axialement dans l'entrée (6) du récipient (1) et à venir en butée contre un épaulement (16) de la paroi latérale dudit récipient lorsque le couvercle (7) ferme ce dernier.
8. Plateau-repas selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'élément annulaire (15) de la paroi latérale du couvercle (7) comporte une surface extérieure (17) convergeant en direction de son extrémité libre et destinée à venir en contact intime avec la partie supérieure (18), de forme correspondante, de la surface intérieure de la paroi latérale du récipient (1).