ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRISYU............................
J
DIM360 Ver 2.41 (21 Oct 2013) - 1620000/0
1732363
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20140430
EP
06011382.6
20060601
20060601
de
de
de
10526718
20050609
DE
20140430
201418
20061213
200650
H05B 41/285 20060101AFI20140321BHEP
H05B 41/36 20060101ALI20140321BHEP
H05B 41/392 20060101ALI20140321BHEP
de
Beleuchtungssystem und verfahren zum Betreiben eines derartigen Beleuchtungssystems
en
Lighting device and method for operating such a lighting device
fr
Dispositif d' éclairage et méthode pour alimenter un tel dispositif
Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH
100196371
2005P07750EP
Hellabrunner Strasse 1
81543 München
DE
Busse, Olaf
Schochenbergstrasse 24
80686 München
DE
Heckmann, Markus
Rainbow Court 5, Clifford Estate, Panyu
511495 Guangzhou
CN
Lecheler, Reinhard
Gustav-Philipp-Strasse 58 1/2
86633 Neuburg/Donau
DE
Lechner, Alfons
Englmannszell 11
86558 Hohenwart
DE
Mayer, Siegfried
Herdegenstrasse 4
85452 Moosinning
DE
Pollischansky, Thomas
Grüntenstrasse 5a
86391 Stadtbergen
DE
Rudolph, Bernd
Fichtenstrasse 2a
85659 Forstern
DE
Schemmel, Bernhard
Veilchenweg 11
82234 Wessling
DE
Schmidtmann, Kay, Dr
Roasmundenstrasse 5
81827 München
DE
Schmitt, Harald
Camerloherstrasse 171
81827 München
DE
Siegmund, Thomas, Dr.
Jupiterstrasse 3a
83624 Otterfing
DE
Storm, Arwed
Olaf-Lange-Weg 14
85221 Dachau
DE
Raiser, Franz
101348573
OSRAM GmbH Intellectual Property IP Postfach 22 13 17
80503 München
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
HR
MK
YU
20140430
201418
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Beleuchtungssystems, welches eine elektrische Lampe und ein elektronisches Vorschaltgerät aufweist, wobei der Betrieb der elektrischen Lampe durch das elektronische Vorschaltgerät eingestellt wird, wobei ein eine Umgebungstemperatur der elektrischen Lampe charakterisierender Messvorgang durchgeführt wird, wobei bei dem Messvorgang zumindest ein Messwert erzeugt wird, welcher mit einem Schwellwert verglichen wird und bei einem Abweichen des Messwerts vom Schwellwert eine elektrische Leistung der elektrischen Lampe verändert wird. Die Erfindung betrifft auch ein Beleuchtungssystem.
2005P07750EP
EP
06011382.6
Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrischeGlühlampen mbH
MN
20140327
H05B
US
2005023997
A1
CHITTA VENKATESH [US]
20050203
X
1-8
* Absatz [0030]; Anspruch 72; Abbildungen 2,5 *
US
6621239
B1
BELLIVEAU RICHARD S [US]
20030916
X
1,8
* Zusammenfassung *
Boudet, Joachim
Munich
20140317
US
2005023997
A1
20050203
AT
417491
T
20081215
CA
2534052
A1
20050217
CN
1846464
A
20061011
EP
1652413
A1
20060503
ES
2318310
T3
20090501
HK
1092002
A1
20090409
JP
2007500425
A
20070111
US
2005023997
A1
20050203
US
2006197471
A1
20060907
US
2008048584
A1
20080228
WO
2005015961
A1
20050217
US
6621239
B1
20030916
KEINE