ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESI....FIRO..CY..TRBGCZEEHUPLSK................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0 1710000/0
1739350
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
publiée en application de l'article 158, paragraphe 3 de la CBE
A1
20070103
EP
04766951.0
20040922
20061025
es
fr
fr
200400736
20040325
ES
20070103
200701
20070103
200701
F23N 1/00 20060101AFI20051012BHEP
F23D 14/38 20060101ALI20051012BHEP
de
REGLER FÜR VARIABLEN DRUCK FÜR EINEN GASBRENNER
en
VARIABLE PRESSURE REGULATOR FOR A GAS BLOWPIPE
fr
REGULATEUR DE PRESSION VARIABLE POUR CHALUMEAU
1
Rothenberger, S.A.
07151540
EX/EG-3176
Carretera Durango-Elorrio, Km2
48220 Abadiano
ES
PICAZA IBARRONDO, Jose Ignacio
Carretera Durango-Elorrio, km2
E-48220 Abadiano
ES
Urizar Barandiaran, Miguel Angel
00054443
Gordoniz, 22-5 P.O.Box 6454
48012 Bilbao (Vizcaya)
ES
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
ES2004000413
20040922
es
WO2005093324
20051006
200540
Régulateur de pression variable pour chalumeau à gaz, le régulateur étant intégré sur le manche qui est muni d'un corps intérieur (4) et d'une structure (6), le régulateur disposant d'une membrane (1) prétarée au moyen de deux ressorts (2), (3) qui y exercent une pression dessus en contre-position pour laisser passer un petit flux de gaz à pression (P) ; caractérisé par le fait qu'un des ressorts (3) est réglable dans une cavité (51) avec une vis (5) vissée directement ou indirectement sur le corps intérieur (4) du chalumeau, cette vis (5) pouvant être manipulée de l'extérieur au moyen d'un orifice d'accès (61) dans la structure (6).
Application: chalumeaux à gaz.
L'objet de la présente invention est un régulateur de pression variable pour chalumeau à gaz.
Dans les chalumeaux à gaz, on connaît déjà des dispositifs de régulation de la pression pour laisser passer un petit flux de gaz à pression d'une première chambre d'entrée de gaz (reliée à la bouteille d'alimentation) vers une chambre secondaire de sortie de gaz (reliée au brûleur du chalumeau). On connaît également le fait de placer en usine ces régulateurs à l'intérieur du propre chalumeau, entraînant par conséquent une pression constante et prédéterminée sans que l'usager n'ait la possibilité de procéder à un réglage postérieur in situ selon les besoins réels de chaque opération.
L'objet de la présente invention est un régulateur intégré sur le propre chalumeau qui permet à l'usager de varier la pression du petit flux de gaz qui est fourni de la première chambre d'entrée de gaz à la deuxième chambre de sortie de gaz.
Le régulateur selon l'invention intégré sur le propre chalumeau est muni d'une membrane prétarée au moyen de deux ressorts qui font pression en contre-position pour laisser passer un petit flux de gaz à pression de la première chambre d'entrée de gaz à la deuxième chambre de sortie de gaz lorsque les forces de fermeture et d'ouverture sont équilibrées. Pendant son fonctionnement :
- a) la membrane est pressée dans un sens (ouverture) par l'action du premier ressort fixé dans une cavité conformée dans le corps intérieur du chalumeau à gaz ;
- b) la membrane est pressée dans le sens opposé (fermeture) sur l'action d'un deuxième ressort logé de manière réglable dans une cavité conformée dans une vis ;
- c) la vis est vissée directement ou indirectement sur le corps du chalumeau et elle peut être actionnée de l'extérieur par un orifice d'accès conformé dans la structure du chalumeau à gaz.
- c) la vis dispose d'un limiteur de course qui établit les pressions minimum et maximum donnant la plage où la pression de sortie est comprise.
La pression du flux de gaz est comprise entre 0 ≤ P ≤ 4 Bar et de préférence entre 2 ≤ P ≤ 3 Bar.
Pour mieux comprendre l'objet de la présente invention, une forme préférentielle de réalisation pratique est représentée sur les plans, susceptible de changements accessoires qui ne modifieront pas son fondement.
La figure 1 représente une section partielle détaillée d'un chalumeau à gaz avec le régulateur de pression variable, objet de l'invention, intégré sur le propre chalumeau.
On peut observer sur cette figure la structure et les composants ainsi que leur disposition sur le propre corps du chalumeau pour un exemple non limitatif de réalisation pratique.
Un exemple de réalisation pratique non limitatif de la présente invention est décrit ci-dessous.
L'objet de la présente invention est un régulateur de pression variable pour un chalumeau à gaz.
Le régulateur objet de l'invention est intégré sur le propre chalumeau et il est muni d'une membrane (1) prétarée au moyen de deux ressorts (2), (3) qui y exerce une pression dessus en contre-position pour laisser passer un petit flux de gaz à pression d'une première chambre (Ci) d'entrée de gaz vers une deuxième chambre (C_2) de sortie de gaz lorsque les forces de fermeture et d'ouverture sont équilibrées.
Selon la réalisation représentée - voir figure 1 - le ressort (2) qui fait pression sur la membrane (1) dans un sens d'ouverture est fixé dans une cavité (41) à l'intérieur du corps intérieur (4) du chalumeau à gaz.
Ce ressort (2) exerce une pression continue sur la membrane (1) dans un sens (ouverture) par l'interposition d'un pousseur (7a).
Le ressort (3) qui exerce une pression sur la membrane (1) dans le sens contraire est logé de manière réglable dans une cavité (51) conformée dans une vis (5).
Cette vis (5) dispose d'une conformation (52) permettant son accès de l'extérieur (au moyen d'un tournevis traditionnel, étoilé, clef Allen ou tout autre outil similaire) et elle est vissée directement ou indirectement au corps intérieur (4) du chalumeau à gaz.
La vis (5) est accessible et manipulable de l'extérieur avec un outil adapté et elle dispose d'un limiteur de course qui établit les deux arrêts extrêmes bloquant l'avancée ou le recul de la vis (5). Ces arrêts correspondent et ils établissent la force maximum et minimum du ressort (3) et respectivement les pressions (P_2) maximum et (P_1) minimum du ressort (3) donnant la plage où se trouve toujours la pression de sortie de gaz.
Dans la réalisation représentée, la vis (5) se visse (50) dans un arrêt (8) qui à son tour fixe la membrane (1) se vissant (80) dans le corps intérieur (4) du chalumeau à gaz.
Le ressort (3) exerce une pression continue sur la membrane (1) dans un sens (fermeture) avec interposition d'un pousseur (7b).
Pour faciliter l'action sur la vis (5), on a prévu un orifice (61) conformé dans la structure (6) du chalumeau et regardant de manière axiale la conformation (52) de cette vis (5). La force minimum et maximum du ressort (3) détermine la pression minimum et maximum donnant la plage où se trouve toujours la pression de sortie du gaz. En général, cette pression P est toujours comprise entre P_1 (minimum) et P_2 (maximum) : P_1 ≤ P ≤ P_2 avec P_1 = 0 Bar et P_2 = 4 Bar.
Cette pression P est toujours comprise entre P_1 (minimum) et P_2 (maximum) : P_1 ≤ P ≤ P_2 avec P_1 = 2 Bar et P_2 = 3 Bar.
1. Régulateur de pression variable pour chalumeau à gaz, le régulateur étant intégré sur le manche qui est muni d'un corps intérieur (4) et d'une structure (6), le régulateur est muni d'une membrane (1) prétarée au moyen de deux ressorts (2), (3) qui y exercent une pression dessus en contre-position pour laisser passer un petit flux de gaz à pression (P) ; caractérisé par le fait qu'un des ressorts (3) est logé de manière réglable dans une cavité (51) conformée dans une vis (5), vissée directement ou indirectement au corps intérieur (4) du chalumeau, cette vis (5) pouvant être atteinte de l'extérieur au moyen d'un orifice d'accès (61) conformé dans la structure (6).
2. Régulateur de pression variable pour chalumeau à gaz selon la revendication précédente, caractérisé par le fait que la vis (5) dispose d'un limiteur de course qui établit les pressions (P_1) minimum et (P_2) maximum donnant la plage où se trouve la pression de sortie P_1 ≤P≤P_2.
3. Régulateur de pression variable pour chalumeau à gaz selon les revendications précédentes caractérisé par le fait que la pression (P) du débit de gaz est comprise entre 0 ≤ P ≤ 4 Bar et de préférence entre 2 ≤ P≤ 3 Bar.
4. Régulateur de pression variable pour chalumeau à gaz selon les revendications précédentes caractérisé par le fait que la membrane (1) est pressée dans un sens (ouverture) par le ressort (2) et dans le sens opposé (fermeture) par le ressort (3) pour laisser passer un petit flux de gaz à pression d'une première chambre (Ci) d'entrée de gaz vers une chambre secondaire lorsque les forces de fermeture et d'ouverture sont équilibrées.