ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRISYU........
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1739511
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20070103
EP
05106032.5
20050701
fr
fr
fr
20070103
200701
20070103
200701
G04C 10/04 20060101AFI20060215BHEP
G04G 19/00 20060101ALI20060215BHEP
de
Verfahren zur Synchronisierung einer analogen Anzeige und eines flüchtigen Zähler in einer Uhr
en
Method for synchronizing the analog display means and a volatile time counter in a timepiece
fr
Procédé de synchronisation entre les moyens d'affichage analogiques et un compteur volatile de temps dans une montre
2
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
00238279
2476/PV/EP
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
CH
Blondeau, Fabien
Montet-du-Bas 4
2525, Le Landeron
CH
Christe, Laurent
Champs-du-Châtelet 21
2504, Bienne
CH
Cuénin, Jérôme
Rue de Champ-Fleuri 22
2720, Tramelan
CH
Vigand, Philippe
et al
00135001
ICB, Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Rue des Sors 7
2074 Marin
CH
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
HR
MK
YU
L'invention concerne un procédé de synchronisation entre des moyens d'affichage analogiques (4, 6) et un compteur volatile de temps (8) dans une montre électronique multifonctions lors du remplacement des moyens d'alimentation primaire (18) alimentant cette dernière, comprenant les étapes suivantes: (i) calcul d'une valeur représentative (Vtps) d'une information temporelle au moyen d'une base de temps (14) de la montre; (ii) stockage de la valeur dans le compteur volatile de temps; (iii) mise à jour de la valeur dans le compteur volatile de temps périodiquement en fonction de la fréquence de fourniture d'une information temporelle par la base de temps; (iv) affichage synchronisé de la valeur représentative d'une l'information temporelle par les moyens d'affichage analogiques dans un premier mode de fonctionnement de la montre; (v) affichage non synchronisé d'une valeur non représentative d'une information temporelle par les moyens d'affichage analogiques dans un deuxième mode de fonctionnement de la montre; (vi) détection de la fin de vie des moyens d'alimentation primaire alimentant la montre; (vii) mise des moyens d'affichage analogiques dans une position de référence prédéterminée suite à la détection de fin de vie des moyens d'alimentation primaire; (viii) mise à zéro de la valeur du compteur de temps lors du retrait des moyens d'alimentation primaire; (ix) synchronisation automatique entre les moyens d'affichage analogiques et la valeur du compteur de temps lors du remplacement des moyens d'alimentation primaire.

DOMAINE TECHNIQUE
La présente invention concerne, de manière générale, une montre électronique multifonctions alimentée par une source d'énergie primaire non rechargeable comprenant des moyens d'affichage analogiques fonctionnant en synchronisme avec une valeur représentative d'une information temporelle contenue dans un compteur volatile de temps dont la valeur est calculée au moyen d'une base de temps dans un premier mode de fonctionnement de la montre, appelé "mode horaire", et fonctionnant de manière asynchrone avec cette valeur dans un deuxième mode de fonctionnement de la montre, appelé "mode non horaire". L'invention concerne plus particulièrement un procédé de synchronisation simplifié entre les moyens d'affichage analogiques et la valeur du compteur lors du remplacement de la source d'énergie primaire.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE
Il connu dans l'art antérieur, des montres électroniques multifonctions comprenant une base de temps permettant de calculer une valeur représentative d'une information temporelle, à savoir l'heure courante, un compteur volatile de temps dans lequel est stocké la valeur calculée représentative de l'heure courante et de la position des moyens d'affichage analogiques, à savoir des aiguilles, fonctionnant en synchronisme avec cette valeur calculée dans un premier mode de fonctionnement appelée "mode horaire", et fonctionnant de manière asynchrone avec la valeur calculée dans un deuxième mode de fonctionnement "non horaire", comme par exemple un mode chronographe, un mode boussole ou encore un mode météo.
Pour des raisons évidentes de coûts et de place disponible dans de telles montres multifonctions, il est préférable d'alimenter la montre au moyen d'une source d'énergie primaire. Toutefois, lors de la fin de vie d'une telle source d'énergie primaire, d'une part, les aiguilles sont arrêtées lorsque l'énergie fournie par cette source est perçue comme insuffisante pour les mouvoir, et, d'autre part, la valeur du compteur est corrompue lorsque la source est insuffisante pour alimenter le compteur de temps et remise à zéro lors du remplacement de la source d'énergie primaire. Ainsi, après le remplacement de la source d'énergie primaire, la valeur contenue dans le compteur de temps ne correspond plus avec la valeur correspondante à la position à laquelle les aiguilles se sont ou ont été arrêtées. Dans les cas où l'utilisateur effectue une remise à l'heure après le remplacement de la source d'énergie primaire, les aiguilles fonctionnant en synchronisme avec la valeur du compteur de temps, le décalage entre la position des aiguilles et la valeur contenue dans le compteur de temps reste présent. Bien que ce décalage n'empêche nullement la montre de fonctionner normalement dans son mode horaire, cela pose problème lorsque l'utilisateur désire utiliser le mode non horaire de la montre. En effet, dans ce mode non horaire, la montre est censée placer les aiguilles dans une position de référence qu'elle détermine en fonction de la valeur contenue dans le compteur de temps censé correspondre à la position effective des aiguilles. Ainsi, les aiguilles sont amenées dans des positions fantaisistes dans le mode non horaire, ce qui laisse à penser à l'utilisateur que la montre est défectueuse ce qui n'est évidemment pas souhaitable.
Un exemple de ce disfonctionnement est détaillé en relation avec les figures 1a à 1g. Dans cet exemple, chaque aiguille est déplacée au moyen d'un moteur indépendant.
La figure 1a représente, en mode horaire, le cadran 2 de la montre sur lequel les aiguilles 4 et 6 indiquent l'heure courante, à savoir 10 heures 10 minutes, en synchronisme avec la valeur contenue dans le compteur de temps 8 de la montre.
La figure 1 b représente la même montre cinq minutes plus tard, en mode non horaire, ce dernier étant été actionné par l'utilisateur. Dans ce mode non horaire, les aiguilles 4 et 6 indiquent une valeur de référence prédéterminée, i.e. ici les deux aiguilles pointent vers le premier indicateur correspondant à 1 heure ou à 5 minutes, un indicateur supplémentaire 10 pouvant être agencé en regard sur la lunette (non représentée) ou encore sur le cadran ou la glace. Ainsi l'utilisateur sait qu'il est bien entré dans le mode non horaire correspondant à l'indicateur 10, les aiguilles pointant dans cette direction. Le positionnement correcte des aiguilles peut être effectué simplement en déplaçant les aiguilles indépendamment l'une de l'autre au moyen de leur moteur respectif, l'électronique de la montre connaissant la position de départ des aiguilles définies par la valeur dans le compteur de temps, les deux étant synchrones et la position d'arrivée des aiguilles, celle-ci étant prédéterminée pour le mode non horaire sélectionné. Pendant le fonctionnement en mode non horaire, la valeur du compteur continue à être incrémentée par la base de temps, les aiguilles n'étant alors plus en synchronisme avec cette valeur.
Sur la figure 1c, la montre est revenue en mode horaire, soit que l'utilisateur ait actionné le mode horaire, soit que la montre soit revenue dans le mode horaire automatiquement suite par exemple à un timeout. L'heure indiquée par les aiguilles 4 et 6 est maintenant de 10 heures et 20 minutes. La valeur correspondante est contenue dans le compteur de temps 8.
Sur la figure 1d, l'alimentation fournie par la source d'énergie primaire de la montre est devenue insuffisante pour mouvoir les aiguilles 4 et 6, qui dans l'exemple représenté continuent d'indiquer 10 heures 20 minutes, tandis que la valeur contenue dans le compteur de temps peut éventuellement continuer d'être incrémentée, cette action de mise à jour de la valeur du compteur étant moins coûteuse en énergie.
La figure 1e représente soit l'état de la montre lors de la fin de vie de la source d'énergie, soit juste après le remplacement de la source d'énergie. Dans le premier cas, le compteur de temps n'est plus alimenté et la valeur qu'il contient est corrompue (mise à zéro), les aiguilles indiquant toujours 10 heures 20 minutes. L'utilisateur est alors conscient de devoir changer la source d'énergie en voyant les aiguilles arrêtées ce qui nous amène au deuxième cas faisant suite au remplacement de la source d'énergie. Dans le deuxième cas, la valeur du compteur est mise à zéro, ou tout autre valeur constante fixée à l'avance, l'alimentation de ce dernier ayant été interrompue pendant un laps de temps relativement long suite au remplacement de la source d'énergie. Dans l'exemple représenté, le remplacement venant juste d'être effectué, les aiguilles indiquent encore 10 heures 20 minutes. On notera donc que la valeur contenue dans le compteur de temps présente un décalage avec la valeur correspondante à la position réelle des aiguilles.
Suite au remplacement de la source d'énergie, l'utilisateur a effectué, comme cela est représenté sur la figure 1f, une remise à l'heure de la montre, par exemple de manière classique au moyen d'une couronne de remise à l'heure. On notera que dans le mode de fonctionnement de remise à l'heure de la montre, lors de l'entraînement des aiguilles, la valeur contenue dans le compteur peut être modifiée en synchronisme (8a) avec le déplacement des aiguilles ou rester inchangée (8b). Dans l'exemple représenté, l'heure actuelle est 15 heures 30 minutes. L'utilisateur doit donc tourner les aiguilles de 5 heures et 10 minutes pour les amener dans une position où elles indiquent correctement l'heure actuelle. Dans le premier cas où le compteur (8a) reste synchronisé lors de la remise à l'heure, la valeur qu'il contient est alors de 5 heures 10 minutes. Dans le deuxième cas où le compteur (8b) est désynchronisé des aiguilles lors de la remise à l'heure, la valeur qu'il contient reste inchangée soit 0 heure 0 minute. Ainsi dans les deux cas, il y a toujours un décalage entre la valeur contenue dans le compteur et la valeur correspondante à la position réelle des aiguilles.
La figure 1g représente la position des aiguilles sur le cadran suivant les deux cas présentés à la figure 1f, lorsque l'utilisateur actionne de nouveau le mode non horaire. Dans l'exemple représenté, l'utilisateur a actionné le mode non horaire 5 minutes après avoir remplacé la source d'énergie. La valeur contenue dans le compteur est donc suivant les deux cas présentés à la figure 1f, de 5 heures 15 minutes (compteur 8a), respectivement de 0 heure 5 minutes (compteur 8b).
Dans le premier cas, l'aiguille des heures 4a est décalée de 4 heures 15 minutes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette valeur de 4 heures 15 minutes est obtenue en effectuant la différence entre la valeur contenue dans le compteur 8a, soit dans cet exemple 5 heures 15 minutes et la position de référence prédéterminée de l'aiguille des heures 4a dans le mode non horaire, soit dans cet exemple 1 heure. Sachant que dans l'exemple considéré l'aiguille des heures 4a est initialement entre les indicateurs de 3 et 4 heures, le déplacement de 4 heures 15 minutes effectué amène cette dernière de manière à pointer entre les indicateurs correspondant à 11 et 12 heures. L'aiguille des minutes 6a est, quant à elle, décalée de 10 minutes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette valeur de 10 minutes est obtenue en effectuant la différence entre la valeur correspondant aux minutes contenue dans le compteur 8a, soit 15 minutes dans cet exemple, et la position de référence prédéterminée de l'aiguille des minutes 6a dans le mode non horaire, soit 5 minutes dans cet exemple. Sachant que dans l'exemple considéré, l'aiguille des minutes 6a pointe initialement sur 35 minutes, le déplacement de 10 minutes effectué amène cette dernière en regard de l'indicateur correspondant à 25 minutes. On remarque donc que les aiguilles de la montre indiquent chacune une valeur "fantaisiste" au lieu d'indiquer la position de référence souhaitée pour avertir l'utilisateur que le mode horaire est bien sélectionné. L'utilisateur peut donc à juste titre penser que sa montre ne fonctionne pas correctement.
Dans le deuxième cas, les mêmes règles de calculs sont appliquées et du fait du décalage entre la position réelle des aiguilles 4b et 6b et de la valeur censée correspondre dans le compteur 8b, un résultat fantaisiste est également obtenu. Ainsi, de nouveau les aiguilles ne pointent pas en direction de la position de référence souhaitée lors de l'actionnement du mode non horaire par l'utilisateur, qui peut donc douter du bon fonctionnement de ce mode.
En vue d'éviter ce décalage entre la position réelle des aiguilles et la valeur représentative de cette position dans un compteur, certaines solutions de l'art antérieur prévoient l'utilisation d'une mémoire non volatile pour stocker la position des aiguilles. Ainsi, même en cas d'interruption prolongée de l'alimentation, due par exemple au remplacement de la pile de la montre, la valeur correspondant à la position des aiguilles est conservée et correspond donc effectivement à la position réelle des aiguilles. Toutefois, une telle solution n'est pas souhaitable pour des raisons là encore évidentes de coût de fabrication ainsi que de place disponible sur le circuit imprimé de la montre.

RESUME DE L'INVENTION
L'un des buts principaux de la présente invention est de pallier aux inconvénients susmentionnés en mettant en oeuvre un procédé de synchronisation entre les moyens d'affichage analogiques de la montre et la valeur correspondante stockée dans un compteur volatile de temps permettant de garder la correspondance entre les deux en particulier lors du remplacement de la source d'énergie primaire de la montre.
A cet effet, dans le cadre de la présente invention, il est prévu un procédé de synchronisation comprenant les étapes suivantes:
- calcul d'une valeur représentative d'une information temporelle au moyen d'une base de temps de la montre;
- stockage de ladite valeur dans ledit compteur volatile de temps;
- mise à jour de ladite valeur dans ledit compteur volatile de temps périodiquement en fonction de la fréquence de fourniture d'une information temporelle par ladite base de temps;
- affichage synchronisé de la valeur représentative d'une l'information temporelle par les moyens d'affichage analogiques dans un premier mode de fonctionnement de ladite montre;
- affichage non synchronisé d'une valeur non représentative d'une information temporelle par les moyens d'affichage analogiques dans un deuxième mode de fonctionnement de ladite montre;
- détection de la fin de vie desdits moyens d'alimentation primaire alimentant ladite montre;
- mise des moyens d'affichage analogiques dans une position de référence prédéterminée suite à la détection de fin de vie des moyens d'alimentation primaire;
- mise à une valeur de référence prédéterminée de la valeur du compteur de temps lors du retrait des moyens d'alimentation primaire;
- synchronisation automatique entre les moyens d'affichage analogiques et la valeur du compteur de temps lors du remplacement des moyens d'alimentation primaire.
Des mises en oeuvre avantageuses du procédé sont décrites dans le cadre des revendications dépendantes 2 à 6.
Selon un autre aspect, la présente invention concerne également une montre électronique multifonctions susceptible de mettant en oeuvre le procédé de synchronisation susmentionné. Une telle montre comprend
- une base de temps permettant de calculer une valeur représentative d'une information temporelle,
- un compteur volatile de temps dans lequel est stocké ladite valeur calculée,
- des moyens d'affichage analogiques,
- un premier mode de fonctionnement dans lequel les moyens d'affichage analogiques sont synchrones avec la valeur du compteur de temps,
- un deuxième mode de fonctionnement dans lequel les moyens d'affichage analogiques sont asynchrones avec la valeur du compteur de temps,
- des moyens d'alimentation primaire de l'électronique de la montre,
- des moyens de détection de fin de vie des moyens d'alimentation primaire, caractérisée en ce que la montre est en outre agencée pour positionner les moyens d'affichage analogiques dans une position de référence prédéterminée suite à une détection de fin de vie des moyens d'alimentation primaire, et pour remettre à zéro la valeur du compteur de temps lors du remplacement des moyens d'alimentation primaire.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée qui suit de modes de réalisation de l'invention donnés uniquement à titre d'exemple non limitatif et illustrés par les dessins annexés où :
- les figures 1a à 1 g présentent l'évolution des moyens d'affichage analogiques et de la valeur du compteur de temps d'une montre électronique multifonctions selon l'art antérieur, en particulier, lors du remplacement de la pile;
- la figure 2 représente de manière schématique une montre électronique multifonctions selon la présente invention;
- les figures 3a à 3g présentent l'évolution des moyens d'affichage analogiques et de la valeur du compteur de temps d'une montre électronique multifonctions selon l'invention, en particulier, lors du remplacement de la pile;
- la figure 4 représente un compteur de temps utilisé selon une mise en oeuvre préférée du procédé de synchronisation selon l'invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION
La description qui va suivre est fournie uniquement à titre d'exemple, en particulier la figure 2, qui représente les éléments de la montre nécessaires pour la compréhension de la mise en oeuvre du procédé de synchronisation selon l'invention. La montre électronique comprend des moyens d'affichage analogiques comprenant généralement au moins deux aiguilles 4 et 6 disposées sur un cadran 2, l'une des aiguilles 4 servant à indiquer les heures et l'autre 6 les minutes dans le mode horaire de la montre. Il est bien entendu possible de prévoir d'autres aiguilles, comme par exemple une troisième aiguille (non représentée) servant à indiquer les secondes. Les aiguilles 4 et 6 sont entraînées au moins par un moteur 12. De préférence, il est prévu l'utilisation d'un moteur pas à pas pour entraîner chacune des aiguilles, ce qui permet de fournir des indications non horaire, comme par exemple la superposition des deux aiguilles en regard d'un indicateur décalé par rapport à 12.00. La disposition des moteurs et des rouages permettant d'entraîner les aiguilles ne sera pas décrite ici. Il est en effet bien connu de l'homme du métier des mouvements d'horlogerie comprenant plusieurs moteurs pour actionner individuellement plusieurs aiguilles.
Une base de temps 14 permet de définir pour chaque moteur 12 le pas pour l'avance de l'aiguille associée au dit moteur. La base de temps, généralement utilisée, est constituée notamment d'un oscillateur à quartz et de différents étages diviseurs de fréquence de l'oscillateur pour entraîner chaque moteur avec le pas désiré. Des moyens d'entraînement 16 du ou des moteurs 12 sont prévus à cet effet.
Le ou les moteurs 12 sont alimentés par une source d'alimentation primaire 18 non rechargeable. Un comparateur de tension 20 est agencé en sortie de la source d'alimentation 18. Ce comparateur 20 reçoit à une première entrée la tension d'alimentation Valim et à une deuxième entrée une tension de référence Vref pour comparer la tension d'alimentation Valim avec cette tension de référence Vref. Cette tension de référence Vref est choisie de manière à ce que si la tension d'alimentation est supérieure ou égale à la tension de référence (Valim ≥ Vref), alors l'électronique de la montre ainsi que l'affichage analogique fonctionne correctement. En revanche si la tension d'alimentation est inférieure à la tension de référence (Valim < Vref), alors l'électronique de la montre et surtout la marche des aiguilles ne sont plus assurées de fonctionner correctement. Le résultat de la comparaison est transmis à des moyens d'arrêt 22 qui, dans le dernier cas où la tension d'alimentation est insuffisante pour faire fonctionner la montre correctement, commandent aux moyens d'entraînement du moteur 16 d'arrêter puis de positionner les aiguilles 4 et 6 dans une position de référence de manière à avertir l'utilisateur de l'insuffisance de la source d'alimentation 18 et donc de la nécessité de la remplacer. La position de référence dans laquelle sont placées les aiguilles est de préférence 12 heures 00.
Un circuit garde-temps comprend en particulier un compteur volatile de temps 8 qui permet de compter le temps d'après les impulsions reçues par la base de temps 14. Dans le mode horaire de la montre, la valeur de temps contenue dans le compteur 8 correspond à une indication de position des aiguilles, ces dernières fonctionnant alors en synchronisme avec cette valeur.
La montre, dans le cadre de la présente invention, est une montre multifonctions comprenant au moins un mode non horaire en plus du mode horaire. Dans le mode non horaire les aiguilles 4 et 6 fournissent une information non horaire qui n'est plus en synchronisme avec la valeur de temps contenu dans le compteur 8. La montre comprend des moyens de sélection 26 de ce mode non horaire, qui peuvent être implémentés par exemple sous la forme d'un organe de commande tel un bouton poussoir. Toutefois, il est à noter que d'autres types de moyens de sélection peuvent être mis en oeuvre, comme par exemple une glace tactile, ou un déclenchement automatique en fonction d'une mesure effectuée par un capteur de la montre. Suite à l'actionnement des moyens de sélection 26 de la montre, cette dernière commute du mode horaire à un mode non horaire ou inversement suivant le mode dans lequel elle se trouvait précédemment. Dans le cas du passage du mode horaire à un mode non horaire, la partie électronique gérant la ou les applications non horaires est activée. Suivant le mode non horaire sélectionné par l'utilisateur, les moyens de gestion de l'application 28 envoient à des moyens de calcul de différence 30 un signal 32 correspondant à une valeur de référence dans laquelle les aiguilles doivent être placées pour indiquer à l'utilisateur que le mode désiré est bien sélectionné. Ainsi, les moyens de calcul de différence 30 reçoivent d'une part une valeur de référence (Vpos) provenant des moyens de gestion de l'application non horaire 28 et d'autre part la valeur de temps (Vtps) contenu dans le compteur de temps 8. Le résultat de la différence effectuée par les moyens de calcul de différence 30 permet de fournir un signal de commande 34 aux moyens d'entraînement du ou des moteurs 16 pour déplacer les aiguilles depuis leur position actuelle à la position de référence indiquant le mode non horaire sélectionné. Inversement dans le cas du passage d'un mode non horaire au mode horaire, les moyens de calcul de différence 30 fournit aux moyens d'entraînement des aiguilles un signal de commande 34 pour déplacer les aiguilles depuis une position de référence indiquant le mode non horaire précédemment sélectionné à une position correspondant à une information horaire correspondant à la valeur de temps contenu dans le compteur 8.
Il est à noter que si la montre comprend plusieurs modes non horaires, il est possible que l'utilisateur sélectionne un mode non horaire alors que la montre est dans un autre mode non-horaire. Dans ce cas, les moyens de calcul de différence 30 reçoivent deux signaux correspondant d'une part à la position de référence du mode non horaire actuel (Vpos1) et d'autre part à la position de référence du mode non horaire nouvellement sélectionné (Vpos2). Le résultat de la différence (Vdif) permet donc de passer directement de l'une à l'autre des positions de référence des deux applications non horaires.
Comme il a été vu précédemment, les aiguilles sont placées automatiquement dans une position de référence prédéterminée lorsque la tension d'alimentation fournit par la source d'alimentation 18 est insuffisante pour un fonctionnement correcte de la montre. Ainsi, l'utilisateur est averti du besoin de remplacer la source d'alimentation. Le compteur de temps 8 étant du type volatile, le retrait de la source d'alimentation entraîne une mise à une valeur de référence prédéterminée, par exemple une mise à zéro, de la valeur de temps qu'il contient. Après le remplacement de la source d'alimentation 18, la montre fonctionne de nouveau de manière correcte et la valeur de temps (ici 0) contenue dans le compteur 8 correspond bien à la position réelle des aiguilles qui ont été placées dans la position de référence 12.00. Si la position de référence prédéterminée est décalée par rapport à 12.00, l'électronique de la montre connaissant ce décalage peut incrémenter adéquatement la valeur de temps du compteur, lors de l'initialisation suite au remplacement de la source d'alimentation, de manière à ce que cette valeur de temps soit représentative de la position réelle des aiguilles dans le mode horaire. Lorsque la position réelle des aiguilles, c'est-à-dire la position de référence prédéterminée dans laquelle elles ont été placées, suite au remplacement de la source d'alimentation ne correspond pas à l'heure actuelle, ce qui arrive dans la majorité des cas, l'utilisateur peut alors effectuer une remise à l'heure, par exemple au moyen d'un mécanisme traditionnel actionné par une couronne de remontoir 36. Dans ce mode de remise à l'heure, il est important que les aiguilles 4 et 6 fonctionnent en synchronisme avec la valeur de temps du compteur 8. Pour cela il est prévu, que le mécanisme de remise à l'heure transmette un signal de déplacement 38 des aiguilles au compteur de temps 8 qui peut ainsi mettre à jour la valeur de temps de manière à ce que cette dernière soit toujours représentative de la position réelle des aiguilles dans le mode horaire.
Les figures 3a à 3g représentent un exemple de mise en oeuvre du procédé de synchronisation selon la présente invention.
La figure 3a représente, en mode horaire, le cadran 2 de la montre sur lequel les aiguilles 4 et 6 indiquent l'heure courante, à savoir 10 heures 10 minutes, en synchronisme avec la valeur contenue dans le compteur de temps 8 de la montre.
La figure 3b représente la même montre cinq minutes plus tard, suite à l'actionnement de l'organe de commande 26 par l'utilisateur pour sélectionner un mode non horaire de la montre. Dans ce mode non horaire, les aiguilles 4 et 6 indiquent une valeur de référence prédéterminée, i.e. ici les deux aiguilles pointent vers le premier indicateur du cadran correspondant à 1 heure ou à 5 minutes, un indicateur supplémentaire 10 pouvant être agencé en regard sur la lunette (non représentée) ou encore sur le cadran ou la glace. Ainsi l'utilisateur sait qu'il est bien entré dans le mode non horaire correspondant à l'indicateur 10, les aiguilles pointant dans cette direction. Le positionnement correcte des aiguilles peut être effectuée simplement en déplaçant les aiguilles indépendamment l'une de l'autre au moyen de leur moteur respectif, l'électronique de la montre connaissant la position de départ des aiguilles définies par la valeur dans le compteur de temps, les deux étant synchrones et la position d'arrivée des aiguilles, celle-ci étant prédéterminée pour le mode non horaire sélectionné. Pendant le fonctionnement en mode non horaire, la valeur du compteur continue à être incrémentée par la base de temps, les aiguilles n'étant alors plus en synchronisme avec cette valeur.
Sur la figure 3c, la montre est revenue en mode horaire, soit que l'utilisateur ait actionné le retour dans le mode horaire, soit que la montre soit revenue dans le mode horaire automatiquement suite par exemple à un timeout. L'heure indiquée par les aiguilles 4 et 6 est maintenant 10 heures 20 minutes. La valeur correspondante est contenue dans le compteur de temps 8.
Sur la figure 3d, la tension d'alimentation fournit par la source d'alimentation primaire est devenue insuffisante pour faire fonctionner correctement la montre et notamment pour assurer une avance juste des aiguilles, c'est-à-dire en synchronisme avec la valeur de temps du compteur 8. C'est pourquoi, dans le cadre de la présente invention, il est prévu de comparer la tension d'alimentation (Valim) avec une tension de référence (Vref). Lorsque la tension d'alimentation est inférieure à la tension de référence, il est alors prévu de positionner les aiguilles dans une position de référence prédéterminée, par exemple 12.00, puis d'activer les moyens d'arrêts des moyens d'entraînements du ou des moteurs de manière à bloquer les aiguilles dans ladite position de référence prédéterminée. Ainsi, l'utilisateur est averti de l'insuffisance d'alimentation et sait qu'il doit remplacer la source d'alimentation. Le compteur peut indépendamment continuer à être incrémenté ou non.
La figure 3e représente la montre suite au remplacement de la source d'alimentation. Le compteur étant une mémoire volatile, la valeur qu'il contient a été mis à zéro durant l'interruption prolongée d'alimentation due au remplacement de la source d'alimentation. Ainsi, la valeur du compteur est de nouveau représentative de la position des aiguilles dans le mode horaire. On notera que si la position de référence prédéterminée est choisie décalée par rapport à 12.00, cela n'est pas gênant dans la mesure où le décalage entre la valeur du compteur et la position réelle des aiguilles est définie et donc connu de l'électronique de la montre et à ce titre peut être corrigé lors de l'initialisation effectuée suite au remplacement de la source d'alimentation.
La figure 3f représente la montre suite au remplacement de la source d'alimentation et à la remise à l'heure de la montre par l'utilisateur. Pour effectuer la remise à l'heure, l'utilisateur actionne la couronne de remontoir 36 de manière à remettre sa montre à l'heure, ici 3 heures 30 minutes. Dans ce mode de remise à l'heure, il est prévu que la valeur de temps contenu dans le compteur de temps 8 soit modifiée en synchronisme avec le déplacement des aiguilles, et cette valeur correspond donc également à 3 heures 30 minutes dans cet exemple.
La figure 3g représente la montre cinq minutes plus tard, la valeur de temps du compteur est donc maintenant de 3 heures 35 minutes. Suite à l'actionnement de l'organe de commande 26 par l'utilisateur pour sélectionner un mode non horaire de la montre, les aiguilles 4 et 6 sont déplacées de manière à indiquer la valeur de référence prédéterminée, dans laquelle les deux aiguilles pointent vers le premier indicateur correspond à une heure, en regard de l'indicateur supplémentaire 10. Le déplacement des aiguilles 4 et 6 depuis la position qu'elle occupait dans le mode horaire, soit 3 heures 35 minutes et cette position de référence du mode non horaire sélectionné est calculé par les moyens de calcul de différence de la montre. La valeur du compteur étant toujours représentative de la position réelle des aiguilles dans le mode horaire, ces dernières sont effectivement déplacées dans la positon de référence du mode non horaire sélectionné, comme représenté, contrairement aux indications fantaisistes obtenues avec une solution selon l'art antérieur (voir en particulier la figure 1g). Le positionnement correcte des aiguilles peut être effectuée simplement en déplaçant les aiguilles indépendamment l'une de l'autre au moyen de leur moteur respectif, l'électronique de la montre connaissant la position de départ des aiguilles définies par la valeur dans le compteur de temps et la position d'arrivée des aiguilles, celle-ci étant prédéterminée pour le mode non horaire sélectionné. Pendant le fonctionnement en mode non horaire, la valeur du compteur continue à être incrémentée par la base de temps, les aiguilles n'étant alors plus déplacée en synchronisme avec l'incrémentation de cette valeur. Ainsi l'utilisateur sait qu'il est bien entré dans le mode non horaire correspondant à l'indicateur 10, les aiguilles pointant dans cette direction. Ensuite, la montre peut retourner dans le mode horaire comme cela est expliqué en relation avec la figure 3c.
L'invention concerne donc un procédé de synchronisation entre les moyens d'affichage analogiques 4, 6 et le compteur volatile de temps 8 lors du remplacement des moyens d'alimentation primaire 18 qui comprend les étapes suivantes: (i) calcul d'une valeur représentative (Vtps) d'une information temporelle au moyen de la base de temps (14) de la montre; (ii) stockage de la valeur dans le compteur volatile de temps; (iii) mise à jour de la valeur dans le compteur volatile de temps périodiquement en fonction de la fréquence de fourniture d'une information temporelle par la base de temps; (iv) affichage synchronisé de la valeur représentative d'une l'information temporelle par les moyens d'affichage analogiques dans un premier mode de fonctionnement de la montre; (v) affichage non synchronisé d'une valeur non représentative d'une information temporelle par les moyens d'affichage analogiques dans un deuxième mode de fonctionnement de la montre; (vi) détection de la fin de vie des moyens d'alimentation primaire alimentant la montre; (vii) mise des moyens d'affichage analogiques dans une position de référence prédéterminée suite à la détection de fin de vie des moyens d'alimentation primaire; (viii) mise à une valeur de référence prédéterminée de la valeur du compteur de temps lors du retrait des moyens d'alimentation primaire; (ix) synchronisation automatique entre les moyens d'affichage analogiques et la valeur du compteur de temps lors du remplacement des moyens d'alimentation primaire.
La figure 4 représente un compteur de temps utilisé selon une mise en oeuvre préférée du procédé de synchronisation selon l'invention. Le compteur de temps 8 comprend alors trois zones 81, 82 et 83. La zone centrale 82 contient la valeur de temps Vtps représentative d'une information temporelle et de la position des aiguilles dans le mode horaire de la montre. Le compteur comprend en outre au moins une zone protégée, deux 81 et 83 dans l'exemple représenté, contenant chacune une valeur fixe prédéterminée Vp1, Vp2. Il est avantageusement prévu de vérifier si ces valeurs n'ont pas été modifiées suite à une remise à zéro de l'électronique pouvant survenir pour diverses raisons, comme par exemple une décharge électrostatique (ESD). En raison du caractère volatile du compteur, il est donc important de s'assurer que la valeur que contient ce dernier n'ait pas été corrompue suite à une remise à zéro de l'électronique. Si les valeurs Vp1 et Vp2 ne sont pas modifiées, la valeur du compteur de temps est de manière quasi certaine également inchangée. L'électronique de la montre valide alors la valeur de temps comme étant toujours correcte, c'est-à-dire représentative de la position réelle des aiguilles. Ainsi, les aiguilles sont toujours synchronisées avec la valeur de temps, et donc aucune synchronisation n'est nécessaire. Cette vérification présente l'avantage de pouvoir dissimuler à l'utilisateur des mises à zéro de l'électronique non désirées n'ayant pas corrompue la valeur de temps et ce sans préjudice sur le bon fonctionnement de la montre. En revanche, si l'une des valeurs fixes Vp1 ou Vp2 a été modifiée, la valeur de temps du compteur peut avoir été corrompue. Il est donc nécessaire dans ce cas, de synchroniser manuellement les aiguilles.
Ainsi, selon le mode préféré de mise en oeuvre du procédé de synchronisation précédemment décrit, pour lequel la montre comprend une zone mémoire volatile protégée comprenant au moins une zone de données fixes (81, 83) et une zone de données variables (82), le procédé comprenant en outre les étapes suivantes: (x) stockage de la valeur représentative (Vtps) d'une information temporelle dans la zone de données variables (82); (xi) détection d'une mise à zéro de l'électronique de la montre; (xii) vérification ultérieure si au moins une partie des données (Vp1, Vp2) de la zone de données fixes (81, 83) n'a pas été modifiée; (xiii) en cas de non modification de la zone de données fixes, validation de la valeur représentative d'une information temporelle comme étant correcte.
On notera que de préférence la zone mémoire volatile protégée comprend deux zones de données fixes prédéfinies (81, 83) agencées de part et d'autre de la zone de données variables (82). De plus on notera encore que le compteur de temps correspond préférablement à la zone de mémoire volatile protégée Dans ce cas, les étapes (ii) et (x) sont une seule et même étape. Alternativement, la zone mémoire volatile protégée peut être distincte du compteur de temps et dans ce cas l'étape de stockage de la valeur représentative d'une information temporelle dans la zone mémoire volatile protégée est effectuée à une fréquence inférieure à la fréquence de mise à jour de la valeur dans le compteur de temps.
On comprendra que diverses modifications et / ou améliorations évidentes pour l'homme du métier peuvent être apportées au procédé de synchronisation de l'invention sus décrit sans sortir du cadre de l'invention défini par les revendications annexées. En particulier, il est envisageable d'utiliser une source d'alimentation rechargeable en lieu et place de la source d'alimentation primaire. Dans ce cas, l'étape de détection de fin de vie de la source d'alimentation est remplacée par une étape de détection d'insuffisance d'alimentation, l'étape de mise à une valeur de référence prédéterminée de la valeur du compteur de temps est effectuée suite à une détection d'insuffisance d'alimentation et l'étape de synchronisation automatique entre les moyens d'affichage analogiques et la valeur du compteur de temps est effectuée suite à la recharge de la source d'alimentation rechargeable jusqu'à un seuil de tension prédéterminé de préférence supérieur au seuil défini pour la détection d'une insuffisance d'alimentation.
1. Procédé de synchronisation entre des moyens d'affichage analogiques (4, 6) et un compteur volatile de temps (8) dans une montre électronique multifonctions lors du remplacement des moyens d'alimentation primaire (18) alimentant cette dernière, comprenant les étapes suivantes:
(i) calcul d'une valeur représentative (Vtps) d'une information temporelle au moyen d'une base de temps (14) de la montre;
(ii) stockage de ladite valeur dans ledit compteur volatile de temps;
(iii) mise à jour de ladite valeur dans ledit compteur volatile de temps périodiquement en fonction de la fréquence de fourniture d'une information temporelle par ladite base de temps;
(iv) affichage synchronisé de la valeur représentative d'une l'information temporelle par les moyens d'affichage analogiques dans un premier mode de fonctionnement ou mode horaire de ladite montre;
(v) affichage non synchronisé d'une valeur non représentative d'une information temporelle par les moyens d'affichage analogiques dans au moins un deuxième mode de fonctionnement ou mode non horaire de ladite montre;
(vi) détection de la fin de vie desdits moyens d'alimentation primaire alimentant ladite montre;
(vii) mise des moyens d'affichage analogiques dans une position de référence prédéterminée suite à la détection de fin de vie des moyens d'alimentation primaire;
(viii) mise à une valeur de référence prédéterminée de la valeur du compteur de temps lors du retrait des moyens d'alimentation primaire;
(ix) synchronisation automatique entre les moyens d'affichage analogiques et la valeur du compteur de temps lors du remplacement des moyens d'alimentation primaire.
2. Procédé de synchronisation selon la revendication 1, pour lequel la montre comprend une zone mémoire volatile protégée comprenant au moins une zone de données fixes (81, 83) et une zone de données variables (82), ledit procédé comprenant en outre les étapes suivantes:
(x) stockage de la valeur représentative (Vtps) d'une information temporelle dans la zone de données variables (82);
(xi) détection d'une mise à zéro de l'électronique de la montre;
(xii) vérification ultérieure si au moins une partie des données de ladite zone de données fixes (81, 83) n'a pas été modifiée;
(xiii) en cas de non modification de ladite zone de données fixes, validation de la valeur représentative d'une information temporelle comme étant correcte.
3. Procédé de synchronisation selon la revendication 2, pour lequel ladite zone mémoire volatile protégée comprend deux zones de données fixes prédéfinies (81, 83) agencées de part et d'autre de la zone de données variables (82).
4. Procédé de synchronisation selon la revendication 2 ou 3, pour lequel le compteur de temps correspond à ladite zone de mémoire volatile protégée.
5. Procédé de synchronisation selon la revendication 2 ou 3, pour lequel la zone mémoire volatile protégée est distincte du compteur de temps et pour lequel l'étape de stockage de la valeur représentative d'une information temporelle dans ladite zone mémoire volatile protégée est effectuée à une fréquence inférieure à la fréquence de mise à jour de ladite valeur dans ledit compteur de temps.
6. Procédé de synchronisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, pour lequel la montre comprend un troisième mode de fonctionnement d'activation manuelle ou mode de remise à l'heure des moyens d'affichage analogiques dans lequel la valeur du compteur de temps est modifiée en synchronisme avec l'activation des moyens d'affichage analogiques.
7. Procédé de synchronisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, pour lequel la montre comprend des moyens d'alimentation rechargeables au lieu de moyens d'alimentation primaire, caractérisé en ce que les étapes (vi), (viii), et (ix) sont les suivantes:
(vi) détection d'une insuffisance d'alimentation par les moyens d'alimentation rechargeables;
(viii) mise à une valeur de référence prédéterminée de la valeur du compteur de temps suite à ladite détection d'insuffisance d'alimentation; et
(ix) synchronisation automatique entre les moyens d'affichage analogiques et la valeur du compteur de temps suite à une recharge desdits moyens d'alimentation rechargeables jusqu'à un seuil de tension prédéterminé de préférence supérieur au seuil défini pour la détection d'une insuffisance d'alimentation.
8. Montre électronique multifonctions comprenant
- une base de temps (14) permettant de calculer une valeur représentative (Vtps) d'une information temporelle,
- un compteur volatile de temps (8) dans lequel est stocké ladite valeur calculée,
- des moyens d'affichage analogiques (4, 6),
- un premier mode de fonctionnement ou mode horaire dans lequel les moyens d'affichage analogiques sont synchrones avec la valeur du compteur de temps,
- au moins un deuxième mode de fonctionnement ou mode non horaire dans lequel les moyens d'affichage analogiques sont asynchrones avec la valeur du compteur de temps,
- des moyens d'alimentation primaire (18) pour alimenter l'électronique de la montre,
- des moyens de détection de fin de vie (Vref, 20) des moyens d'alimentation primaire,
caractérisée en ce que la montre est en outre agencée pour positionner les moyens d'affichage analogiques dans une position de référence prédéterminée suite à une détection de fin de vie des moyens d'alimentation primaire, et pour remettre à zéro la valeur du compteur de temps lors du remplacement des moyens d'alimentation primaire.