ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRISYUMT......
J
DIM360 Ver 2.3 (20 Nov 2007) - 1100000/0
1872683
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20080102
EP
07290729.8
20070612
fr
fr
fr
0605748
20060627
FR
20080102
200801
20080102
200801
A46B 13/00 20060101AFI20070920BHEP
de
Kehrvorrichtung mit Langzeitwirkung
en
Sweeping device with extended efficiency
fr
Dispositif de balayage à efficacité longue durée
1
COCHET S.A.
08016130
64 437 EP
"Le Gué Ory"
72130 Souge le Ganelon
FR
Cochet, Ludovic
Le Gué Ory
72130 Souge le Ganelon
FR
Eidelsberg, Olivier Nathan
et al
09221411
Cabinet Faber 22, avenue de Friedland
75008 Paris
FR
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
HR
MK
YU
Système de balayage, destiné à être monté sur un véhicule automobile, comportant un élément (1) support de balai monté rotatif par rapport à un axe de rotation, et au moins un élément (9) formant brosse dont une extrémité de balayage est destinée à venir en contact avec le sol pour permettre l'action de balayage, l'agencement étant tel que l'élément (9) formant brosse est entraîné en rotation par la rotation de l'élément (1) support de balai. Des moyens de réglage d'extrémité destinés à régler l'écartement de l'extrémité (20) de l'élément (9) formant brosse par rapport à l'élément (1) support rotatif sont prévus.
La présente invention se rapporte à un système formant balai, notamment du type monté sur un véhicule ou balayeuse automobile, le système comportant un support de balai monté rotatif par rapport à un axe et au moins un élément formant brosse, dont une extrémité est destinée à venir en contact avec le sol pour l'action de balayage, ledit au moins un élément formant brosse étant entraîné en rotation autour de l'axe du support.
Ce type de système de balayage présente notamment l'inconvénient, dans le cas où l'axe de balai est monté sur un véhicule automobile, de perdre rapidement de son efficacité de balayage.
La présente invention vise à surmonter les inconvénients de l'art antérieur en proposant un système de balayage qui, notamment lorsqu'il est monté sur un véhicule automobile, conserve plus longtemps une bonne efficacité de son balayage, et ce en étant de structure simple et d'utilisation aisée.
Suivant l'invention, le système de balayage, destiné à être monté sur un véhicule automobile, est tel que défini à la revendication 1.
Des perfectionnements font l'objet des sous revendications.
En prévoyant ainsi des moyens de réglage de la position de l'extrémité de balayage de l'élément formant brosse par rapport à l'élément support rotatif, il est possible maintenant de combattre les conséquences sur l'efficacité du balayage qui sont liées à l'usure de la brosse. En effet, au fur et à mesure que l'extrémité destinée à venir en contact avec le sol de l'élément formant brosse s'use, l'utilisateur de la balayette peut éloigner l'élément formant brosse et notamment son extrémité, à distance de l'élément support rotatif pour ainsi combattre cette usure et conserver au dispositif de balayage une efficacité aussi bonne que celle qu'il avait lors de sa première mise en service.
Suivant un mode de réalisation préféré de l'invention, l'élément support est constitué d'un cylindre rotatif monté sensiblement parallèlement au sol, c'est-à-dire horizontalement.
Suivant un mode de réalisation préféré de l'invention, l'élément formant brosse est constitué d'une plaque s'étendant dans le sens de sa longueur le long de l'élément support et en ayant un bord extérieur d'extrémité destiné à venir en contact avec le sol sensiblement parallèle à l'axe de rotation de l'élément support rotatif.
Suivant un mode de réalisation particulièrement préféré, les moyens de réglage sont constitués d'une plaque montée sensiblement perpendiculairement à l'axe de rotation de l'élément support, plaque dans laquelle est formée au moins une fente de guidage dans laquelle peut se déplacer une came solidaire de l'élément formant brosse, d'une biellette et d'une vis, la biellette, la came et la vis étant agencées de sorte que, lorsque l'on actionne la vis, la biellette pousse la came pour la déplacer dans la fente pour éloigner l'élément formant brosse à distance de l'élément support.
Suivant un mode de réalisation préféré de l'invention, la plaque est en forme d'étoile comportant plusieurs branches, notamment quatre dans chacune desquelles est formée une fente de guidage et à chacune desquelles est associé un système à came et biellette, les biellettes étant commandées par une vis commune.
On décrit maintenant uniquement à titre d'exemple et en se reportant au dessin un mode de réalisation de l'invention.
Au dessin :
- la figure 1 est une vue en perspective partielle d'un système formant balai suivant l'invention ;
- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale schématique du système de la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue en coupe transversalement à l'axe de rotation de l'élément support du système de la figure 1, dans un premier état de première mise en route ; et
- la figure 4 est une vue identique à la figure 3 dans un état dans lequel les éléments formant brosse ont été éloignés de l'élément support.
Aux figures il est représenté un système formant balai suivant l'invention. Ce système formant balai est monté sur un véhicule automobile, notamment à l'avant de celui-ci en partie basse. Le système formant balai suivant l'invention comporte un élément 1 formant support en forme de cylindre, disposé horizontalement et entraîné en rotation par un système d'entraînement non représenté, qui peut notamment être relié directement au véhicule automobile. L'élément support 1 est solidaire à ses deux extrémités latérales de plaques 2 perpendiculaires. Dans chacune de ses plaques 2 en forme d'étoile à quatre branches espacées les unes des autres d'un angle d'environ 90°, il est formé quatre fentes 3. Dans chaque fente 3 est guidé en translation un bras 4 d'une came 5 en forme de L. Une biellette 6 est montée de sorte qu'une de ses extrémités 7 vienne en contact avec le bras 4 de la came 5 pour le déplacer le long de la fente de guidage. Une vis 8 assure la fixation de la biellette 6 à la came 5.
L'autre extrémité 19 de la biellette est fixée à une plaque 10 intermédiaire montée rotative par rapport à la plaque 2, sous la commande d'une vis 11.
Le déplacement de la biellette 6 est réalisé par l'intermédiaire de la vis 11, qui va permettre à l'utilisateur, par son vissage, de faire pivoter la plaque 10 intermédiaire et ainsi chaque biellette 6 pour pousser le bras 4 de came correspondant le long de la fente 3 de guidage. Sur le bras 4 de came, et notamment sur sa face tournée vers l'extérieur, il est fixé deux plaques 9 formant brosse. Ces plaques formant brosse sont des plaques sensiblement rectangulaires dont le bord d'extrémité 20 est destiné à venir en contact avec le sol pour le balayage. Il s'agit, par exemple, de plaques en une matière thermoplastique.
Au fur et à mesure de l'usure du bord d'extrémité 20 des éléments formant brosse, l'utilisateur peut, en actionnant la vis 11, éloigner les plaques formant brosse de l'axe de l'élément support pour ainsi rapprocher les bords d'extrémité 20 vers le sol pour conserver un même cercle de balayage et ainsi conserver une même efficacité de balayage.
A la mise en service, le balai est tel que représenté à la figure 3. (A la figure 3, seuls quatre éléments formant brosse ont été représentés et cependant il va de soi qu'il y en a également issus de chacune des quatre branches de l'étoile). Au fur et à mesure que les éléments formant brosse s'usent, on les éloigne de l'axe du balai, comme représenté à la figure 4, tout en conservant sensiblement le même cercle de balayage (représenté en pointillés).
Chaque bras 4 de came comporte au niveau de la fente dans laquelle il est guidé un épaulement 12 ou rétrécissement faisant en sorte que le bras est bloqué pour ne pouvoir se déplacer, sous l'effet de la poussée de la biellette 6, que dans la direction de la fente 3.
1. Système de balayage, destiné à être monté sur un véhicule automobile, comportant un élément support (1) de balai monté rotatif par rapport à un axe de support, et au moins un élément (9) formant brosse dont une extrémité (20) de balayage est destinée à venir en contact avec le sol pour permettre l'action de balayage, l'agencement étant tel que le au moins un élément formant brosse est entraîné en rotation par la rotation de l'élément support de balai, des moyens (2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) de réglage d'extrémité destinés à régler l'écartement de l'extrémité (20) de l'élément formant brosse par rapport à l'élément (1) support rotatif étant prévus, caractérisé en ce que les moyens de réglage sont constitués d'une plaque (2) montée sensiblement perpendiculairement à l'axe de rotation de l'élément support, plaque dans laquelle est formée au moins une fente (3) de guidage dans laquelle peut se déplacer une came (4) solidaire de l'élément formant brosse, et d'une biellette (6) d'agencement étant tel que la biellette pousse la came pour la déplacer dans la fente pour éloigner l'élément formant brosse à distance de l'élément support.
2. Système suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est prévu une vis (11) qui commande la biellette pour pousser la came.
3. Système suivant la revendication 2, caractérisé en ce qu'il est prévu une plaque (10) intermédiaire montée rotative par rapport à la plaque (2), sous la commande de la vis (11), la ou chaque biellette étant fixée par une extrémité à la plaque (10) intermédiaire.
4. Système suivant la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l'élément (1) support est constitué d'un cylindre rotatif monté sensiblement parallèlement au sol.
5. Système suivant l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'élément (9) formant brosse est constitué d'une plaque s'étendant dans le sens de sa longueur le long de l'élément support et en ayant un bord extérieur d'extrémité (20) destiné à venir en contact avec le sol sensiblement parallèle à l'axe de rotation de l'élément support rotatif.
6. Système suivant la revendication 4, caractérisé en ce que la plaque est en forme d'étoile comportant plusieurs branches, notamment quatre dans chacune desquelles est formée une fente (3) de guidage et à chacune desquelles est associé un système (4, 5, 6 , 7) à came et biellette, les biellettes étant commandées par une vis (11) commune.
7. Véhicule de balayage comportant un système suivant l'une des revendications 1 à 6.