ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRISYUMT......
J
DIM360 Ver 2.4 (29 Nov 2007) - 1100000/0
1892691
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20080227
EP
07113331.8
20070727
de
de
de
102006040119
20060826
DE
20080227
200809
20080227
200809
G09F 9/33 20060101AFI20071010BHEP
de
Anzeigevorrichtung und Anzeigeverfahren zur Präsentation von optischen Inhalten
en
Display device and display method for presenting optical contents
fr
Dispositif et procédé d'affichage pour présenter de contenus optiques
1
Tennagels, Thomas
08044430
071636EP KB/Ag/
Kirchstr. 22
40227 Düsseldorf
DE
Tennagels, Thomas
Kirchstr. 22
40227 Düsseldorf
DE
von Kirschbaum, Alexander
00093285
Patent Attorneys von Kreisler Selting Werner, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
HR
MK
YU
Die Erfindung betrifft eine Anzeigevorrichtung zur Präsentation von optischen Inhalten bei Großveranstaltungen, sowie ein Anzeigeverfahren zur Präsentation solcher Innhalte. Die Vorrichtung weist dabei eine Vielzahl von mit Trägerelementen (13) verbundenen Anzeigeelementen (12) auf, die in Reihen (14) angeordnet sind. Weiterhin weist die Anzeigevorrichtung eine Trägerschiene (16) zur mechanischen Befestigung der Trägerelemente (13) und zur Versorgung der Anzeigeelemente (12) mit elektrischer Spannung sowie mit Steuersignalen auf. Die Reihen (14) der Anzeigeelemente (12) erstrecken sich zumindest teilweise ausgehend von der Trägerschiene (16) in mehrere Richtungen (1.8, 20).
Bei dem erfindungsgemäßen Anzeigeverfahren zur Präsentation von optischen Inhalten werden die Steuersignale ausgehend von der Trägerschiene (16) über ein Einspeiseelement (22) in eine Richtung (18) einer Anzeigeelementreihe (14) geleitet, an einem ersten Ende (40) der Anzeigeelementreihe (14) durch eine erste Endkappe (36) in Richtung eines zweiten Endes (42) der Anzeigeelementreihe (14) umgelenkt, am zweiten Ende (42) der Anzeigenelementreihe (14) durch eine zweite Endkappe (38) in Richtung der Trägerschiene (16) umgelenkt, und über das Einspeiseelement (22) in die Trägerschiene (16) zurückgeführt.
Die Erfindung betrifft eine Anzeigevorrichtung, sowie ein Anzeigeverfahren zur Präsentation von optischen Inhalten, insbesondere auf Großveranstaltungen.
Auf Großveranstaltungen, wie beispielsweise Musikveranstaltungen oder Sportveranstaltungen werden üblicherweise sehr große Anzeigevorrichtungen zur Präsentation von optischen Inhalten eingesetzt. Diese optischen Inhalte können beispielsweise Text, Bilder, Videos, optische Effekte, oder ähnliches enthalten. In der Regel sind derartige Anzeigvorrichtungen als LED-Wand ausgebildet. Hierbei stellt eine einzelne LED bzw. bei Farbdarstellungen eine RGB-Gruppe von LED's ein Pixel dar, wobei aus einer Vielzahl von Pixeln ein Gesamtbild entsteht. In den meisten Fällen sind die LED's in Reihen vertikal untereinander angeordnet, wobei eine Vielzahl von vertikalen Reihen horizontal nebeneinander angeordnet ist, so dass eine LED-Wand entsteht. Je nachdem wie viele Reihen nebeneinander angeordnet werden, bzw. wie lang die einzelnen Reihen sind, kann die Gesamtgröße der LED-Wand verändert werden. Dadurch ist es möglich, die Anzeigevorrichtung auf die jeweiligen Bedürfnisse der Veranstaltung anzupassen. Auf Großveranstaltungen können derartige LED-Wände eine Höhe und Breite von mehreren Metern aufweisen.
Die Ansteuerung der einzelnen Pixel erfolgt üblicherweise digital, beispielsweise durch DMX- bzw. DVI-Signale.
EP 1 635 310 A2 beschreibt eine derartige Anzeigevorrichtung, wobei die einzelnen Reihen von Anzeigeelementen in rohrförmigen durchsichtigen Trägerelementen angeordnet sind, die mit einem Rahmen verbunden sind. Die Trägerelemente sind vom Rahmen entfernbar. Durch eine Kombination von mehreren Rahmen miteinander ist es möglich, größere Anzeigeelemente zu gestalten.
Eine derartige Anordnung weist den Nachteil auf, dass die Form der Anzeigevorrichtung von der Form der verwendeten Rahmenteile abhängt. Es ist somit nicht möglich, die Form der Anzeigevorrichtung flexibel zu gestalten. Weiterhin ist es erforderlich, die Rahmenteile zu befestigen. Dafür sind an ihrer Oberseite Halteösen vorgesehen, an denen beispielsweise das oberste Rahmenteil aufgehängt werden kann. Dies setzt eine horizontal verlaufende Trageleiste voraus, die über dem obersten Rahmenelement verlaufen muss. Die Form der oberen Kante der Anzeigevorrichtung wird somit durch den Verlauf dieser Trageleiste bestimmt und kann ebenfalls nicht flexibel gestaltet werden.
EP 1 293 955 A2 beschreibt eine Anzeigevorrichtung, wobei die einzelnen Anzeigeelemente in einem Stützrahmen angeordnet sind und eine Vielzahl solcher Stützrahmen durch flexible Elemente beweglich miteinander verbunden werden können. Die gesamte Anzeigevorrichtung ist an der oberen Seite über eine Aufhängevorrichtung an einer Schiene aufgehängt.
Eine derartige Anzeigevorrichtung weist ebenfalls die Nachteile der Anzeigevorrichtung nach EP 1 635 310 A2 auf, so dass ihre Außenkontur nicht flexibel an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden kann.
US 2003/0146882 A1 beschreibt eine Anzeigevorrichtung, die aus mehreren Anzeigeeinheiten besteht, die miteinander verbunden werden können, so dass die Größe der Anzeigevorrichtung verändert werden kann. Die Anzeigeeinheiten sind quadratisch ausgebildet und weisen alle die gleiche Form auf, so dass die Anzeigevorrichtung in Form einer Matrix zusammengesetzt werden kann.
DE 695 19 380 T2 beschreibt ein Anzeigesystem, bei dem einer Anzeigeelementreihe an einem Eingang ein Steuersignal zugeführt wird, das am Ende der ersten Anzeigeelementreihe in Richtung des Eingangs der zweiten Anzeigeelementreihe umgeleitet wird. Ausgehend vom Eingang der zweiten Anzeigeelementreihe verläuft das Steuersignal in Richtung des Endes der zweiten Anzeigeelementreihe, von wo aus es wieder in Richtung des Anfangs einer weiteren Anzeigeelementreihe umgeleitet wird. Das beschriebene Verfahren wiederholt sich, bis das Steuersignal einem Signalausgang zugeführt wird.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anzeigevorrichtung zu schaffen, deren Größe und Außenkontur auf einfache Weise an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden kann. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, ein Anzeigverfahren zur Präsentation von optischen Inhalten zu schaffen, das eine einfache und schnelle Anpassung der Größe und der Außenkontur einer Anzeigevorrichtung ermöglicht.
Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 1, sowie durch die Merkmale des Verfahrensanspruchs 22.
Eine Anzeigevorrichtung zur Präsentation von optischen Inhalten bei Großveranstaltungen weist eine Vielzahl von Anzeigeelementen auf, die mit Trägerelementen verbunden sind. Die Anzeigelemente sind in Reihen angeordnet. Weiterhin weist die Anzeigevorrichtung eine Trägerschiene zur mechanischen Befestigung der Trägerelemente und zur Versorgung der Anzeigeelemente mit elektrischer Spannung und mit Steuersignalen auf. Dabei erstrecken sich die Reihen der Anzeigeelemente ausgehend von der Trägerschiene zumindest teilweise in mehrere Richtungen.
Dadurch ist es möglich, die Größe und die Außenkontur der Anzeigevorrichtung auf einfache Weise an die jeweiligen Erfordernisse einer Veranstaltung anzupassen. Beispielsweise können sich die Reihen der Anzeigeelemente ausgehend von einer horizontal angeordneten Trägerschiene vertikal nach oben, sowie vertikal nach unten erstrecken. Die Länge jeder Reihe von Anzeigeelementen kann dabei individuell angepasst werden, wobei die Länge an einer Reihe von Anzeigelementen ausgehend von der Trägerschiene nach unten von der Länge der Reihe der Anzeigeelemente der Trägerschiene nach oben verschieden sein kann.
Da die Anzeigevorrichtung nicht mehr an einer Schiene von oben herab aufgehängt wird, kann auch die obere Außenkontur der Anzeigevorrichtung flexibel und individuell gestaltet werden. Insbesondere ist es möglich, durch eine ungleichmäßige bzw. asymmetrische Gestaltung der Außenkontur der Anzeigevorrichtung gestalterische Akzente zu setzen. Die Trägerelemente mit denen die Anzeigelemente verbunden sind, erfüllen u. a. auch eine statische Funktion, so dass die Anzeigelemente ausgehend von der Trägerschiene entgegen der Schwerkraft, sowie eventuell auftretenden Windkräften, gestützt werden. Weiterhin können die Trägerelemente derart ausgebildet sein, dass sie die Anzeigeelemente vollständig umgeben, so dass ebenfalls ein Schutz vor Witterungseinflüssen, beispielsweise Regen, gewährleistet ist.
Insbesondere wird neben der Trägerwand kein weiteres tragendes Element für die Anzeigevorrichtung benötigt.
In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Trägerelemente mit der Trägerschiene über ein Einspeiseelement verbunden. Dieses Einspeiseelement dient einerseits der mechanischen Verbindung der Trägerelemente mit der Trägerschiene. Andererseits werden durch das Einspeiseelement die Anzeigelemente an den Trägerelementen elektrisch mit der Trägerschiene verbunden.
Hierfür kann die Trägerschiene Spannungs-Versorgungskontakte, sowie Steuersignal-Versorgungskontakte zur Versorgung der Anzeigeelemente aufweisen. Diese Kontakte der Trägerschiene können mit dem Einspeiseelement verbunden sein, das seinerseits elektrische Leitungen und elektrische Kontakte zur Weitergabe der elektrischen Spannung und der Steuersignale an die Anzeigeelemente aufweist.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist am Ende der Reihen der Anzeigeelemente ein Endkappe zur Signalumlenkung der Steuersignale angebracht. Besonders bevorzugt ist es, diese Endkappe an beiden Enden der Reihen der Anzeigelemente anzubringen.
Die Steuersignale für die Anzeigeelemente können ein serielles Datensignal aufweisen. Weiterhin können die Steuersignale DMX- oder DVI-Signale aufweisen. Besonders bevorzugt ist es, dass die Anzeigelemente, insbesondere jedes Anzeigeelement einen Steuerungschip aufweisen, der die Steuersignale verarbeitet.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das Einspeiseelement, an seiner zum Betrachter gerichteten Seite, ebenfalls ein Anzeigeelement, insbesondere eine Vielzahl von Anzeigeelementen auf. Dadurch ist gewährleistet, dass durch das Einspeiseelement keine Lücke im dargestellten Bild entsteht.
Weiterhin ist es bevorzugt, dass zwischen dem Einspeiseelement und den Trageelementen eine Verbindungsvorrichtung zur mechanischen Verbindung mit den Trageelementen und zur elektrischen Verbindung mit den Anzeigeelementen angeordnet ist.
Bei den Anzeigeelementen kann es sich beispielsweise um LED's und/oder LED-Cluster handeln. Ein LED-Cluster kann beispielsweise derart ausgebildet sein, dass auf einer Trägervorrichtung eine Vielzahl von LED's angeordnet sind.
Jeder einzelne LED kann einen separaten Steuerungschip aufweisen. Auch ist es möglich, dass ein LED-Cluster nur einen Chip für mehrere LED's aufweist. Diese LED's werden dann innerhalb des LED-Clusters entweder einzeln oder gemeinsam vom Steuerungschip angesteuert.
Für eine Farbdarstellung kann ein Anzeigeelement insbesondere drei LED's in den Farben Rot, Grün und Blau aufweisen. Diese drei LED's stellen ein Bildpixel dar, wobei aus einer Vielzahl von Pixeln das Gesamtbild zusammen gesetzt wird.
Besonders bevorzugt ist ein Trägerelement mit einer Vielzahl von Anzeigeelementen verbunden. Beispielsweise ist es möglich, eine größere Zahl (10, 20, 30 usw.) von LED's mit einem Trageelement zu verbinden. Vorzugsweise sind die Anzeigelemente reihenförmig auf den Trägerelementen angeordnet. Ein solches Trägerelement kann eine Standardgröße von einigen Zentimetern aufweisen, so dass mehrere Tragelemente in gewünschter Länge zu einer Reihe von Anzeigeelementen zusammengesetzt werden können.
Ferner ist es möglich mehrere Tragelemente bzw. mehrer Reihen von Anzeigeelementen an einer anderen Stelle als einer Trägerschiene mechanisch miteinander zu verbinden, so dass sie zu einer Einheit zusammengefasst werden. Die Ansteuerung der einzelnen Anzeigeelementreihen erfolgt dabei nach wie vor separat. Die zusammengefassten Anzeigeelementreihen bilden Anzeigetafeln, die zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden können. Die mechanische Verbindung der einzelnen Anzeigeelementreihen kann dabei an beliebiger Stelle erfolgen.
Weiterhin ist es möglich, Verbindungselemente zur elektrischen und mechanischen Verbindung der Trägerelemente vorzusehen. Diese Verbindungselemente können beispielsweise als Bajonett-Verschluss ausgebildet sein.
Besonders bevorzugt ist es, die Trägerelemente rohrförmig auszubilden. Dabei kann ein rohrförmiges Trägerelement einen kreisrunden Querschnitt aufweisen, jedoch kann es auch ellipsenförmig oder eckig ausgebildet sein. An der zum Betrachter gerichteten Seite sind die Trägerelemente durchsichtig, wobei bei einem eckigen Trägerelement beachtet werden muss, dass an der durchsichtigen Seite keine Ecken vorhanden sind, die durch Lichtbrechung das entstehende Bild verfälschen könnten.
Die Trägerschiene kann sowohl in Horizontaler als auch in einer Schrägrichtung in einem beliebigen Winkel zur horizontalen verlaufen. Weiterhin ist es möglich, die Trägerschiene vertikal auszurichten.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Präsentation von optischen Inhalten eignet sich insbesondere zum Betreiben einer Anzeigevorrichtung wie sie eingangs beschrieben wurde, kann jedoch auch in Verbindung mit anderen Anzeigevorrichtungen verwendet werden.
Dabei werden die Steuersignale ausgehend von der Trägerschiene über das Einspeiseelement in eine Richtung einer Anzeigenelementreihe geleitet. An einem ersten Ende der Anzeigenelementreihe werden die Signale in Richtung eines zweiten Endes der Anzeigenelementreihe durch eine erste Endkappe umgelenkt. Am zweiten Ende der Anzeigenelementreihe werden die Signale durch eine zweite Endkappe in Richtung der Trägerschiene umgelenkt und dort über das Einspeiseelement in die Trägerschiene zurückgeführt.
Besonders bevorzugt ist es, dass die Versorgung der Anzeigeelemente mit Steuersignalen über eine Steuersignalleitung zwischen der ersten und der zweiten Endkappe erfolgt. Somit werden auf dem Weg der Steuersignale ausgehend von der Trägerschiene in Richtung der ersten Endkappe von den Anzeigeelementen noch keine Steuersignale abgegriffen. Erst nach der Umlenkung der Steuersignale durch die erste Endkappe greift das zur ersten Endkappe benachbart angeordnete Anzeigeelement das für sich bestimmte Steuersignal ab und leitet die Steuersignale für die folgenden Anzeigeelemente an diese weiter. Das Abgreifen der Steuersignale wird durch den Steuerungschip auf jedem Anzeigeelement gesteuert.
Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis das Steuersignal das erste Anzeigeelement des Einspeiseelements erreicht hat. Durch den Steuerungschip des Anzeigeelements des Einspeiseelements kann nun automatisch ermittelt werden, wie viele Anzeigeelemente sich in der Anzeigeelementreihe zwischen der ersten Endkappe und dem Einspeiseelement befinden.
Anschließend wird das Steuersignal durch weitere Anzeigeelemente in Richtung der zweiten Endkappe weitergeleitet und von dieser in Richtung der Trägerschiene umgelenkt. Auf Grund des zurückkehrenden Steuersignals an der Trägerschiene kann nun ermittelt werden, wie viele Anzeigeelemente sich in der Anzeigeelementreihe zwischen der zweiten Endkappe und dem Einspeiseelement befinden.
Beispielsweise ist es möglich, ausgehend von einer horizontal ausgerichteten Trägerschiene das Steuersignal in vertikaler Richtung nach oben entlang einer Anzeigenelementreihe zu leiten, wobei am oberen Ende der Anzeigeelementreihe das Steuersignal durch die erste Endkappe umgelenkt und nach unten geleitet wird. Auf diesem Weg nach unten greifen die einzelnen Anzeigeelemente das jeweils für sie bestimmte Steuersignal ab. Nachdem, wie vorstehend beschrieben, die Anzahl der Anzeigeelemente bestimmt wurde, die ausgehend von der Trägerschiene nach oben und nach unten angeordnet sind, erfolgt durch eine zweite Endkappe am unteren Ende der Anzeigeelementreihe ein Umlenken des Steuersignals nach oben, in Richtung der Trägerschiene.
Somit kann die Länge einer Anzeigeelementreihe ausgehend von der Trägerschiene in beide Richtungen ermittelt werden. Dieser Vorgang wird für sämtliche Anzeigeelementreihen wiederholt, so dass die Außenkontur der Anzeigevorrichtung auf Grund der jeweiligen Anzahl der zwischen dem Einspeiseelement und der ersten und der zweiten Endkappe jeder Anzeigelementreihe befindlichen Anzeigeelemente ermittelt werden kann. Diese Vorgang muss lediglich einmal nach Aufbau der Anzeigevorrichtung stattfinden, so dass die Größe und Außenkontur der Anzeigevorrichtung bestimmt ist. Sofern die Anzeigevorrichtung nicht verändert wird, ist es nicht notwendig, diesen Vorgang beim Betreiben der Anzeigevorrichtung zu wiederholen.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren ist es möglich, Größe und Außenkontur der Anzeigevorrichtung flexibel zu gestalten und auf einfache Weise zu verändern. Die Konfiguration der Anzeigevorrichtung erfolgt dabei automatisch. Beispielsweise kann auf einem PC die genaue Lage sowie die Anzahl der LED-Pixel dargestellt werden, so dass eine exakte Übertragung der Bildinhalte möglich ist.
Insbesondere ist es möglich, die Außenkontur der Anzeigevorrichtung willkürlich zu gestalten, ohne das die Konfiguration der Anzeigevorrichtung erschwert wird.
Alternativ besteht die Möglichkeit, die Anzeigevorrichtung manuell zu konfigurieren.
Um kürzere Stromwege zu den Anzeigelementen zu ermöglichen, werden diese ausgehend von der Trägerschiene nicht über die Endkappen, sondern direkt mit elektrischer Spannung versorgt.
Im Folgenden werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung anhand von Figuren beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1
ein Frontansicht der erfindungsgemäßen Anzeigevorrichtung,
Fig. 2
eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen Anzeigevorrichtung,
Fig. 3
eine Rückansicht des Einspeiselements,
Fig. 4
eine Seitenansicht der Trägerschiene mit Einspeiseelement, und
Fig. 5
eine schematische Ansicht der Außenkontur der Anzeigevorrichtung.
Fig. 1 zeigt eine Anzeigevorrichtung 10, zur Präsentation von optischen Inhalten mit einer Vielzahl von Anzeigeelementen 12, die mit Trägerelementen verbunden und in Reihen 14 angeordnet sind. Die Anzeigevorrichtung 10 weist eine Trägerschiene 16 zur mechanischen Befestigung der Trägerelemente 13 sowie zur Versorgung der Anzeigeelemente 12 mit elektrischer Spannung und mit Steuersignalen auf. Die Reihen 14 der Anzeigeelemente 12 erstrecken sich ausgehend von der Trägerschiene 16 sowohl vertikal nach oben 18, als auch vertikal nach unten 20. Die Trägerschiene 16 verläuft hierbei im Wesentlichen horizontal 24. Die Trägerelemente 13 sind mit der Trägerschiene 16 über ein Einspeiseelement 22 verbunden. Dieses weist gemäß Fig. 3 elektrische Leitungen 28 und elektrische Kontakte zur Weitergabe der elektrischen Spannung, sowie elektrische Leitungen 30 und elektrische Kontakte zur Weitergabe der Steuersignale von der Trägerschiene 16 an die Anzeigeelemente 12 auf. Gemäß Fig. 4 weist die Trägerschiene Federkontakte 26 zur Steuersignal- und Spannungsversorgung der Anzeigeelemente 12 auf. Diese Federkontakte 26 sind mit den Leitungen 28, 30 des Einspeiseelements 22 verbunden.
Die Einspeiseelemente 22 sind gemäß Fig. 2 über Verbindungselemente 48 mit den Trägerelementen 13 verbunden. Die Verbindungselemente 48 stellen dabei sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Verbindung zu den Trägerelementen 13 her, wobei diese ihrerseits elektrisch mit den Anzeigeelementen 12 verbunden sind.
An dem oberen Ende 40 einer jeden Anzeigeelementreihe 14 ist eine erste Endkappe 36 angebacht, während an dem unteren Ende 42 einer jeden Anzeigeelementreihe 14 eine zweite Endkappe 38 angebracht ist.
An der zum Betrachter gerichteten Seite 44 des Einspeiselements 22 sind ebenfalls Anzeigeelemente 12 angebracht. Hierbei kann es sich wie bei den anderen Anzeigeelementen 12 auch um LED's oder LED-Cluster handeln. Die LED-Elemente 12 sind durch Halteklammern 27 mit dem Einspeiseelement 22 verbunden. Jedes LED-Element verfügt dabei über einen eigenen Steuerungschip, der einen seriellen Controller aufweist.
Bei den Trägerelementen 13 handelt es sich um kreisförmige Röhren, die die LED-Elemente vollständig umgeben, so dass diese vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Zusätzlich erfüllen die Trägerelemente 13 eine statische Stützfunktion, so dass außer der Trägerschiene 16 keine weitere Befestigungsvorrichtung für die Anzeigeelementreihen 14 notwendig ist. Durch die geeignete Ausbildung der röhrenförmigen Trägerelemente 13 ist es möglich, LED-Wände zu schaffen, die eine Höhe von mehreren Metern aufweisen.
Zusätzlich ist es möglich, beispielsweise an der oberen Seite der Anzeigeelementreihen 14 ein Versteifungselement 17 vorzusehen, durch das die Anzeigeelementreihen 14 gegeneinander abgestützt werden. Dieses dient einer Versteifung der Konstruktion, nicht jedoch einer Aufhängung der Anzeigevorrichtung 10.
Im erfindungsgemäßen Verfahren wird die Anzeigevorrichtung 10 über die Trägerschiene 16 mit Spannung sowie mit Steuersignalen versorgt. Die Versorgung mit Steuersignalen erfolgt dabei derart, dass diese ausgehend von der Trägerschiene 16 über das Einspeiselement 22 in vertikaler Richtung nach oben 18 über eine erste Steuersignalleitung 32 geleitet werden. An dem ersten Ende 40 der Anzeigeelementreihe 14 werden die Steuersignale durch die erste Endkappe 36 in Richtung eines zweiten Endes 42 der Anzeigeelementreihe 14 umgelenkt und über eine zweite Steuersignalleitung 34 in Richtung des Einspeiseelements 22 geleitet. Die zweite Steuersignalleitung 34 kann an den Anzeigeelementen 12 oder den Trägerelementen 13 ausgebildet sein. Nach der Umlenkung durch die erste Endkappe 36 greift das zur ersten Endkappe 36 benachbart angeordnete erste Anzeigelement 12a, das Steuersignal für dieses erste Anzeigeelement 12a ab und leitet die Steuersignale für die folgenden Anzeigeelemente 12 an diese weiter.
Die Anzeigelemente 12 des Einspeiseelements 22 erhalten ihre Steuersignale ebenfalls über die zweite Steuersignalleitung 34, die von der ersten Endkappe 36 ausgeht.
Anhand der ankommenden Steuersignale am Einspeiseelement 22 wird durch den Steuerungschip des obersten Anzeigeelements 12 des Einspeiseelements 22 automatisch ermittelt, wie viele Anzeigelemente 12 sich in der Anzeigeelementreihe 14 zwischen der ersten Endkappe 36 und dem Einspeiseelement 22 befinden.
Im weiteren Verlauf werden die Steuersignale in Richtung des zweiten Endes 42 der Anzeigeelementreihe 14 weitergeleitet. Hierbei greifen die Anzeigeelemente 12 ebenfalls die jeweils für sie bestimmten Steuersignale ab und geben die Steuersignale für die übrigen Anzeigeelemente 12 an diese weiter,
Am zweiten Ende 42 der Anzeigelementreihe 14 werden die Steuersignale durch die zweite Endkappe 38 in Richtung der Trägerschiene 16 umgelenkt.
Auf Grund des von der zweiten Endkappe 38 zur Trägerschiene 16 zurückkehrenden Steuersignals wird automatisch ermittelt, wie viele Anzeigelemente 12 sich in der Anzeigeelementreihe 14 zwischen der Endkappe 38 und dem Einspeiseelement 22 befinden. Anschließend werden die Steuersignale über das Einspeiseelement 22 in die Trägerschiene 16 zurückgeführt.
Auf Grund der jeweiligen Anzahl der zwischen dem Einspeiseelement 22 und der ersten 36 sowie der zweiten 38 Endkappe jeder Anzeigeelementreihe 14 befindlichen Anzeigelemente 12 wird nun die Außenkontur 46 der Anzeigevorrichtung 10 ermittelt. Diese kann, wie in Fig. 5 dargestellt, auf einen PC übertragen werden, so dass die genaue Lage sowie die genaue Anzahl der LED-Elemente festgehalten werden kann. Dadurch ist eine exakte Übertragung der Bildinhalte auf die Anzeigevorrichtung ermöglicht.
Zur Vermeidung von längeren Stromwegen erfolgt die Versorgung der Anzeigelemente 12 mit elektrischer Spannung ausgehend von der Trägerschiene 16 in Richtung der ersten 36 und der zweiten 38 Endkappe über eine Spannungsversorgungsleitung 28, ohne dass der Strom zuerst über die Endkappen 36, 38 geführt wird.
Die Anzeigeelementreihen 14 sind üblicherweise parallel zueinander angeordnet und können, wie in Fig. 5 dargestellt, unterschiedliche Längen aufweisen. Dadurch ist eine sehr individuelle und flexible Gestaltung der Außenkontur und Größe der LED-Wand möglich.
Weiterhin können die Anzeigeelementreihen 14 beabstandet zueinander angeordnet sein, so dass zwischen den einzelnen Anzeigeelementreihen 14 ein Freiraum 19 entsteht. Da die LED-Wand 10 unter Umständen sehr große Ausmaße aufweisen kann, bietet sie eine große Angriffsfläche für Wind, sofern sie im Freien aufgestellt wird. Durch das Vorsehen von Freiräumen 19 zwischen den Anzeigeelementreihen 14 wird die Windanfälligkeit der LED-Wand 10 verringert.
1. Anzeigevorrichtung zur Präsentation von optischen Inhalten bei Großveranstaltungen mit
einer Vielzahl von mit Trägerelementen (13) verbundenen Anzeigeelementen (12), die in Reihen (14) angeordnet sind und
einer Trägerschiene (16) zur mechanischen Befestigung der Trägerelemente (13) und zur Versorgung der Anzeigelemente (12) mit elektrischer Spannung und mit Steuersignalen
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Reihen (14) der Anzeigeelemente (12) ausgehend von der Trägerschiene (16) zumindest teilweise in mehrere Richtungen (18, 20) erstrecken.
2. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerelemente (13) mit der Trägerschiene (16) über ein Einspeiseelement (22) verbunden sind.
3. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeelemente (12) LED's und/oder LED-Cluster aufweisen.
4. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Reihen (14) der Anzeigelemente (12) parallel zueinander verlaufen.
5. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Reihen (14) der Anzeigeelemente (12) sich ausgehend von der Trägerschiene (16) vertikal nach oben (18) und vertikal nach unten (20) erstrecken.
6. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschiene (16) im Wesentlichen in horizontaler Richtung (24) verläuft.
7. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerschiene (16) Spannungs-Versorgungskontakte (26) und Steuersignal-Versorgungskontakte (26) zur Versorgung der Anzeigeelemente (12) aufweist.
8. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungs-Versorgungskontakte (26) und die Steuersignal-Versorgungskontakte (26) der Trägerschiene (16) mit dem Einspeiseelement (22) verbunden sind.
9. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Einspeiseelement (22) elektrische Leitungen (28) und elektrische Kontakte zur Weitergabe der elektrischen Spannung, sowie elektrische Leitungen (30) und elektrische Kontakte zur Weitergabe der Steuersignale an die Anzeigeelemente (12) aufweist.
10. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass am Ende, insbesondere an beiden Enden (40, 42), der Reihen (14) der Anzeigeelemente (12) eine Endkappe (36, 38) zur Signalumlenkung der Steuersignale angebracht ist.
11. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeelemente (12) eine erste Steuersignalleitung (32) zum Weiterleiten der Steuersignale in Richtung einer ersten Endkappe (36), und eine zweite Steuersignalleitung (34) zum Weiterleiten der Steuersignale in Richtung einer zweiten Endkappe (38) aufweisen.
12. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuersignale ein serielles Datensignal aufweisen.
13. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeelemente (12) Steuerungschips aufweisen.
14. Anzeigevorrichtung einem der Ansprüche 2 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Einspeiseelement (22) an seiner zum Betrachter gerichteten Seite (44) ein Anzeigeelement (12) aufweist.
15. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Einspeiselement (22) und den Trägerelementen (13) eine Verbindungsvorrichtung (48) zur mechanischen Verbindung mit den Trägerelementen (13) und zur elektrischen Verbindung mit den Anzeigeelementen (12) angeordnet ist.
16. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeelementreihen (14) unterschiedliche Längen aufweisen.
17. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass mit einem Trägerelement (13) eine Vielzahl von Anzeigeelementen (12) verbunden ist.
18. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass aus einer Vielzahl von Trägerelementen (13) mit Anzeigeelementen (12) eine Anzeigeelementreihe (14) gebildet wird.
19. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerelemente (13) untereinander durch Verbindungselemente elektrisch und mechanisch verbunden sind.
20. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerelemente (13) rohrförmig ausgebildet sind.
21. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerelemente (13) insbesondere an der zum Betrachter gerichteten Seite (44) im Wesentlichen durchsichtig sind.
22. Anzeigeverfahren zur Präsentation von optischen Inhalten, insbesondere unter Verwendung der Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, wobei
die Steuersignale ausgehend von einer Trägerschiene (16) über ein Einspeiseelement (22) in eine Richtung (18) einer Anzeigenelementreihe (14) geleitet werden,
an einem ersten Ende (40) der Anzeigenelementreihe (14) insbesondere durch eine erste Endkappe (36) in Richtung eines zweiten Endes (42) der Anzeigenelementreihe (14) umgeleitet werden,
am zweiten Ende (42) der Anzeigenelementreihe (14) insbesondere durch eine zweite Endkappe (38) in Richtung der Trägerschiene (16) umgeleitet werden, und
über das Einspeiseelement (22) in die Trägerschiene (16) zurückgeführt werden.
23. Anzeigeverfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Versorgung der Anzeigeelemente (12) mit Steuersignalen über die zweite Steuersignalleitung (34) zwischen der ersten (36) und der zweiten (38) Endkappe erfolgt.
24. Anzeigeverfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass das zur ersten Endkappe (36) benachbart angeordnete erste Anzeigeelement (12a) der zweiten Steuersignalleitung (34) das Steuersignal für dieses erste Anzeigeelement (12a) entnimmt und die Steuersignale für die folgenden Anzeigeelemente (12) an diese weiterleitet.
25. Anzeigeverfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Versorgung der Anzeigeelemente (12) mit elektrischer Spannung ausgehend von der Trägerschiene (16) direkt in Richtung der ersten (36) und der zweiten (38) Endkappe über eine Spannungsversorgungsleitung erfolgt.
26. Anzeigeverfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigeelement (12) des Einspeiseelements (22) seine Steuersignale über die von der ersten Endkappe (36) kommende zweite Steuersignalleitung (34) erhält.
27. Anzeigeverfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Steuerungschip des Anzeigeelements (12) des Einspeiseelements (22) automatisch ermittelt wird, wie viele Anzeigeelemente (12) sich in der Anzeigeelementreihe (14) zwischen der ersten Endkappe (36) und dem Einspeiseelement (22) befinden.
28. Anzeigeverfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass auf Grund des von der zweiten Endkappe (38) zur Trägerschiene (16) zurückkehrenden Steuersignals automatisch ermittelt wird, wie viele Anzeigeelemente (12) sich in der Anzeigeelementreihe (14) zwischen der zweiten Endkappe (38) und dem Einspeiselement (22) befinden.
29. Anzeigeverfahren nach Anspruch 27 und 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenkontur (46) der Anzeigevorrichtung (10) auf Grund der jeweiligen Anzahl der zwischen dem Einspeiseelement (22) und der ersten (36) und der zweiten (38) Endkappe jeder Anzeigeelementreihe (14) befindlichen Anzeigeelemente (12) ermittelt wird.

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- EP
1635310
A2
[0004]
[0007]
- EP
1293955
A2
[0006]
- US
20030146882
A1
[0008]
- DE
69519380
T2
[0009]