ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORS..
J
DIM360 Ver 2.12 (05 Jun 2008) - 1100000/0
1953304
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20080806
EP
08150719.6
20080128
de
de
de
102007004390
20070129
DE
20080806
200832
20080806
200832
E04D 1/04 20060101AFI20080519BHEP
de
Dachziegel
en
Roof tile
fr
Tuile
1
Segl, Theo
08283190
M/47391-EP
Jagdfeldring 32
85540 Haar
DE
Segl, Theo
Jagdfeldring 32
85540 Haar
DE
Reitstötter - Kinzebach
00102172
Patentanwälte Sternwartstrasse 4
81679 München
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
MK
RS
Die Erfindung betrifft einen Dachziegel mit einem Kopfabschnitt (11), einem Seitenabschnitt (12), einem Fußabschnitt (13), einem Deckabschnitt (14) und einem Mittelfeld (15), wobei der auf der Oberseite des Seitenabschnitts (12) eine Seitenverfalzung vorgesehen ist, welche wenigstens einen zum Mittelfeld (15) hin offenen Wasserauslauf (16,22,32) aufweist. Der erfindungsgemäße Dachziegel ist dadurch gekennzeichnet, dass der Seitenabschnitt (21) zwei bogenförmig verlaufende Seitenfalzrippen (30,31) aufweist, die eine Wassernut (29) begrenzen, die über einen Wasserauslauf (32) in das Mittelfeld (15) mündet. Außerdem weist die Seitenverfalzung vorzugsweise wenigstens eine bogenförmige Wasserführungsrippe (17,21) auf, welche zumindest von einem tangential zum Rand (18) des Seitenabschnitts (12) verlaufenden Teilabschnitt (19) in einen tangential in den Wasserauslauf (16,22) führenden Endabschnitt (20) übergeht. Durch den geschwungenen, gleichmäßigen Verlauf der Wasserführung im Seitenfalz wird eine effektive Wasserabführung gewährleistet und der Wassereintrag in die Dachkonstruktion verringert.
Die Erfindung betrifft einen Dachziegel, insbesondere einen Falzdachziegel, mit einem Kopfabschnitt, einem Seitenabschnitt, einem Fußabschnitt, einem Deckabschnitt und einem Mittelfeld, wobei der Seitenabschnitt eine Seitenverfalzung aufweist, welche wenigstens einen zum Mittelfeld hin offenen Wasserauslauf aufweist.
Derartige Falzdachziegel sind seit langem bekannt. Üblicherweise sind zumindest im Bereich des Kopfabschnitts und des Seitenabschnitts Verfalzungen ausgebildet, die üblicherweise jeweils aus einer inneren und einer äußeren Rippe bestehen, die durch eine Nut voneinander getrennt sind. Im oberen Seitenfalz-Kopf-Eck sind die Nuten miteinander verbunden, so dass in die Kopffalznut eindringendes Wasser über die Seitenfalznut abgeführt werden kann. Dazu ist die Seitenfalznut zum Mittelfeld hin offen, so dass in den Falzbereich eindringendes Wasser über das Mittelfeld abgeleitet werden kann.
Üblicherweise verlaufen die Kopf- und Seitenfalzrippen im wesentlichen horizontal und vertikal als Quer- bzw. Längsrippen.
Dacheindeckungen mit Falzdachziegeln haben sich in der Praxis bewährt. Jedoch beobachtet man bei stärkerem Regen, insbesondere in Verbindung mit draufseitigem Wind, dass vermehrt Regenwasser in den Überlappungsbereich des Deckabschnittes eines Dachziegels mit dem darunterliegenden Seitenabschnitt des benachbarten Dachziegels kommt. Häufig ist die Seitenfalzkonstruktion dann nicht mehr in der Lage, diese Wassermengen abzuführen, so dass Wasser in die Dachunterkonstruktion gelangen kann. Selbst wenn die Wasserführungskapazität der zwischen den Falzrippen gebildeten Nuten ausreicht, kann es durch Spritzwasser, das insbesondere an senkrecht aufeinander zulaufenden Nutabschnitten entsteht, zu einem Wassereintrag in die Unterkonstruktion kommen.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher das technische Problem zugrunde, einen Dachziegel bereitzustellen, der den Eintrag von Regenwasser in die Dachunterkonstruktion verringert.
Gelöst wird dieses technische Problem durch den Dachziegel mit den Merkmalen des vorliegenden Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Die Erfindung betrifft demnach einen Dachziegel mit einem Kopfabschnitt, einem Seitenabschnitt, einem Fußabschnitt, einem Deckabschnitt und einem Mittelfeld, wobei auf der Oberseite des Seitenabschnitts eine Seitenverfalzung vorgesehen ist, welche wenigstens einen zum Mittelfeld hin offenen Wasserauslauf aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Seitenabschnitt zwei bogenförmig verlaufende Seitenfalzrippen aufweist, die eine Wassernut begrenzen, die über einen Wasserauslauf in das Mittelfeld mündet.
Durch den geschwungenen, gleichmäßigen Verlauf der Wasserführung im Seitenfalz wird eine effektive Wasserabführung gewährleistet und der Wassereintrag in die Dachkonstruktion verringert. Die erfindungsgemäße Wasserführung vermeidet abrupte Änderungen des abzuleitenden Wassers, so dass es auch bei starkem Regen, selbst in Verbindung mit hohem Windeintrag, zu einer deutlich geringeren Spritzwasserbildung und deutlich weniger in die Dachunterkonstruktion gelangendem Wasser kommt. Die Erfindung schlägt daher vor, die Verfalzung zumindest im Seitenabschnitt so auszubilden, dass sie dem natürlichen Fließverlauf des Wassers weitgehend entspricht und Ecken und Kanten im Strömungsbereich soweit wie möglich vermindert.
Mit der erfindungsgemäß vorgesehenen Verfalzung des Seitenabschnitts wird eine schnelle, ungehinderte Wasserableitung in das Mittelfeld gewährleistet. Außerdem sorgt das rasch abfließende Wasser für eine Selbstreinigung der durch die Rippen begrenzten Wassernut.
Überraschend wurde außerdem gefunden, dass die bogenförmige Ausgestaltung der Seitenfalzrippen zu einem Abbremsen des vom Wind eingetragen Wassers führt. Auch bei starker Windlast wurde ein maximaler Wassereintrag bis zu dem auf halber Höhe des Dachziegels befindlichen Scheitels der bogenförmigen Seitenfalzrippen beobachtet.
Vorteilhaft liegt der Krümmungsradius der bogenförmigen Seitenfalzrippen im Bereich von 300 und 1.000 mm, vorzugsweise im Bereich von 400 bis 600 mm und besonders bevorzugt bei etwa 450 mm.
Die von den bogenförmig verlaufenden Seitenfalzrippen begrenzte Wassernut beginnt bevorzugt im kopfseitigen Bereich des Seitenabschnitts und mündet in die untere, fußseitige Hälfte des Mittelfelds, vorzugsweise in das untere, fußseitige Drittel des Mittelfelds.
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Wasserführungsrippe die Seitenverfalzung wenigstens eine bogenförmige Wasserführungsrippe aufweist, welche zumindest von einem tangential zum Rand des Seitenabschnitts verlaufenden Teilabschnitt in einen tangential in den Wasserauslauf führenden Endabschnitt übergeht.
Gemäß einer ersten Ausführungsform ist zumindest eine kreisbogenförmig ausgebildete Wasserführungsrippe vorgesehen, die beispielsweise nahezu einen Vollkreis beschreiben kann und lediglich in dem zum Mittelfeld gerichteten Abschnitt einen Wasserauslauf aufwiesen kann.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform weist die kreisbogenförmige Wasserführungsrippe in ihrem Zentrum eine im wesentlichen zylindrische Erhebung auf, so dass zwischen der Erhebung und der kreisbogenförmigen Wasserführungsrippe eine Art Ringkanal gebildet wird, der zum Mittelfeld hin offen ist. Ein derartiger Ringkanal kann beispielsweise am fußseitigen Ende des Seitenabschnitts angeordnet sein, so dass das in den Seitenabschnitt eindringende Regenwasser effektiv in den unteren Bereich des Mittelfelds abgeleitet werden kann. Bei einem Dachziegel mit geringer Überdeckung kann die zylindrische Erhebung auch wegfallen. Anstelle der zylindrischen Erhebung auf der Oberseite des Dachziegels kann dann ein auf der Unterseite angeordneter Zapfen vorgesehen sein.
Alternativ oder zusätzlich kann am kopfseitigen Ende des Seitenabschnitts ebenfalls eine bogenförmige Wasserführungsrippe angeordnet sein, die auch wieder als Wasserführungsring mit einem Wasserauslauf zum Mittelfeld hin ausgebildet sein kann.
Die Krümmungsradien der Wasserführungsrippen liegen vorteilhaft im Bereich von 30 bis 100 mm, bevorzugt im Bereich von 50 bis 70 mm und besonders bevorzugt bei etwa 58 mm.
Auf der Unterseite des Deckabschnitts ist vorzugsweise eine ringförmige Rippe angeordnet, die so ausgebildet ist, dass sie in einer Dacheindeckung in den von der bogenförmigen Wasserführungsrippe auf der Oberseite des Seitenabschnitts des angrenzenden Dachziegels definierten Raum eingreift.
Bevorzugt wird von der kopfseitigen Wasserführungsrippe das Wasser nicht direkt im Kopfbereich des Mittelfelds eingeleitet, sondern gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform schließen sich an den Wasserauslauf der kopfseitigen Wasserführungssrippe zwei bogenförmig verlaufende Seitenfalzrippen an, die eine Wassernut begrenzen, die im wesentlichen entlang des Seitenabschnitts nach unten führt und erst in der Nähe der fußseitigen Wasserführungsrippe durch einen Wasserauslauf in den Fußbereich des Mittelfelds mündet. Um eine effektive Wasserabführung zu gewährleisten, kann man vorsehen, dass sich diese Wassernut zum fußseitigen Wasserauslauf hin vertieft. Die Vertiefung kann über den gesamten Bereich der Wassernut erfolgen, jedoch wird es in den meisten Fällen ausreichen, wenn sich die Wassernut ab der halben Länge der Seitenfalzrippen zu dem in das Mittelfeld mündenden Wasserauslauf hin immer mehr vertieft.
Auf Unterseite des Deckbereichs sind vorzugsweise zwei bogenförmige Rippen angeordnet, die so ausgebildet sind, dass sie in einer Dacheindeckung die bogenförmig verlaufenden Seitenfalzrippen der Oberseite des Seitenabschnitts des angrenzenden Dachziegels umgreifen.
Vorteilhaft ist am Rand des Seitenabschnitts eine äußere Seitenfalzrippe vorgesehen, welche die beiden am kopf- bzw. fußseitigen Ende des Seitenabschnitts angeordneten Wasserführungsrippen tangential verbindet.
Wenn eine die kopfseitige Wasserführungsrippe entwässernde Wassernut vorgesehen ist, die, wie oben definiert, durch zwei bogenförmige Seitenfalzrippen gebildet wird, kann man vorteilhaft vorsehen, dass der zwischen der äußeren Seitenfalzrippe und der angrenzenden bogenförmigen Seitenfalzrippe definierte Bereich des Seitenabschnitts durch einen Wasserauslauf entwässerbar ist, der zwischen der angrenzenden bogenförmigen Seitenfalzrippe und der fußseitigen Wasserführungsrippe ausgespart ist. Damit ist gewährleistet, dass auch eventuell über die Wassernut hinausspritzendes Wasser noch in das Mittelfeld abgeleitet werden kann und nicht in die Dachunterkonstruktion gelangt.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform weist die Sichtkante des Fußabschnitts eine gebogene Kontur auf.
In diesem Fall wird man bevorzugt auch im Kopfabschnitt eine Kopfverfalzung vorsehen, die eine innere Kopffalzrippe aufweist, die eine der Sichtkante des Fußabschnitts entsprechende gebogene Kontur aufweist.
Die bevorzugten Krümmungsradien für die Sichtkante des Fußabschnitts und die Kopfverfalzung liegen im Bereich von 500 bis 2000 mm, besonders bevorzugt im Bereich von 600 bis 1000 mm und insbesondere bei etwa 850 mm.
Der erfindungsgemäße Dachziegel weist bevorzugt eine Länge im Bereich von 400 bis 600 mm und eine Breite im Bereich von 250 bis 400 auf.
Die Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme auf ein in der beigefügten Zeichnung dargestelltes Ausführungsbeispiel näher erläutert.
In der Zeichnung zeigt:
Fig.1
eine Draufsicht auf eine bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Dachziegels;
Fig.2
eine Unteransicht des Dachziegels der Fig.1;
Fig.3
einen Vertikalschnitt durch den Dachziegel der Figur 1 entlang der Linie III-III;
Fig.4
eine Fußansicht des Dachziegels der Figur 1 in der durch die Linie IV in Fig.1 dargestellten Blickrichtung;
Fig.5
einen Vertikalschnitt durch den Dachziegel der Figur 1 entlang der Linie V-V; und
Fig.6
einen Vertikalschnitt durch den Dachziegel der Figur 1 entlang der Linie VI-VI.
Der insgesamt mit der Bezugsziffer 10 bezeichnete erfindungsgemäße Dachziegel hat eine Länge von 530 mm und ein Breite von 320 mm und weist, wie in der Draufsicht der Figur 1 erkennbar einen Kopfabschnitt 11, einen Seitenabschnitt 12, einem Fußabschnitt 13, einem Deckabschnitt 14 und ein Mittelfeld 15 auf. Bei einer Dacheindeckung überlappt der Fußabschnitt 13 mit dem Kopfabschnitt des nach unten folgenden (nicht dargestellten) Dachziegels und der Deckabschnitt 14 mit dem Seitenabschnitt des (in der Darstellung der Figur 1) rechts angrenzenden (ebenfalls nicht dargestellten) Dachziegels.
Der Seitenabschnitt 12 weist eine aus mehreren Rippen gebildete Seitenverfalzung auf, welche auf der in Figur 1 dargestellten Oberseite des Dachziegels 10 wenigstens einen zum Mittelfeld hin offenen Wasserauslauf 16 aufweist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dachziegeln, bei denen die Wasserführung aus im wesentlichen rechtwinklig zueinander angeordneten Führungsrippen besteht, ist der erfindungsgemäße Dachziegel dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenverfalzung wenigstens eine bogenförmige Wasserführungsrippe 17 aufweist, die zumindest von einem tangential zum Rand 18 des Seitenabschnitts 12 verlaufenden Teilabschnitt 19 in einem tangential in dem Wasserauslauf 16 führenden Endabschnitt 20 übergeht.
Im dargestellten Beispiel sind auf dem Seitenabschnitt 12 nicht nur eine Wasserführungsrippe 17, sondern eine Wasserführungsrippe 21 vorgesehen, die jeweils nahezu einen Vollkreis beschreiben und lediglich in dem im wesentlichen zum Mittelfeld 15 gerichteten Bereich jeweils einen Wasserauslauf 16 bzw. 22 aufweisen.
Im Zentrum der kreisbogenförmigen Wasserführungsrippen 17, 21 sind jeweils zylindrische Erhebungen 23, 24 angeordnet, so dass letztlich ringförmige Wasserführungen 25, 26 definiert werden, die in die jeweiligen Wasserausläufe 16 bzw. 22 münden. Ein Wasserführungsring 25 ist am fußseitigen Ende des Seitenabschnitts 12 angeordnet, während der anderer Wasserführungsring 26 am kopfseitigen Ende des Seitenabschnitts 12 vorgesehen ist.
Wie in Figur 2 dargestellt, sind auf der Unterseite des Deckabschnitts 14, also in dem Bereich, der in einer Dacheindeckung den entsprechenden Seitenabschnitt 12 des angrenzenden Dachziegels 10' (vgl. Figuren 3 und 6) bedeckt, an den Stellen, die über den Wasserführungsrippen 17 bzw. 21 zu liegen kommen, ringförmige Rippen 27, 28 vorgesehen, welche so dimensioniert sind, dass sie in die auf der Oberseite des benachbarten Dachziegels ausgebildeten Ringkanäle 25 bzw. 26 eingreifen können.
Bei dem in den Zeichnungen dargestellten erfindungsgemäßen Dachziegeln wird der kopfseitige Wasserführungsring 26 nicht direkt im Kopfbereich 11 des Dachziegels 10 in das Mittelfeld 15 entwässert, sondern mündet zunächst in eine Wassernut 29, die von zwei bogenförmig verlaufenden Seitenfalzrippen 30, 31 begrenzt wird. Die Wassernut 31 führt in den fußseitigen Bereich 13 des Dachziegels und mündet in der Nähe des fußseitigen Wasserführungsrings 25 über einen Wasserauslauf 32 in das Mittelfeld 15. Auch die Wassernut 29 weist wieder einen harmonischen bogenförmigen Verlauf mit großen Krümmungsradien auf, so dass scharfe Ecken und Kanten, welche unerwünschtes Spritzwasser begünstigen, vermieden werden. Die Ausleitung des Wassers aus dem Kopfbereich 11 des Dachziegels in den Fußbereich 13 begünstigt wiederum eine effektive Wasserabfuhr auch bei starkem Regen. Um die Wasserabführung weiter zu verbessern vertieft sich die Wassernut 29 in der fußseitigen Hälfte ihres Verlaufs zum Wasserauslauf 32 hin immer mehr.
Wie man Figur 2 entnimmt, sind auf der Unterseite des Dachziegels 10 im Bereich des Deckabschnitts 14 wiederum bogenförmige Rippen 33, 34 angeordnet, die so ausgebildet sind, dass sie in die auf der Oberseite des Seitenabschnitts 12 des angrenzenden Dachziegels verlaufenden Seitenfalzrippen 30, 31 im wesentlichen umgreifen. Außer zur mechanischen Stabilisierung der Dacheindeckung durch Ineinandergreifen der sich überdeckenden Dachziegel dienen die bogenförmigen Rippen 33, 34 auch dazu, ein Austreten von Spritzwasser auf dem Kanal 29 zu verhindern.
Wie wiederum in Figur 1 dargestellt, ist auf der Oberseite des Dachziegels 10 eine äußere Seitenfalzrippe 35 vorgesehen, welche die beiden am kopf- bzw. fußseitigen Ende des Seitenabschnitts angeordneten Wasserführungsrippen 17, 21 im wesentlichen tangential miteinander verbindet. Zwischen der äußeren Seitenfalzrippe 35 und der bogenförmigen Wasserführungsrippe 30 der Wassernut 29 ist ein Bereich der Oberseite des Dachziegels 10 definiert, in dem bei schwerem Regen gegebenenfalls in Verbindung mit starkem Wind ebenfalls Wasser eindringen kann. Daher ist vorzugsweise im fußseitigen Bereich 13 zwischen dem Ende der Wasserführungsnut 30 und der kreisbogenförmigen Rippe 17 des Ringkanals 25 ein Wasserauslauf 36 vorgesehen, welcher eine Entwässerung des Bereichs zwischen der äußeren Seitenfalzrippe 35 und der bogenförmigen Wasserführungsrippe 30 in Richtung Mittelfeld 15 ermöglicht.
Wie man in den Figuren 1 und 2 außerdem erkennt, weist die Sichtkante 37 des Fußabschnitts 13 des Dachziegels 10 eine bogenförmige Kontur auf. Diese Kontur entspricht im wesentlichen der bogenförmigen Kontur einer inneren Kopffalzrippe 38, so dass es bei einer Dacheindeckung in diesem Bereich zu einer Überlappung der Fußkontur 37 mit der Kopffalzrippe 38 des angrenzenden Dachziegels kommt.
In den Figuren 3 bis 6 sind Schnittansichten des Dachziegels entlang der Linien III-III (Figur 3), IV-IV (Figur 5) und VI-VI (Figur 6) dargestellt, welche teilweise zur Verdeutlichung der Dacheindeckung Teilabschnitte des jeweils angrenzenden Dachziegels 10' zeigen. Die bereits in den Figuren 1 und 2 dargestellten Bauelemente sind mit den gleichen Bezugsziffern bezeichnet und werden nicht mehr erläutert, wobei die Bauelemente des angrenzenden Dachziegels 10' jeweils mit einem Apostroph bezeichnet sind. Abgesehen von den bereits erläuterten Merkmalen erkennt man in der Querschnittsdarstellung der Figuren 3 - 6 außerdem, dass der Deckabschnitt 14 des erfindungsgemäßen Dachziegels eine ausgeprägte nach oben gewölbte Wulst 39 aufweist.
1. Dachziegel mit einem Kopfabschnitt (11), einem Seitenabschnitt (12), einem Fußabschnitt (13), einem Deckabschnitt (14) und einem Mittelfeld (15), wobei auf der Oberseite des Seitenabschnitts (12) eine Seitenverfalzung vorgesehen ist, welche wenigstens einen zum Mittelfeld (15) hin offenen Wasserauslauf (16,22,32) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Seitenabschnitt (21) zwei bogenförmig verlaufende Seitenfalzrippen (30,31) aufweist, die eine Wassernut (29) begrenzen, die über einen Wasserauslauf (32) in das Mittelfeld (15) mündet.
2. Dachziegel gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Krümmungsradius der bogenförmigen Seitenfalzrippen (15) im Bereich von 300 und 1.000 mm, vorzugsweise im Bereich von 400 bis 600 mm und besonders bevorzugt bei etwa 450 mm liegt.
3. Dachziegel gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die von den bogenförmig verlaufenden Seitenfalzrippen (30,31) begrenzte Wassernut (29) im kopfseitigen Bereich des Seitenabschnitts (12) beginnt und in die untere, fußseitige Hälfte des Mittelfelds (15), vorzugsweise in das untere, fußseitige Drittel des Mittelfelds (15) mündet.
4. Dachziegel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenverfalzung wenigstens eine bogenförmige Wasserführungsrippe (17) aufweist, welche zumindest von einem tangential zum Rand (18) des Seitenabschnitts (12) verlaufenden Teilabschnitt (19) in einen tangential in den Wasserauslauf (16) führenden Endabschnitt (20) übergeht.
5. Dachziegel gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wasserführungsrippe (17) kreisbogenförmig ausgebildet ist.
6. Dachziegel gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass im Zentrum der kreisbogenförmigen Wasserführungsrippe (17) in ihrem Zentrum eine zylindrische Erhebung (23) angeordnet ist.
7. Dachziegel gemäß einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Unterseite des Deckabschnitts (14) eine ringförmige Rippe (27,28) angeordnet ist, die so ausgebildet ist, dass sie in einer Dacheindeckung in den von der bogenförmigen Wasserführungsrippe auf der Oberseite des Seitenabschnitts des angrenzenden Dachziegels definierten Raum eingreift.
8. Dachziegel gemäß einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die bogenförmige Wasserführungsrippe (17) am fußseitigen Ende des Seitenabschnitts (12) angeordnet ist.
9. Dachziegel gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine weitere bogenförmige Wasserführungsrippe (21) am kopfseitigen Ende des Seitenabschnitts (12) angeordnet ist.
10. Dachziegel gemäß Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die kopfseitige Wasserführungsrippe (21) einen Wasserauslauf (22) aufweist, an den sich die von den beiden bogenförmig verlaufende Seitenfalzrippen (30,31) begrenzte Wassernut (29) anschließt, die in der Nähe der fußseitigen Wasserführungsrippe (17) über den Wasserauslauf (32) in das Mittelfeld (15) mündet.
11. Dachziegel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Wassernut (29) zum fußseitigen Wasserauslauf (32) hin vertieft.
12. Dachziegel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Unterseite des Deckbereichs (14) zwei bogenförmige Rippen (33,34) angeordnet sind, die so ausgebildet sind, dass sie in einer Dacheindeckung die bogenförmig verlaufenden Seitenfalzrippen der Oberseite des Seitenabschnitts des angrenzenden Dachziegels umgreifen.
13. Dachziegel gemäß einem der Ansprüche Anspruch 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass am Rand des Seitenabschnitts (12) eine äußere Seitenfalzrippe (35) vorgesehen ist, welche die beiden am kopf- bzw. fußseitigen Ende des Seitenabschnitts (12) angeordneten Wasserführungsrippen (17,21) tangential verbindet.
14. Dachziegel gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen der äußeren Seitenfalzrippe (35) und der angrenzenden, bogenförmigen Seitenfalzrippe (30) definierte Bereich des Seitenabschnitts (12) durch einen Wasserauslauf (36) entwässerbar ist, der zwischen der angrenzenden, bogenförmigen Seitenfalzrippe (30) und der fußseitigen Wasserführungsrippe (17) ausgespart ist.
15. Dachziegel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Sichtkante (37) des Fußabschnitts (13) eine gebogene Kontur ausweist.
16. Dachziegel gemäß Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopfabschnitt (11) eine Kopfverfalzung mit einer inneren Kopffalzrippe (38) aufweist, die eine der Sichtkante (37) des Fußabschnitts (13) entsprechende gebogene Kontur aufweist.