ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORS..
J
DIM360 Ver 2.15 (14 Jul 2008) - 1100000/0
Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.
2050890
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20090422
EP
08014675.6
20080819
20090116
de
de
de
202007014496 U
20071015
DE
20090422
200917
20090422
200917
E04D 1/36 20060101AFI20081202BHEP
de
Dichtungsband zur Herstellung von Abdichtungen zwischen Bedachung, wie Dachziegeln, und Bauwerksteilen
en
Sealing band for producing seals between roofing parts, such as roof tiles and structural parts
fr
Bande d'étanchéité destinée à la fabrication de joints entre la toiture, comme les tuiles et éléments de construction
3
RÖHR + STOLBERG GmbH
04953470
R 08382 EP 6385
Bruchfeld 52
47809 Krefeld
DE
Kissenbeck, Christoph
Erich-Klausener-Str. 78
47802 Krefeld
DE
Richter, Werdermann, Gerbaulet & Hofmann
00100441
Neuer Wall 10
20354 Hamburg
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
MK
RS
Das leicht verformbare und flexibel einsetzbare Dichtungsband (100) für Anschlüsse im Steildach- und Flachdachbereich zur Herstellung von Abdichtungen zwischen Bedachung, wie Dachziegeln, und Bauwerksteilen, besteht aus einem dünnwandigen, eine geringe Stärke, bevorzugterweise eine Dicke von 0,1 mm bis 0,8 mm, aufweisenden sowie eine quadratische oder rechteckige oder eine andere geometrische Formgebung mit mindestens einem auf den Dachziegeln des Daches liegenden Längskante aufweisenden Formkörper (20), wie Platte, Blech oder Folie, wobei der ebenflächige Formköper (20) aus einem metallischen Material, wie Kupfer, Zink, Aluminium. Blei auch im Verbund miteinander oder im Verbund mit einer Kunststofffolie, oder aus einem zu Folien oder dünnen Platten strang- oder walzgepressten Bleigrundmaterial, oder aus einer Pb-Sn-Legierung oder aus einem zinnplattierten Bleiblech, besteht, wobei der im Längskantenbereich (101) liegende Dichtungsbandabschnitt (105) mindestens eine in Längskantenrichtung verlaufende Faltung oder Falz (30) für eine Verbesserung des Windliftverhaltens aufweist.
Die Erfindung betrifft ein Dichtungsband gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Dichtungsstreifen bzw. Dichtungsbänder der eingangs genannten Art sind aus der DE-A-195 37 266 bekannt. Derartige Dichtungsstreifen werden unter dem Schlussziegel eines Firstes oder eines Grates verlegt, um den Stoß der beiden dort aneinander grenzenden Dachflächen abzudichten.
Das Dichtungsband nach der DE-A-195 37 266 besteht aus verformbarem Metall mit einem Streifenmittelbereich, der einen auf einer First- oder Gratbohle zu liegen kommenden Abschnitt umfasst, der zwischen Streifenabschnitten verläuft, die zwecks Luftdurchlässigkeit siebartig ausgebildet sind. An diese Streifenabschnitte schließen sich Streifenseitenbereiche an, die eine quer zur Dichtungsstreifenlängsachse ausgerichtete Plissierung aufweisen, wobei der auf der First- oder Gratbohle zu liegen kommende Abschnitt des Streifenmittelbereiches bearbeitungsfrei ist und die Profilierungen der Streifenseitenbereiche in Form von die Metalldicke vermindernden Prägungen vorliegen. Diese Profilierungen sind als Plissierungen ausgebildet, so dass ein Dichtungsstreifen geschaffen werden soll, der abdichtet und mit dem eine gewünschte Lüftung gewährleistet werden soll. Des Weiteren soll eine Anpassbarkeit an Dacheindeckungsplatten erreicht werden. Danach besteht der Aufbau dieser Dichtungsstreifen darin, dass sich zu beiden Seiten eines Mittelbereiches Abschnitte mit Belüftungsöffnungen anschließen, die in Seitenbereiche übergehen, die plissiert sind. Damit ist nur eine Anpassbarkeit der Dichtungsstreifen an Dacheindeckungsplatten mit den die Plissierungen aufweisenden Seitenabschnitten möglich.
Zur Abdichtung der First- oder Gratabdeckung eines Schrägdaches ist nach der DE-A-38 16 015 ein Dichtungsstreifen bekannt, der einen Mittelstreifen mit einem luftdurchlässigen, wasserabweisenden und flugschneesicheren Vlies aufweist, an den Seitenstreifen grenzen, die mit dem Mittelstreifen einstückig ausgebildet und die wenigstens mit ihren äußeren Längsrändern an die Oberseite von Dacheindeckungsplatten anpressbar sind, wobei die Seitenstreifen jeweils aus weichem, dehnbarem Polyisobutyl-Folienstreifen bestehen, in welchen ein Streckmetallgitter eingebettet ist, das in Längsrichtung eine Dehnbarkeit von 50 bis 150 % und in Querrichtung eine Dehnbarkeit 20 % und ein Rückstellvermögen 5 % aufweist. Längs- und Querdehnung werden hier durch ein eingelassenes Streckmetallgitter erreicht. Weder die Seitenstreifen noch die Längsränder sind mit einer Plissierung versehen, um eine gute Anpassbarkeit an die Konturen der Dacheindeckungsplatten zu erreichen.
Die EP-A2-0 117 391 beschreibt eine First- oder Gratabdeckung für mit Dacheindeckungsplatten eingedeckte Dächer. Diese Abdeckung besteht aus auf der First- oder Gratbohle der Dachkonstruktion befestigten, den oberen Abschluss des Firstes oder Grates bildenden Abdeckkappen, sowie aus zwischen diesen und den Dacheindeckungsplatten angeordneten biegsamen Dichtungsstreifen, die mit ihren den Dacheindeckungsplatten zugekehrten Längsrändern auf diesen aufliegen, wobei die Dichtungsstreifen jeweils einen biegsamen Trägerstreifen aufweisen, der an einem oder beiden Längsrändern mit einem Randteil aus elastisch verformbaren Material versehen ist, der sich mit seinem äußeren Längsrand an die Oberseite der darunterliegenden Dacheindeckungsplatten anschmiegt, wobei der Randteil kammartig ausgebildet ist, und die Zähne des Randteils mit einem die Zahnlücken überbrückenden Randstreifen aus flexiblem Material auseinanderspreizbar verbunden sind. Ein derartig ausgebildeter Dichtungsstreifen passt sich aufgrund der Auseinanderspreizbarkeit des kammartig ausgebildeten Randteils aus elastischem Material und des die Zahnlücken überbrückenden Randstreifens aus flexiblem Material satt an die verschiedensten Oberflächen an, wodurch dieser Dichtungsstreifen bei Dacheindeckungen mit beliebigen Dacheindeckungsplatten sowie bei beliebigen Dachneigungen universell verwendbar sein soll. Allerdings ist hier sowohl in Querrichtung als auch in Längsrichtung keine hohe Anpassbarkeit gegeben.
Lediglich bei einer zweigeteilten Ausführungsform des Dichtungsstreifens für eine First- oder Gratabdeckung entsprechend DE-U-299 14 795.9 ist eine Breitenanpassung an die First- oder Gratbereiche möglich, was aber voraussetzt, dass jeweils zwei schmale Dichtungsstreifen eingesetzt werden, die mittig in Streifenlängsrichtung sich überlappen und im Überlappungsbereich miteinander verbunden werden müssen. Der einzige Vorteil, der diese Ausführungsform eines Dichtungsstreifens mit sich bringt, ist der, dass die Bevorratung und Verarbeitung erleichtert wird, da die Vorratsrollen des Streifens keine großen Breiten und kein hohes Gewicht aufweisen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Dichtungsband der eingangs genannten Art derart zu verbessern, dass es neben einer hohen Wirtschaftlichkeit bei geringem Materialeinsatz ein hohes Flächengewicht gegen Windlift, d. h. ein verbessertes Windliftverhalten, und neben einer hohen Zugfestigkeit eine gute Dehnbarkeit und Verformbarkeit aufweist.
Diese Aufgabe wird mit einem Dichtungsband gemäß der eingangs genannten Art mit den im Anspruch 1 wiedergegebenen Merkmalen gelöst.
Danach besteht das erfindungsgemäße Dichtungsband aus einem dünnwandigen, eine geringe Stärke, bevorzugterweise eine Dicke von 0,1 mm bis 0,8 mm, und eine quadratische oder rechteckige oder eine andere geometrische Formgebung mit mindestens einer auf den Dachziegeln des Daches liegenden Längskante aufweisenden Formkörper, wie Platte, Blech oder Folie, wobei der ebenflächige Formkörper aus einem metallischen Material, wie Kupfer, Zink, Aluminium, Blei auch im Verbund miteinander oder im Verbund mit einer Kunststofffolie oder aus einem zu Folien oder dünnen Platten strang- oder walzgepressten Bleigrundmaterial oder aus einer Pb-Sn-Legierung besteht, wobei der im Längskantenbereich liegende Dichtungsbandabschnitt mindestens eine in Längskantenrichtung verlaufende Faltung oder Falz für eine Verbesserung des Windliftverhaltens aufweist.
Die Ausbildung des Dichtungsbandes mit einer in Längskantenrichtung verlaufenden und im Längskantenbereich des Dichtungsstreifens ausgebildeten ein- oder mehrlagigen Faltung erbringt den Vorteil einer hohen Wirtschaftlichkeit insofern, als das Dichtungsband aus einem sehr dünnwandigen plattenförmigen Formkörper besteht, wodurch sich eine hohe Materialeinsparung ergibt. Trotz dieser Dünnwandigkeit wird ein hohes Flächengewicht durch die Randfaltung gegen Windlift erreicht, denn die Faltung oder der Falz am Kontaktpunkt Dachziegel und verlegtem Dichtungsband bzw. Schürze verbessert wesentlich das Windliftverhalten. Des Weiteren wird durch die hohe Dünnwandigkeit des Dichtungsstreifens eine gute Verformbarkeit beim Anbringen und Verlegen des Dichtungsbandes erreicht.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Bevorzugterweise besteht das Dichtungsband aus Bleilegierungen mit Zinnbeimengungen, wodurch die Zugfertigkeit, die Dehnbarkeit und Verformbarkeit des Dichtungsbandes erhöht bzw. verbessert wird. Auch zinnplattierte Bleibleche können für die Herstellung des Dichtungsbandes herangezogen werden.
In Anpassung an die jeweiligen Erfordernisse weist das Dichtungsband eine in Längskantenrichtung verlaufende Faltung oder Falz aus mehreren übereinanderliegenden Faltlagen auf. Die Anzahl der Faltlagen und somit die dadurch erreichte Gewichtserhöhung durch die erzielte Materialverstärkung im Randbereich des Dichtungsbandes richtet sich jeweils nach dem zu erreichenden Windliftverhaltens.
Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass das Dichtungsband vollflächig oder teilflächig, bevorzugterweise im Bereich seines Dichtungsbandabschnittes mit der Faltung bzw. Falzung, eine quer zur Längskante des Dichtungsbandes verlaufende wellenförmige Formgebung oder Plissierung aufweist. Aufgrund dieser Ausgestaltung wird die Verformbarkeit und Dehnbarkeit des Dichtungsbandes erhöht. Zur Verbesserung des Windliftverhaltens trägt noch eine weitere Ausgestaltung des Dichtungsbandes bei, die darin besteht, dass der Längskantenabschnitt des Dichtungsbandes dachziegelauflageseitig mit einer selbstklebenden Beschichtung oder einem Klebestreifen versehen ist. Diese Beschichtung besteht vorteilhafterweise aus einer auf Bitumen oder Butyl basierenden kaltklebenden Masse, die außenseitig mit einem abziehbaren Schützblatt versehen ist.
Des Weiteren kann das Dichtungsband mit einer Farbbeschichtung versehen sein; vorzugsweise ist dann auf die Oberfläche des Dichtungsbandes eine Farblackschicht aufgebracht.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachstehend anhand der Zeichnungen näher erläutert.

Es zeigen:
Fig. 1
ein Abschnitt eines Daches mit einer aus dem erfindungsgemäßen Dichtungsband bestehenden Kamineinfassung,
Fig. 2
ein Abschnitt eines Daches mit einem Dachfenster und mit einer aus dem Dichtungsband hergestellten Schürze,
Fig. 3
eine Draufsicht auf das Dichtungsband,
Fig. 4
einen vergrößerten senkrechten Schnitt gemäß Linie IV-IV in Fig. 3 des Dichtungsbandes mit einer Längskantenfaltung,
Fig. 5
einen vergrößerten senkrechten Schnitt gemäß Linie IV-IV in Fig. 3 des Dichtungsbandes mit einer Mehrfach-Längskantenfaltung,
Fig. 6
eine schaubildliche Ansicht eines Abschnittes des Dichtungsbandes mit einer Längskantenfaltung,
Fig. 7
eine schaubildliche Ansicht eines Abschnittes des Dichtungsbandes mit einer Längskantenfaltung und einer im Bereich der Faltung angebrachten Beschichtung aus einer Klebemasse,
Fig. 8
eine schaubildliche Ansicht eines Abschnittes des Dichtungsbandes mit einer Längskantenfaltung und einer außenseitig angebrachten Farbbeschichtung,
Fig. 9
eine schaubildliche Ansicht eines Abschnittes des Dichtungsbandes mit einer Längskantenfaltung und mit einem Wellenprofil und
Fig. 10
eine schaubildliche Ansicht eines Abschnittes des Dichtungsbandes mit einer Längskantenfaltung und mit einer Plissierung.
In den Fig. 1 und 2 ist ein Abschnitt eines Daches 10 dargestellt mit in das Dach integrierten Bauwerksteilen, wie z. B. ein Kamin 11 (Fig. 1) oder ein Dachfenster 12 (Fig. 2).
Die Kamineinfassung gemäß Fig. 1 und die am Dachfenster 12 angebrachte Schürze gemäß Fig. 2 bestehen aus einem Dichtungsband 100, das generell für Anschlüsse im Steildach- und Flachdachbereich zu Herstellung von Abdichtungen zwischen einer Bedachung, wie Dachziegeln 15 und Bauwerksteilen 11, 12 eingesetzt wird.
Das Dichtungsband 100 besteht aus einem leicht verformbaren und flexibel einsetzbaren Material.
Das Dichtungsband 100 besteht aus einem sehr dünnwandigen, bevorzugterweise eine Dicke von 0,1 mm bis 0,8 mm und eine quadratische oder rechteckige oder eine andere geometrische Formgebung aufweisenden Formkörper 20, der als Platte, Blech oder als Folie ausgebildet sein kann. Dieser Formkörper 20 weist mindestens eine auf den Dachziegeln des Daches liegende Längskante 21 auf.
Der ebenflächige Formkörper 20 besteht aus einem metallischen Material, wie Kupfer, Zink, Aluminium, Blei, auch im Verbund miteinander oder im Verbund mit einer Kunststofffolie oder aus einem zu Folien oder dünnen Platten strang- oder walzgepressten Bleigrundmaterial, oder aus einer Pb-Sn-Legierung oder aus einem zinnplattierten Bleiblech.
Der im Längskantenbereich 101 liegende Dichtungsbandabschnitt 105 weist mindestens eine in Längskantenrichtung verlaufende Faltung 30 oder Falz für eine Verbesserung des Windliftverhaltens auf (Fig. 3 und 4). Die Anzahl der Faltabschnitte am Dichtungsband 100 kann beliebig gewählt sein. So kann das Dichtungsband 100 eine in Längsrichtung verlaufende Faltung 30 oder Falz aus mehreren übereinliegenden Faltlagen 30a, 30b aufweisen (Fig. 5). Neben den angegebenen Materialien aus dem das Dichtungsband 100 besteht, kann dieses auch aus einem Material aus Bleilegierungen mit Zinnbemengungen bestehen.
Das Dichtungsband 100 kann vollflächig oder teilflächig, bevorzugterweise im Bereich seines Dichtungsbandabschnittes 105, mit der Faltung 30 bzw. Falzung eine quer zur Längskante 101 a des Dichtungsbandes 100 verlaufende wellenförmige Formgebung 65 oder Plissierung 60, insbesondere Randplissierung aufweisen (Fig. 9 und 10).
Die Faltung 30 an dem Dichtungsband 100 kann dabei so ausgestaltet und angeordnet sein, dass die Faltung auf der einen Seite 100a oder auf der anderen Seite 100b des Dichtungsbandes zu liegen kommt.
Der Längskantenabschnitt des Dichtungsbandes 100 ist dachziegelauflageseitig mit einer selbstklebenden Beschichtung oder einem Klebestreifen versehen, wobei bevorzugterweise diese selbstklebende Beschichtung 40 auf der Außenwandfläche derjenigen Faltlage vorgesehen ist, die auf dem Dachziegel aufliegt (Fig. 7).
Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Dichtungsband 100 im Bereich seiner Auflagefläche und bevorzugt im Bereich seiner Faltung 30 klebmittelfrei oder vollflächig mit einer Klebemittelbeschichtung oder mit Klebemittelstreifen versehen ist, wobei die Klebemittelschicht mit einer vor Gebrauch abziehbaren Schutzfolie abgedeckt ist.
Des Weiteren kann das Dichtungsband 100 mit einer farbbeschichteten Oberfläche 50 z. B. in Form eines Lackauftrages versehen sein (Fig. 8).
1. Leicht verformbares und flexibel einsetzbares Dichtungsband (100) für Anschlüsse im Steildach- und Flachdachbereich zur Herstellung von Abdichtungen zwischen Bedachung, wie Dachziegeln, und Bauwerksteilen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) aus einem dünnwandigen, eine geringe Stärke, bevorzugterweise eine Dicke von 0,1 mm bis 0,8 mm, aufweisenden sowie eine quadratische oder rechteckige oder eine andere geometrische Formgebung mit mindestens einem auf den Dachziegeln des Daches liegenden Längskante aufweisenden Formkörper (20), wie Platte, Blech oder Folie, besteht, wobei der ebenflächige Formköper (20) aus einem metallischen Material, wie Kupfer, Zink, Aluminium, Blei auch im Verbund miteinander oder im Verbund mit einer Kunststofffolie, oder aus einem zu Folien oder dünnen Platten strang- oder walzgepressten Bleigrundmaterial, oder aus einer Pb-Sn-Legierung oder aus einem zinnplattierten Bleiblech, besteht, wobei der im Längskantenbereich (101) liegende Dichtungsbandabschnitt (105) mindestens eine in Längskantenrichtung verlaufende Faltung (30) oder Falz für eine Verbesserung des Windliftverhaltens aufweist.
2. Dichtungsband nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) aus Bleilegierungen mit Zinnbeimengungen besteht.
3. Dichtungsband nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) eine in Längskantenrichtung verlaufende Faltung (30) oder Falz aus mehreren übereinanderliegenden Faltlagen (30a, 30b) aufweist.
4. Dichtungsband nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) vollflächig oder teilflächig, bevorzugterweise im Bereich seines Dichtungsbandabschnittes (105) mit der Faltung (30) bzw. Falzung, eine quer zur Längskante (101 a) des Dichtungsbandes (100) verlaufende wellenförmige Formgebung oder Plissierung aufweist.
5. Dichtungsband nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Längskantenbereich (101) des Dichtungsbandes (100) dachziegelauflageseitig mit einer selbstklebenden Beschichtung (40) oder einem Klebestreifen versehen ist.
6. Dichtungsband nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) im Bereich seiner Auflagefläche, bevorzugt im Bereich seiner Faltung (30) klebemittelfrei oder vollflächig mit einer Klebemittelbeschichtung oder mit Klebemittelstreifen versehen ist, wobei die Klebemittelschicht mit einer vor Gebrauch abziehbaren Schutzfolie abgedeckt ist.
7. Dichtungsband nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberfläche des Dichtungsbandes (100) mit einer Farbbeschichtung (50) versehen ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.
1. Leicht verformbares und flexibel einsetzbares Dichtungsband (100) für Anschlüsse im Steildach- und Flachdachbereich zur Herstellung von Abdichtungen zwischen Bedachung, wie Dachziegeln, und Bauwerksteilen,
wobei das Dichtungsband (100) aus einem dünnwandigen, eine geringe Stärke aufweisenden sowie eine quadratische oder rechteckige oder eine andere geometrische Formgebung mit mindestens einem eine Längskante aufweisenden Formkörper (20), wie Platte, Blech oder Folie, besteht, wobei der ebenflächige Formköper (20) aus einem metallischen Material, wie Kupfer, Zink, Aluminium, Blei auch im Verbund miteinander oder im Verbund mit einer Kunststofffolie, oder aus einem zu Folien oder dünnen Platten strang- oder walzgepressten Bleigrundmaterial, oder aus einer Pb-Sn-Legierung oder aus einem zinnplattierten Bleiblech, besteht,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) eine Dicke von 0,1 mm bis 0,8 mm aufweist,
dass der im Längskantenbereich (101) liegende Dichtungsbandabschnitt (105) mindestens eine in Längskantenrichtung verlaufende Faltung (30) oder Falz für eine Verbesserung des Windliftverhaltens aufweist, und
dass das Dichtungsband (100) im Bereich seiner Auflagefläche klebemittelfrei versehen ist.
2. Dichtungsband nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) aus Bleilegierungen mit Zinnbeimengungen besteht.
3. Dichtungsband nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) eine in Längskantenrichtung verlaufende Faltung (30) oder Falz aus mehreren übereinanderliegenden Faltlagen (30a, 30b) aufweist.
4. Dichtungsband nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) vollflächig oder teilflächig, bevorzugterweise im Bereich seines Dichtungsbandabschnittes (105) mit der Faltung (30) bzw. Falzung, eine quer zur Längskante (101a) des Dichtungsbandes (100) verlaufende wellenförmige Formgebung oder Plissierung aufweist.
5. Dichtungsband nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtungsband (100) im Bereich seiner Faltung (30) klebemittelfrei versehen ist.
6. Dichtungsband nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberfläche des Dichtungsbandes (100) mit einer Farbbeschichtung (50) versehen ist.

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- DE
19537266
A
[0002]
[0003]
- DE
3816015
A
[0004]
- EP
0117391
A2
[0005]
- DE
29914795
U
[0006]