ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORS......................
J
DIM360 Ver 2.15 (14 Jul 2008) - 1100000/0
Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.
2218380
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20100818
EP
09001893.8
20090211
de
de
de
20100818
201033
20100818
201033
A47J 36/12 20060101AFI20090724BHEP
de
Kochgeschirr zum Kochen und Abgießen
en
Cooking vessel for cooking and pouring
fr
Récipient de cuisson destiné à cuire et à verser
2
Norbert Woll GmbH
101094207
EP63922MAMRwof
Heinrich-Barth-Strasse 7-11
66115 Saarbrücken
DE
Krämer, Ralph
Leberstraße 8
66121 Saarbrücken
DE
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät
100060488
Leopoldstrasse 4
80802 München
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
RS
Kochgeschirr (1) zum Kochen und Abgießen umfassend einen Behälter (2) mit zwei seitlich einander gegenüberliegend angeordneten Griffen (4,4') und einem als Auflagerand (3) ausgebildeten oberen Randabschnitt und einen Deckel (18) mit wenigstens einem Griffelement und einem Deckelrand (14), welcher in einer Kochposition formschlüssig und gegen seitliches Verschieben gesichert auf dem Auflagerand (3) des Behälters (2) aufsetzbar ist, wobei die Behältergriffe (4,4') solchermaßen an dem Behälter (2) angeordnet und ausgebildet sind, dass eine Grifffläche oberhalb des Auflagerands des Behälters abgewinkelt ist und das der Deckel mit zwei einander gegenüberliegende Deckelgriffelemente (12,12') ausgebildet ist, welche sich seitlich über den Deckelrand (14) hinaus erstrecken und mit den Behältergriffen (4,4') in einer Abgießstellung in Eingriff bringbar sind, so dass der Behälterrand (3) und der Deckelrand (14) in der Abgießstellung mit einem vorbestimmten Abstand voneinander angeordnet sind.
Die Erfindung betrifft ein Kochgeschirr zum Kochen und Abgießen, umfassend einen Behälter mit zwei seitlich einander gegenüberliegend angeordneten Griffen und einem als Auflagerand ausgebildeten oberen Randabschnitt und einen Deckel mit wenigstens einem Griffelement und einem Deckelrand, welcher in einer Kochposition formschlüssig und gegen seitliches Verschieben gesichert auf den Auflagerand des Behälters aufsetzbar ist.
Kochtöpfe im klassischen Sinn sind in der Regel mit zwei gegenüberliegenden, schlaufenartig, parallel zum Boden angeordneten Griffbügeln ausgestattet. In der Regel werden die Kochtöpfe mit passenden losen Deckeln geliefert, mit welchen der Kochtopf während des Kochvorganges zeitweise geschlossen werden kann.
Hierbei ist es während der Zubereitung von Nahrungsmitteln häufig erforderlich, den Deckel während des Kochvorganges von dem Kochtopf abzunehmen, z.B. um die Nahrungsmittel umzurühren, oder um ein Entweichen des entstehenden Dampfes zu ermöglichen. Ein entsprechendes Abnehmen des Deckels während des Kochprozesses hat häufig zur Folge, dass der heiße Deckel im Bereich des Kochfeldes liegt, so dass die Gefahr besteht, dass sich die kochende Person an dem Deckel verbrennt, oder sich an der im Bereich der Innenseite des Deckels angesammelten Flüssigkeit verletzt, oder dass diese das Kochumfeld verunreinigt.
Ferner erfordert das Zubereiten einer Vielzahl von Nahrungsmitteln, beispielsweise Gemüse, Kartoffeln, Nudeln, ein anschließendes Abgießen der Kochflüssigkeit, z.B. Wasser, die zu dem Zeitpunkt des Abgießens noch sehr heiß ist. Hierbei wird das Abgießen in der Regel durch andere Küchenutensilien oder Werkzeuge durchgeführt, z.B. Siebe, Abtropfgitter oder dergleichen. Durch diese Lösung ist es jedoch notwendig, dass zusätzliche Küchenutensilien anschließend gewaschen werden müssen, gleichermaßen können die Nahrungsmittel durch das Schütten aus dem Kochtopf beschädigt werden, so dass das Nahrungsmittel nach dem Kochen optisch nicht mehr so ansprechend ist.
Es gibt andere Lösungen, um die mit den bekannten Abgießutensilien verknüpften Probleme zu lösen. So kann innerhalb des Topfes ein Einsatz verwendet werden, in welchen die Nahrungsmittel während des Kochprozesses eingeführt werden und der das Abgießen einfach durch Anheben des Einsatzes aus dem Topf ermöglicht. Wird ein entsprechender Einsatz jedoch als festes Abgießgefäß mit einer Vielzahl von Löchern ausgebildet, so erfordert das Kochen mit einem entsprechenden Einsatz nicht nur eine größere Menge an Wasser, sondern auch eine höhere Energiemenge. Wird der Einsatz lediglich aus einem Drahtgewebe hergestellt, macht dies häufig ein aufwendiges und sorgfältiges Waschen nach der Verwendung notwendig.
Um die Verwendung entsprechender Abgießutensilien zu vermeiden, ist ein häufig verwendeter Ansatz, den Deckel des Topfes leicht versetzt zu der Topföffnung anzuordnen, so dass ein schmaler Spalt entsteht, und den Deckel in dieser Position mit Hilfe der Daumen zu fixieren und die Kochflüssigkeit abzugießen. Hierbei ist es notwendig, Topflappen zu verwenden, um Verbrennungen durch den heißen Topfdeckel zu vermeiden. Gleichzeitig ist viel Kraft notwendig, um ein Verschieben des Deckels während des Abgießens zu verhindern, da die in dem Topf enthaltenen Nahrungsmittel während des Abgießens gegen den Topfdeckel drücken. Zudem ist ein entsprechend eingestellter Spalt meist zu klein, oder zu groß, so dass einerseits das Abgießen sehr lange dauert, oder Nahrungsmittel während des Abgießens mit aus dem Topf gespült werden.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Kochgeschirr zur Verfügung zu stellen, welches gleichermaßen zum Kochen und zum Abgießen eingesetzt werden kann.
Diese Aufgabe wird durch ein Kochgeschirr zum Kochen und Abgießen umfassend einen Behälter mit zwei seitlich einander gegenüberliegend angeordneten Griffen und einem als Auflagerand ausgebildeten oberen Randabschnitt und einen Deckel mit wenigstens einem Griffelement und einem Deckelrand, welcher in einer Kochposition formschlüssig und gegen seitliches Verschieben gesichert auf dem Auflagerand des Behälters aufsetzbar ist, dadurch gelöst, dass die Behältergriffe solchermaßen an dem Behälter angeordnet und ausgebildet sind, dass eine Grifffläche oberhalb des Auflagerands des Behälters abgewinkelt ist und das der Deckel mit zwei einander gegenüberliegende Deckelgriffelemente ausgebildet ist, welche sich seitlich über den Deckelrand hinaus erstrecken und mit den Behältergriffen in einer Abgießstellung in Eingriff bringbar sind, so dass der Behälterrand und der Deckelrand in der Abgießstellung mit einen vorbestimmten Abstand voneinander angeordnet sind.
Das erfindungsgemäße Kochgeschirr ermöglicht somit erstmalig das Kochen und nachfolgende Abgießen der Kochflüssigkeit ohne das zusätzliche Hilfsmittel verwendet werden müssen. Dies wird durch ein einfaches Verschieben bzw. Versetzen des Deckels erzielt, so dass die Griffe des Deckels auf den Griffen des Behälters zu liegen kommen und hierdurch ein schmaler Spalt über den gesamten Umfang des Behälterrandes entsteht, d.h. der Deckel wird um einen vorbestimmten Abstand relativ zu dem Behälter angehoben, so dass der Deckelrand und die Auflage des Behälters parallel zueinander angeordnet sind, sich jedoch nicht länger berühren. Dem Koch wird hierbei ermöglicht, den Deckel sowie den Behälter gleichzeitig über die aufeinanderliegenden Griffe zu fixieren und so das Abgießen zu bewerkstelligen, ohne dass ein direkter Kontakt mit dem in der Regel sehr heißen Deckel entsteht.
Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass der Behälterrandabschnitt nach außen abgewinkelt ist, um den Auflagerand auszubilden. Hierdurch kann die Auflagefläche vergrößert werden, und ein sicherer und breiter Rand als Auflagebereich für den Deckel bereitgestellt werden.
Vorteilhafterweise können die Behältergriffe an der Unterseite des Auflagerandes befestigt sein. Diese Ausführungsform realisiert eine sichere Befestigung der Behältergriffe an dem Behälter, wobei das für die Behältergriffe notwendige Material auf ein Minimum beschränkt werden kann, und wobei durch einfache Mittel sichergestellt werden kann, dass die Behältergriffe oberhalb des Auflagerandes abgewinkelt sind.
Gemäß einer anderen bevorzugten Ausführungsform der Erfindung können die Behältergriffe U-förmig ausgebildet sein, umfassend zwei U-Schenkel und ein die Grifffläche bildendes Basiselement, wobei die U-Schenkel wenigstens einmal abgewinkelt und über einen vorbestimmten Abschnitt mit dem Auflagerand verbunden sind. Durch die Abwinkelung wird eine für das Aufnehmen des Behälters angenehme Griffhaltung erzielt, gleichzeitig wird durch die Ausbildung der Griffbehälter als U-förmige Elemente, ein ausreichender Abstand der Grifffläche von der zeitweise heißen Behälteraußenseite erzielt.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform können sich die U-Schenkel über den Auflagerand hinaus erstrecken und dann unter einem Winkel von ca. 90° abgewinkelt sein. Hierdurch wird die konkrete Position der Grifffläche bestimmt, d.h. oberhalb des Auflagerandes und abgewinkelt von diesem, so dass jederzeit ein ausreichender Abstand zu der Behälteraußenoberfläche gewährleistet ist. Vorteilhafterweise können die U-Schenkel zweimal abgewinkelt sein, einmal auf Höhe des Auflagerandes, und einmal mit einem vorbestimmten Abstand zu der ersten Abwinkelung. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Behältergriffe nicht zu weit von dem Behälter entfernt angeordnet sind und so zuviel Platz beim Wegräumen beanspruchen. Die erste Abwinklung ist hierbei durch den Auflagerand vorgegeben, mit der zweiten Abwinklung wird erzielt, dass sich der U-Schenkel mit einer geringeren Neigung relativ zu der Oberfläche des Behälters von diesem erstreckt.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann an der Unterseite der Grifffläche ein Isolierelement angeordnet sein, welches sich über das Basiselement hinaus bis zwischen die U-Schenkel erstreckt. In der Regel wird der Behältergriff aus einem metallischen Material geformt, welches sich trotz geeigneter Materialwahl und Ausbildung der Verbindung zwischen Griff und Behälter mitunter leicht erwärmen kann. Durch die Bereitstellung eines zusätzlichen Isolierelementes an der Unterseite der Grifffläche wird ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal bereitgestellt, welches der besseren Bedienbarkeit des Behälters dient. Vorteilhafterweise kann sich das Isolierelement bis zu der oberhalb des Auflagerandes angeordneten 90°-Abwinkelung im Bereich der U-Schenkel erstrecken.
Vorteilhafterweise kann das Isolierelement Fixierstege aufweisen, welche an den Innenseiten der U-Schenkel und des Basiselementes anliegen. Hierdurch wird die Positionierung des Isolierelementes erleichtert, da es quasi in das U-Element einrasten kann.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann die Höhe der Fixierstege der Materialdicke der Griffelemente entsprechen. Hierdurch wird einerseits ein optisch ansprechendes Design erzielt, gleichermaßen entstehen keine unerwünschten Kanten, die die Reinigung des Behälters erschweren.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann der zwischen den U-Schenkeln und dem Basiselement angeordnete Bereich des Isolierelementes vertieft und/oder verkürzt ausgebildet sein.
Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass die Unterseite des Isolierelementes geriffelt ausgebildet ist. Hierdurch kann eine bessere Griffigkeit des Isolierelementes erzielt werden.
Weiterhin können die über den Deckelrand überstehenden Abschnitte der Deckelgriffe der Form der Vertiefung der Isolierelemente entsprechen. Auf diese Weise kann eine einfache Fixierung des Deckels in der Abgießposition im Bereich der Behältergriffe erzielt werden, die Deckelgriffe werden zu diesem Zweck einfach auf die Vertiefungen in den Behältergriffen aufgelegt, und in diesen gehalten.
Vorteilhafterweise entspricht die Höhe der Vertiefung der Höhe des über den Deckelrand überstehenden Abschnittes der Deckelgriffe. Auf diese Weise können die Deckelgriffe mit den Griffflächen der Behältergriffe eine Einheit bilden und so dass die Fixierung des Deckels im Bereich der Griffe erleichtert wird.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann die Neigung der Deckelgriffe in etwa der Neigung der Griffflächen entsprechen. Auch diese Ausführungsform dient der besseren Fixierung der Deckelgriffe an den Behältergriffen während des Abgießens.
Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass die beiden Deckelgriffe über ein sich über den Deckel zwischen den Deckelgriffen erstreckendes Halteelement verbunden sind. Ein entsprechendes Halteelement erleichtert die Handhabung des Deckels, da dieser nicht an zwei voneinander beabstandeten Deckelgriffen aufgenommen werden muss, sondern einfach im Bereich des Halteelementes gehalten werden kann. Die Breite des Halteelementes stellt hierbei ein besonders bequem zu bedienendes Element zur Verfügung.
Gemäß einer anderen bevorzugten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass die Deckelgriffe ein an dem Deckelrand angeordnetes Stegelement und ein sich beiderseitig über den Deckelrand und über das Stegelement erstreckendes Griffelement aufweisen.
Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass der Deckelrand die gleiche Neigung wie der Auflagerand aufweist. Hierdurch wird ein sicheres Verschließen des Topfes in der Kochposition gewährleistet.
Gemäß einer anderen bevorzugten Ausführungsform können die Deckelgriffe wenigstens in dem im Bereich des Deckelrandes und über diesen hinaus erstreckenden Bereich Griffmulden aufweisen. Entsprechende Griffmulden verbessern die Fixierung des Deckels in der Abgießposition, da hier einfach die Daumen auf die entsprechenden Mulden aufgelegt werden können.
Vorteilhaftweise kann vorgesehen sein, dass für die Isolierelemente und die Deckelgriffe das gleiche Material verwendet wird. Hierdurch wird einerseits die Optik beider Elemente einem einzigen Design zugeordnet, gleichzeitig wird auf aufwendige Verarbeitung verschiedenster Materialien verzichtet.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass der zwischen dem Auflagerand und dem Isolierelement zwischen den beiden einander gegenüberliegenden U-Schenkeln gebildete Spalt der Höhe und Breite des über den Deckelrand überstehenden Abschnitts der Deckelgriffe entspricht.
Nachfolgend wird eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:
Figur 1
eine dreidimensionale Ansicht eines erfindungsgemäßen Kochgeschirrs, wobei sich der Deckel in Kochposition befindet,
Figur 2
eine dreidimensionale Aufsicht auf das Kochgeschirr gemäß Figur 1, wobei sich der Deckel in der Abgießposition befindet,
Figur 3
eine Seitenansicht des Kochgeschirrs aus Figur 3,
Figur 4
eine perspektivische Seitenansicht des erfindungsgemäßen Kochgeschirrs, wobei der Deckel in einer Halteposition eingerastet wurde,
Figur 5
eine perspektivische Aufsicht auf das Isolierelement,
Figur 6
eine perspektivische Ansicht der Unterseite des Isolierelementes,
Figur 7
eine Vergrößerung des Griffelementes mit darauf angeordnetem Isolierelement von der Unterseite,
Figur 8
eine perspektivische Aufsicht auf einen Deckelgriff, und
Figur 9
eine perspektivische Darstellung der Unterseite des Griffelementes.
Das in Figur 1 dargestellte Kochgeschirr 1 umfasste einen topfförmig ausgebildeten Behälter 2 sowie einen darauf angeordneten Deckel 18. Hierbei ist der Behälter 2 mit einem nach außen geneigten Randabschnitt ausgebildet, welcher auf diese Weise einen Auflagerand 3 bildet und bereitstellt. Der Auflagerand 3 neigt sich hierbei mit einem Winkel von vorzugsweise 110 -140° relativ zu der Außenoberfläche des Behälters 2.
An zwei einander gegenüberliegenden Positionen sind an der Außenseite des Behälters 2 Behältergriffe 4, 4' angeordnet. Die Befestigung der Behältergriffe 4, 4' sowie ihre konkrete Ausgestaltung ist insbesondere auch in den Figuren 3, 4 und 7 dargestellt.
Wie deutlich wird, ist jeder Behältergriff 4, 4' U-förmig ausgebildet, umfassend zwei U-Schenkel 5, 5' sowie ein Basiselement 6, welches dem Behälter 2 gegenüberliegend angeordnet ist. Hierbei sind die Behältergriffe 4, 4' im Bereich der U-Schenkel mit dem Behälter 2, d.h. mit der Unterseite des Auflagerandes 3 des Behälters, wie in Figur 7 dargestellt, verbunden, wohingegen das Basiselement 6 die Grifffläche bereitstellt. Im Bereich des Auflagerandes weisen die U-Schenkel 5, 5' die gleiche Neigung wie der Auflagerand auf, sind jedoch am Ende des Auflagerandes abgewinkelt, mit einem Winkel von ca. 140 bis 170° relativ zu der Außenoberfläche des Behälters 2. Hierdurch wird erzielt, dass sich die U-Schenkel deutlich über die Oberseite des Auflagerandes hinaus erstrecken, ohne sich zu weit von der Außenkante des Auflagerandes 3 zu entfernen, so dass die Behältergriffe 4, 4' nicht zu weit von dem Behälter 2 abstehen. Nach Erreichen des gewünschten Abstandes relativ zu der Oberseite des Auflagerandes 3 werden die U-Schenkel 5, 5' erneut unter einem Winkel von 90° in die von dem Behälter abgewandte Richtung abgewinkelt, wodurch die Neigung der Grifffläche 6 festgelegt wird. Die Grifffläche 6 wird hierdurch leicht nach unten geneigt und bietet somit einen guten Untergriff beim Befördern von schweren Nahrungsmitteln.
Jeder Behältergriff 4, 4' ist an seiner Unterseite mit einem Isolierelement 7 versehen, welches in den Figuren 5 und 6 näher dargestellt ist. Das Isolierelement 7 weist im Wesentlichen die Form, d.h. die Außenform, des Griffelementes 4, 4' auf, erstreckt sich jedoch nur bis zu dem 90°-Winkel im Bereich der U-Schenkel 5, 5', d.h. es steht über das Basiselement 6 über. Das Griffelement 7 ist hierbei an der Unterseite des Behältergriffes 4, 4' angeordnet, und kann vorzugsweise eine Bohrung 8 aufweisen, um mit einer Schraube an dem Basiselement befestigt zu werden. Hierdurch wird die Austauschbarkeit der Isolierelemente im Betrieb gewährleistet.
Das Isolierelement 7 weist an seiner der Innenseite der U-Schenkel sowie des Basiselementes zugewandten Oberfläche einen Fixiersteg 9 auf, welcher der Innenkontur des U-Elementes entspricht. Auf diese Weise wird eine leichte Positionierung des Isolierelementes 7 im Bereich der Behältergriffe 4, 4' erzielt, die perfekte Position ist erreicht, wenn der Fixiersteg 9 an den Innenseiten der U-Schenkel 5, 5' sowie der Innenseite des Basiselementes 6 anschlägt. Hierbei entspricht die Höhe des Fixiersteges 9 in etwa der Materialstärke der Behältergriffe, so dass der Fixiersteg im Wesentlichen optisch durch die unterschiedlichen Materialien zu Tage tritt. Die Fixierstege können hierbei nicht nur an der Oberseite der Isolierelemente 7, sondern auch an der dem Auflagerand 3 zugewandten Seite des Isolierelementes 7 angeordnet sein, um so auch die um 90° abgewinkelten Bereiche der U-Schenkel 5, 5' zusätzlich mitzufixieren.
Der zwischen den U-Schenkeln 5, 5' und dem Basiselement 6 angeordnete Bereich 10 des Isolierelementes, d.h. der sich zwischen dem Fixiersteg 9 erstreckende Bereich, weist vorzugsweise eine geringere Höhe auf als der Rest des Isolierelementes auf. Vorzugsweise kann das Material in dem Bereich 10 auch verkürzt ausgebildet sein, d.h. es erstreckt sich nicht bis zu dem 90°-Winkel der U-Schenkel 5, 5'.
Wie in Figur 6 dargestellt, kann der Fixiersteg 9 über der Oberseite und Unterseite des Isolierelementes 7 als ein kontinuierlicher Steg ausgebildet sein. Ferner können im Bereich der Unterseite des Isolierelementes muldenartig ausgebildete Riffelungen 11 vorgesehen sein, welche ein besseres Greifen des Behälters im Bereich der Unterseite der Behältergriffe ermöglicht.
Der Deckel 18 des erfindungsgemäßen Kochgeschirrs 1 weist zwei Griffelemente 12, 12', ein Halteelement 13, einen Randbereich 14 sowie einen Deckelbereich 15 auf. Hierbei wird der Deckelrand 14 von dem Außenumfang des Deckels gebildet, welcher unter einem vorbestimmten Winkel relativ zu dem Deckelbereich 15 abgewinkelt ist. Hierbei entspricht die Neigung sowie die Breite des Deckelrandes 14 dem Auflagerand 3 des Behälters, so dass der Deckelrand 14 und der Auflagerand 3 im geschlossenen Zustand des Kochgeschirrs formschlüssig aufeinander aufliegen.
Der Deckelbereich 15 kann hierbei aus Vollmaterial mit einer leichten nach oben gerichteten Wölbung oder unter Einarbeitung eines Glaselementes zur besseren Aufsicht auf das im Behälter befindliche Nahrungsmittel ausgebildet sein. Bei den hier dargestellten Figuren ist zentral in den Deckel ein rundes, leicht gewölbtes Glaselement eingesetzt.
In der in Figur 1 dargestellten Position befindet sich das Kochgeschirr in der Kochposition, d.h. der Deckelrand 14 und der Auflagerand 3 liegen unmittelbar aufeinander auf. Um diese Position zu erzielen, müssen die beiden Deckelgriffe 12, 12' versetzt zu den Behältergriffen 4, 4' angeordnet sein. Die Deckelgriffe 12, 12' erstrecken sich, wie dargestellt, jeweils seitlich über den Deckelrand 14 hinaus.
Eine Ansicht der Ober- und Unterseite des Deckelgriffs ist in Figur 8 und 9 dargestellt. Die beiden Deckelgriffe 12, 12' sind einander gegenüberliegend im Bereich des Deckelrandes 14 an dem Deckel angeordnet und umfassen ein Stegelement 16 sowie ein Griffelement 17. Wie insbesondere auch aus der Seitenansicht der Figur 3 deutlich wird, ist das Stegelement 16 solchermaßen ausgebildet, dass sich das Griffelement 17 deutlich über der Oberseite des Deckels 18 erhebt, wobei jedes Griffelement geneigt ausgebildet ist, d.h. die Griffelemente neigen sich voneinander weg leicht nach unten, über den Außenrand des Deckelrandes 14 hinaus. Das Griffelement 17 ist hier größer als das Stegelement 16 ausgebildet, wobei insbesondere die sich beidseitig über den Deckelrand 14 hinaus erstreckenden Abschnittes des Griffelementes 17 deutlich über das Stegelement 16 hinaus erstrecken.
Zwischen den beiden Deckelgriffen 12, 12' ist ein Halteelement 13 angeordnet, welches in entsprechende Aufnehmungen im Bereich der Griffelemente 17 eingeführt und dort fixiert werden kann. In Kombination mit dem Halteelement 13 weisen die beiden Griffelemente in der Seitenansicht eine leicht abgerundete Form auf. Das Halteelement selbst kann hierbei vorzugsweise aus einem Metall gefertigt sein, und ermöglicht ein leichtes Aufnehmen des Deckels während des Kochens.
Im Bereich der Oberseite der Griffelemente 17 kann eine Griffmulde 19 vorgesehen sein, welche in dem sich über den Deckelrand 14 hinaus erstreckenden Bereich der Deckelgriffe 12, 12' ausgebildet ist. Diese Griffmulden 19 sind im Wesentlichen als leichte Vertiefungen ausgebildet, welche ein leichteres Positionieren des Daumens des Kochs im Bereich der Deckeigriffe ermöglicht.
Die äußere Form der Griffelemente 17, insbesondere die sich über den Deckelrand 14 hinauserstreckenden Abschnitte der Deckelgriffe 12, 12', ist so ausgebildet, dass sie der Form der vertieften Bereiche 10 des Isolierelementes 7 entspricht, so dass die Griffelemente 17 in die vertieften Bereiche 10 einrastbar sind, wobei in dieser Position die Außenkante der Griffelemente 17 an der Außenseite der Fixierstege 9 anliegt. In Figur 3 ist der Deckel in der eingerasteten Position von der Seite, sowie in Figur 2 schräg von oben dargestellt. Die Höhe der Griffelemente 17 ist hierbei so gewählt, dass sie sich nicht wesentlich über die Griffflächen 6 der Behältergriffe hinaus erstreckt, sondern im Wesentlichen eine Einheit mit diesen bildet.
Wie aus den Figuren 2 und 3 deutlich wird, sind der Deckel 18 und der Behälter 2, wenn die Deckelgriffe auf den Behältergriffen eingerastet sind, einen vorbestimmten Abstand voneinander entfernt fixiert, wodurch eine Abgießposition erzielt wird. Zwischen dem Deckelrand und dem Auslaufrand entsteht hierbei ein schmaler Spalt, durch den ohne Probleme das Kochwasser bzw. die Kochflüssigkeit abgegossen werden kann, ohne das die Gefahr besteht, dass auch Nahrungsmittel mit nach außen dringen. Dies wird insbesondere durch die Breite der Randbereiche gewährleistet, die gleichzeitig einen Zurückhalteschutz bereitstellen. Da die Deckelgriffe auf den Behältergriffen einrasten, ist die Position des Deckels 18 relativ zu dem Behälter 2 fixiert, und der Deckel kann einfach durch Ausüben von Druck in dem Bereich der Griffmulden 19 in seiner Position gehalten werden.
Die besondere Konstruktion des erfindungsgemäßen Kochgeschirrs 1 ermöglicht es jedoch zusätzlich, den Deckel in einer Parkposition bzw. Halteposition zu fixieren. Diese Halteposition ist in Figur 4 dargestellt. Hierbei kann der Deckel 8 durch Einführen eines Griffelementes in dem zwischen Dem Behältergriff, d.h. insbesondere dem Isolierelement, und dem Topfrand 3 entstehenden Spalt, d.h. zwischen die beiden U-Schenkeln 5, 5' eingeführt werden und wird in dieser Position gehalten. Durch die geneigte Ausgestaltung des Griffelementes 17 relativ zu dem Steg wird eine vorbestimmte Neigung des Deckels von etwas weniger als 90° relativ zu dem Behälter erzielt, wodurch die Deckelposition stabilisiert wird, und ein Umfallen des Topfes bei fixiertem Deckel vermieden werden kann. Da der Deckelrand in der Halteposition im Bereich des Auflagerandes 3 angeordnet ist, kann an der Deckelinnenseite angesammelte Kochflüssigkeit einfach in den Behälter 2 zurücklaufen, und es besteht nicht die Gefahr, sich durch diese Flüssigkeit zu verbrennen, oder das Kochumfeld durch diese Flüssigkeit zu verunreinigen. In der Halteposition können einfach zusätzliche Nahrungsmittel in den Behälter eingeführt werden oder die darin befindlichen Nahrungsmittel umgerührt werden.
1. Kochgeschirr (1) zum Kochen und Abgießen umfassend einen Behälter (2) mit zwei seitlich einander gegenüberliegend angeordneten Griffen (4, 4') und einem als Auflagerand (3) ausgebildeten oberen Randabschnitt und einen Deckel (18) mit wenigstens einem Griffelement (12, 12', 13) und einem Deckelrand (14), welcher in einer Kochposition formschlüssig und gegen seitliches Verschieben gesichert auf dem Auflagerand (3) des Behälters (2) aufsetzbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Behältergriffe (4, 4') solchermaßen an dem Behälter (2) angeordnet und ausgebildet sind, dass eine Grifffläche (6) oberhalb des Auflagerands (3) des Behälters (2) abgewinkelt ist und das der Deckel (18) mit zwei einander gegenüberliegende Deckelgriffelemente (12, 12') ausgebildet ist, welche sich seitlich über den Deckelrand (14) hinaus erstrecken und mit den Behältergriffen (4, 4') in einer Abgleßstellung in Eingriff bringbar sind, so dass der Behälterrand (3) und der Deckelrand (14) in der Abgießstellung mit einem vorbestimmten Abstand voneinander angeordnet sind.
2. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälterrandabschnitt nach außen abgewinkelt ist, um den Auflagerand (3) auszubilden.
3. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Behältergriffe (4, 4') an der Unterseite des Auflagerandes (3) befestigt sind.
4. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Behältergriffe (4, 4') U-förmig ausgebildet sind, umfassend zwei U-Schenkel (5, 5') und ein die Grifffläche (6) bildendes Basiselement, wobei die U-Schenkel (5, 5') wenigstens einmal abgewinkelt und über einen vorbestimmten Abschnitt mit dem Auflagerand (3) verbunden sind.
5. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sich die U-Schenkel (5, 5') über den Auflagerand (3) hinaus erstrecken und dann unter einem Winkel von ca. 90° abgewinkelt sind.
6. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die U-Schenkel (5, 5') zweimal abgewinkelt sind, einmal auf Höhe des Auflagerandes (3), und einmal mit einem vorbestimmten Abstand zu der ersten Abwinkelung.
7. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an der Unterseite der Grifffläche (6) ein Isolierelement (7) angeordnet ist, welches sich über das Basiselement hinaus bis zwischen die U-Schenkel (5, 5') erstreckt.
8. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Isolierelement (7) Fixierstege (9) aufweist, welche an den Innenseiten der U-Schenkel (5, 5') und des Basiselementes anliegen.
9. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der Fixierstege (9) der Materialdicke der Griffelemente entsprechen.
10. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen den U-Schenkeln (5, 5') und dem Basiselement angeordnete Bereich des Isolierelementes (7) vertieft und/oder verkürzt ausgebildet ist.
11. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterseite des Isolierelementes (7) geriffelt ausgebildet ist.
12. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die über den Deckelrand überstehenden Abschnitte der Deckelgriffe (12, 12') der Form der Vertiefung der Isolierelemente (7) entspricht.
13. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der Vertiefung der Höhe des über den Deckelrand (14) überstehenden Abschnittes der Deckelgriffe (12, 12') entspricht.
14. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Neigung der Deckelgriffe (12, 12') in etwa der Neigung der Griffflächen (6) entsprechen.
15. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Deckelgriffe (12, 12') über ein sich über den Deckel (18) zwischen den Deckelgriffen (12, 12') erstreckendes Halteelement (13) verbunden sind.
16. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckelgriffe (12, 12') ein an dem Deckelrand (14) angeordnetes Stegelement (16) und ein sich beiderseitig über den Deckelrand (14) und über das Stegelement (16) erstreckendes Griffelement (17) aufweisen.
17. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelrand (14) die gleiche Neigung wie der Auflagerand (3) aufweist.
18. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckelgriffe (12, 12') wenigstens in dem im Bereich des Deckelrandes (14) und über diesen hinaus erstreckenden Bereich Griffmulden (19) aufweisen.
19. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass für die Isolierelemente (7) und die Deckelgriffe (12,12') das gleiche Material verwendet wird.
20. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen dem Auflagerand (3) und dem Isolierelement (7) zwischen den beiden einander gegenüberliegenden U-Schenkeln (5, 5') gebildete Spalt der Höhe und Breite des über den Deckelrand (14) überstehenden Abschnitts der Deckelgriffe (12, 12') entspricht.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.
1. Kochgeschirr (1) zum Kochen und Abgießen umfassend einen Behälter (2) mit zwei seitlich einander gegenüberliegend angeordneten Griffen (4, 4') und einem als Auflagerand (3) ausgebildeten oberen Randabschnitt und einen Deckel (18) mit wenigstens einem Griffelement (12, 12', 13) und einem Deckelrand (14), welcher in einer Kochposition formschlüssig und gegen seitliches Verschieben gesichert auf dem Auflagerand (3) des Behälters (2) aufsetzbar ist, die Behältergriffe (4, 4') solchermaßen an dem Behälter (2) angeordnet und ausgebildet sind, dass eine Grifffläche (6) oberhalb des Auflagerands (3) des Behälters (2) abgewinkelt ist und das der Deckel (18) mit zwei einander gegenüberliegende Deckelgriffelemente (12, 12') ausgebildet ist, welche sich seitlich über den Deckelrand (14) hinaus erstrecken, dadurch gekennzeichnet, dass die Behältergriffe U-förmig ausgebildet sind und die Deckelgriffelemente (12', 12") in einer Abgießstellung solchermaßen mit den Behältergriffen (4, 4') in Eingriff bringbar sind, dass sie zwischen dem U-Schenkel und dem Basiselement der Behältergriffe einrasten, und der Behälterrand (3) und der Deckelrand (14) in der Abgießstellung mit einem vorbestimmten Abstand parallel zueinander angeordnet sind.
2. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälterrandabschnitt nach außen abgewinkelt ist, um den Auflagerand (3) auszubilden.
3. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Behältergriffe (4, 4') an der Unterseite des Auflagerandes (3) befestigt sind.
4. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Basiselemente der U-förmig ausgebildeten Behältergriffe (4, 4') die Griffflächen (6) bereitstellen und dass die U-Schenkel (5, 5') der Behältergriffe wenigstens einmal abgewinkelt und über einen vorbestimmten Abschnitt mit dem Auflagerand (3) verbunden sind.
5. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sich die U-Schenkel (5, 5') über den Auflagerand (3) hinaus erstrecken und dann unter einem Winkel von ca. 90° abgewinkelt sind.
6. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die U-Schenkel (5, 5') zweimal abgewinkelt sind, einmal auf Höhe des Auflagerandes (3), und einmal mit einem vorbestimmten Abstand zu der ersten Abwinkelung.
7. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an der Unterseite der Grifffläche (6) ein Isolierelement (7) angeordnet ist, welches sich über das Basiselement hinaus bis zwischen die U-Schenkel (5, 5') erstreckt.
8. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Isolierelement (7) Fixierstege (9) aufweist, welche an den Innenseiten der U-Schenkel (5, 5') und des Basiselementes anliegen.
9. Kochgeschirr (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der Fixierstege (9) der Materialdicke der Griffelemente entsprechen.
10. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen den U-Schenkeln (5, 5') und dem Basiselement angeordnete Bereich des Isolierelementes (7) vertieft und/oder verkürzt ausgebildet ist.
11. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterseite des Isolierelementes (7) geriffelt ausgebildet ist.
12. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die über den Deckelrand überstehenden Abschnitte der Deckelgriffe (12, 12') der Form der Vertiefung der Isolierelemente (7) entspricht.
13. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der Vertiefung der Höhe des über den Deckelrand (14) überstehenden Abschnittes der Deckelgriffe (12, 12') entspricht.
14. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Neigung der Deckelgriffe (12, 12') in etwa der Neigung der Griffflächen (6) entsprechen.
15. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Deckelgriffe (12, 12') über ein sich über den Deckel (18) zwischen den Deckelgriffen (12, 12') erstreckendes Halteelement (13) verbunden sind.
16. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckelgriffe (12, 12') ein an dem Deckelrand (14) angeordnetes Stegelement (16) und ein sich beiderseitig über den Deckelrand (14) und über das Stegelement (16) erstreckendes Griffelement (17) aufweisen.
17. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelrand (14) die gleiche Neigung wie der Auflagerand (3) aufweist.
18. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckelgriffe (12, 12') wenigstens in dem im Bereich des Deckelrandes (14) und über diesen hinaus erstreckenden Bereich Griffmulden (19) aufweisen.
19. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass für die Isolierelemente (7) und die Deckelgriffe (12,12') das gleiche Material verwendet wird.
20. Kochgeschirr (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen dem Auflagerand (3) und dem Isolierelement (7) zwischen den beiden einander gegenüberliegenden U-Schenkeln (5, 5') gebildete Spalt der Höhe und Breite des über den Deckelrand (14) überstehenden Abschnitts der Deckelgriffe (12, 12') entspricht.