ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.15 (14 Jul 2008) - 1100000/0
2287812
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20110223
EP
10305895.4
20100817
fr
fr
fr
0955719
20090820
FR
20110223
201108
20110223
201108
G07C 9/00 20060101AFI20101015BHEP
G08B 13/00 20060101ALI20101015BHEP
de
Vorrichtung zur Eingangserkennung und Wiedererkennung von Transponder-Tags, sie umfassendes Überwachungssystem und durch dieses System umgesetztes Überwachungsverfahren
en
Device for entrance detection and recognition of transponder tags, surveillance system including same and surveillance method implemented by said system
fr
Dispositif de détection d'entrée et de reconnaissance de badges transpondeurs, système de surveillance le comprenant et procédé de surveillance mis en oeuvre par ledit système
1
Radio Systèmes Ingenierie Video Technologies (Société Anonyme)
101200869
B30434 OA/JK/VS
56 rue Jean Giraudoux
67200 Strasbourg
FR
Reibel, Jean-Michel
45 rue de Pfulgriesheim
67450, Lampertheim
FR
Nuss, Laurent
et al
100027972
Cabinet Nuss 10, rue Jacques Kablé
67080 Strasbourg Cedex
FR
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
RS
Dispositif de détection d'entrée dans un espace protégé (3') d'un habitat et de reconnaissance de badges transpondeurs, destiné à coopérer avec une centrale (3) d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion d'un système de surveillance dudit habitat, et plus particulièrement de badges transpondeurs présents au niveau de l'ouverture (4') d'une porte d'accès (4) audit espace protégé (3') ou à proximité immédiate de ladite porte d'accès (4), ledit dispositif comprenant un lecteur de proximité (2) de badges transpondeurs.
Le lecteur de proximité (2) est situé à l'intérieur de l'espace protégé et intègre en outre une source autonome d'alimentation en énergie électrique, une ensemble de moyens de détection d'entrée et, éventuellement, des moyens de détection d'intention d'entrée, le dispositif comprenant, d'autre part, des moyens aptes, lors d'une détection d'entrée ou d'intention d'entrée, à commander l'activation dudit lecteur (2) et sa mise en communication avec la centrale (3).
La présente invention a pour objet un dispositif de détection d'entrée dans un espace protégé d'un habitat et de reconnaissance de badges transpondeurs, destiné à coopérer avec une centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion d'un système de surveillance dudit habitat, et plus particulièrement de badges transpondeurs présents au niveau de l'ouverture d'une porte d'accès audit espace protégé ou à proximité immédiate de ladite porte d'accès. Elle a également pour objet un système de surveillance d'un tel habitat et le procédé de surveillance mis en oeuvre par ledit système.
On sait que les systèmes de contrôle d'accès dans un espace protégé sont généralement constitués par une centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion qui est reliée à au moins un lecteur à clavier, situé au niveau de la porte d'accès audit espace protégé, permettant la saisie d'un code personnel d'identification destiné à être authentifié par ladite centrale.
Lorsque le signal d'identification n'est pas reconnu par la centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion, celle-ci génère alors une procédure d'alarme, consistant généralement à déclencher une alarme sonore, et/ou une procédure d'intervention, consistant généralement en une interpellation de contrôle sonore à distance depuis le centre de surveillance ou en une intervention de sécurité sur place.
On connaît également d'autres systèmes de surveillance qui évitent à l'utilisateur d'entrer un code à l'aide du clavier de touches du lecteur, en insérant un badge individuel, contenant un code d'identification, dans une fente spécialement prévue dans le lecteur ou en présentant un badge sans contact ou badge transpondeur à proximité du lecteur.
Ce dernier appelé communément lecteur de proximité est alors conçu pour communiquer avec le badge transpondeur par radiofréquence et pour émettre un signal d'interrogation en direction dudit badge transpondeur, situé dans son champ de rayonnement à une distance appropriée, ledit badge transpondeur, après avoir reçu ledit signal d'interrogation, émettant en retour un signal d'identification à destination dudit lecteur de proximité.
Par la suite, le lecteur de proximité transmet le signal d'identification à la centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion qui génère une procédure d'alarme et/ou d'intervention, si ledit signal d'identification n'est pas authentifié et validé par ladite centrale.
Les badges transpondeurs comprennent généralement, d'une part, une puce électronique composé d'une unité mémoire et d'un microprocesseur apte à traiter l'information et à assurer des niveaux de sécurité et, d'autre part, une antenne d'émission/réception de signaux radio fréquence connectée à ladite puce électronique.
Parmi les différents types de badges transpondeurs, il est connu des badges transpondeurs actifs qui possèdent leur propre alimentation en énergie électrique et des badges transpondeurs passifs, d'un coût moins élevé que lesdits badges transpondeurs actifs, qui ne comportent pas d'alimentation électrique propre mais qui sont télé-alimentés par l'énergie émise par le lecteur de proximité, induisant un courant dans les circuits électriques du badge transpondeur passif.
Une telle technologie de lecture à distance d'un badge transpondeur est bien connue sous le nom de technologie RFID, abréviation du terme anglais «Radio Fréquency Identification».
Toutefois, ces lecteurs nécessitent des énergies ou des puissances importantes pour obtenir une zone de couverture efficace du lecteur de proximité. En effet, le lecteur de proximité doit être activé en permanence ou périodiquement pour être en service lorsqu'un badge transpondeur se trouve à proximité, dans son champ d'émission, avec un temps de réaction plus ou moins court selon l'application. Le lecteur de proximité doit donc être connecté à une source d'énergie permanente et conséquente, notamment de type secteur.
En fait, le problème de la consommation d'énergie du lecteur de proximité se pose plus particulièrement avec des badges transpondeurs passifs qui exigent de ce dernier une énergie en émission très importante pour permettre auxdits badges transpondeurs d'en capter une part infime pour leur fonctionnement.
Par ailleurs, le rendement est très faible puisque, par exemple, pour une puissance dissipée dans le lecteur de proximité de l'ordre de 500 mW, le badge transpondeur en récupère moins de 1%, avec une distance de couverture, c'est-à-dire la distance de communication entre ledit lecteur de proximité et un badge transpondeur, de quelques centimètres environ.
Concernant les badges actifs utilisés pour l'identification de personnes, dont l'énergie embarquée est utilisée pour alimenter les circuits desdits badges et amplifier les signaux provenant du lecteur de proximité, la distance de couverture de ce dernier est plus importante qu'avec les badges transpondeurs passifs mais demeure limitée à quelques mètres, en générale de 1 à 3m.
En outre, la consommation énergétique du lecteur de proximité n'est pas restreinte à ses échanges avec des badges transpondeurs mais peut résulter également des différentes communications entre ledit lecteur de proximité et la centrale d'alarme et/ou de surveillance.
La consommation d'énergie électrique du lecteur de proximité est donc un problème crucial lorsque celui-ci doit être rendu autonome, avec sa propre source d'énergie, ceci afin d'éviter tout câblage électrique du lecteur de proximité, notamment avec une alimentation externe de type secteur, et de permettre une installation aisée dudit lecteur de proximité à des endroits stratégiques, notamment au niveau d'une porte d'accès à un espace protégé sous alarme et/ou surveillance anti-intrusion ou à proximité immédiate de cette dernière.
La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients en proposant un dispositif de détection d'entrée dans un espace protégé 3' d'un habitat et de reconnaissance de badges transpondeurs coopérant avec une centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion d'un système de surveillance dudit habitat, présentant une grande compacité et étant adapté pour être facilement installé, de manière autonome, au niveau d'une porte d'accès à l'espace protégé ou à proximité de cette dernière, ce avec une faible consommation en énergie électrique.
A cet effet, le dispositif de détection d'entrée, selon la présente invention, dans un espace protégé d'un habitat et de reconnaissance de badges transpondeurs, destiné à coopérer avec une centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion d'un système de surveillance dudit habitat, et plus particulièrement de badges transpondeurs présents au niveau de l'ouverture d'une porte d'accès audit espace protégé ou à proximité immédiate de ladite porte d'accès, ledit dispositif comprenant un lecteur de proximité desdits badges transpondeurs et se caractérisant essentiellement, d'une part, en ce que ledit lecteur de proximité est situé dans l'espace protégé, de préférence près, plus préférentiellement à proximité immédiate, de l'ouverture de ladite porte d'accès et intègre en outre une source autonome d'alimentation en énergie électrique, un ensemble de moyens de détection d'entrée dans l'espace protégé comprenant des moyens de détection d'ouverture de ladite porte d'accès et/ou de moyens de détection de passage d'un sujet ou usager franchissant le seuil de la porte d'accès, et, éventuellement, des moyens de détection d'intention d'entrée d'un sujet ou usager marquant son intention de passer ladite porte et, d'autre part, en ce qu'il comprend des moyens aptes, lors d'une détection d'entrée ou, le cas échéant, une détection d'intention d'entrée, à commander automatiquement l'activation dudit lecteur de proximité et la mise en communication de ce dernier avec la centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion dudit système de surveillance et avec un badge transpondeur présent, ceci en vue de l'établissement d'un transfert de données dans le cadre d'une procédure d'identification et de reconnaissance du badge transpondeur concerné puis, si aucun badge autorisé n'est reconnu et qu'une détection d'entrée est effective, d'une procédure d'alarme et/ou d'intervention par ladite centrale.
La présente invention a également pour but de proposer un système de surveillance d'un habitat comprenant une centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion, se caractérisant essentiellement en ce que ladite centrale coopère avec au moins un dispositif de détection d'entrée dans un espace protégé dudit habitat et de reconnaissance de badges transpondeurs, selon la présente invention, et avec des moyens de détection de présence dans ledit habitat destinés à être activés, en mode d'armement de ladite centrale, pour détecter la présence de personnes situées à l'intérieur dudit espace protégé et, éventuellement, avec des moyens de détection périmétrique destinés à être activés, en mode d'armement au moins ponctuel de ladite centrale, pour détecter la présence de personnes au niveau des issues donnant sur l'extérieur dudit habitat et associés à une temporisation d'entrée permettant de laisser audit dispositif le temps nécessaire pour que la lecture et la validation du badge puisse avoir lieu.
La présente invention a également pour but de proposer un procédé de surveillance d'un habitat mis en oeuvre par le système de surveillance selon la présente invention qui se caractérise essentiellement en ce qu'il consiste :
- à activer, suite à une détection d'entrée ou, éventuellement, une détection d'intention d'entrée dans l'espace protégé, grâce aux moyens de détection d'entrée ou, éventuellement, aux moyens de détection d'intention d'entrée intégrés dans le lecteur de proximité du dispositif de détection d'entrée et de reconnaissance selon la présente invention, un protocole de reconnaissance de badges transpondeurs, comprenant des étapes de communication entre un badge transpondeur, le lecteur de proximité et ladite centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion,
ladite centrale étant alors apte, suite auxdites étapes de communication :
- soit à ignorer lesdites détections d'entrée en étant mise en mode de désarmement ponctuel c'est-à-dire en mode d'autorisation de présence dans ledit espace protégé et d'inhibition ponctuelle de la procédure d'alarme et/ou d'intervention, si ledit badge transpondeur identifié est reconnu par ladite centrale ou ledit lecteur,
- soit à générer une procédure d'alarme et/ou d'intervention, si une détection d'entrée, dans l'espace protégé depuis la porte d'accès, est effective et si ledit badge transpondeur identifié n'est pas reconnu par ladite centrale ou ledit lecteur ou, le cas échéant, lorsque ladite centrale est mise en mode de désarmement ponctuel, si une personne est néanmoins détectée par les moyens de détection de présence périmétrique maintenus alors en mode d'activation;
- le cas échéant, à démarrer la temporisation d'entrée suite à une détection de présence périmétrique de manière à laisser un temps nécessaire pour l'exécution desdites étapes de communication du protocole de reconnaissance du badge considéré.
L'invention sera mieux comprise grâce à la description ci-après, qui se rapporte à un mode de réalisation préféré, donné à titre d'exemple non limitatif, et expliqué avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
- la figure 1 montre un dispositif de détection d'entrée et de reconnaissance, selon la présente invention, installé sur une porte d'accès à un espace protégé, dans un premier mode de réalisation des moyens de détection d'ouverture de ladite porte d'accès,
- la figure 2 montre un dispositif de détection d'entrée et de reconnaissance, selon la présente invention, installé sur une porte d'accès à un espace protégé, dans un premier mode de réalisation des moyens de détection de passage,
- la figure 3 montre un dispositif de détection d'entrée et de reconnaissance, selon la présente invention, installé sur une porte d'accès à un espace protégé, dans un deuxième mode de réalisation des moyens de détection de passage,
- la figure 4 représente le schéma fonctionnel d'un dispositif selon la présente invention,
- la figure 5a est une représentation schématique du dispositif selon la présente invention, en situation de communication avec une centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion, dans un premier mode de réalisation du procédé de surveillance,
- la figure 5b est une représentation schématique du dispositif selon la présente invention, en situation de communication avec une centrale d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion, dans un deuxième mode de réalisation du procédé de surveillance.
Les figures montrent un dispositif de détection d'entrée et de reconnaissance de badges transpondeurs 1, selon la présente invention, destiné à coopérer avec une centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion d'un système de contrôle d'accès dans un espace protégé 3', et plus particulièrement de badges transpondeurs 1 présents au niveau de l'ouverture 4' d'une porte d'accès 4 audit espace protégé 3' ou à proximité immédiate de ladite ouverture 4', ladite porte d'accès 4 étant constituée par au moins un ouvrant 5, ledit dispositif comprenant un lecteur de proximité 2 desdits badges transpondeurs 1.
Conformément à la présente invention, le lecteur de proximité 2 est situé dans l'espace protégé 3', de préférence près, plus préférentiellement à proximité immédiate, de l'ouverture 4' de ladite porte d'accès 4 (figure 1 et figure 3) et intègre en outre une source autonome d'alimentation en énergie électrique 7, un ensemble de moyens de détection d'entrée 8, 9; 13 dans l'espace protégé 3' comprenant des moyens de détection d'ouverture 8, 9 de ladite porte d'accès 4 et/ou de moyens de détection de passage 13 d'un sujet ou usager franchissant le seuil de la porte d'accès 4, et, éventuellement, des moyens de détection d'intention d'entrée 10, 11 d'un sujet ou usager marquant son intention de passer ladite porte 4.
D'autre part, le dispositif selon la présente invention comprend des moyens aptes, lors d'une détection d'entrée ou, le cas échéant, une détection d'intention d'entrée, à commander automatiquement l'activation dudit lecteur de proximité 2 et la mise en communication de ce dernier avec la centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion du système de surveillance et avec un badge transpondeur 1 présent, ceci en vue de l'établissement d'un transfert de données dans le cadre d'une procédure d'identification et de reconnaissance du badge transpondeur 1 concerné puis, si aucun badge 1 autorisé n'est reconnu et qu'une détection d'entrée est effective, d'une procédure d'alarme et/ou d'intervention par la centrale d'alarme 3.
De préférence, le dispositif selon la présente invention pourra comporter en outre un moyen de commande 1' permettant à l'utilisateur d'activer le système de surveillance, notamment en quittant l'espace protégé 3'. Un tel moyen de commande pourra consister par exemple en au moins un bouton poussoir 1' situé préférentiellement sur le lecteur de proximité 2 lui-même fixé de préférence près de la porte d'accès 4, ou sur un badge transpondeur 1 permettant d'utiliser ce dernier en quelque sorte comme une télécommande radio «classique» (figure 4, figure 5a et figure 5b) ou encore en un interrupteur, non représenté, placé, de préférence, à proximité dudit lecteur de proximité 2.
Dans un mode de réalisation particulier, le lecteur de proximité 2 peut avantageusement être apte à vérifier la présence d'un badge transpondeur 1 au moment où l'usager susceptible de porter ledit badge appuie sur le bouton poussoir 1' pour remettre le système de surveillance en marche en quittant l'espace protégé 3', ceci de manière à éviter l'oubli dudit badge 1 par inadvertance. Par ailleurs, un signal spécifique, par exemple sonore, peut indiquer cet oubli à l'usager qui peut éventuellement activer néanmoins la mise en marche dudit système de surveillance en appuyant à nouveau sur le bouton poussoir 1'.
On notera que la commande permettant d'activer le système de surveillance pourra, avantageusement, être assujettie à la détection d'ouverture de la porte d'accès 4 ou à la détection de passage. La prise en compte de la commande peut également être assujettie à la présence d'un badge transpondeur 1, selon que l'on souhaite empêcher ou pas l'armement du système de surveillance et notamment de la centrale 3 par n'importe qui, ou seulement par une personne en possession dudit badge transpondeur 1. Plusieurs moyens de commande peuvent permettre d'autoriser le choix du mode d'activation tels que, par exemple, partiel, total ou encore périmétrique.
On entendra par moyens de détection de passage, des moyens de détection permettant de détecter, notamment, le passage d'une personne par l'ouverture 4' de la porte d'accès 4 et notamment d'une personne franchissant le seuil ou l'entrebâillement de ladite porte d'accès 4 et entrant dans l'espace protégé 3' et par moyens de détection d'intention d'entrée des moyens de détection permettant de détecter la présence d'une personne marquant son intention non ambigüe d'ouvrir la porte d'accès 4, c'est à dire étant en situation d'actionner l'ouverture 4' de ladite porte d'accès 4 ou en situation d'exprimer l'intention de passer ladite ouverture 4' pour pénétrer dans l'espace protégé 3'.
Conformément à la présente invention, au moins une partie des données d'identification pourra être transférée du lecteur de proximité 2 à la centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion, grâce aux moyens de communication radio fréquence 16 dudit lecteur de proximité 2.
Dans une variante, chaque badge transpondeur 1 pourra comporter des moyens de communication radio fréquence 20 avec la centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion et au moins une partie des données d'identification pourra être transférée dudit badge transpondeur 1 à ladite centrale 3.
Si on se réfère à la figure 1 on peut voir que, dans un premier mode de réalisation des moyens de détection d'ouverture de la porte d'accès 4, le lecteur de proximité 2 pourra être fixé, à l'intérieur de l'espace protégé 3', soit sur le dormant 6, notamment le cadre dormant, de ladite porte d'accès 4 ou à proximité immédiate de ce dernier, soit sur l'ouvrant 5 de ladite porte d'accès 4, lesdits moyens de détection d'ouverture de la porte d'accès 4 consistant en un capteur de proximité constitué essentiellement par un ensemble de deux composants 8 et 9, mutuellement coopérants, à savoir un élément 9 émettant un champ magnétique extérieur permanent, par exemple un aimant, et un détecteur magnétique 8, par exemple un capteur ILS, apte à détecter ledit élément 8. L'un desdits composants 8 et 9 est avantageusement intégré dans ledit lecteur de proximité 2, tandis que l'autre est soit monté, dans ou sur le dormant 6 ou à proximité immédiate de ce dernier, lorsque ledit lecteur de proximité 2 est fixé sur l'ouvrant 5, soit monté dans ou sur l'ouvrant 5, lorsque ledit lecteur de proximité est fixé sur le dormant 6 ou à proximité immédiate de ce dernier.
Si on se réfère maintenant à la figure 2 on peut voir que, dans un mode de réalisation de réalisation préférentiel des moyens de détection d'intention d'entrée, le lecteur de proximité 2 pourra être fixé sur l'ouvrant 5 de la porte d'accès 4, montée pivotante dans l'espace protégé 3', qui comporte un organe d'ouverture 10, notamment depuis l'extérieur de l'espace protégé 3', par exemple une poignée, lesdits moyens de détection consistant en un capteur tactile 11, relié ou intégré audit organe d'ouverture 10 et permettant de détecter le contact d'un sujet ou usager avec ce dernier.
Le lecteur de proximité 2 pourra être fixé à proximité immédiate de la plaque de propreté 12 pour la serrure de la porte d'accès 4 ou pourra être intégré dans ladite plaque 12. En outre, le capteur tactile pourra être, de préférence, un capteur capacitif 11 apte à mesurer la capacitance de l'électrode qui pourra être, avantageusement, formée par l'organe d'ouverture 10 se présentant plus particulièrement sous la forme d'une poignée de porte, ceci plus particulièrement en reliant électriquement l'axe, non représenté, de ladite poignée 10 à l'entrée de détection capacitive dudit capteur 11.
La figure 3 montre que dans un mode de réalisation préférentiel des moyens de détection de passage, ces derniers pourront consister en un détecteur de mouvement 13, placé dans l'espace protégé 3, par exemple sensible aux infrarouges passifs, orienté de manière à être sollicité par le déplacement d'un sujet ou d'un usager passant par l'ouverture 4' de la porte d'accès 4, en direction de l'espace protégé 3', et plus particulièrement lors de son passage sur le seuil ou dans l'entrebâillement de ladite porte d'accès 4.
Plus particulièrement, dans ce deuxième mode de réalisation, l'axe de visée du détecteur de mouvement 13 sera orienté dans l'espace protégé 3', pour un résultat plus efficace, perpendiculairement au sens du déplacement d'une personne qui entre dans l'espace protégé 3' en passant par l'ouverture 4' de la porte d'accès 4.
Dans un autre mode de réalisation des moyens de détection d'ouverture de la porte d'accès, ceux-ci pourront consister en un capteur du type accéléromètre permettant de détecter l'ouverture 4' de la porte d'accès 4 en mesurant notamment la vitesse de déplacement de l'ouvrant 5 de ladite porte d'accès 4.
D'autres capteurs pourraient également être utilisés sans sortir du cadre de la présente invention tels que des capteurs mouvement optiques.
Ainsi un lecteur de proximité 2 du dispositif selon la présente invention, outre sa fonction de lecture de badges transpondeurs 1 situés dans le périmètre de la porte d'accès 4 et notamment au niveau ou à proximité immédiate de son ouverture 4', assure également, selon le type de moyens de détection et selon le mode de mise en oeuvre du lecteur de proximité 2 sur la porte d'accès 4 ou à proximité de cette dernière, la fonction de détection :
- soit du passage d'un sujet ou d'un usager passant par l'ouverture 4' de la porte d'accès 4 pour se rendre dans l'espace protégé 3' et plus particulièrement d'une personne franchissant le seuil ou l'entrebâillement de ladite porte d'accès 4 (figure 3) ou de la présence d'une personne en situation d'actionner l'ouverture de ladite porte d'accès 4 depuis l'extérieur de l'espace protégé 3' ou d'exprimer son intention non ambigüe de passer ladite ouverture 4' (figure 2),
- soit d'une ouverture de l'ouvrant 5 de ladite porte d'accès 4 indiquant la présence possible d'une personne prête à franchir ou franchissant l'ouverture 4' de ladite porte 4, et notamment le seuil ou l'entrebâillement de ladite porte d'accès 4 à l'intérieur de l'espace protégé 3' (figure 1).
On notera qu'un ouvrant 5 pourra prendre plusieurs formes et être par exemple de type battant ou tourniquet.
D'autre part, le lecteur de proximité 2 pourra avantageusement comporter au moins un moyen de restitution sensoriel, non représenté, destiné à prévenir un usager, situé dans l'espace protégé 3', de l'absence de badge transpondeur 1 et/ou de la présence d'un badge transpondeur 1 non reconnu par la centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion, lors de l'ouverture de la porte d'accès 4 ou du contact dudit usager avec un organe d'ouverture 10 de cette porte 4.
Si on se réfère maintenant à la figure 4 on peut voir qu'un lecteur de proximité 2 pourra comprendre essentiellement un boîtier de protection 14 renfermant un microprocesseur 15, une antenne d'émission/réception radio fréquence 16, un module de détection de passage et/ou d'ouverture de porte 17 et une source d'alimentation en énergie électrique autonome 7.
De préférence, le boîtier de protection 14 pourra renfermer des moyens de détection capacitive, non représentées, susceptibles de signaler un acte de sabotage sur ledit lecteur de proximité 2, lesdits moyens de détection pouvant consister en une ou plusieurs électrodes connectées à un circuit de détection capacitif et placées à des endroits appropriés sur ledit boîtier de protection 14 et/ou à l'intérieur de ce dernier.
En outre, le lecteur de proximité 2 pourra avantageusement avoir un facteur de forme réduit, c'est-à-dire des dimensions réduites et une forme lui permettant notamment d'être fixé, à l'intérieur de l'espace protégé 3', de manière appropriée sur le dormant 6, notamment le cadre dormant, de la porte d'accès 4 (figure 1).
On peut voir également sur la figure 4 qu'un badge transpondeur 1 pourra comprendre essentiellement un microprocesseur 18, une antenne d'émission/réception radio fréquence 19 et, notamment dans le cas d'un badge transpondeur 1 passif, un module de réveil par présence de champ 20.
Dans un exemple de fonctionnement du dispositif selon la présente invention, le lecteur de proximité 2 enverra un signal d'interrogation grâce à l'antenne d'émission/réception radio fréquence 16 vers le badge transpondeur 1 qui le recevra grâce à son antenne d'émission/réception radio fréquence 19, si celui-ci est situé à proximité suffisante dudit lecteur de proximité 2 c'est-à-dire au niveau de la porte d'accès 4 ou à proximité immédiate de cette dernière, puis ledit badge transpondeur 1, réveillé ou sollicité par ledit signal d'interrogation, émettra en retour grâce à son antenne d'émission/réception 19 un signal d'identification comportant un identifiant associé à un authentifiant vers le lecteur de proximité 2 (figure 5a et figure 5b).
Un badge transpondeur 1 pourra être, soit un badge actif portant sa propre source d'énergie électrique 21 (figure 4) et pouvant émettre de manière cyclique un signal d'identification destiné à être reçu par le lecteur de proximité 2, soit un badge passif dépendant entièrement de l'énergie émise par le lecteur de proximité 2 et ne comportant donc aucune source d'énergie.
La présente invention a également pour objet un système de surveillance d'un habitat comprenant une centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion.
Conformément à la présente invention ladite centrale 3 coopère avec au moins un dispositif de détection d'entrée dans un espace protégé 3' dudit habitat et de reconnaissance de badges transpondeurs 1, selon la présente invention, et avec des moyens de détection de présence dans ledit habitat destinés à être activés, en mode d'armement de ladite centrale, pour détecter la présence de personnes situées à l'intérieur dudit espace protégé 3' et, éventuellement, avec des moyens de détection périmétrique destinés à être activés, en mode d'armement au moins ponctuel de ladite centrale, pour détecter la présence de personnes au niveau des issues donnant sur l'extérieur dudit habitat et associés à une temporisation d'entrée permettant de laisser audit dispositif le temps nécessaire pour que la lecture et la validation du badge puisse avoir lieu.
Un tel dispositif de protection périmétrique des issues donnant sur l'extérieur de l'habitat peut comprendre, de manière connue, par exemple, des systèmes détection hyperfréquences permettant de détecter un mouvement dans un volume donné ou des systèmes de barrières infrarouge permettant de détecter un passage à un lieu donné ou encore des moyens de détection volumétriques enterrés aptes à détecter une personne se déplaçant dans le périmètre sous surveillance.
Ce type de protection périmétrique est donc à distinguer des protections comprenant des détecteurs de mouvement ou de présence situés à l'intérieur du volume protégé, et permet aux personnes présentent dans l'espace protégé 3' de circuler librement dans ce dernier tout en assurant sa protection périmétrique contre d'éventuels intrus.
Ainsi le dispositif de détection d'entrée selon la présente invention permet un accès transparent dans l'espace protégé pour l'utilisateur, sans entrave à l'entrée.
La présente invention a encore pour objet un procédé de surveillance d'un habitat mis en oeuvre par le système tel que décrit précédemment.
Conformément à la présente invention il consiste :
- à activer, suite à une détection d'entrée ou, éventuellement, une détection d'intention d'entrée dans l'espace protégé 3', grâce aux moyens de détection d'entrée 8, 9; 13 ou, éventuellement, aux moyens de détection d'intention d'entrée 10, 11 intégrés dans le lecteur de proximité 2 du dispositif de détection d'entrée et de reconnaissance selon la présente invention, un protocole de reconnaissance de badges transpondeur 1, comprenant des étapes de communication entre un badge transpondeur 1, le lecteur de proximité 2 et ladite centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion,
ladite centrale 3 étant alors apte, suite auxdites étapes de communication :
- soit à ignorer lesdites détections d'ouverture ou de passage en étant mise en mode de désarmement au moins ponctuel c'est-à-dire en mode d'autorisation de présence dans ledit espace protégé 3' et d'inhibition ponctuelle de la procédure d'alarme et/ou d'intervention, si ledit badge transpondeur 1 identifié est reconnu par ladite centrale 3 ou ledit lecteur 2,
- soit à générer une procédure d'alarme et/ou d'intervention, si une détection d'entrée, dans l'espace protégé 3' depuis la porte d'accès 4, est effective et si ledit badge transpondeur 1 identifié n'est pas reconnu par ladite centrale 3 ou ledit lecteur 2 ou, le cas échéant, lorsque ladite centrale 3 est mise en mode de désarmement ponctuel, si une personne est détectée par les moyens de détection de présence périmétrique maintenus alors en mode d'activation;
- le cas échéant, à démarrer la temporisation d'entrée suite à une détection de présence périmétrique de manière à laisser un temps nécessaire pour l'exécution desdites étapes de communication du protocole de reconnaissance du badge considéré.
Dans le cas où le système de surveillance selon la présente invention comprend des moyens de protection périmétrique tels que précités, on comprendra alors que le procédé selon la présente invention peut conduire, non pas à un désarmement complet de la centrale d'alarme 3, mais à un maintien en mode d'activation des moyens périmétriques, de sorte que l'entrée d'une personne dans l'habitat considéré avec un badge transpondeur1 identifié et authentifié ne provoquera qu'une neutralisation ponctuelle, c'est à dire une neutralisation des moyens de détection d'ouverture et des moyens de détection de passage. De cette manière, il n'est pas nécessaire pour ladite personne de réactiver les moyens de détection périmétrique.
Si on se réfère maintenant à la figure 5a on peut voir que, dans un premier mode de réalisation du procédé de surveillance selon la présente invention, les étapes de communication comprennent essentiellement les étapes successives suivantes :
- le lecteur de proximité 2, suite à une détection d'entrée ou, éventuellement, une détection d'intention d'entrée, émet un signal de sollicitation ou de réveil à destination d'un badge transpondeur 1 situé dans son champ d'émission à une distance appropriée,
- le badge transpondeur 1 reçoit le signal de sollicitation ou de réveil et émet en retour à destination du lecteur de proximité 2 un signal d'identification comportant un identifiant associé à un authentifiant,
- le lecteur de proximité 2 envoie ledit signal d'identification à destination de la centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion qui dispose de la liste des badges transpondeurs 1 autorisés permettant de reconnaître ou non ledit badge,
- la centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion envoie successivement un acquittement au badge transpondeur 1 et un signal d'information de validation ou d'invalidation au lecteur de proximité 2, puis
- soit la centrale 3 est mise en mode de désarmement, le cas échéant ponctuellement, si l'authentifiant est reconnu par ladite centrale 3,
- soit la centrale 3 génère une procédure d'alarme et/ou d'intervention si une détection d'entrée, dans l'espace protégé 3' depuis la porte d'accès 4, est effective et si l'authentifiant n'est pas reconnu par ladite centrale 3 ou, le cas échéant, lorsque ladite centrale 3 est mise en mode de désarmement ponctuel, si une personne est détectée par les moyens de protection périmétrique.
La figure 5b montre que dans un deuxième mode de réalisation du procédé de surveillance selon la présente invention, les étapes de communication pouvant comprendre essentiellement les étapes successives suivantes :
- le lecteur de proximité 2, suite à une détection d'entrée ou, éventuellement, une détection d'intention d'entrée, émet un signal de sollicitation ou de réveil à destination d'un badge transpondeur 1 situé dans son champ d'émission à une distance appropriée et, simultanément, le lecteur de proximité 2 active la réception du canal de réponse du badge transpondeur 1 soit en continu, soit en alternance si le signal de sollicitation utilise le même canal,
- le badge transpondeur 1 reçoit le signal de sollicitation ou de réveil et émet en retour un signal d'identification comportant un identifiant associé à un authentifiant à destination du lecteur de proximité 2 qui dispose de la liste des badges valides, préalablement chargée dans ledit lecteur, permettant de reconnaître ou non ledit badge,
- le lecteur de proximité 2 vérifie le signal d'identification reçu dudit badge et envoie un message à destination de la centrale 3 pour l'informer du résultat de ladite vérification,
- la centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance émet un acquittement à destination du lecteur de proximité 2, puis
- soit la centrale 3 est mise en mode de désarmement, le cas échéant ponctuellement, si l'authentifiant est reconnu par ledit lecteur 2,
- soit la centrale 3 génère une procédure d'alarme et/ou d'intervention si une détection d'entrée, dans l'espace protégé 3' depuis la porte d'accès 4, est effective et si l'authentifiant n'est pas reconnu par ledit lecteur 2 ou, le cas échéant, lorsque ladite centrale 3 est mise en mode de désarmement ponctuel, si une personne est détectée par les moyens de protection périmétrique.
On comprendra que dans ce deuxième mode de réalisation du protocole de communication, le transpondeur 1 ne communique pas directement avec la centrale 3 d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion, mais uniquement avec le lecteur de proximité 2. Ainsi, la puissance d'émission peut être réduite de manière plus importante et le canal radio peut être choisi indépendamment du reste du système.
Une variante de ce deuxième mode de réalisation pourra consister, au niveau du badge transpondeur 1, à remplacer la réception cyclique par une émission cyclique. Dans ce cadre, pour obtenir une sécurité suffisante, l'émission devra comporter des données d'authentification, associées à l'identifiant du transpondeur (code unique), ainsi que des données évolutives tels que, par exemple, un compteur ou la date et l'heure, destinées à empêcher les rejeux des séquences radio. Le lecteur de proximité 2 activera notamment la réception propre au badge transpondeur 1, suite à une détection de passage par ledit lecteur de proximité 2.
De préférence, de manière à économiser l'énergie consommée par le lecteur de proximité 2, ce dernier sera avantageusement activé pour être mis dans un mode actif de lecture des badges transpondeurs 1 suite à une détection d'ouverture ou de passage et sera avantageusement maintenu dans ledit mode d'activation pendant une durée prédéterminée, par exemple grâce à une temporisation, ce tant qu'aucun badge transpondeur 1 valide n'est détecté par ledit lecteur 2.
En outre, toujours dans un but d'économie d'énergie dans le cas où un badge transpondeur 1 actif active son moyen de détection du signal de sollicitation provenant du lecteur de proximité 2 de manière périodique, la durée d'émission dudit signal de sollicitation, côté lecteur de proximité 2, sera avantageusement supérieure à la période de détection, côté badge transpondeur.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et représenté aux dessins annexés. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.
1. Dispositif de détection d'entrée dans un espace protégé (3') d'un habitat et de reconnaissance de badges transpondeurs (1), destiné à coopérer avec une centrale (3) d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion d'un système de surveillance dudit habitat, et plus particulièrement de badges transpondeurs (1) présents au niveau de l'ouverture (4') d'une porte d'accès (4) audit espace protégé (3') ou à proximité immédiate de ladite porte d'accès (4), ledit dispositif comprenant un lecteur de proximité (2) desdits badges transpondeurs (1),
dispositif caractérisé, d'une part, en ce que ledit lecteur de proximité (2) est situé dans l'espace protégé (3'), de préférence près, plus préférentiellement à proximité immédiate, de l'ouverture (4') de ladite porte d'accès (4) et intègre en outre une source autonome d'alimentation en énergie électrique (7), un ensemble de moyens de détection d'entrée (8, 9; 13) dans l'espace protégé (3') comprenant des moyens de détection d'ouverture (8, 9) de ladite porte d'accès (4) et/ou de moyens de détection de passage (13) d'un sujet ou usager franchissant le seuil de la porte d'accès (4), et, éventuellement, des moyens de détection d'intention d'entrée (10, 11) d'un sujet ou usager marquant son intention de passer ladite porte (4) et, d'autre part, en ce qu'il comprend des moyens aptes, lors d'une détection d'entrée ou, le cas échéant, une détection d'intention d'entrée, à commander automatiquement l'activation dudit lecteur de proximité (2) et la mise en communication de ce dernier avec la centrale (3) d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion dudit système de surveillance et avec un badge transpondeur (1) présent, ceci en vue de l'établissement d'un transfert de données dans le cadre d'une procédure d'identification et de reconnaissance du badge transpondeur (1) concerné puis, si aucun badge (1) autorisé n'est reconnu et qu'une détection d'entrée est effective, d'une procédure d'alarme et/ou d'intervention par ladite centrale (3).
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un moyen de commande (1') permettant à l'utilisateur quittant l'espace protégé (3') d'activer le système de surveillance, ledit moyen de commande se présentant, par exemple, sous la forme d'au moins un bouton poussoir (1') situé, préférentiellement, sur le lecteur de proximité (2).
3. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le lecteur de proximité (2) est fixé, soit sur le dormant (6) de la porte d'accès (4) ou à proximité immédiate de ce dernier, soit sur l'ouvrant (5) de ladite porte d'accès (4) et en ce que les moyens de détection d'ouverture de la porte d'accès (4) consistent en un capteur de proximité constitué essentiellement par un ensemble de deux composants (8 et 9), mutuellement coopérants, à savoir un élément (9) émettant un champ magnétique extérieur permanent, par exemple un aimant, et un détecteur magnétique (8), par exemple un capteur ILS, apte à détecter ledit élément (8), et en ce que l'un desdits composants (8 et 9) est intégré dans ledit lecteur de proximité (2) tandis que l'autre est soit monté dans ou sur le dormant (6) ou à proximité immédiate de ce dernier, lorsque ledit lecteur de proximité (2) est fixé sur l'ouvrant (5), soit monté dans ou sur l'ouvrant (5), lorsque ledit lecteur de proximité est fixé sur le dormant (6) ou à proximité immédiate de ce dernier.
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le lecteur de proximité (2) est fixé sur l'ouvrant (5) de la porte d'accès (4) qui comporte un organe d'ouverture (10), par exemple une poignée, et en ce que les moyens de détection de passage consistent en un capteur tactile (11), relié ou intégré audit organe d'ouverture (10) et permettant de détecter le contact d'un sujet ou usager avec ce dernier.
5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que le lecteur de proximité (2) est fixé à proximité immédiate de la plaque de propreté (12) pour la serrure de la porte (4) ou est intégré dans ladite plaque (12) et en ce que le capteur tactile est un capteur capacitif (11) apte à mesurer la capacitance de l'électrode formée par l'organe d'ouverture (10) et plus particulièrement, lorsque ledit organe d'ouverture (10) se présente plus particulièrement sous la forme d'une poignée de porte, en reliant électriquement l'axe de ladite poignée (10) à l'entrée de détection capacitive dudit capteur capacitif (11).
6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les moyens de détection de passage consistent en un détecteur de mouvement (13), par exemple sensible aux infrarouges passifs, orienté de manière à être sollicité par le déplacement d'un sujet ou d'un usager passant par et/ou se dirigeant vers l'ouverture (4') de la porte d'accès (4), notamment en direction de l'espace protégé (3').
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens de détection d'ouverture de la porte d'accès (4) consistent en un capteur du type accéléromètre permettant de détecter l'ouverture (4') de la porte d'accès (4) en mesurant la vitesse de déplacement de l'ouvrant (5) de ladite porte d'accès (4).
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le lecteur de proximité (2) comporte en outre au moins un moyen de restitution sensoriel destiné à prévenir un usager, situé dans l'espace protégé (3'), de l'absence de badge transpondeur (1) et/ou de la présence d'un badge transpondeur (1) non reconnu par la centrale (3) d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion, lors de l'ouverture (4') de la porte d'accès (4) ou du contact dudit usager avec un organe d'ouverture (10) de cette porte (4).
9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le lecteur de proximité (2) est monté dans un boîtier de protection (14) renfermant des moyens de détection capacitive susceptibles de signaler un acte de sabotage sur ledit lecteur de proximité (2), lesdits moyens de détection consistant en une ou plusieurs électrodes connectées à un circuit de détection capacitif et placées à des endroits appropriés sur ledit boîtier de protection (14) et/ou à l'intérieur de ce dernier.
10. Dispositif, selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le lecteur de proximité (2) présente un facteur de forme réduit.
11. Système de surveillance d'un habitat comprenant une centrale (3) d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion, caractérisé en ce que ladite centrale (3) coopère avec au moins un dispositif de détection d'entrée dans un espace protégé (3') dudit habitat et de reconnaissance de badges transpondeurs (1), selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, et avec des moyens de détection de présence dans ledit habitat destinés à être activés, en mode d'armement de ladite centrale, pour détecter la présence de personnes situées à l'intérieur dudit espace protégé 3' et, éventuellement, avec des moyens de détection périmétrique destinés à être activés, en mode d'armement au moins ponctuel de ladite centrale, pour détecter la présence de personnes au niveau des issues donnant sur l'extérieur dudit habitat et associés à une temporisation d'entrée permettant de laisser audit dispositif le temps nécessaire pour que la lecture et la validation du badge puisse avoir lieu.
12. Procédé de surveillance d'un habitat mis en oeuvre par le système selon la revendication 11 caractérisé en ce qu'il consiste :
- à activer, suite à une détection d'entrée ou, éventuellement, une détection d'intention d'entrée dans l'espace protégé (3'), grâce aux moyens de détection d'entrée (8, 9; 13) ou, éventuellement, aux moyens de détection d'intention d'entrée (10, 11) intégrés dans le lecteur de proximité (2) du dispositif de détection d'entrée et de reconnaissance selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, un protocole de reconnaissance de badges transpondeurs (1), comprenant des étapes de communication entre un badge transpondeur (1), le lecteur de proximité (2) et ladite centrale (3) d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion,
ladite centrale (3) étant alors apte, suite auxdites étapes de communication :
- soit à ignorer lesdites détections d'entrée en étant mise en mode de désarmement ponctuel c'est-à-dire en mode d'autorisation de présence dans ledit espace protégé (3') et d'inhibition ponctuelle de la procédure d'alarme et/ou d'intervention, si ledit badge transpondeur (1) identifié est reconnu par ladite centrale (3) ou ledit lecteur (2),
- soit à générer une procédure d'alarme et/ou d'intervention, si une détection d'entrée, dans l'espace protégé (3') depuis la porte d'accès (4), est effective et si ledit badge transpondeur (1) identifié n'est pas reconnu par ladite centrale (3) ou ledit lecteur (2) ou, le cas échéant, lorsque ladite centrale (3) est mise en mode de désarmement ponctuel, si une personne est néanmoins détectée par les moyens de détection de présence périmétrique maintenus alors en mode d'activation;
- le cas échéant, à démarrer la temporisation d'entrée suite à une détection de présence périmétrique de manière à laisser un temps nécessaire pour l'exécution desdites étapes de communication du protocole de reconnaissance du badge considéré.
13. Procédé de surveillance, selon la revendication 12, caractérisé en ce que les étapes de communication comprennent essentiellement les étapes successives suivantes :
- le lecteur de proximité (2), suite à une détection d'entrée ou, éventuellement, une détection d'intention d'entrée, émet un signal de sollicitation ou de réveil à destination d'un badge transpondeur (1) situé dans son champ d'émission à une distance appropriée,
- le badge transpondeur (1) reçoit le signal de sollicitation ou de réveil et émet en retour à destination du lecteur de proximité (2) un signal d'identification comportant un identifiant associé à un authentifiant,
- le lecteur de proximité (2) envoie ledit signal d'identification à destination de la centrale (3) d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion qui dispose de la liste des badges transpondeurs (1) autorisés permettant de reconnaître ou non ledit badge,
- la centrale (3) d'alarme et/ou de surveillance anti-intrusion envoie successivement un acquittement au badge transpondeur (1) et un signal d'information de validation ou d'invalidation au lecteur de proximité (2), puis
- soit la centrale (3) est mise en mode de désarmement le cas échéant ponctuellement, si l'authentifiant est reconnu par ladite centrale (3),
- soit la centrale (3) génère une procédure d'alarme et/ou d'intervention si une détection d'entrée, dans l'espace protégé (3') depuis la porte d'accès (4), est effective et si l'authentifiant n'est pas reconnu par ladite centrale (3) ou, le cas échéant, lorsque ladite centrale (3) est mise en mode de désarmement ponctuel, si une personne est détectée par les moyens de protection périmétrique.
14. Procédé de surveillance, selon la revendication 12, caractérisé en ce que les étapes de communication comprennent essentiellement les étapes successives suivantes :
- le lecteur de proximité (2), suite à une détection d'entrée ou, éventuellement, une détection d'intention d'entrée, émet un signal de sollicitation ou de réveil à destination d'un badge transpondeur (1) situé dans son champ d'émission à une distance appropriée et, simultanément, le lecteur de proximité (2) active la réception du canal de réponse du badge transpondeur (1) soit en continu, soit en alternance si le signal de sollicitation utilise le même canal,
- le badge transpondeur (1) reçoit le signal de sollicitation ou de réveil et émet en retour un signal d'identification comportant un identifiant associé à un authentifiant à destination du lecteur de proximité (2) qui dispose de la liste des badges valides, préalablement chargée dans ledit lecteur, permettant de reconnaître ou non ledit badge,
- le lecteur de proximité (2) vérifie le signal d'identification reçu dudit badge et envoie un message à destination de la centrale (3) pour l'informer du résultat de ladite vérification,
- la centrale (3) d'alarme et/ou de surveillance émet un acquittement à destination du lecteur de proximité (2), puis
- soit la centrale (3) est mise en mode de désarmement, le cas échéant ponctuellement, si l'authentifiant est reconnu par ledit lecteur (2),
- soit la centrale (3) génère une procédure d'alarme et/ou d'intervention si une détection d'entrée est effective et si l'authentifiant n'est pas reconnu par ledit lecteur (2) ou, le cas échéant, lorsque ladite centrale (3) est mise en mode de désarmement ponctuel, si une personne est détectée par les moyens de protection périmétrique.
15. Procédé, selon la revendication 13 ou la revendication 14, caractérisé en ce que le lecteur de proximité (2) est activé pour être mis dans un mode actif de lecture des badges transpondeurs (1) suite à une détection d'entrée et en ce qu'il est maintenu dans ledit mode d'activation pendant une durée prédéterminée, ce tant qu'aucun badge transpondeur (1) valide n'est détecté par ledit lecteur (2).