ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.15 (14 Jul 2008) - 1100000/0
2353429
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20110810
EP
11000676.4
20110128
de
de
de
202010001815 U
20100203
DE
20110810
201132
20110810
201132
A44C 9/00 20060101AFI20110512BHEP
de
Schmuckringanordnung
en
Jewellery ring assembly
fr
Agencement de bague de joaillerie
1
Eduard G.Fidel GmbH
101226005
15981EP/W/sa
Reutlinger Straße 8
71179 Pforzheim
DE
Barth, Hans-Peter
Peter-Greiner-Weg 12
73655 Plüderhausen
DE
Wacker, Jost Oliver
et al
101226008
Frank Wacker Schön Patentanwälte Schwarzwaldstraße 1A
73173 Pforzheim
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
Eine Schmuckringanordnung (2) weist wenigstens einen ersten Ring (4), der einen im Wesentlichen zylindrischen ersten Aufnahmeraum (6) umschließt, und einen zweiten Ring (10) auf, der einen im Wesentlichen zylindrischen zweiten Aufnahmeraum (12) umschließt, wobei der erste Ring (4) und der zweite Ring (10) zum gemeinsamen Aufziehen auf einen zu schmückenden Finger (F) vorgesehen sind und hierzu eine erste Ringfläche (16) des ersten Ringes (4) an eine zweite Ringfläche (20) des zweiten Ringes (10) anlegbar ist. Dabei ist vorgesehen, dass die erste Ringfläche (16) gegenüber einer Normalen (N) einer durch den ersten Aufnahmeraum (6) definierten ersten Aufnahmeachse (A1) einen umlaufenden ersten Neigungswinkel (w1) aufweist und die zweite Ringfläche (20) gegenüber einer Normalen (N) einer durch den zweiten Aufnahmeraum (12) definierten zweiten Aufnahmeachse (A2) einen umlaufenden zweiten Neigungswinkel (w2) aufweist, der gegenüber dem ersten Neigungswinkel (w1) einen entsprechenden Betrag bei entgegen gesetzter Ausrichtung aufweist, um ein im Wesentlichen komplementäres Aneinanderliegen der ersten Ringfläche (16) an der zweiten Ringfläche (20) zu ermöglichen.
Die Erfindung betrifft eine Schmuckringanordnung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Diese weist wenigstens einen ersten Ring, der einen im Wesentlichen zylindrischen ersten Aufnahmeraum umschließt, und einen zweiten Ring, der einen im Wesentlichen zylindrischen zweiten Aufnahmeraum umschließt, auf. Der erste Ring und der zweite Ring sind dabei zum gemeinsamen Aufziehen und Tragen an einem zu schmückenden Finger vorgesehen. Hierzu ist eine erste stirnseitige Ringfläche des ersten Ringes an eine zweite stirnseitige Ringfläche des zweiten Ringes anlegbar.
Es ist allgemein bekannt, an einem Finger eine Kombination von wenigstens zwei Ringen zu tragen. Beispielsweise kann hierdurch bei Ringen von unterschiedlichem Material ein besonderer optischer Effekt erzeugt werden. Um dabei ein leichtes Aufziehen und Abnehmen der Ringe zu gewährleisten, werden diese nicht miteinander verbunden sondern einzeln gehandhabt. Die benachbarte Anordnung der Ringe zueinander erfolgt dabei lediglich indirekt durch die jeweiligen haltenden Kräfte in Folge der Reibung zwischen dem Finger und den einzelnen Ringen.
Nachteilig an den bekannten Schmuckringanordnungen ist, dass sich diese am Finger leicht auseinander bewegen und somit der durch die Kombination der Ringe erzeugte optische Eindruck zum großen Teil verloren geht.
Die Aufgabe der Erfindung ist es, bei einer Schmuckringanordnung die genannten Nachteile zu vermeiden und eine stabilere Positionierung zueinander zu ermöglichen.
Diese Aufgabe wird durch eine Schmuckringanordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Dabei weist die erste Ringfläche gegenüber einer Normalen einer durch den ersten Aufnahmeraum definierten ersten Aufnahmeachse einen umlaufenden ersten Neigungswinkel auf. Gleichzeitig weist die zweite Ringfläche gegenüber einer Normalen einer durch den zweiten Aufnahmeraum definierten zweiten Aufnahmeachse einen umlaufenden zweiten Neigungswinkel auf, der gegenüber dem ersten Neigungswinkel einen entsprechenden Betrag bei entgegen gesetzter Ausrichtung aufweist. Hierdurch wird ein im Wesentlichen komplementäres Aneinanderliegen der ersten Ringfläche an der zweiten Ringfläche ermöglicht, das heißt die beiden geneigten Ringflächen werden ineinander gesteckt. Auf diese Weise können im am Finger aufgezogenen Zustand zusätzliche Haltekräfte erzeugt werden, die insbesondere auf zusätzliche Reibungswiderstände zwischen den beiden Ringflächen zurückzuführen sind, die parallel zur Aufnahmeachse beider Ringe wirkt. Infolge dieser zusätzlichen Haltekräfte ist eine stabilere Positionierung beider Ringe am Finger möglich, so dass der durch die benachbarte A-nordung erzeugte optische Effekt ungestört erhalten werden kann.
In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform liegt der Betrag des ersten Neigungswinkels und des zweiten Neigungswinkels zwischen 10 und 30°. In diesem Bereich erzeugt die Neigung der beiden Ringflächen einen besonders ästhetischen Eindruck während gleichzeitig relativ große zusätzliche Haltekräfte erzielt werden können.
Dabei ist es günstig, wenn die erste Ringfläche und die zweite Ringfläche in Richtung der jeweiligen Normalen eine übereinstimmende Erstreckung aufweisen, um bei benachbarter Anordnung einen möglichst harmonischen Gesamteindruck zu erzeugen.
Vorteilhafterweise weist wenigstens einer der Ringe einander entgegen gerichtete Ringflächen auf, wodurch der betreffende Ring auch bei vereinzelter Betrachtung einen besonderen optischen Effekt durch die nach außen oder nach innen gerichtete umlaufende Verjüngung hervorrufen kann.
Zudem ist es günstig, wenn wenigstens einer der Ringe zueinander parallel gerichtete Ringflächen aufweist, so dass die zusätzlichen Haltekräfte unabhängig davon erzeugt werden mit welcher Ringfläche der betreffende Ring am jeweils anderen Ring anliegt.
Vorteilhafterweise weisen die Ringflächen jeweils tangentiale Übergänge sowohl zu einer Außenfläche als auch zu einer Innenfläche des jeweiligen Ringes auf, wodurch die Ringflächen trotz der daran ausgebildeten Neigung besonders harmonische in das Gesamtbild des einzelnen Ringes eingefügt werden können.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform weisen die Ringflächen eine Konvexität auf, die ein leichteres Aufziehen und Abnehmen der einzelnen Ringe ermögticht.
In den Figuren ist eine beispielhafte Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Es zeigen:
Figur 1
eine perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Schmuckringanordnung bei getrennten Ringen.
Figur 2
einen Schnitt durch die Schmuckringanordnung nach Fig. 1 im Angelegten Zustand und
Figur 3
einen Schnitt durch eine alternative Ausführungsform der Schmuckringanordnung im Angelegten Zustand.
Fig. 1 zeigt eine Schmuckringanrodung 2 mit einem ersten Ring 4, der einen im Wesentlichen zylindrischen ersten Aufnahmeraum 6 durch eine Innenfläche 8 begrenzt und einem zweiten Ring 10, der einen ebenfalls im Wesentlichen zylindrischen zweiten Aufnahmeraum 12 durch eine Innenfläche 14 begrenzt.
Der erste Ring 4 weist zwei stirnseitige erste Ringflächen 16, 16' auf, dié sich von der Innenfläche 8 zu einer Außenfläche 18 hin verjüngen.
Der zweite Ring 10 weist zwei stimseitige zweite Ringflächen 20, 20'auf, die sich im Gegensatz hierzu von einer Außenfläche 22 zu der Innenfläche 14 hin verjüngen.
Durch diese Verjüngungen erzeugen die Ringflächen 16, 16, 20, 20 jeweils einen umlaufenden Neigungswinkel w1, w1, w2, w2 gegenüber einer jeweiligen Normalen N einer ersten Aufnahmeachse A1 des ersten Ringes 4 beziehungsweise einer zweiten Aufnahmeachse A2 des zweiten Ringes, wie aus Fig. 2 zu entnehmen ist. Die beiden Aufnahmeachsen A1, A2 werden dabei durch die beiden Aufnahmeräume 6, 12 der Ringe 4, 10 definiert.
Der Betrag der Neigungswinkel w ist dabei zumindest bei der ersten Ringfläche 16 und der zweiten Ringfläche 20, die im aufgezogenen Zustand am Finger aneinander liegen gleich und liegt im Bereich von 10 bis 30°. Da der umlaufende Neigungswinkel w1 der ersten Ringfläche 16 dabei gegenüber dem Neigungswinkel w2 der anliegenden zweiten Ringfläche entgegen gerichtet ist, sind die beiden Ringe 4,10 in diesem Bereich ineinander gesteckt
Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform der Schmuckringanordnung 2 weisen sowohl die beiden ersten Ringflächen 16, 16'des ersten Ringes 4 als auch die beiden zweiten Ringflächen 20, 20' jeweils einander entgegen gesetzte Neigungswinkel w1, w1'; w2, w2' auf.
Alternativ hierzu ist es auch möglich, die beiden Ringflächen 16, 16; 20, 20'eines Ringes 4; 10 oder beider Ringe 4, 10 mit einem gleich gerichteten Neigungswinkel w1, w1'; w2, w2' vorzusehen, wie in Fig. 3 dargestellt. Hierdurch kann zumindest einer der Ringe 4, 10 mit parallelen Ringflächen 16, 18; 20, 20' ausgebildet werden. Zudem ist es hierdurch möglich, den beiden Ringen 4, 10, wie dargestellt, eine identische Außenform zu geben.
Wie aus Fig. 2 und 3 ferner zu entnehmen ist, weisen die Ringflächen 16, 16; 20, 20' in Richtung der Normalen N eine übereinstimmende Höhe h auf, um einen harmonischen Gesamteindruck beider Ringe 4, 10 erzeugen zu können. Ferner wird die Ästhetik der einzelnen Ringe 4, 10 und der Schmuckringanordnung 2 insgesamt dadurch erhöht, dass tangentiale Übergänge Ü von den Ringflächen 16, 16; 20, 20 zu den Innenflächen 8; 14 und den Außenflächen 18, 22 vorgesehen sind.
Zudem sind die Ringflächen 16, 16'; 20, 20', die Innenflächen 8; 14 und die Außenflächen 18, 22 leicht konvex ausgebildet, um das Aufziehen und Abnehmen der Ringe 4, 10 von dem zu schmückenden Finger F zu erleichtern. Bei dieser konvexen Ausführungsform der Ringflächen 16, 16'; 20, 20' sollen sich die oben genannten Neigungswinkel w1, w1, w2, w2 auf die jeweilige Sehne der dargestellten Ringflächenprofile beziehen.
1. Schmuckringanordnung (2)
mit wenigstens einem ersten Ring (4), der einen im Wesentlichen zylindrischen ersten Aufnahmeraum (6) umschließt,
und einem zweiten Ring (10), der einen im Wesentlichen zylindrischen zweiten Aufnahmeraum (12) umschließt,
wobei der erste Ring (4) und der zweite Ring (10) zum gemeinsamen Aufziehen auf einen zu schmückenden Finger (F) vorgesehen sind und hierzu eine erste Ringfläche (16) des ersten Ringes (4) an eine zweite Ringfläche (20) des zweiten Ringes (10) anlegbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ringfläche (16) gegenüber einer Normalen (N) einer durch den ersten Aufnahmeraum (6) definierten ersten Aufnahmeachse (A1) einen umlaufenden ersten Neigungswinkel (w1) aufweist und
die zweite Ringfläche (20) gegenüber einer Normalen (N) einer durch den zweiten Aufnahmeraum (12) definierten zweiten Aufnahmeachse (A2) einen umlaufenden zweiten Neigungswinkel (w2) aufweist, der gegenüber dem ersten Neigungswinkel (w1) einen entsprechenden Betrag bei entgegen gesetzter Ausrichtung aufweist, um ein im Wesentlichen komplementäres Aneinanderliegen der ersten Ringfläche (16) an der zweiten Ringfläche (20) zu ermöglichen.
2. Schmuckring nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Betrag des ersten Neigungswinkels (w1) und des zweiten Neigungswinkels (w2) zwischen 10 und 30° liegt.
3. Schmuckring nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ringfläche (16) und die zweite Ringfläche (20) in Richtung der jeweiligen Normalen (N) eine übereinstimmende Erstreckung (h) aufweisen.
4. Schmuckring nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der Ringe (4, 10) einander entgegen gerichtete Ringflächen (16, 16'; 20, 20') aufweist.
5. Schmuckring nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer der Ringe (4, 10) zueinander parallel gerichtete Ringflächen (16, 16'; 20, 20') aufweist.
6. Schmuckring nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ringflächen (16, 16'; 20, 20') jeweils tangentiale Übergänge (Ü) sowohl zu einer Außenfläche (18; 22) als auch zu einer Innenfläche (8; 14) des jeweiligen Ringes (4, 10) aufweisen.
7. Schmuckring nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ringflächen (16, 16'; 20, 20') eine Konvexität aufweisen.