ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
JDIM360 Ver 1.28 (29 Oct 2014) - 1620000/0
2354431
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20141217
EP
10196752.9
20101223
20101223
de
de
de
102010000151
20100121
DE
20141217
201451
20110810
201132
E06B 9/58 20060101AFI20141110BHEP
E06B 9/17 20060101ALN20141110BHEP
de
Rollladenkasten mit Lamellenführungsteilen
en
Roller blind box with guide rails
fr
Coffre de store avec rails de guidage
1
7
Exte-Extrudertechnik GmbH
101073936
27094EP mue/gz
Wasserfuhr 4
51688 Wipperfürth
DE
Friedl, Dan
Wasserfuhr 2
51688 Wipperfürth
DE
Müller, Enno
et al
100026548
Rieder & Partner Patentanwälte - Rechtsanwalt Corneliusstrasse 45
42329 Wuppertal
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
20141217
201451
Die Erfindung betrifft einen Rollladenkasten (1) mit einer Vorderwand (3), einer Rückwand (2) und einer Deckenwand (4), sowie zwei den Rollladenkasten (1) seitlich verschließenden Stirnwänden (7), weiter mit einem Lamellenführungsteil (13 bis 13'''), das eine Führungsnut (12,12') aufweist und dem oberseitig ein Einlaufteil (21) zugeordnet ist, wobei hinsichtlich des Lamellenführungsteiles (13 bis 13''') unterschiedlich breite Führungsnuten (12,12') vorsehbar sind. Um einen Rollladenkasten der in Rede stehenden Art insbesondere hinsichtlich einer günstigen Herstellung weiter zu verbessern, wird vorgeschlagen, dass dem Rollladenkasten (1) ein Set von zwei oder mehr Lamellenführungsteilen (13 bis 13"') zugeordnet ist, die unterschiedlich breite Führungsnuten (12,12') aufweisen, wobei im Einbauzustand der horizontale Abstand der fensterseitigen Flanke (16) der Führungsnut (12,12') zu der Innenfläche (24) der Rollladenkasten-Vorderwand (3) bei allen Lamellenführungsteilen (13 bis 13"') gleich ist, oder dass ein Lamellenführungsteil (13,13') vorgesehen ist, dessen Vorderflanke (17,17') durch Herausnehmen eines Flankenteils (25) hinsichtlich des Abstandes (c) zu der Innenfläche (24) der Rollladenkasten-Vorderwand (3) veränderbar ist, wobei die fensterseitige Flanke (16) gleich ist.
27094EP mue/gz
EP
10196752.9
Exte-Extrudertechnik GmbH
1,7
MN
20141114
E06B
DE
4106390
A1
BESLER ARMIN [DE]
19920903
X
1-6
* Abbildungen 1-5 *
* Spalte 1, Zeile 51 - Zeile 55 *
* Spalte 2, Zeile 1 - Zeile 22 *
* Spalte 2, Zeile 49 - Zeile 56 *
* Spalte 3, Zeile 8 - Zeile 17 *
DE
202006000982
U1
VEKA AG [DE]
20060420
Y
1-6
* Abbildungen 1,3,4 *
* Absätze [0025], [0026], [0027], [0027], [0032] *
DE
3443470
A1
ADAMS HANS; ADAMS KLAUS
19860528
Y
1-6
* Abbildungen 1,5 *
* Seiten 4,6,7 *
DE
29720882
U1
KOEMMERLING KUNSTSTOFF [DE]
19980205
A
1
* Abbildungen 1,2 *
Tänzler, Ansgar
Munich
20141107
DE
4106390
A1
19920903
KEINE
DE
202006000982
U1
20060420
KEINE
DE
3443470
A1
19860528
KEINE
DE
29720882
U1
19980205
DE
29720882
U1
19980205
FR
2771443
A1
19990528