ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.15 (14 Jul 2008) - 1100000/0
2389846
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20111130
EP
11305648.5
20110527
fr
fr
fr
1054071
20100527
FR
20111130
201148
20111130
201148
A47D 13/02 20060101AFI20110801BHEP
de
Bauchseitige Säuglingstragevorrichtung
en
Ventral baby carrier
fr
Porte-bébé ventral
2
Schlegel- Liebert, Arlette
101256204
BET11P1783JP
16 Rue Beautreillis
75004 Paris
FR
Schlegel-Liebert, Arlette
16 rue Beautreillis
75004 Paris
FR
Blot, Philippe Robert Emile
100042067
Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
Ce dispositif (1) de portage d'un bébé, comprenant une première sangle (2, 2') de tissu comportant au moins une partie (6, 6') à mailles serrées et une partie (8, 8') à mailles larges et extensibles, est caractérisé en ce qu'il comprend une deuxième sangle (2, 2') de tissu comprenant au moins une partie (6, 6') à mailles serrées et une partie (8, 8') à mailles larges et extensibles, et en ce que lesdites première et deuxième sangles (2, 2') sont adaptées pour être portées en bandoulière par un porteur, les parties (8, 8') à mailles larges et extensibles desdites sangles (2, 2') se chevauchant à l'avant du porteur en définissant une zone extensible (26) de portage apte à soutenir ledit bébé.
La présente invention concerne un dispositif de portage d'un bébé, comprenant une première sangle de tissu comportant au moins une partie à mailles serrées et une partie à mailles larges et extensibles.
On connaît du document FR-A-2 626 151 un porte-bébé constitué d'une sangle de tissu annulaire, comprenant une partie à tissage serré et une partie à tissage plus lâche et extensible, et d'une boucle de réglage amovible, permettant d'adapter la longueur de la sangle à la morphologie du porteur et du bébé. Un tel porte-bébé est destiné à être porté en bandoulière, la partie à tissage serré prenant appui sur l'épaule du porteur, et la partie extensible formant un filet, apte à recevoir un bébé ou un jeune enfant.
Ce porte-bébé est bien adapté au portage latéral, l'enfant étant reçu en position assise contre la hanche du porteur, et soutenu à la fois par le porte-bébé et par le bras du porteur.
Il présente néanmoins plusieurs inconvénients. Notamment, une telle position est déconseillée pour les très jeunes enfants, âgés de moins de cinq mois, car ils n'ont pas la tonicité musculaire suffisante pour se maintenir en position assise. Par ailleurs, le portage latéral peut se révéler inconfortable pour le porteur, car tout le poids de l'enfant repose sur une seule de ses épaules, et ce type de portage ne permet pas au porteur de garder ses deux mains libres.
Par ailleurs, ce porte-bébé n'est pas bien adapté pour porter un bébé assis en position ventrale, maintenu face au porteur. En effet, ce porte-bébé s'étend d'une épaule du porteur à sa hanche opposée et n'offre donc pas une assise centrale stable et sécurisée. Or, la position ventrale assise « en grenouille » est une position privilégiée pour un jeune bébé et rassurante pour le porteur.
L'invention a donc pour but de remédier à ces inconvénients, et de permettre le portage sécurisé d'un bébé assis en position ventrale, tout en garantissant la liberté de mouvement du porteur.
A cette fin, l'invention a pour objet un porte-bébé du type précité, caractérisé en ce qu'il comprend une deuxième sangle de tissu comprenant au moins une partie à mailles serrées et une partie à mailles larges et extensibles, et en ce que lesdites première et deuxième sangles sont adaptées pour être portées en bandoulière par un porteur, les parties à mailles larges et extensibles desdites sangles se chevauchant à l'avant du porteur en définissant une zone extensible de portage apte à soutenir ledit bébé.
Le dispositif selon l'invention comporte également les caractéristiques suivantes, prises séparément ou en combinaison :
- le dispositif de portage comprend en outre un élément de liaison apte à être fixé auxdites première et deuxième sangles au-dessus de ladite zone de portage;
- l'élément de liaison est apte à soutenir la tête dudit bébé ;
- l'élément de liaison est apte à être fixé auxdites première et deuxième sangles de manière amovible ;
- en position de portage, l'élément de liaison a une forme concave convergente vers le bas ;
- l'élément de liaison a une forme sensiblement rectangulaire et comporte le long de chaque côté vertical des moyens de fixation amovible à l'une des sangles ;
- au moins une desdites première et deuxième sangles comprend un moyen de réglage, adapté pour régler la longueur de ladite sangle ;
- ledit moyen de réglage est une boucle amovible par rapport à ladite sangle et disposée sur une partie à mailles serrées de ladite sangle ;
- au moins une desdites premières et deuxièmes sangles est une sangle annulaire, réalisée à partir d'une bande de tissu continue dont les deux extrémités sont fixées l'une à l'autre de façon non séparable;
- au moins une desdites premières et deuxièmes sangles comprend une bande de tissu continue dont les deux extrémités sont munies d'éléments de fixation complémentaires.
L'invention sera davantage comprise au regard d'un exemple de réalisation de l'invention qui va maintenant être décrit en faisant référence aux figures annexées parmi lesquelles :
- la figure 1 est une vue schématique éclatée d'un porte-bébé selon un mode de réalisation de l'invention,
- le figure 2 est un schéma représentant ce porte-bébé assemblé, vu de face, et
- la figure 3 est une vue de trois quarts, en perspective, illustrant le porte-bébé mis en place sur un porteur et soutenant un bébé assis en position ventrale.
On a représenté sur la figure 1 les éléments constitutifs d'un porte-bébé 1 selon un mode de réalisation de l'invention, partiellement assemblés. Le porte-bébé 1 comprend deux sangles annulaires 2 et 2', deux boucles de réglage amovibles 4 et 4' et un élément 5 de liaison.
Chacune des sangles annulaires 2 et 2' est une sangle de tissu comprenant une partie 6, 6' à mailles serrées et une partie 8, 8' à mailles larges et extensibles, de type filet, qui s'étend sur environ un tiers de la longueur de la sangle 2, 2'. Les sangles 2 et 2' sont chacune réalisées à partir d'une bande de tissu continue, dont la longueur est comprise entre environ 60 cm et 75 cm, et dont les deux extrémités sont cousues l'une à l'autre.
La partie 6, 6' à mailles serrées est très peu extensible, et présente une largeur fixe d'environ 8 cm, alors que la partie 8, 8' à mailles larges et extensibles a une forte extensibilité transversale et peut atteindre une largeur d'environ 70 cm.
Les deux sangles annulaires 2 et 2' sont adaptées pour être portées en bandoulière, depuis chacune des deux épaules du porteur jusqu'à la hanche opposée, la partie 6, 6' à mailles serrées étant destinée à reposer sur une épaule du porteur et à s'étendre dans son dos, depuis cette épaule jusqu'à la hanche opposée. On distinguera ainsi la sangle droite 2, destinée à être portée depuis l'épaule droite jusqu'à la hanche gauche du porteur, et la sangle gauche 2', destinée à être portée depuis l'épaule gauche jusqu'à la hanche droite du porteur.
Dans la suite de la description, les termes « inférieur », « supérieur », « avant » et « arrière » désigneront les positions relatives des différentes parties du porte-bébé 1 lorsque celui-ci est porté. Par ailleurs, on appellera rebords internes des sangles 2 et 2' les rebords destinés à être orientés vers le corps du porteur.
La sangle droite 2 et la sangle gauche 2' comportent chacune deux éléments 10, 10' de fixation, par exemple deux parties femelles de boutons pression, séparés d'une distance d. Ces éléments 10 et 10' sont fixés aux sangles 2 et 2' le long des rebords internes de celles-ci, à proximité de l'extrémité inférieure de la partie 8, 8' à mailles serrées, et orientés vers l'intérieur des sangles 2 et 2', c'est-à-dire vers le côté de ces sangles 2 et 2' destiné à être dirigé vers le porteur.
L'élément 5 de liaison est une pièce de tissu de forme rectangulaire, comprenant le long de chacun de ses côtés verticaux 12 deux éléments 14 de fixation complémentaires aux éléments 10, 10' de fixation fixés sur les sangles 2 et 2', par exemple des parties mâles d'un bouton pression, les deux éléments 14 étant positionnés à la distance d l'un de l'autre.
Les deux boucles 4, 4' de réglage sont identiques, et sont par exemple similaires aux boucles décrites dans le document FR-A-2 626 151. Elles permettent de régler la longueur de chacune des sangles 2 et 2', en fonction de la morphologie du porteur et de celle du bébé, par enroulement de la sangle 2, 2' autour de la boucle 4, 4'. De plus, ces boucles 4, 4' de réglages sont amovibles, et peuvent être enlevées des sangles 2, 2' lorsque la totalité de la longueur de celles-ci est utilisée.
On a représenté sur la figure 2, vu de face, le porte-bébé illustré sur la figure 1, dont les différents éléments ont été assemblés.
Les sangles 2 et 2', inclinées selon deux directions opposées par rapport à un plan vertical perpendiculaire au plan de la figure, se croisent à l'arrière du porte-bébé 1, au niveau de leurs parties 6, 6' à mailles serrées, et à l'avant du porte-bébé 1, au niveau de leurs parties 8, 8' à mailles larges et extensibles.
Les parties 6, 6' à mailles serrées des deux sangles 2 et 2' s'étendent à l'arrière du porte-bébé 1, depuis sa partie inférieure jusqu'à sa partie supérieure, forment deux boucles 20, 20' destinées à prendre appui sur les épaules du porteur, et se prolongent à l'avant du porte-bébé 1, sur environ un tiers de la hauteur du porte-bébé 1.
Les parties 8, 8' à mailles larges et extensibles des sangles 2 et 2' s'étendent depuis la partie inférieure du porte-bébé 1, où elles forment deux boucles 22, 22' destinées à reposer sur les hanches du porteur, et se prolongent à l'avant du porte-bébé 1, jusqu'à environ deux tiers de sa hauteur. Les parties 8, 8' à mailles larges et extensibles se croisent donc à l'avant du porte-bébé 1, en définissant une zone 26 de portage destinée à accueillir le bébé.
Par ailleurs, l'élément 5 de liaison est fixé de manière amovible aux sangles 2 et 2', à l'avant et directement au-dessus de la zone 26 de portage. Cet élément 5 de liaison est fixé sur la surface intérieure des sangles 2 et 2', les éléments 14 de fixation de chacune des largeurs 12 de l'élément 5 de liaison étant fixés respectivement aux éléments 10 de fixation de la sangle droite 2 et de la sangle gauche 2'. L'élément 5 de liaison prend ainsi une forme concave sensiblement tronconique.
L'élément 5 de liaison permet ainsi de solidariser les sangles 2 et 2'. De plus, il prolonge la zone 26 de portage vers le haut du porte-bébé 1, et offre ainsi une zone de soutien supplémentaire, adaptée pour soutenir la tête d'un bébé.
On a représenté sur la figure 3 un porteur 28 portant un bébé 30 au moyen du porte-bébé 1 décrit en référence aux figures 1 et 2.
Les sangles droite 2 et gauche 2' sont portées en bandoulière, en prenant appui sur les épaules respectivement droite et gauche du porteur, et en s'étendant jusqu'à ses hanches respectivement gauche et droite. La sangle droite 2 chevauche la sangle gauche 2', à l'avant et à l'arrière du porteur.
Les zones d'appui des sangles 2 et 2' sur les épaules du porteur 28 sont à mailles serrées, de telle sorte que les sangles 2 et 2' n'enveloppent pas les épaules du porteur 28 et n'entravent pas ses mouvements.
Le bébé 30 est placé face au porteur 28, en position assise. Il est maintenu à l'avant par le corps du porteur 28, et à l'arrière par le porte-bébé 1, son fessier et son dos étant soutenus par la zone 26 de portage du porte-bébé 1, et sa tête par l'élément 5 de liaison.
Les sangles 2 et 2', de par leur extensibilité, s'adaptent à la forme du bébé 30 en épousant la forme de son corps, de telle sorte que le dos du bébé 30 peut rester arrondi, ce qui est une position ergonomique naturelle et confortable. De plus, les parties 8, 8' à mailles larges et extensibles des sangles 2 et 2' enveloppent complètement le fessier, le dos et les bras du bébé 30, et empêchent également celui-ci de basculer vers le côté, assurant ainsi une position sécurisée, sans que le porteur 28 n'ait à soutenir le bébé 30 avec ses bras.
La longueur des sangles 2 et 2', réglée au moyen des boucles 4, 4' de réglage placées dans le dos du porteur, est adaptée pour que le bébé 30 soit maintenu contre le corps du porteur 28.
Par ailleurs, l'élément 5 de liaison empêche la tête du bébé 30 de basculer vers l'arrière, par exemple lorsque le porteur 28 s'incline vers l'avant.
Les jambes 32 du bébé 30 sortent du porte-bébé 1 au-dessus de la partie inférieure de chacune des sangles, et sont donc légèrement surélevées, ce qui permet d'assurer la position assise du bébé. De plus, cette position des jambes est favorable pour le développement des hanches du bébé.
Par ailleurs, le poids du bébé repose sur les deux épaules du porteur 28, ce qui diminue le poids supporté par chaque épaule et améliore ainsi le confort du porteur. De plus, le porte-bébé 1 maintient le bébé 30 de manière suffisamment stable pour que le porteur 28 n'ait pas à soutenir le bébé 30 avec ses bras, de telle sorte que le porteur 28 garde une grande liberté de mouvements.
On comprend ainsi de la description qui précède comment le dispositif selon l'invention permet de porter un bébé dans une position ventrale sécurisée et confortable, à la fois pour le bébé et le porteur.
De plus, le porte-bébé selon l'invention est compact et léger, et peut être facilement transporté dans un sac lorsqu'il n'est pas utilisé.
Par ailleurs, les deux sangles peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre, et être utilisées pour porter le bébé en position latérale, sur la hanche du porteur, dès qu'il sait se maintenir en position assise et que la position ventrale n'est plus compatible avec le besoin de mouvement et la curiosité du petit enfant.
Il devra toutefois être compris que l'exemple de réalisation présenté ci-dessus n'est pas limitatif.
Notamment, selon un autre mode de réalisation, chacune des sangles peut être réalisée à partir d'une bande de tissu non pas cousue, mais comportant à l'une de ses extrémités un élément de fixation du type boucle de ceinture, et à l'autre de ses extrémités plusieurs trous, permettant à la fois de relier les deux extrémités de la bande de tissu et de régler la taille de la sangle. Le porte-bébé est alors dépourvu des boucles de réglage 4. Par ailleurs, les boucles 4, 4' de réglage peuvent être placées non pas dans le dos du porteur, mais à l'avant de celui-ci.
1. Dispositif (1) de portage d'un bébé (30), comprenant une première sangle (2, 2') de tissu comportant au moins une partie (6, 6') à mailles serrées et une partie (8, 8') à mailles larges et extensibles, caractérisé en ce qu'il comprend une deuxième sangle (2, 2') de tissu comprenant au moins une partie (6, 6') à mailles serrées et une partie (8, 8') à mailles larges et extensibles, et en ce que lesdites première et deuxième sangles (2, 2') sont adaptées pour être portées en bandoulière par un porteur (28), les parties (8, 8') à mailles larges et extensibles desdites sangles (2, 2') se chevauchant à l'avant du porteur (28) en définissant une zone extensible (26) de portage apte à soutenir ledit bébé (30).
2. Dispositif (1) de portage selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un élément (5) de liaison apte à être fixé auxdites première et deuxième sangles (2, 2') au-dessus de ladite zone (26) de portage.
3. Dispositif (1) de portage selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit élément (5) de liaison est apte à soutenir la tête dudit bébé (30).
4. Dispositif (1) de portage selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que ledit élément (5) de liaison est apte à être fixé auxdites première et deuxième sangles (2, 2') de manière amovible.
5. Dispositif (1) de portage selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que, en position de portage, ledit élément (5) de liaison a une forme concave convergente vers le bas.
6. Dispositif (1) de portage selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit élément (5) de liaison a une forme sensiblement rectangulaire et comporte le long de chaque côté vertical des moyens (10, 10') de fixation amovible à l'une des sangles (2, 2').
7. Dispositif (1) de portage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une desdites première et deuxième sangles (2, 2') comprend un moyen (4, 4') de réglage, adapté pour régler la longueur de ladite sangle (2, 2').
8. Dispositif (1) de portage selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit moyen (4, 4') de réglage est une boucle (4, 4') amovible par rapport à ladite sangle (2, 2') et disposée sur une partie (6, 6') à mailles serrées de ladite sangle (2, 2').
9. Dispositif (1) de portage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'au moins une desdites premières et deuxièmes sangles (2, 2') est une sangle annulaire, réalisée à partir d'une bande de tissu continue dont les deux extrémités sont fixées l'une à l'autre de façon non séparable.
10. Dispositif (1) de portage selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'au moins une desdites premières et deuxièmes sangles comprend une bande de tissu continue dont les deux extrémités sont munies d'éléments de fixation complémentaires.

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description
- FR
2626151
A
[0002]
[0017]