ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.15 (14 Jul 2008) - 1100000/0
2409619
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20120125
EP
10401110.1
20100720
de
de
de
20120125
201204
20120125
201204
A47L 5/36 20060101AFI20110307BHEP
A47L 9/30 20060101ALI20110307BHEP
A47L 9/00 20060101ALN20110307BHEP
de
Staubsauger mit Beleuchtungseinrichtung
en
Vacuum cleaner with lighting device
fr
Aspirateur doté d'un dispositif d'éclairage
2
Miele & Cie. KG
100178438
EPA010065Bafl
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
DE
Gerth, Volker
Vilsendorfer Strasse 30a
33739 Bielefeld
DE
Andrup, Klemens
Teutoburger Strasse 76
33415 Verl
DE
Roth, Martin
Detmolder Strasse 70
33604 Bielefeld
DE
Hanschur, Mark
Herforder Strasse 76
33602 Bielefeld
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
RS
Staubsauger (1) mit mindestens einer Beleuchtungseinrichtung (9 bis 11). Um dem Benutzer die Handhabung zu erleichtern, ist der Beleuchtungseinrichtung (9 bis 11) eine Schaltungseinrichtung (18) zugeordnet, mit welcher wenigstens eine kurzfristige Beleuchtung nach dem Ausschalten des Staubsaugers (1) oder dem Trennen des Staubsaugers (1) von der Netzspannung erreichbar ist.
Die Erfindung betrifft einen Staubsauger mit mindestens einer Beleuchtungseinrichtung.
Ein Staubsauger mit einer Beleuchtungseinrichtung ist beispielsweise aus der EP 1 226 778 A1 bekannt. Dort ist die Anordnung von LED's an einem Saugkopf beschrieben.
Nach dem Saugvorgang wird der Staubsauger oft in einer Abstellkammer platziert. Dort können schlechte Lichtverhältnisse dazu führen, dass mit dem Staubsauger Gegenstände umgeworfen werden.
Der Erfindung stellt sich das Problem, einen Staubsauger der vorgenannten Art dahingehend zu verbessern, dass dem Benutzer die Handhabung erleichtert wird.
Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch einen Staubsauger mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile ergeben sich dadurch, dass der Beleuchtungseinrichtung eine Schaltungseinrichtung zugeordnet ist, mit welcher wenigstens eine kurzfristige Beleuchtung nach dem Ausschalten des Staubsaugers oder dem Trennen des Staubsaugers von der Netzspannung erreichbar ist. Hierdurch kann der Benutzer auch in einer dunklen Umgebung gut sehen, was das Abstellen des Staubsaugers erleichtert.
Die Beleuchtungseinrichtung kann in vorteilhafter Weise in einer Haltevorrichtung für ein Saugwerkzeug angeordnet sein, hier wirkt sie dahingehend, dass das Einführen des Saugwerkzeugs in die Haltevorrichtung auch in dunklen Räumen möglich ist.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt
Figur 1
einen Staubsauger mit einer Haltevorrichtung in Betriebsstellung in einer perspektivischen Ansicht von oben,
Figur 2
den Staubsauger gemäß Figur 1 in der Aufbewahrungsstellung,
Figur 3
einen Ausschnitt des Staubsaugers im Bereich einer Haltevorrichtung,
Figur 4
die Beleuchtungseinrichtung des Staubsaugers als Einzelheit,
Figur 5
einen Teilschnitt durch den Staubsauger im Bereich einer Haltevorrichtung.
Figur 1 zeigt einen Bodenstaubsauger 1 in Betriebsstellung, d. h. mit den nicht gezeigten Rädern auf dem Boden. Das Gehäuse 2 des Staubsaugers 1 ist in seinem in Zugrichtung rechten Bereich 3 mit einer Haltevorrichtung 4 ausgestattet. Diese ist dazu vorgesehen, ein korrespondierendes Rastelement an einem Saugwerkzeug (nicht dargestellt), insbesondere an einer Bodendüse, aufzunehmen. Hierdurch ergibt sich eine sogenannte Parkposition. Ein Staubsauger mit einer Bodendüse, verbunden über einen Saugschlauch und ein Saugrohr und in der Parkposition aufgenommen, ist beispielsweise aus der DE 40 36 314 C2 bekannt und deshalb hier nicht näher dargestellt. Figur 2 zeigt den Staubsauger 1 auf der Gehäuserückseite 5 stehend in einer sogenannten Aufbewahrungsstellung. In den Figuren 1 und 2 ist die Haltevorrichtung 4 im rechten Gehäusebereich, in Figur 1 noch eine eine weitere Haltevorrichtung 6 im hinteren Gehäusebereich erkennbar. Eine dritte Haltevorrichtung auf der linken Gehäuseseite ist vorhanden, aber in den Figuren nicht erkennbar. Bei dem gezeigten Staubsauger sind beide Haltevorrichtungen 4 im seitlichen Bereich mit Beleuchtungseinrichtungen ausgestattet, siehe auch Figuren 2 und 4.
Wie in der Figur 2 und insbesondere in der Figur 3 erkennbar ist, umfassen die seitlichen Haltevorrichtungen 4 einen Einführbereich 7 und einen Haltebereich 8 für das nicht gezeigte Rastelement an der Bodendüse. Beide Bereiche 7 und 8 sind jeweils mit einer eher punktuell wirkenden Beleuchtungseinrichtung ausgestattet, im Folgenden Punktbeleuchtungen 9 bzw. 10 genannt. Unter den seitlichen Haltevorrichtungen ist jeweils eine weitere, streifenförmige Beleuchtungseinrichtung angeordnet, im Folgenden Leuchtstreifen 11 genannt. Die Punktbeleuchtungen 9 und 10 erleichtern dem Benutzer das Einführen des Rastelements, der Leuchtstreifen 11 dient darüber hinaus noch zusätzlich zur Ausleuchtung des Saugbereichs und sogar zur Beleuchtung des Aufbewahrungsraums des Staubsaugers 1.
Figur 4 zeigt die Beleuchtungseinrichtungen 9 bis 11 mit den seitlichen Haltevorrichtungen als Einzelheit. Auf beiden Seiten sind Beleuchtungsplatinen 12 erkennbar, die im eingebauten Zustand im Gehäuseinneren liegen. Sie sind über eine Leitung 13 mit einer Versorgungs- und Steuerelektronik 14 verbunden. Auf jeder Beleuchtungsplatine sind mehrere LED's 15 als Lichtquellen angeordnet, siehe Figur 5. Von den Lichtquellen führen an jeder Beleuchtungsplatine Lichtleiter 16 in den Einführbereich und in den Haltebereich und bilden dort die Punktbeleuchtungen 9 und 10. Weitere LED's 15 sind einer Sichtscheibe 17 zugeordnet, die ebenfalls als Lichtleiter fungiert und den Leuchtstreifen 11 bildet. Die Oberflächen der Lichtleiter 16 und 17 schließen bündig mit der Oberfläche des Gehäuses 2 ab.
Die Versorgungs- und Steuerelektronik 14 ist mit einer Schaltungseinrichtung 18 ausgestattet, die die Beleuchtungseinrichtungen 9 bis 11 bei einer Betätigung des Hauptschalters 19 (siehe Figur 1) ebenfalls einschaltet. Die Schaltungseinrichtung 18 umfasst außerdem zwei Kondensatoren 20, welche eine Stromzufuhr von 30 bis 60 Sekunden zu den Beleuchtungsplatinen 12 aufrecht erhalten, nachdem der Hauptschalter betätigt und damit der Staubsauger 1 ausgeschaltet wurde. Diese Zeit reicht für eine weitere Beleuchtung zum Ziehen des Netzsteckers (nicht dargestellt), Abstellen des Staubsaugers 1 und Einführen des Rastelements.
1. Staubsauger (1) mit mindestens einer Beleuchtungseinrichtung (9 bis 11),
dadurch gekennzeichnet,
dass der Beleuchtungseinrichtung (9 bis 11) eine Schaltungseinrichtung (18) zugeordnet ist, mit welcher wenigstens eine kurzfristige Beleuchtung nach dem Ausschalten des Staubsaugers (1) oder dem Trennen des Staubsaugers (1) von der Netzspannung erreichbar ist.
2. Staubsauger (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Beleuchtungseinrichtung nach dem Ausschalten des Staubsaugers (1) oder dem Trennen des Staubsaugers (1) von der Netzspannung für mindestens 20 Sekunden eingeschaltet bleibt.
3. Staubsauger (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Beleuchtungseinrichtung nach dem Ausschalten des Staubsaugers (1) oder dem Trennen des Staubsaugers (1) von der Netzspannung zwischen 30 und 60 Sekunden eingeschaltet bleibt.
4. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schaltungseinrichtung (18) einen Energiespeicher in Form eines Kondensators oder dergleichen umfasst.
5. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Beleuchtungseinrichtung (9, 10) in einer Haltevorrichtung (4) für ein Saugwerkzeug angeordnet ist.

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- EP
1226778
A1
[0002]
- DE
4036314
C2
[0009]