ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.15 (14 Jul 2008) - 1100000/0
2559821
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20130220
EP
12178971.3
20120802
fr
fr
fr
1157133
20110803
FR
20130220
201308
20130220
201308
E04B 5/26 20060101AFI20130111BHEP
de
Füllkörper aus Material mit einer geringen Dichte
en
Formwork element made of low density material
fr
Entrevous en matériau à faible densité
1
KP1
100160605
2g1226cas52 EBL
135, Avenue Pierre Semard, MIN Bâtiment D
84000 Avignon
FR
Abric, Laurent
31 rue de la République
30150 Monfaucon
FR
Beaudouin-Lafon, Emmanuel
et al
101069074
Cabinet Boettcher 16, rue Médéric
75017 Paris
FR
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
L'invention concerne un entrevous (1) comprenant un corps en matériau à faible densité tel que du polystyrène et ayant deux bords longitudinaux (6, 7) comportant chacun un bec (13, 17) dépassant transversalement, cet entrevous (1) étant destiné à être installé sur deux poutrelles du type à section en T inversé ou analogue, en ayant un bec (13, 17) en appui sur chaque poutrelle, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un rigidificateur (19, 21) en matériau ayant une plus haute résistance que le matériau du corps d'entrevous, ce rigidificateur (19, 21) étant agencé pour augmenter la cohésion d'un bec (13, 17) avec le reste du corps d'entrevous (1).
L'invention concerne le domaine de la construction de bâtiments et plus particulièrement de la construction de planchers.

ARRIERE PLAN DE L'INVENTION
La construction d'un plancher consiste à installer dans un premier temps des poutrelles parallèles régulièrement espacées les unes des autres, telles que des poutrelles à section en T inversé. Des entrevous sont ensuite installés sur ces poutrelles : chaque entrevous repose par ses deux bords longitudinaux sur deux poutrelles.
Lorsque tous les entrevous ont été installés, ils délimitent conjointement avec les poutrelles qui les portent une surface destinée à supporter une dalle de béton, appelée dalle de compression.
Avant de procéder au coulage de cette dalle de compression, différents opérateurs doivent marcher sur l'assemblage que constituent les entrevous et les poutrelles qui les portent, par exemple pour installer des treillis d'aciers soudés destinés à renforcer le plancher.
Une fois que ces opérations de préparation sont terminées, on procède au coulage du béton de la dalle de compression qui vient alors recouvrir les entrevous et les poutrelles ainsi que les éventuels aciers de renforcement.
Un tel entrevous, qui est connu notamment de la demande de brevet FR2829780 est fabriqué en polystyrène, de sorte qu'il participe également à l'isolation thermique offerte par le plancher qu'il constitue avec la dalle de compression.
Comme le montrent les figures de ce document FR2829780, un tel entrevous comporte un corps en polystyrène délimité par deux bords longitudinaux destinés à venir en appui sur deux poutrelles, par deux bords transversaux, et par une face supérieure et une face inférieure.
Chaque bord longitudinal comporte une face latérale dont part un bec qui s'étend pour dépasser transversalement du reste du corps d'entrevous. Lorsque l'entrevous est en place, l'un de ses bords est en appui sur une première poutrelle par son bec, et l'autre bord est en appui sur l'autre poutrelle par l'autre bec qu'il délimite.
Une fois l'entrevous mis en place, l'espace libre situé au dessus du bec définit la géométrie du clavetage, qui assure une fonction de liaison entre la dalle de compression et la poutrelle. Les normes applicables imposent que ce clavetage ait une hauteur minimale de 4 cm dans le cas de poutrelles précontraintes.
Une fois en place, un tel entrevous ne doit pas céder sous le poids d'un opérateur se déplaçant sur l'ensemble constitué par les poutrelles et les entrevous, durant les phases préalables au coulage de la dalle de compression. Concrètement, les normes applicables imposent qu'un entrevous en place soit capable de supporter un poids de 150 kilogrammes sans céder.
Lorsque l'entrevous est fabriqué en polystyrène, cette contrainte de tenue mécanique se traduit par une épaisseur importante du bec, qui à son tour induit une hauteur minimale de la poutrelle pour respecter la hauteur minimale du clavetage, ce qui est pénalisant en matière de poids de la poutrelle.

OBJET DE L'INVENTION
Le but de l'invention est de proposer une solution pour réduire l'épaisseur du becquet d'un entrevous du type en polystyrène ou analogue, sans pénaliser sa tenue mécanique.

RESUME DE L'INVENTION
A cet effet, l'invention a pour objet un entrevous comprenant un corps en matériau à faible densité tel que du polystyrène et ayant deux bords longitudinaux comportant chacun un bec dépassant transversalement, cet entrevous étant destiné à être installé sur deux poutrelles du type à section en T inversé ou analogue, en ayant un bec en appui sur chaque poutrelle, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un rigidificateur en matériau ayant une plus haute résistance que le matériau du corps d'entrevous, ce rigidificateur étant agencé pour augmenter la cohésion d'un bec avec le reste du corps d'entrevous.
Avec cette solution, la résistance de chaque bec est accrue, ce qui permet d'en réduire l'épaisseur, et par là même, de réduire la hauteur de la poutrelle.
L'invention concerne également un entrevous ainsi défini, comprenant un rigidificateur sous forme d'une cornière à section en Z délimitant une portion supérieure, une portion médiane et une portion inférieure, la portion supérieure recouvrant une face inférieure du bec.
L'invention concerne également un entrevous ainsi défini, dans lequel le rigidificateur est moulé avec le polystyrène du corps d'entrevous, de telle manière que la portion inférieure du rigidificateur est prise dans l'épaisseur du polystyrène formant le corps d'entrevous.
L'invention concerne également un entrevous ainsi défini, dans lequel le rigidificateur comporte dans sa portion inférieure des trous ou ouvertures par lesquels son ancrage dans le polystyrène formant le corps d'entrevous est amélioré.
L'invention concerne également un entrevous ainsi défini, dans lequel chaque rigidificateur est fabriqué dans un matériau tel que du plastique pouvant être coupé avec un outil de type scie égoïne.
L'invention concerne également un entrevous ainsi défini, dans lequel le rigidificateur comporte des nervures s'étendant transversalement, pour renforcer la liaison de la portion médiane avec la portion supérieure.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
- La figure 1 est une vue en perspective de l'entrevous selon l'invention ;
- La figure 2 est une vue en perspective du rigidificateur de l'entrevous selon l'invention ;
- La figure 3 est une vue en coupe tranversale de l'entrevous selon l'invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION
L'entrevous selon l'invention qui est repéré par 1 dans la figure 1, comporte un corps 2 en polystyrène s'étendant selon une direction longitudinale DL. Ce corps est délimité par une face supérieure 3, une face inférieure 4, un premier bord longitudinal 6, un second bord longitudinal 7, un premier bord transversal 8 et un second bord transversal 9.
Comme on l'aura compris, les faces 3 et 4 sont respectivement les faces supérieure et inférieure de l'entrevous lorsque celui-ci est en place sur deux poutrelles, c'est-à-dire lorsqu'il est orienté comme dans la figure 1.
La portion inférieure de cet entrevous qui est repérée par 11 a une forme générale de paroi plane parallélépipédique relativement épaisse, qui dépasse transversalement bien au delà du bord longitudinal 6. Lorsque tous les entrevous d'un plancher sont en place, ils délimitent conjointement, par la réunion de leurs portions inférieures 11, une face plane recouvrant les faces inférieures des poutrelles.
Comme visible dans la figure 1, le bord longitudinal 6 comporte une face latérale 12 généralement verticale, dont dépasse transversalement un bec 13 constituant un rebord qui s'étend sur toute la longueur du corps d'entrevous 1. Ce bec 13 comporte une face inférieure 14 qui prolonge la partie haute de la face latérale 12, la portion inférieure de cette face latérale 12 rejoignant quant à elle la portion inférieure 11 de l'entrevous qui dépasse au delà du bord longitudinal 12.
De manière analogue, le bord longitudinal 7 comporte lui aussi une face latérale 16 sensiblement verticale, dont dépasse transversalement un bec 17 qui est situé au niveau de la partie haute de la paroi verticale 16, ce bec 17 comportant une face inférieure 18 qui prolonge la partie haute de la paroi verticale 16.
Lorsque l'entrevous est en place, la face inférieure 14 du bec 13 est en appui sur le bord du talon d'une poutrelle à section en T inversé, et la face inférieure 18 du bec 17 est en appui sur le talon d'une autre poutrelle à section en T inversé.
Selon l'invention, l'entrevous comporte un corps en polystyrène pourvu de rigidificateurs qui renforcent la cohésion de chaque bec avec le reste du corps en polystyrène. Dans l'exemple des figures, l'entrevous selon l'invention comporte un premier rigidificateur 19 renforçant la tenue mécanique du bec 13, et un second rigidificateur 21 renforçant la tenue mécanique du second bec 17.
Ces deux rigidificateurs 19 et 21 s'étendent ici dans la masse du corps d'entrevous en polystyrène : leur intégration est assurée en les mettant en place dans le moule de fabrication du corps en polystyrène, avant injection et constitution du polystyrène expansé dans ce moule. Le corps d'entrevous est ainsi surmoulé autour des rigidificateurs.
Comme visible dans la figure 2, le rigidificateur 21 se présente sous forme d'une cornière ayant en section transversale une forme correspondant à celle de la lettre Z. Il comporte une portion médiane 22, sous forme d'une paroi rectangulaire généralement plane, prolongée en partie haute par une portion supérieure 23 sous forme elle aussi d'une paroi rectangulaire, et prolongée dans sa partie basse par une portion inférieure 24 sous forme elle aussi d'une paroi généralement rectangulaire.
Complémentairement, ce rigidificateur ou raidisseur 21 comporte encore plusieurs nervures 26 s'étendant chacune selon un plan orienté transversalement par rapport à la direction longitudinale DL, et réunissant chacune la portion médiane 22 avec la portion supérieure 23 pour accroître la tenue mécanique de la liaison réunissant ces deux portions.
Ces nervures 26 sont distribuées le long du rigidificateur 21 de manière à être régulièrement réparties le long de la direction longitudinale DL, c'est-à-dire le long de l'arête 25 correspondant à la jonction de la portion médiane 22 avec la portion supérieure 23.
Comme visible plus clairement dans la figure 2, les nervures 26 dépassent des faces externes de la portion 22 et de la portion 23, c'est-à-dire qu'elles dépassent de la forme convexe que délimitent conjointement ces deux portions généralement planes.
Complémentairement, chaque nervure 26 peut s'étendre jusqu'à la portion inférieure 24, de manière à également rigidifier la liaison mécanique réunissant la portion médiane 22 et la portion inférieure 24. D'autres formes de nervures sont envisageables pour rigidifier la liaison de la partie médiane 22 à la portion supérieure 23 et à la portion inférieure 24.
La portion inférieure 24 comporte avantageusement différents trous 27 uniformément répartis sur toute sa longueur, qui permettent d'améliorer significativement la prise du rigidificateur dans la masse de polystyrène constituant le corps d'entrevous. En particulier, il apparaît que lorsque l'entrevous est sollicité mécaniquement par un opérateur marchant à sa face supérieure, le fait que les portions inférieures soient fermement ancrées dans la masse du polystyrène formant le corps d'entrevous 1 permet d'améliorer significativement la tenue mécanique de cet entrevous.
Par ailleurs, d'autres trous peuvent également être prévus notamment au niveau de la portion médiane 22, afin d'accroître encore la qualité mécanique de l'ancrage du rigidificateur dans la masse de polystyrène du corps d'entrevous, en vue d'accroître encore significativement la tenue mécanique de l'ensemble.
Comme on l'a compris, les rigidificateurs 19 et 21 ont sensiblement les mêmes formes, et ils sont disposés de manière symétrique dans le corps d'entrevous, de manière à rigidifier les becs 13 et 17 qui ont des orientations opposées par rapport à la direction longitudinale DL.
Comme on l'aura compris, les rigidificateurs 19 et 21 permettent d'augmenter significativement la tenue mécanique de l'entrevous en rigidifiant la jonction de chaque bec 19, 21 avec le reste du corps d'entrevous en polystyrène.
Plus concrètement, le rigidificateur 19 permet de renforcer l'arête correspondant à la jonction de la face latérale 12 avec la face inférieure de bec 14, ce qui permet d'éviter l'apparition dans cette région d'une amorce de rupture lorsque l'entrevous est sollicité par l'application d'une charge importante.
De la même manière, l'entrevous 21 est agencé pour renforcer l'arête correspondant à la jonction de la face latérale 16 avec la face inférieure 18 du bec 17 pour éviter l'apparition d'une amorce de rupture dans cette zone.
Ainsi, et comme visible notamment dans la figure 3, le rigidificateur 21 est positionné dans la masse du corps d'entrevous de telle manière que sa portion inférieure 24 soit complètement noyée dans l'épaisseur du corps d'entrevous, et que sa portion médiane soit également noyée dans ce polystyrène tout en longeant la face latérale 12.
En ce qui concerne la portion supérieure 23 du rigidificateur, au lieu d'être noyée dans l'épaisseur du polystyrène, elle est au contraire située à sa face externe, de sorte qu'en fin de compte, la face inférieure 14 du bec 17 est constituée par la paroi de la portion supérieure 23 du rigidificateur 19, qui vient alors directement en appui sur le talon de la poutrelle 29. Le rigidificateur 21 est implanté de manière analogue dans le corps d'entrevous.
Les rigidificateurs 19 et 21, ils sont par ailleurs avantageusement fabriqué dans un matériau présentant bien sûr une résistance mécanique supérieure à celle du polystyrène, mais qui peut malgré tout être découpé avec un outillage habituellement disponible sur chantier, tel qu'une scie égoïne.
Ainsi, les opérateurs installant un plancher peuvent recouper sans difficulté l'entrevous selon l'invention pour ajuster sa longueur conformément aux impératifs du chantier.
1. Entrevous (1) comprenant un corps en matériau à faible densité tel que du polystyrène et ayant deux bords longitudinaux (6, 7) comportant chacun un bec (13, 17) dépassant transversalement, cet entrevous (1) étant destiné à être installé sur deux poutrelles du type à section en T inversé ou analogue, en ayant un bec (13, 17) en appui sur chaque poutrelle, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un rigidificateur (19, 21) en matériau ayant une plus haute résistance que le matériau du corps d'entrevous, ce rigidificateur (19, 21) étant agencé pour augmenter la cohésion d'un bec (13, 17) avec le reste du corps d'entrevous (1).
2. Entrevous selon la revendication 1, comprenant un rigidificateur (19, 21) sous forme d'une cornière à section en Z délimitant une portion supérieure (23), une portion médiane (22) et une portion inférieure (24), la portion supérieure (23) recouvrant une face inférieure (14, 18) du bec (13, 17).
3. Entrevous selon la revendication 2, dans lequel le rigidificateur (19, 21) est moulé avec le polystyrène du corps d'entrevous (1), de telle manière que la portion inférieure (24) du rigidificateur (19, 21) est prise dans l'épaisseur du polystyrène formant le corps d'entrevous (1).
4. Entrevous selon la revendication 3, dans lequel le rigidificateur (19, 21) comporte dans sa portion inférieure (24) des trous ou ouvertures par lesquels son ancrage dans le polystyrène formant le corps d'entrevous (1) est amélioré.
5. Entrevous selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel chaque rigidificateur (19, 21) est fabriqué dans un matériau tel que du plastique pouvant être coupé avec un outil de type scie égoïne.
6. Entrevous selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel le rigidificateur (19, 21) comporte des nervures (26) s'étendant transversalement, pour renforcer la liaison de la portion médiane (22) avec la portion supérieure (23).
2g1226cas52 EBL
EP
12178971.3
KP1
1
MN
20130117
E04B
E04C
FR
2829780
A1
B D I SAS [FR]
20030321
X,D
1,5
* page 5, ligne 21 - ligne 24; revendication 11; figure 1 *
* page 8, ligne 14 - ligne 17 *
FR
2922916
A1
PLACOPLATRE SA [FR]; ARCELOR COSNTRUCTION FRANCE [FR]
20090501
X
1-3,5
* page 2, ligne 8 - ligne 18; revendications 1, 6; figure 1 *
Y
4
FR
2871489
A1
KNAUF SNC SNC [FR]
20051216
X
1
* page 5, ligne 25 - page 7, ligne 19; figure 3 *
WO
0235020
A2
PLASTEDIL SA [CH]; CRETTI PIERO [CH]
20020502
Y
4
* abrégé; figure 1 *
EP
0459924
A1
EUROSTYRENE SARL [FR]
19911204
A
1-5
* abrégé; figure 1 *
Khera, Daljit
Munich
20130104
FR
2829780
A1
20030321
AT
503058
T
20110415
EP
1427897
A1
20040616
ES
2360671
T3
20110608
FR
2829780
A1
20030321
PL
365642
A1
20050110
PT
1427897
E
20110516
WO
03025301
A1
20030327
FR
2922916
A1
20090501
EP
2220304
A2
20100825
FR
2922916
A1
20090501
WO
2009092890
A2
20090730
FR
2871489
A1
20051216
AUCUN
WO
0235020
A2
20020502
AU
2480102
A
20020506
CN
1471604
A
20040128
DE
10196810
T5
20040415
IT
MI20002332
A1
20020429
WO
0235020
A2
20020502
EP
0459924
A1
19911204
AT
124488
T
19950715
DE
69110765
D1
19950803
DE
69110765
T2
19960321
DK
0459924
T3
19951106
EP
0459924
A1
19911204
ES
2076498
T3
19951101
FR
2662730
A1
19911206
GR
3017552
T3
19951231

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description
- FR
2829780
[0006]
[0007]