ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.40 (30 Jan 2013) - 1100000/0
2584112
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20130424
EP
12455004.7
20121018
de
de
de
15312011
20111019
AT
20130424
201317
20130424
201317
E04B 9/00 20060101AFI20130208BHEP
E04B 9/30 20060101ALI20130208BHEP
de
Licht- bzw. Leuchtdecke
en
Illuminated ceiling
fr
Plafond lumineux
1
Schnurrer, Anton
101214381
16991
Wieden 69
8345 Straden
AT
Schnurrer, Anton
Wieden 69
8345 Straden
AT
Wildhack & Jellinek
101099601
Patentanwälte Landstraßer Hauptstraße 50
1030 Wien
AT
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
Die Erfindung betrifft eine neue Licht- bzw. Leuchtdecke mit einer nach unten diffuses Licht abgebenden Leuchtfläche, die mit mehreren, innerhalb eines Rahmennetzwerkes aneinander grenzenden Einzelleuchtflächenelementen gebildet ist und welche dadurch gekennzeichnet ist,
- dass die Einzelleuchtflächenelemente (150) mit - jeweils der Form der mit Lichtabstrahlelementen (5) ausgestatteten Einzelzellen eines entsprechend ausgebildeten Mehrzellenrahmennetzwerks (170) mit einander kreuzenden oder in Winkeln aneinander stoßenden Profilen (1) aus einem Schattenbildung vermeidenden, transparenten und formstabilen Material entsprechende Form aufweisenden - die genannten Einzelzellen überspannenden, flach ebenen Textil- und/oder Folienmaterialstücken (2) gebildet sind,
- wobei die Profile des Mehrzellen-Rahmennetzwerks einen im wesentlichen kreuzartigen Querschnitt mit einem senkrechten, im unteren Teil (11) vorzugsweise verdickten, Mittelbalken (10) aufweisen, in welchen von dessen Unterseite her zwei, an den Rahmennetzwerks-Kreuzungsstellen (171) ineinander übergehende Längsnuten (110) eingetieft sind,
- in welche zur Aufspannung der Textil- und/oder Folienmaterialstücke im wesentlichen allseitig den Rändern dieser eben genannten Materialstücke entlang laufend angeordnete und licht-transparenten Randkeder (20) eingebracht, insbesondere eingeklemmt sind.
Die vorliegende Erfindung betrifft eine neuartige Licht- bzw. Leuchtdecke mit einer, vorzugsweise in einer Ebene angeordneten, nach unten diffuses Licht abgebenden Leuchtfläche, die mit mehreren netzwerkartig aneinander grenzenden, vorzugsweise Dreiecks-, Vierecks-, insbesondere Quadrat-Form, oder Sechseck-Form aufweisenden Einzel-Leuchtflächenelementen gebildet ist.
Um Räume, insbesondere Wohn-, Geschäfts- oder Ausstellungsräume tatsächlich großflächig auszuleuchten, sind schon seit längerem zahlreiche Vorschläge zur Realisierung von flächenmäßig diffuses Licht abstrahlenden Licht- bzw. Leuchtdecken in den verschiedensten Variationen bekannt geworden. So finden sich im Stand der Technik lediglich pauschal Vorschläge, neben transparenten Paneelen transparente Tragstrukturen für Lichtdecken zu verwenden, jedoch ohne jegliche konkrete Ausführungen. Die etwas näheren Stand der Technik zum Gegenstand habende JP 2002124118 A beschreibt eine Lichtdecke mit Bespannung, deren Tragstrukturen durchsichtige Spannelemente an ansonsten jedoch nicht durchsichtigen Trägerprofilen aufweist.
Allen bisher bekannt gewordenen derartigen Konstruktionen hatte bisher den Nachteil angehaftet, dass sie dem Betrachter zwar insgesamt durchaus flächig leuchtend erschienen sind, dass sich auf den leuchtenden Flächen jedoch - bedingt durch die notwendige Anordnung von Trag- und Rahmenelementen od. dgl., an welchen die beispielsweise aus einem Textilmaterial gefertigten Lichtabstrahlflächen befestigt oder aufgespannt waren, den Eindruck der "leuchtenden" Decken störende Schattenbildungen, also dunkle oder dünklere Stellen oder Bereiche infolge von Schattenbildung durch die Tragkonstruktion nicht vermeiden ließen.
Es hat sich nun die Erfindung die Aufgabe gestellt, eine neue Licht- bzw. Leuchtdecke der eingangs genannten Art zu schaffen, die solche die Ästhetik der Leuchtfläche störenden, dunkleren Stellen oder Bereiche tatsächlich weitestgehend vermeidet und ein praktisch völlig gleichmäßiges Leuchten der Lichtdecke ermöglicht.
Gegenstand der Erfindung ist somit eine neue Licht- bzw. Leuchtdecke, wie sie eingangs kurz beschrieben ist, welche dadurch gekennzeichnet ist,
- dass die Einzel-Leuchtflächenelemente (150) mit jeweils - der jeweiligen Form der mit Lichtabstrahlelementen (5) ausgestatteten Einzelzellen eines entsprechend ausgebildeten Mehrzellen-Rahmennetzwerks (170) mit einander kreuzenden oder in Winkeln, insbesondere von 120°, aneinander stoßenden Profilen (1) aus einem Schattenbildung vermeidenden, glasartig transparenten und formstabilen Material entsprechende Form aufweisenden - die genannten Einzelzellen überspannenden, flach ebenen Textil- und/oder Folienmaterialstücken (2) gebildet sind,
- wobei die glasartig transparenten Profile (1) des Mehrzellen-Rahmennetzwerks (170) einen im wesentlichen kreuzartigen Querschnitt mit einem senkrechten, im unteren Teil (11) vorzugsweise verdickten, Mittelbalken (10) aufweisen, in welchen von dessen Unterseite her zwei, vorzugsweise einander gleichende, zueinander parallel verlaufende, an den Rahmennetzwerks-Kreuzungsstellen (171) ineinander übergehende Längsnuten (110) eingetieft sind,
- in welche zur Aufspannung der oben genannten Textil- und/oder Folienmaterialstücke (2) im wesentlichen allseitig den Rändern dieser eben genannten Materialstücke entlang laufend, also umlaufend angeordnete, und vorzugsweise licht-transparente, Randkeder (20) oder kederartige Randverdickungen einbringbar bzw. eingebracht, insbesondere einklemmbar bzw. eingeklemmt, sind.
Die bisher nicht erreichte Vermeidung der Schattenbildung und damit von in ihrer Leuchtkraft geschwächten leuchtenden Bereichen und die Erzielung von wirklich gleichmäßig leuchtenden und die jeweilige Tragkonstruktion nicht mehr ahnen lassenden Licht bzw. Leuchtdecken wird insbesondere dadurch erreicht, dass die die Rahmen der einzelnen Leuchtdeckenelemente bildenden Tragelemente zum ersten Mal gänzlich aus einem transparenten Material in der angeführten Art der Ausbildung der Trag- und Spann profile des Mehrzellen-Rahmennetzwerks gebildet sind.
Gemäß einer im Rahmen der Erfindung bevorzugten Ausbildungsform ist vorgesehen, dass auch die Randkeder der Textil- und/oder Folienmaterialstücke aus einem, gebenenfalls außen kleberbeschichteten, vorzugsweise um 0,2 bis 0,5mm größere Breite als die Breite der beiden Nuten der Profile des Mehrzellen-Rahmennetzwerks aufweisenden, gering nachgebenden und rückspringenden Gummi-, Kunststoff- und/oder Textilmaterial, wie z.B. insbesondere aus licht-transparentem Silikon-Kunststoff, gefertigt sind.
Es kann erfindungsgemäß auch vorgesehen sein, auf die in die Längsnuten der Trag- und Spann-Profile einzubringenden bzw. einzuklemmenden Randkeder zu verzichten und die den Flächen der Einzelrahmenelemente entsprechend zugeschnittenen Textil- und/oder Folienmaterialstücke, die bis in die Längsnuten reichen, mittels in dieselben eingebrachter transparenter Kunststoff-Spannleisten in diesen Längsnuten einzuklemmen und so die Leuchtflächen-Bespannung zu halten.
Dies hat unter anderem den Vorteil, dass die Anbringung einer "Verdickung", also insbesondere eines Keders, an den Rändern der Textil- und/oder Folienmaterialflächenstücke nicht nötig ist, und dass im Falle eines eventuellen Schlaffwerdens dieses gleichmäßig Licht verteilenden, beispielsweise eben durchscheinenden Materials ein Nachspannen od. dgl. ohne besondere Schwierigkeiten ermöglicht ist.
Es hat sich insbesondere im Hinblick auf die Stabilität der neuen Lichtdecke durch Gewährleistung hoher Steifigkeit der Profile des Mehrzellen-Rahmennetzwerks als besonders günstig erwiesen, dieselben aus einem im wesentlichen rigiden, also starren Transparent-Kunststoff, bevorzugt aus Acrylglas oder einem Acrylpolymeren, zu bilden.
Um für die gleichmäßige Ausleuchtung der neuen Licht- bzw. Leuchtdecke Sorge zu tragen, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die beiden, den querstehenden Seitenarmen des kreuzartigen Querschnitts der Profile entsprechenden, sich den Profilen entlang ziehenden Vorsprungsleisten Auflageleisten für die Ränder der jeweils der Form der Einzelzellen des Mehrzellen-Rahmennetzwerks entsprechend geformten, vorzugsweise in Form einer Gitter- oder Lochplatte ausgebildeten, Trägerplatten aus Metall oder Kunststoff für, bevorzugt flache und flächig leuchtende, Lichtabstrahlelemente, insbesondere mit bzw. auf Basis von Leuchtemissionsdioden, an ihrer Unterseite ausgebildet sind.
Weiters ist es für die Vergleichmäßigung der Lichtabstrahlung von besonderem Vorteil, wenn die Ränder der Lichtabstrahlelemente -Trägerplatten als nach abwärts weisende, insbesondere durch Umbiegung oder Umbördelung erhaltene, für die Einhaltung eines jeweils gewünschten Abstands zwischen Leuchtelementen und den für flächige Lichtabstrahlung nach abwärts sorgenden Textil- und/oder Folienmaterialstücken vorgesehene Auflage-Vorsprungszonen ausgebildet sind.
Auf der Oberseite der eben genannten Trägerplatte sind günstigerweise alle für die Versorgung, den Betrieb und die Funktion der Lichtabstrahlelemente nötigen elektrischen und elektronischen Komponenten, wie z.B. Transformatoren, Schaltelemente Gleichrichter u. dgl. sowie die gesamte Elektro-Verkabelung angeordnet.
Um alle diese Versorgungskomponenten für den Betrachter unsichtbar zu machen, ist es von Vorteil, wenn die Außenseiten der mit den Einzelzellen gebildeten Leuchtdecke mit, gegebenenfalls ebenfalls durchscheinenden, diffuses Licht abstrahlenden, Blenden, z.B. aus Kunststoff, ausgestattet sind.
Was die Befestigung der gesamten neuen Licht- bzw. Leuchtdecke in einem jeweiligen Raum betrifft, hat sich eine Ausbildungsform als zweckmäßig erwiesen, gemäß der dieselbe von über an dem dem nach oben ragenden Mittelbalken der Kreuzform der Profile entsprechenden Oberteil der Profile des Mehrzellen-Rahmennetzwerks angreifenden, von einer jeweils existierenden Gebäudedecke abwärts ragenden Streben oder von dort abwärts hängenden Ketten oder Seilen gehalten ist.
Anhand der Zeichnung wird die Erfindung näher erläutert:
Es zeigen die Fig. 1 eine Ansicht eines Schnittes durch die neue Licht- bzw. Leuchtdecke mit den aneinandergrenzenden Einzel-Leuchtflächenelementen des Mehrzellenrahmennetzwerks, die Fig. 2a im Detail einen Schnitt durch eines der transparenten Profile des Mehrzellen-Rahmennetzwerkes, die Fig. 2b eine Variante der Einspannung des Textil- bzw. Folienmaterials in eines der Profile, die Fig. 2c ein Schema des Mehrzellen-Rahmennetzwerks und die Fig. 3 eine Schrägansicht der neuen Licht- bzw. Leuchtdecke von unten.
Die Fig. 1 zeigt, wie hier ein vollständiges flächiges, nach abwärts Licht abstrahlendes Einzel-Leuchtflächenelement 150 an das ihm benachbarte, weitere derartige Einzelleuchtflächenelement 150 über das transparente Profil 1 des Mehrzellen-Rahmennetzwerkes von Trage- und Spann-Profilen 1 direkt angrenzt.
Die eben genannten Profile haben eine etwa kreuzförmige Querschnittsgestalt mit einem nach unten weisenden Paar von hier zueinander parallelen Längsnuten 110, die hier längliche Rechtecks-Querschnittsfläche mit einer Nutbreite bn aufweisen. Diese Längsnuten 110 sind in einem verdickten Unterteil 11 des senkrechten Mittelbalkens 10 des Profils 1 eingetieft, wobei das Profil 1 selbst z.B. gemäß einem Stranggussverfahren hergestellt sein kann.
Die Längsnuten 110 können auch andere Formen von praktikablen Querschnittsflächen aufweisen, wie z.B. mit trapezförmiger Querschnittsform mit nach unten hin etwas kürzerer Parallelseite, sie können nach oben hin zueinander geneigt ausgebildet sein u. dgl.
In diese Längsnuten 110 sind die Randverdickungen, insbesondere Keder 20, der zwischen und auf den Profilen 1 von der Unterseite her, bevorzugterweise straff, aufgespannten Textil- und/oder Folienmaterialflächenstücke eingebracht.
Um jegliche unnötige Verschattung möglichst zu vermeiden, ist es günstig, wenn auch diese Randverdickungen bzw. -keder 20 selbst aus einem transparenten Kunststoffmaterial gefertigt sind, sodass das Ensemble von in die Längsnuten 110 eingelegten, die flächige Spannung und insgesamt den Halt der für die flächige Abstrahlung des Lichtes verantwortlichen Textil- und/oder Folienmaterialflächenstücke 2 gewährleistenden Randverdickungen 20 und der die Längsnuten aufweisenden Profile 1 des Rahmennetzwerkes 170 möglichst lichtdurchlässig sind.
Das flächige Textil- und/oder Folienmaterial selbst ist günstigerweise transparent lichtdurchscheinend, also keinesfalls echt transparent und gewährleistet auf diese Weise eine sehr gleichmäßige diffuse flächige Verteilung der Lichtabstrahlung der neuen Leuchtdecke bzw. von deren Einzel-Leuchtflächenelementen 150.
Die Profile 1 weisen außer dem verdickten Unterteil 11 des Mittelbalkens 10 einen schmäleren Oberteil 13 desselben auf, welcher für die Anbringung einer Aufhängung 7 der neuartigen Leuchtdecke 100 bzw. von deren Einzelelementen 150, z.B. über Seile oder Ketten, die z.B. an der Decke eines Raumes fixiert sind, dienen.
Ganz wichtig ist es weiters, dass von dem Mittelbalken 10 der Profile 1 des Rahmennetzwerkes 170, bevorzugt in gleicher Höhe, jeweils beidseitig ein Kreuzarm 12 wegragt, der letztlich eine das Profil 1 begleitende Längsleiste darstellt. Auf diesen Längsleisten ruht jeweils eine Trägerplatte 4 aus Metall oder Kunststoff, auf welcher nach abwärts strahlende Lichtabstrahlelemente 5, also z.B. Leuchtstoffröhren, Glühbirnen und heute in steigendem Ausmaß Leuchtemissionsdioden (LEDs) in beliebiger, insgesamt eine flächige Abstrahlung ermöglichenden Anordnung angeordnet sind.
Die Trägerplatten 4 können Ausnehmungen 40 aufweisen und sind üblicherweise als Lochplatten oder Gitterplatten ausgeführt, um ihr Gewicht gering zu halten. Um den günstigerweise einzuhaltenden Abstand zwischen den Lichtabstrahlelementen 5 und der Leuchtflächenbespannung 2 zu erreichen, sind die Randzonen 41 der Trägerplatten 4 günstigerweise nach abwärts umgebogen und ruhen mit diesen umgebogenen Randzonen 41 auf den von dem Mittelbalken 11 der Profile 1 jeweils beidseitig abstehenden Kreuzarm-Längsleisten 12 auf.
Auf der Oberseite der Trägerplatte 4 liegen die gesamte elektrische und/oder elektronische Ausrüstung und die Verkabelung für die Versorgung der Lichtabstrahlelemente 5 mit elektrischem Strom.
Es ist selbstverständlich, dass jegliche Art von Lichtstrahlelementen, und jegliche Möglichkeit der Färbigkeit des von ihnen abgestrahlten Lichtes eingesetzt werden können, um jegliche Art von Farb- oder Lichtstruktureindrücken der Leuchtdecke 100 zu erreichen.
An der Außenseite der Leuchtdeckenelemente 150 sind bevorzugterweise nach oben gerichtete Blenden 6 angeordnet, um die Verkabelung der Stromversorgung sowie die gesamte elektrische Ausrüstung sichtmäßig abzudecken.
Die Fig. 2a zeigt - bei sonst gleichbleibenden Bezugszeichenbedeutungen - eines der Profile 1 des Mehrzellenrahmennetzwerks 170 für die neue insgesamt die Leuchtdecke 100 bildenden Einzel-Leuchtflächenelemente 150, wobei hier die Einspannung der die gleichmäßig diffuse Lichtverteilung gewährleistenden Textil- und/oder Folienmaterialflächenstücke mittels der an allen ihren Rändern angeordneten Kedern 20 deutlich zu erkennen ist.
Es soll an dieser Stelle vorsorglich ausgeführt sein, dass es durchaus auch möglich ist, auf die Randkeder 20 der lichtabstrahlenden zu verzichten und die Textil- und/oder Folienmaterialflächenstücke ohne Randverdickungen 20 auszuführen. In diesem Fall erfolgt die Einspannung dann mittels zusammen mit den Rändern der genannten Textil- und/oder Folienmaterialflächenstücke in die Längsnuten 110 eingebrachten eigenen Transparentmaterial-Spannleisten 20', wie dies aus der Fig. 2b schematisch hervorgeht.
Die Fig. 2c zeigt - bei sonst gleichbleibenden Bezugszeichenbedeutungen - schematisch das Mehrzellen-Rahmennetzwerk 170 mit den Netzwerks-Kreuzungspunkten 171 sowie mit den Einzelzellen der Einzel-Leuchtflächenelemente 150, wobei in einer dieser Einzelzellen die Trägerplatte 4 für die Lichtabstrahlelemente angeordnet ist.
Die Fig. 3 zeigt - bei sonst gleichbleibenden Bezugszeichenbedeutungen - insgesamt einen Ausschnitt aus der neuen Licht- bzw. Leuchtdecke 1, wobei der vordere Teil der Textil- und/oder Folienmaterial-Bespannung 2 weggelassen ist.
Sie zeigt einerseits die sozusagen das Rückgrat der neuen Licht- bzw. Leuchtdecke 1 bildenden Rahmennetzwerk 170, die Ausnehmungen 40 der Trägerplatte 4, die auf derselben montierten nach unten hin lichtabstrahlwirksamen Lichtabstrahlelemente 5, die Aufhängung 7 des Rahmennetzwerks 170 und einen Teil der in die zueinander parallelen Längsnuten der Profile 1 eingespannten Textil- und/oder Folienmaterialflächenstücke 2.
1. Licht- bzw. Leuchtdecke (100) mit einer, vorzugsweise in einer Ebene angeordneten, nach unten diffuses Licht abgebenden Leuchtfläche, die mit mehreren, innerhalb eines Rahmennetzwerkes aneinander grenzenden, vorzugsweise Dreiecks-, Vierecks-, insbesondere Quadrat-Form oder Sechseck-Form, aufweisenden, Einzel-Leuchtflächenelementen (150) auf Basis von Einzelzellen gebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
- dass die Einzel-Leuchtflächenelemente (150) mit - jeweils der Form der mit Lichtabstrahlelementen (5) ausgestatteten Einzelzellen eines entsprechend ausgebildeten Mehrzellen-Rahmennetzwerks (170) mit einander kreuzenden oder in Winkeln, insbesondere von 120°, aneinander stoßenden Profilen (1) aus einem Schattenbildung vermeidenden, glasartig transparenten und formstabilen Material entsprechende Form aufweisenden - die genannten Einzelzellen überspannenden, flach ebenen Textil- und/oder Folienmaterialstücken (2) gebildet sind,
- wobei die glasartig transparenten Profile (1) des Mehrzellen-Rahmennetzwerks (170) einen im wesentlichen kreuzartigen Querschnitt mit einem senkrechten, im unteren Teil (11) vorzugsweise verdickten, Mittelbalken (10) aufweisen, in welchen von dessen Unterseite her zwei, vorzugsweise einander gleichende, zueinander parallel verlaufende, an den Rahmennetzwerks-Kreuzungsstellen (171) ineinander übergehende Längsnuten (110) eingetieft sind,
- in welche zur Aufspannung der oben genannten Textil- und/oder Folienmaterialstücke (2) im wesentlichen allseitig den Rändern dieser eben genannten Materialstücke entlang laufend, also umlaufend angeordnete, und vorzugsweise licht-transparente, Randkeder (20) oder kederartige Randverdickungen einbringbar bzw. eingebracht, insbesondere einklemmbar bzw. eingeklemmt, sind.
2. Licht- bzw. Leuchtdecke (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Randkeder (20) der Textil- und/oder Folienmaterialstücke (2) aus einem, gebenenfalls außen kleberbeschichteten, vorzugsweise um 0,2 bis 0,5mm größere Breite als die Breite (bn) der beiden Längsnuten (110), der Profile (1) des Mehrzellen-Rahmennetzwerks (170) aufweisenden, gering nachgebenden und rückspringenden Gummi-, Kunststoff- und/oder Textilmaterial, wie z.B. aus einem licht-transparentem Silikon-Kunststoff, gefertigt sind.
3. Licht- bzw. Leuchtdecke (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die kederlosen Ränder der Textil- und/oder Folienmaterialstücke (2) mittels licht-transparenten Klemmleisten (20') in den Längsnuten (110) der Profile (1) des Mehrzellen-Rahmennetzwerks (170) eingeklemmt sind.
4. Licht- bzw. Leuchtdecke (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Profile (1) des Mehrzellen-Rahmennetzwerks (170) aus einem im wesentlichen starren bzw. rigiden Transparent-Kunststoff, bevorzugt aus Acrylglas oder einem Acrylpolymeren gebildet sind.
5. Licht- bzw. Leuchtdecke (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden, den beiden Seitenarmen des kreuzartigen Querschnitts der Profile (1) entsprechenden, sich den Profilen (1) entlang ziehenden Vorsprünge (12) Auflageleisten für die Ränder der jeweils der Form der Einzelzellen (150) des Mehrzellen-Rahmennetzwerks (170) entsprechend geformten, vorzugsweise in Form einer Gitter- oder Lochplatte ausgebildeten, Trägerplatten (4) aus Metall oder Kunststoff für, bevorzugt flache und flächig leuchtende, Lichtabstrahlelemente (5), insbesondere mit bzw. auf Basis von Leuchtemissionsdioden (LEDs), an ihrer Unterseite ausgebildet sind.
6. Licht- bzw. Leuchtdecke (100) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ränder der Lichtabstrahlelemente (5)-Trägerplatten (4) als nach abwärts weisende, insbesondere durch Umbördelung oder Umbiegung erhaltene, für die Einhaltung eines jeweils gewünschten Abstands zwischen Lichtabstrahlelementen und den für flächige Lichtabstrahlung nach abwärts sorgenden Textil- und/oder Folienmaterialstücken (2) vorgesehene Auflage-Vorsprungszonen (41) ausgebildet sind.
7. Licht- bzw. Leuchtdecke (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Oberseite der Lichtabstrahlelemente (5)-Trägerplatten (4) die Verdrahtung (51) und Komponenten für die Versorgung der Lichtabstrahlelemente (50) mit elektrischem Strom angeordnet sind.
8. Licht- bzw. Leuchtdecke (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenseiten der mit den Einzelzellen bzw. mit den Einzel-Leuchtflächenelementen (150) gebildeten Leuchtdecke (100) mit, gegebenenfalls ebenfalls durchscheinenden, diffuses Licht abstrahlenden, Blenden (6) ausgestattet sind.
9. Licht- bzw. Leuchtdecke (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie von über an dem - dem Mittelbalkens (10) der Kreuzform der Profile (1) entsprechenden - Oberteil (13) der Profile (1) des Mehrzellen-Rahmennetzwerks angreifenden, von einer jeweiligen Gebäudedecke abwärts ragenden Streben oder von dort abwärts hängenden Ketten oder Seilen (7) gehalten ist.
16991
EP
12455004.7
Schnurrer, Anton
1
DH
20130214
E04B
JP
2002124118
A
ABC TRADING CO
20020426
A,D
1-9
* Abbildungen 1-3 *
GB
1027831
A
H T CEILINGS LTD
19660427
A
1-9
* Abbildungen 1, 2 *
Bauer, Josef
The Hague
20130208
JP
2002124118
A
20020426
JP
4369031
B2
20091118
JP
2002124118
A
20020426
GB
1027831
A
19660427
KEINE

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- JP
2002124118
A
[0002]