ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.40 (30 Jan 2013) - 1100000/0
2644535
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20131002
EP
13161354.9
20130327
fr
fr
fr
1252747
20120327
FR
20131002
201340
20131002
201340
B65D 88/12 20060101AFI20130619BHEP
de
Abdeckelement und Behälter mit einem solchen Abdeckelement
en
Covering element and container provided with such a covering element
fr
Elément couvrant et conteneur équipé d'un tel élément couvrant
2
H2DX
101293524
BET 13L0356/JRI
59 avenue du 8 mai 1945
69120 Vaulx-En-Velin
FR
Durieux, Dimitri
115 Avenue Pasteur
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
FR
Durieux, Grégory
7 Allée de la Palombière
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
FR
Myon, Gérard Jean-Pierre
et al
101343307
Cabinet Lavoix 62, rue de Bonnel
69003 Lyon
FR
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
Cet élément couvrant souple pour conteneur est réalisé dans une bâche, un filet ou un tissu, avec une forme rectangulaire ou globalement rectangulaire et comprend d'une part, des oeillets (16) de passage d'un lien (14) d'accrochage de l'élément couvrant (2) sur un conteneur et, d'autre part, un premier organe (21) dédié à la préhension de l'élément couvrant, ce premier organe de préhension étant situé au voisinage d'au moins un premier coin (C1) de l'élément couvrant. Cet élément couvrant comprend en outre, le long d'un bord longitudinal (4) adjacent au premier coin (C1), au moins un autre organe (22, 23) dédié à la préhension de l'élément couvrant et disposé à une distance (d2, d3) du premier organe de préhension inférieure à 2000 mm, de préférence inférieure à 1000 mm alors que le premier organe de préhension est un oeillet disposé sur une bande (25) qui s'étend, à partir du premier coin (C1) et qui prolonge le bord longitudinal (4), vers l'extérieur de l'élément couvrant (2).
L'invention a trait à un élément couvrant souple pour un conteneur, cet élément couvrant étant destiné à être placé sur le dessus d'un conteneur pour protéger son contenu, notamment pour éviter que ce contenu ne s'échappe du conteneur lorsque celui-ci est déplacé sur un camion ou soumis à l'action du vent.
Il est connu de EP-A-1 405 804 de réaliser un élément couvrant dont les bords de plus grande longueur sont traversés par un lien élastique qui permet d'accrocher ces bords sur une benne, alors qu'un bord de plus petite longueur coopère avec un tube de traction. Ce matériel donne globalement satisfaction, en particulier en termes de manipulation lorsqu'il est utilisé avec les bennes de collecte de déchets.
Lorsqu'il convient de mettre en place cet élément couvrant sur une benne de collecte de déchets, l'opérateur doit tirer sur les bords longitudinaux de l'élément couvrant qui sont préalablement repliés sur le dessus de sa partie centrale. En fonction de la taille de la benne, l'opérateur ne voit pas forcément l'élément couvrant et procède en aveugle, en insérant l'extrémité d'une gaffe dans une boucle formée par le lien élastique et en tirant sur cette boucle, avec un mouvement de grande amplitude, ce qui peut le déséquilibrer et s'avère peu précis.
Tel est notamment le cas avec les matériels connus de DE-U-89 10 341 et GB-A-2 222 118 dans lesquels des oeillets sont utilisés pour guider une bâche le long d'une corde tendue. Du fait du passage de corde tendue, il n'est pas aisé de manipuler la bâche en introduisant l'extrémité d'une gaffe dans un oeillet déjà encombré par cette corde. En outre, la corde tendue rend impossible de rabattre des pans latéraux de la bâche en agissant sur ces oeillets. Les bâches connues de ces documents comprennent, en outre, de petits oeillets destinés à l'arrimage de cordons d'accrochage sur une benne ou un autre conteneur. Ces petits oeillets ne sont pas non plus prévus pour la préhension de la bâche et sont aussi encombrés par les cordons noués à leur niveau.
Pour éviter de devoir tirer sur le lien élastique, on pourrait prévoir, au voisinage des coins de l'élément couvrant, un oeillet de manipulation dans lequel peut être insérée une partie de la gaffe pour exercer un effort de traction et ramener ainsi les bords longitudinaux de l'élément couvrant sur les côtés de la benne. Or, les bennes de collecte de déchets ont des tailles très variables, comprises entre 7 et 45 m^3 dans la plupart des cas, avec des longueurs, largeurs et hauteurs de valeurs différentes. Ainsi, un oeillet disposé au voisinage d'un coin d'un élément couvrant n'est pas forcément correctement placé par rapport aux angles de la benne pour pouvoir être manipulé afin de rabattre les parties pliées de cet élément couvrant contre les côtés de la benne.
Des problèmes analogues se posent avec d'autres types de conteneurs sur lesquels doivent être montés des éléments couvrant souples et qui ont des tailles variables.
C'est à ces problèmes qu'entend plus particulièrement remédier l'invention en proposant un nouvel élément couvrant souple pour conteneur qui est d'une manipulation aisée et qui est adapté pour recouvrir des conteneurs de tailles différentes.
A cet effet, l'invention concerne un élément couvrant souple pour conteneurs, cet élément étant réalisé dans une bâche, un filet ou un tissu avec une forme rectangulaire ou globalement rectangulaire, cet élément couvrant comprenant, d'une part, des oeillets de passage d'un lien d'accrochage de l'élément couvrant sur un conteneur et, d'autre part, un premier organe dédié à la préhension de l'élément couvrant, ce premier organe de préhension étant situé au voisinage d'au moins un premier coin de l'élément couvrant. Conformément à l'invention, cet élément couvrant comprend, le long d'un bord longitudinal adjacent au premier coin, au moins un autre organe dédié à la préhension de l'élément couvrant et disposé à une distance du premier organe de préhension inférieure à 2000 mm, de préférence inférieure à 1000 mm, alors que le premier organe de préhension est un oeillet disposé sur une bande qui s'étend à partir du premier coin et qui prolonge le bord longitudinal de l'élément couvrant, vers l'extérieur de l'élément couvrant.
Au sens de l'invention, un organe de préhension ou de manipulation est un organe monté sur l'élément couvrant et qui définit une ouverture dédié au passage d'une partie d'un outil de manipulation de l'élément couvrant, tel qu'une gaffe connue de EP-A-1 405 804 ou de EP-A-2 003 073. Un tel organe de préhension peut être un oeillet, métallique ou non, une boutonnière ou une sangle avec boucle fixée sur l'élément couvrant. Grâce à l'invention, le deuxième organe de préhension permet à un opérateur d'agir sur l'élément couvrant le long de son bord longitudinal situé sur le dessus d'un conteneur, à une distance du coin relativement faible, inférieure à 2 mètres, pour rabattre contre un grand côté du conteneur une partie de l'élément couvrant se trouvant sur le dessus de ce conteneur, alors même que le coin équipé du premier organe de préhension dépasse déjà le long d'un des petits côtés du conteneur. C'est en effet le cas le plus fréquent lorsque l'élément couvrant est utilisé avec un conteneur de taille inférieure à la taille maximale pour laquelle est conçu l'élément couvrant. Comme l'oeillet constituant le premier organe de préhension est disposé sur la bande qui dépasse vers l'extérieur par rapport au coin de l'élément courant, ce premier oeillet est facilement repérable et manipulable par l'opérateur. En outre, comme les organes de préhension sont dédiés à leur fonction, ils ne sont pas encombrés par une corde tendue de guidage de l'élément couvrant ou par un noeud d'un cordon d'accrochage de l'élément couvrant sur un conteneur. Ces organes de préhension sont donc libres pour recevoir l'extrémité d'une gaffe, ce qui facilite le travail d'un opérateur.
Selon des aspects avantageux mais non obligatoires de l'invention, un tel élément couvrant peut incorporer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises dans toutes combinaisons techniquement admissibles :
- L'élément couvrant comprend plusieurs autres organes de préhension disposés chacun à une distance du premier organe de préhension inférieure à 2000 mm, de préférence à 1000 mm.
- Un autre organe de préhension le plus proche du premier organe de préhension est disposé à une distance du premier organe de préhension inférieure à 400 mm, de préférence à 300 mm, le cas échéant, un deuxième autre organe de préhension est disposé à une distance du premier organe de préhension inférieure à 800 mm, de préférence à 300 mm et, le cas échéant, un troisième autre organe de préhension est disposé à une distance du premier organe de préhension inférieure à 1200 mm, de préférence à 1000 mm.
- Chaque autre organe de préhension est un oeillet immobilisé sur l'élément couvrant, une boutonnière réalisée dans l'élément couvrant ou une sangle avec boucle fixée sur l'élément couvrant. Dans le cas d'oeillets, leur diamètre interne est, de préférence, supérieur à 20 mm.
- L'autre organe dédié à la préhension de l'élément couvrant est un autre oeillet disposé sur une autre bande qui s'étend, à partir du bord longitudinal de l'élément couvrant, selon une direction perpendiculaire à ce bord.
- Une distance mesurée perpendiculairement au bord longitudinal, entre ce bord longitudinal et le centre de l'autre oeillet est comprise entre 15 et 300 mm, de préférence entre 20 et 200 mm.
- La bande sur laquelle est située le premier organe et, éventuellement, l'autre bande sur laquelle est situé l'autre oeillet est réalisée en tissus synthétique.
- L'élément couvrant comprend un premier organe de préhension au voisinage de chaque coin et au moins un autre organe de préhension disposé, le long d'un bord longitudinal adjacent à chaque coin, à une distance du premier oeillet de manipulation qui est inférieure à 2000 mm, de préférence inférieure à 1000 mm.
- L'élément couvrant comprend au moins un lien d'accrochage sur un conteneur ainsi que des oeillets de passage de ce lien disposés le long d'au moins un bord longitudinal de l'élément couvrant alors que certains oeillets de passage du lien sont disposés, le long du bord longitudinal, par paire et décalés, le long de ce bord longitudinal, d'une distance inférieure à 250 mm et qu'un organe de préhension est disposé, le long du bord longitudinal, entre deux oeillets de passage d'une paire d'oeillets de passage,
L'invention concerne également un conteneur, notamment une benne de collecte de déchets, équipé d'un élément couvrant tel que mentionné ci-dessus.
L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lumière de la description qui va suivre de trois modes de réalisation d'un élément couvrant conforme à son principe et de son utilisation sur une benne à déchets, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :
- la figure 1 est une vue en plan d'un élément couvrant conforme à l'invention,
- la figure 2 est une vue à plus grande échelle du détail II à la figure 1,
- la figure 3 est une représentation schématique en perspective de l'élément couvrant des figures 1 et 2 en cours de manipulation lors de sa mise en place sur une benne à déchets et
- les figures 4 et 5 sont des vues analogues à la figure 2 pour des éléments couvrants conformes respectivement à un deuxième et un troisième mode de réalisation de l'invention.
L'élément couvrant 2 représenté sur les figures 1 à 3 est constitué d'un filet en matériau synthétique tel que du polyéthylène. En variante, l'élément couvrant 2 peut être réalisé dans une bâche en matériau naturel ou synthétique ou dans un tissu, de préférence un tissu enduit.
L'élément couvrant a une forme rectangulaire, avec deux bords longitudinaux 4 et 6 et deux bords transversaux 8 et 10.
On note X2 un axe longitudinal de l'élément couvrant 2. Cet axe est parallèle aux bords 4 et 6, situé entre ces bords, à égale distance de ceux-ci, et perpendiculaire aux bords 8 et 10.
Le bord 4 est équipé d'un fourreau 12 qui est cousu sur l'élément couvrant 12 et qui définit un volume de circulation d'un lien élastique et flexible 14. Des oeillets 16 sont répartis sur la longueur du fourreau 12 et permettent de faire sortir localement le lien 14 du fourreau 12, d'une part au niveau de ses extrémités qui sont terminées par les boucles fermées 142 et d'autre part le long du fourreau 12, en formant des boucles ouvertes 144. Sauf au voisinage des coins de l'élément couvrant 2, les oeillets 16 sont disposés par paires et le lien flexible s'étend hors du fourreau 12 entre deux oeillets 16 d'une même paire et dans le fourreau 12 entre deux oeillets de deux paires d'oeillets adjacents. Une distance d16, mesurée entre les centres respectifs de deux oeillets 16 d'une même paire, parallèlement au bord 4, est inférieure à 250 mm, de préférence de l'ordre de 200 mm.
Les boucles 142 et 144 permettent d'accrocher l'élément couvrant 2 sur des crochets ou des parties en saillie d'un conteneur, tel que la benne de collecte de déchets 100 représentée à la figure 3.
Le lien 14 a un diamètre de l'ordre d'un centimètre et le diamètre interne Φ16 des oeillets 16 est compris entre 15 et 20 mm, de préférence de l'ordre de 17 mm.
Un deuxième fourreau 12 est prévu le long du bord 6 et permet le passage d'un deuxième lien flexible et élastique 14 dont les extrémités forment des boucles fermées 142 et dont des parties intermédiaires forment des boucles ouvertes 144 en passant dans des oeillets de passage 16.
On définit comme un coin de l'élément 2 la zone d'intersection entre un bord longitudinal 4 ou 6 et un bord transversal 8 ou 10. Il est ainsi défini un premier coin C1 à l'intersection des bords 4 et 8, un deuxième coin C2 à l'intersection des bords 4 et 10, un troisième bord C3 à l'intersection des bords 6 et 8 et un quatrième coin C4 à l'intersection des bords 6 et 10.
Au voisinage du coin C1, un oeillet 21 de manipulation de l'élément 2 est monté sur l'élément couvrant 2. L'oeillet 21 forme un organe de préhension de l'élément 2. En pratique, cet oeillet est monté sur une bande de tissu synthétique 25 qu'il traverse de part en part. Cet oeillet de manipulation 21 a un diamètre Φ21 supérieur au diamètre d'un crochet 202 appartenant à une gaffe 200 de manipulation de l'élément couvrant 2 en place sur la benne 100. En pratique, le diamètre Φ21 est supérieur à 20 mm, de préférence de l'ordre de 23 mm, en tenant compte que le diamètre du crochet 202 est de l'ordre de 10 mm.
La bande 25 s'étend, parallèlement au bord longitudinal 4, au-delà du bord transversal 8. En d'autres termes, la bande 25 permet de prolonger, vers l'extérieur, le bord longitudinal 4 pour y placer le premier oeillet de manipulation 21.
A la différence de l'oeillet 21, les oeillets 16 ne permettent pas de manipuler l'élément couvrant 2 car leur diamètre Φ16, sensiblement inférieur au diamètre Φ21, ne permet pas d'y insérer facilement un crochet de gaffe. En ce sens, les oeillets 16 ne constituent pas des organes de préhension de l'élément couvrant 2.
On considère que l'oeillet 21 est au voisinage du coin C1 dans la mesure où la distance d1 entre le centre C21 de l'oeillet 21 et le coin C1 est inférieure à 100 mm. En pratique, cette distance vaut entre 20 et 200 mm. La distance d1 entre le coin C1 et le centre C21 de l'oeillet 21 est mesurée à l'extérieur de l'angle formé par les bords 4 et 8.
Comme l'oeillet 21 est monté sur la bande 25, il dépasse de la surface principale de l'élément couvrant 2, de sorte qu'il pend vers le bas par rapport au bord 8 lorsque l'élément couvrant est disposé sur le dessus de la benne 100, comme représenté à la figure 3. Ceci facilite à la fois le repérage de l'oeillet 21 et sa manipulation par l'opérateur, c'est-à-dire la préhension de l'élément couvrant 2.Un deuxième oeillet de manipulation 22, formant également organe de préhension, est monté sur le fourreau 12, le long du bord 4, c'est-à-dire à travers le fourreau 12 en étant aligné avec l'oeillet 21 selon une direction parallèle au bord longitudinal 4 et à l'axe X2. Cet oeillet 22 a la même géométrie que l'oeillet 21. On note d2 la distance, mesurée parallèlement au bord longitudinal 4, entre les centres respectifs C21 et C22 des oeillets 21 et 22. Cette distance d2 est inférieure à 400 mm. En pratique, cette distance d2 est choisie inférieure à 300 mm, de préférence de l'ordre de 250 mm.
Un troisième oeillet de manipulation 23, formant également organe de préhension, est monté sur le fourreau 12, le long du bord 4, cet oeillet étant identique à l'oeillet 21. Les oeillets 21, 22 et 23 sont alignés selon une direction parallèle au bord 4 et à l'axe X2. On note d3 la distance entre les centres respectifs C21 et C23 des oeillets 21 et 23. Cette distance d3 est inférieure à 800 mm, de préférence inférieure à 600 mm. En pratique, la distance d3 peut être choisie égale à 500 mm.
Ainsi, sur les premiers 800 mm correspondant à la distance d3 à partir du centre C21 et en partant du coin C1, l'élément 2 est équipé de deux organes de préhension 22 et 23 autres que l'organe de préhension 21. En pratique, les oeillets 22 et 23 peuvent être repartis le long du bord 4 sur 1000 mm, voire sur 2000 mm, par rapport au centre C21. En d'autres termes, la distance d3 peut valoir jusqu'à 2000 mm.
Les oeillets 22 et 23 sont également dédiés à la préhension de l'élément couvrant 2, en ce sens qu'ils ne sont pas prévu pour être traversés par une corde ou un lien, tel que le lien 14.
L'oeillet 23 est disposé, le long du bord 4, entre deux oeillets 16 de passage du lien 14, ces deux oeillets 16 appartenant à une paire d'oeillets entre lesquels est définie une boucle ouverte 144.
L'élément couvrant 2 comprend également un manchon 51 de réception d'un tube de traction non représenté, le manchon 51 s'étendant le long du bord 10. Un élément de renfort 52 s'étend par ailleurs le long du bord 8 et comprend des oeillets 53 de même géométrie que les oeillets 16 et dans lesquels sont engagés deux liens flexibles et élastiques 54 qui forment trois boucles, destinées à être accrochées sur des reliefs extérieurs de la benne 100.
Avant mise en place de l'élément couvrant 2 sur la benne 100, l'élément couvrant est plié sur lui-même le long de deux lignes de pliage L1 et L2 parallèles aux bords longitudinaux 4 et 6, de telle sorte que sa largeur est réduite à une valeur sensiblement égale à la longueur des éléments 51 et 52 suivant les bords 8 et 10. Ceci facilite la manipulation de l'élément couvrant 2. Il est alors possible de disposer l'élément couvrant sur le dessus de la benne 100, comme représenté à la figure 3. Dans cette position, en fonction de la taille de la benne 100, l'élément couvrant 2 dépasse plus ou moins en longueur de cette benne, c'est-à-dire selon une direction parallèle à un axe longitudinal X100 de la benne 100 et à l'axe longitudinal X2.
A partir de cette position, il convient de déployer les parties latérales pliées de l'élément couvrant 2 pour les rabattre le long des parois longitudinales de la benne 100, dans le sens de la flèche F1 à la figure 3.
Pour ce faire, l'opérateur peut engager le crochet 202 de la gaffe 200 dans l'oeillet 22, alors même que l'oeillet 21 pend le long de la paroi transversale de la benne 100 visible sur cette figure 3. En d'autres termes, l'opérateur peut agir sur la partie pliée de l'élément couvrant 200 qui se situe sur le dessus de la benne 100, sans avoir à tirer sur le lien 14, ce qui serait imprécis, ou sur l'oeillet 21, ce qui serait inefficace. En exerçant au niveau de l'oeillet 22 un effort de déploiement et de rabattage de la partie repliée de l'élément couvrant 2, dans le sens de la flèche F2 à la figure 3, l'opérateur peut amener la partie de l'élément couvrant de la plus proche du coin C1 sur l'extérieur de la benne 100, le long de sa paroi longitudinale visible sur cette figure.
Comme cela ressort plus particulièrement de la figure 1, un oeillet 21 est disposé au voisinage de chacun des coins C2 à C4. Des deuxième et troisième oeillets de manipulation 22 et 23 sont disposés le long des bords 4 et 6 dans la zone des coins C2 à C4, avec la même répartition que dans la zone représentée au détail II.
Il est donc possible pour l'opérateur de réaliser la même opération que celle mentionnée ci-dessus, en référence à la flèche F2, au voisinage de chacun des coins C1 à C4 de l'élément couvrant 2 en place sur la bâche 100.
Ceci facilite le travail de l'opérateur pour la mise en place de l'élément couvrant 2 sur la benne 100.
Dans le cas où la benne 100 est de dimensions inférieures à celles représentées sur la figure 3, il est possible que les oeillets de manipulation 21 et 22 soient sur des parties de l'élément couvrant 2 qui pendent le long des parois transversales avant et arrière de la benne 100. Dans ce cas, il est possible à l'opérateur d'agir avec le crochet 202 sur les oeillets de manipulation 23 pour rabattre les bords longitudinaux de l'élément couvrant 2 le long des parois latérales de la benne 100.
Dans les deuxième et troisième modes de réalisation représentés aux figures 4 et 5, les éléments analogues à ceux du premier mode de réalisation portent les mêmes références. Sur ces figures, pour la clarté du dessin, le lien flexible 14 n'est pas représenté.
Dans le deuxième mode de réalisation, un deuxième oeillet de manipulation 22 et un troisième oeillet de manipulation 23 sont disposés le long du bord 4, à des distances d2 et d3 du premier oeillet de manipulation 21 qui sont inférieures respectivement à 400 et 800 mm. Un quatrième oeillet de manipulation 24 est disposé le long du bord 4 à une distance d4 de l'oeillet 21 qui est inférieure à 1200 mm, de préférence inférieure à 1000 mm. En pratique, les oeillets de manipulation 21 à 24 peuvent être distants les uns des autres d'une même distance qui peut être égale à 250 mm. Là encore, les oeillets 22 à 24, qui forment des organes de préhension comme l'oeillet 21, sont repartis sur une distance d4 inférieure à 2000 mm, en pratique inférieure à 1000 mm, le long du bord 4 et par rapport au centre C21 de l'oeillet 21.
Chacun des oeillets 22, 23 et 24 est disposé sur une bande 27 en tissu synthétique qui s'étend, dans le plan de l'élément couvrant 2, selon une direction perpendiculaire au bord 4. En d'autres termes, les bandes 25 et 27 s'étendent selon des directions perpendiculaires, dans le plan de l'élément couvrant 2.
Comme les oeillets 22, 23 et 24 sont à l'extérieur du bord 4 par rapport à la partie principale de l'élément couvrant 2, ils sont plus facilement accessibles et repérables que les oeillets 22 et 23 du premier mode de réalisation. En outre, ces oeillets ne risquent pas d'être accidentellement recouverts par le lien 14 qui s'étend de part et d'autre de l'élément couvrant 2, entre les oeillets 16, alors que tel pourrait être le cas dans le premier mode de réalisation. Ainsi, le fait de déporter les oeillets 22, 23 et 24 vers l'extérieur de l'élément couvrant 2 facilite le travail de l'opérateur et évite qu'il n'accroche accidentellement le lien 14 lors de l'application de l'effort de déploiement et de rabattage de la partie repliée de l'élément couvrant 2, dans le sens de la flèche F2 à la figure 3.
Dans ce mode de réalisation, même si les oeillets 23 et 24 ne sont pas situés à l'intérieur du bord 4 par rapport à l'élément couvrant 2, ils s'étendent bien le long de ce bord longitudinal et les distances d2, d3 et d4 sont mesurées parallèlement à ce bord.
On note respectivement d5, d6 et d7 les distances mesurées perpendiculairement au bord 4, entre ce bord et les centres C22, C23 et C24 des oeillets 22, 23 et 24. Ces distances sont égales et leur valeur est comprise entre 15 et 300 mm, de préférence entre 20 et 200 mm.
En variante, les distances d5, d6 et d7 ne sont pas égales, même si leurs valeurs restent dans la gamme mentionnée ci-dessus.
Dans le troisième mode de réalisation de l'invention représenté à la figure 5, les bords 4 et 8 ne sont pas perpendiculaires, de sorte que le coin C1 définit un angle obtus à partir duquel s'étend la bande 25 sur laquelle est disposée le premier oeillet de manipulation 21. Dans ce cas, la distance d1 définie comme précédemment est comprise entre 50 et 500 mm. L'élément couvrant a alors une forme rectangulaire à coins tronqués, c'est-à-dire une forme globalement rectangulaire. Un deuxième oeillet de manipulation 22 et un troisième oeillet de manipulation 23 sont prévus le long du bord 4, à des distances d2 et d3 de l'oeillet C1 qui sont respectivement inférieures à 1000 et 2000 mm, en pratique inférieures à 400 mm et 800 mm.
Dans ce qui précède, les distances d2, d3 et d4 sont mesurées parallèlement au bord 4 entre le centre C21 et les centres C22, C23 et C24 respectivement, alors que la distance d1 est mesurée directement entre le coin C1 et le centre C21 de l'oeillet 21.
Dans les différents modes de réalisation, les quatre coins C1 à C4 de l'élément couvrant 2 sont équipés de premier, deuxième, troisième, voire de quatrième oeillets de manipulation. En variante, seuls certains de ces coins peuvent être équipés de tels oeillets, y compris dans le mode de réalisation des figures 1 à 3.
Dans les premier et troisième modes de réalisation, les oeillets 21, 22, 23 et éventuellement 24 sont alignés selon une direction parallèle au bord 4 et à l'axe X2.
Dans les différents modes de réalisation, les bandes 25 disposées aux différents coins de l'élément couvrant 2, ont la même longueur. En variante, ces bandes peuvent être de longueur différente.
Pour offrir une bonne résistance à la traction, les bandes 25 et éventuellement 27 sont réalisées dans un tissage de fils de polyéthylène. En variante, d'autres matériaux peuvent être utilisés. En pratique, les bandes 25 et éventuellement 27 peuvent être découpées dans des sangles tissées.
En variante, seul un oeillet de manipulation 22 peut être prévu en plus de l'oeillet de manipulation 21 disposé au voisinage du coin C1, C2, C3 ou C4.
Selon une autre variante, plus de trois oeillets de manipulation supplémentaires peuvent être prévus, leur distance par rapport à l'oeillet de coin 21 demeurant inférieure à 2000 mm, de préférence à 1000 mm.
L'invention est décrite ci-dessus dans le cas où les oeillets 21 à 24 constituent des organes de préhension. En variante, les organes de préhension autres que le premier peuvent être formés par des boutonnières ménagées dans l'élément 2 ou par des sangles équipées de boucles et fixées au voisinage des bords longitudinaux 4. Dans le cas des sangles, les distances d2 et équivalentes sont mesurées entre les centres des boucles.
Quel que soit le mode de réalisation, les oeillets 21, 22, 23 et éventuellement 24 peuvent également être utilisées pour replier la bâche 2 sur elle-même, le long des lignes L1 et L2.
Les caractéristiques techniques des modes de réalisation et variantes envisagées ci-dessus peuvent être combinées entre elles. En particulier, des sangles correspondantes aux sangles 27 peuvent être utilisées dans le troisième mode de réalisation.
1. Elément couvrant souple (2) pour conteneur (100), cet élément étant réalisé dans une bâche, un filet ou un tissu, avec une forme rectangulaire ou globalement rectangulaire, cet élément couvrant comprenant d'une part, des oeillets (16) de passage d'un lien (14) d'accrochage de l'élément couvrant (2) sur un conteneur (100) et, d'autre part, un premier organe (21) dédié à la préhension de l'élément couvrant, ce premier organe de préhension étant situé au voisinage d'au moins un premier coin (C1), de l'élément couvrant, caractérisé en ce que cet élément couvrant comprend, le long d'un bord longitudinal (4) adjacent au premier coin (C1), au moins un autre organe (22, 23, 24) dédié à la préhension de l'élément couvrant et disposé à une distance (d2, d3, d4) du premier organe de préhension inférieure à 2000 mm, de préférence inférieure à 1000 mm, et en ce que le premier organe de préhension est un oeillet disposé sur une bande (25) qui s'étend, à partir du premier coin (C1) et qui prolonge le bord longitudinal (4), vers l'extérieur de l'élément couvrant (2).
2. Elément couvrant selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs autres organes de préhension (22, 23, 24) disposée chacun à une distance (d2, d3, d4) du premier organe de préhension (21) inférieure à 2000 mm, de préférence à 1000 mm.
3. Elément couvrant selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un autre organe de préhension (22) le plus proche du premier organe de préhension (21) est disposé à une distance (d2) du premier organe de préhension (21) inférieure à 400 mm, de préférence à 300 mm, le cas échéant, un deuxième autre organe de préhension (23) est disposé à une distance (d3) du premier organe de préhension (21) inférieure à 800 mm, de préférence à 300 mm et, le cas échéant, un troisième autre organe de préhension (24) est disposé à une distance (d4) du premier organe de préhension (21) inférieure à 1200 mm, de préférence à 1000 mm.
4. Elément couvrant selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque autre organe de préhension est un oeillet (21-24) immobilisé sur l'élément couvrant (2), une boutonnière réalisée dans l'élément couvrant ou une sangle avec boucle fixée sur l'élément couvrant.
5. Elément couvrant selon la revendication 4, caractérisé en ce que chaque organe de préhension est un oeillet (21-24) dont le diamètre interne (Φ21) est supérieur à 20 mm.
6. Elément couvrant selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'autre organe dédié à la préhension de l'élément couvrant est un autre oeillet (22, 23, 24) disposé sur une autre bande (27) qui s'étend, à partir du bord longitudinal (4) de l'élément couvrant (2), selon une direction perpendiculaire à ce bord.
7. Elément couvrant selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'une distance (d5, d6, d7) mesurée perpendiculairement au bord longitudinal (4), entre ce bord longitudinal et le centre (C22, C23, C24) de l'autre oeillet (22, 23, 24) est comprise entre 15 et 300 mm, de préférence entre 20 et 200 mm.
8. Elément couvrant selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la bande (25) sur laquelle est située le premier organe (21) et, éventuellement, l'autre bande (27) sur laquelle est situé l'autre oeillet (22, 23, 24) est réalisée en tissus synthétique.
9. Elément couvrant selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un premier organe de préhension (21) au voisinage de chaque coin (C1-C4) et au moins un autre organe de préhension (22, 23, 24) disposé, le long d'un bord longitudinal adjacent (4, 6) à chaque coin, à une distance (d2, d3, d4) du premier oeillet de manipulation inférieure à 2000 mm, de préférence inférieure à 1000 mm.
10. Elément couvrant selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un lien (14) d'accrochage de l'élément couvrant (2) sur un conteneur (100) et des oeillets (16) de passage de ce lien disposés le long d'au moins un bord longitudinal (4, 6) de l'élément couvrant, en ce que certains oeillets de passage (16) du lien (14) sont disposés, le long du bord longitudinal (4, 6), par paire et décalés le long de ce bord d'une distance inférieure (d16) à 250 mm et en ce qu'un organe de préhension (23) est disposé, le long du bord longitudinal (4), entre deux oeillets de passage d'une paire d'oeillets de passage (16).
11. Conteneur (100), notamment benne pour déchets, équipé d'un élément couvrant (2) selon l'une des revendications précédentes.
BET 13L0356/JRI
EP
13161354.9
H2DX
2
MN
20130625
B65D
B65F
B60P
B60J
B61D
DE
8910341
U1
BENDICH MICHAEL [DE]
19900118
X,D
1-11
* le document en entier *
GB
2222118
A
NADIN JOHN
19900228
X,D
1-11
* page 4, alinéa 2 - page 6, alinéa 1 *
* figures 1-4 *
US
3936088
A
WILLIAMS CHARLES SAMUEL
19760203
X
1-11
* colonne 3, ligne 15 - colonne 4, ligne 11 *
* figure 2 *
US
2003026681
A1
CHRISTENSEN DENNIS R [US]
20030206
X
1-9,11
* page 7, alinéa 57-63 *
* figures 11A-12C *
US
3044653
A
TANTLINGER KEITH W
19620717
A
1,11
* colonne 4, ligne 37 - colonne 5, ligne 2 *
* figure 9 *
GB
2302851
A
DAWBARN & SONS LTD [GB]
19970205
A
1,11
* page 5, ligne 17-18 *
* figures 1A-1E *
Piolat, Olivier
Munich
20130617
DE
8910341
U1
19900118
AUCUN
GB
2222118
A
19900228
AUCUN
US
3936088
A
19760203
AUCUN
US
2003026681
A1
20030206
CA
2354381
A1
20030131
US
2003026681
A1
20030206
US
3044653
A
19620717
AUCUN
GB
2302851
A
19970205
AUCUN

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description
- EP
1405804
A
[0002]
[0009]
- DE
8910341
U
[0004]
- GB
2222118
A
[0004]
- EP
2003073
A
[0009]